===============================================================================
                            Microsoft Windows95

                    Драйвер за принтер FUJITSU DL3850+

                                Версия 3.40

                   Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Този драйвер за принтер работи под следните операционни системи:

  Microsoft(R) Windows(R) 95 (наречени Windows95)

Този драйвер е за принтери FUJITSU DL3850+.



Съдържание

1. Операционна среда на драйвера за принтера
2. Конфигурация на драйвера на принтера
3. Инсталиране на драйвера за принтера 
  3.1 Преди инсталирането
  3.2 Инсталиране от "New Hardware Found" (“Намерен нов хардуер”)
    3.2.1 за 4.00.950 или 4.00.950A
    3.2.2 за 4.00.950B или 4.00.950C
  3.3 Инсталиране от "Add Printer" (“Добави принтер”)
4. Начин на настройка на драйвера за принтера
5. Други 
- За търговската марка

ЗАБЕЛЕЖКА: Този драйвер е за принтери FUJITSU DL3850+ 
           Не го използвайте за други принтери.
           При разпечатвате чрез използване на Windows95,
           върнете фабричните настройки на принтера.
           В противен случай принтера може да не работи според очакванията.



1. Операционна среда на драйвера за принтера

- Хардуер 
  Персонални компютри с Windows95

- Операционна система
  Windows95

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт работи само под на Windows95.



2. Конфигурация на драйвера за принтер

  Драйверът за принтери  FUJITSU DL3850+ се състои от следните файлове:

   DL3850.DRV    драйвер за принтер FUJITSU DL3850+ 
   NRBMON.DLL    монитор на езиците за FUJITSU DL3850+ 
   DL3850.INF    Файл с информация за параметрите 
   README.TXT    Този файл 



3. Инсталиране на принтерния драйвер

-----------------------
3.1 Преди инсталирането
-----------------------
- Подгответе следното за инсталирането:
   1) операционна система Windows95               (CD-ROM)
   2) Диск с драйвер за принтера FUJITSU DL3850+  (този диск)

- Инсталирайте FUJITSU DL3850+ от "New Hardware Found" (“Намерен нов хардуер”).
  Ако "New Hardware" (“Нов хардуер”) не е открит, инсталирайте от "Add Printer"
  (“Добави принтер”).

- Ако драйверът за принтер FUJITSU DL3850+ вече е бил инсталиран, изтрийте го и
  го инсталирайте отново.


---------------------------------------------------------------
3.2 Инсталиране от "New Hardware Found" (“Намерен нов хардуер”)
---------------------------------------------------------------
При инсталиране от "New Hardware Found" (“Намерен нов хардуер”), екранът може
да показва различно в зависимост от версията на използвания Windows95.
Щракнете десния бутон на мишката върху иконата "My computer" (“Моят компютър”
и изберете "System properties" (“Характеристики на системата”) от "General".


3.2.1  за 4.00.950 или 4.00.950a
================================
a. Свържете принтера към компютъра и включете принтера.

b. Включете компютъра и стартирайте Windows95.  Рестартирайте Windows95,
   ако той вече е стартиран.

c. Когато се появи "New Hardware Found" (“Намерен нов хардуер”), изберете
   "Driver from disk provided by hardware manufacturer" (“Драйвер от диск,
   осигурен от хардуерния производител”) и щракнете “OK”.

d. Поставете диска за инсталиране на драйвера за принтера в CD устройство.

e. Въведете "D:\Drivers\DL3850+\Bulgarian\Win95" (ако D: е CD устройството) в
   "distributed file copy source" и щракнете “OK”.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се появи диалоговото поле "insert disk" (“постави диск”),
              натиснете "OK", въведете "D:\Drivers\DL3850+\Bulgarian\Win95"
              ( ако D: е CD устройството) в "file copy source" “източник за
              копиране на файл”) и щракнете “OK”.
              Освен това, поставете CD-ROM  за системата Windows95, ако се
              изисква, и щракнете “OK”.  Въведете "D:\WIN95 " в "file copy
              source" или щракнете "reference" и изберете "D:\WIN95".

f. Следвайте инструкциите и продължете с инсталирането.
   Забележка: Ако има конфликт (ако се появи "there is a newer file than
              the one to be copied, and users are advised to use the already
              existing file" (“има по-нов файл от този, който трябва да се
              копира, и съветваме потребителите да използват вече съществуващия
              файл”), щракнете "yes" (“да”).

g. В папка "Printers" (“Принтери”) се появява икона на добавения принтер.

Сега инсталирането на принтерния драйвер е приключило.


3.2.2  за 4.00.950B или 4.00.950C:
==================================
a. Свържете принтера към компютъра и включете компютъра.

b. Включете компютъра и стартирайте Windows95.  Рестартирайте Windows95,
   if ако той вече е стартиран.

c. Когато се появи "Update Device Driver Wizard", щракнете “next” (“продължи”).

d. Щракнете "Other Locations..." (“Други места...”).

e. Поставете диска за инсталиране на драйвера за принтера в CD устройство

f. Въведете "D:\Drivers\DL3850+\Bulgarian\Win95" (ако D: е CD устройството)
   като "Location" (“Локация”), и щракнете “OK”..

g. Когато се появи "Update Device Driver Wizard", щракнете "Finish" (“Край”).

h. Следвайте инструкциите от екрана и продължете с инсталирането.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се появи диалоговото поле "insert disk" (“постави диск”),
              натиснете "OK", въведете "D:\Drivers\DL3850+\Bukugarian\Win95"
              ( ако D: е CD устройството) в "file copy source" и щракнете “OK”.
              Потребителят може да бъде помолен да постави системен CD-ROM
              за Windows95.
              Щракнете "OK" след поставянето на CD-ROM.  Въведете "D:\WIN95"
              за "Copy files from:" (“Копирай файлове от:”) или щракнете
              "Browse" (“Търсене”) и изберете "D:\WIN95".

i. В папка "Printers" (“Принтери”) се появява икона на добавения принтер.

Сега инсталирането на принтерния драйвер е приключило.



---------------------------------------------------
3.3 Инсталиране от "Add Printer" (“Добави принтер”)
---------------------------------------------------
Стартирайте Add Printer Wizard (Wizard Добави принтер).
След като се стартира Windows95, процедурата за инсталиране на FUJITSU DL3850+
се задейства.

a. Отидете на "Start" -> "Settings" (“Параметри”) ->"Printers" (“Принтери”).

b. Щракнете два пъти върху "Add Printer" (“Добави принтер”).

c. Ще се появи "Add Printer Wizard" (Wizard Добави принтер).
   Следвайте инструкциите от екрана и продължете.

d. Когато се появи списъкът с принтерите от производителите, щракнете върху
   "Have Disk" (“Има диск”).

e. Поставете диска за инсталиране на драйвера за принтера в CD устройство,
   въведете "D:\Drivers\DL3850+\Bulgarian\Win95" (ако D: е CD устройството)
   като  "Copy manufacture's files from:", и щракнете “OK”.

f. Имената на моделите ще бъдат дадени в списъка на "Printers" (“Принтери”).
   Изберете модела и щракнете "next" (“продължи”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се появи съобщението "A driver is already installed for
              this printer. Would you like to keep the existing driver or use
              the new driver one? Your programs may print differently if you
              use the new driver" (“Има вече инсталиран драйвер за този
              принтер.
              Желаете ли да запазите съществуващия драйвер, или ще използване
              новия драйвер? Вашите програми може да разпечатват различно,
              ако използвате новия драйвер”), изберете "Replace existing
              driver" ("Замени съществуващия драйвер”).

f. Изберете "Available ports" ("Налични портове”).

g. Потвърдете името на принтера и го задайте като основен принтер,
   щракнете върху "next" (“продължи”).

i. Направете пробна разпечатка, ако желаете, и изберете "next" (“продължи”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителят може да бъде помолен да постави диск за Windows95.
              Щракнете "OK" след поставянето на диска. Въведете "D:\WIN95" за
              "Copy files from:" (Копирай файлове от:”), или щракнете "Browse"
             (“Търсене”) и изберете "D:\WIN95".

j. Както в [i.], когато се избере "Print Test Page" (“Разпечатай тест
   страница”), ще се появи диалогово поле когато разпечатването приключи.
   Щракнете върху  "OK" или "No".
   Отбележете с тест-страницата:
     - Разпечатването ще протече на базата на настройките на драйвера
       за принтера в момента.
     - Основните стойности за начина на подаване на хартия се избират
       автоматично ("automatically select"), според зададения размер
       на хартията и "Letter", следователно, моля, за тест-страницата
       подгответе хартия Letter.
     - Променете параметрите когато използвате различен размер хартия
       за тест-страницата.

k. Когато инсталирането приключи, в папката "Printers" (“Принтери”) ще се
   появи иконата на добавения принтер.



4. Начин за настройване на принтерния драйвер
- Настройките на принтерния драйвер могат да се извършат като отидете в папка
  "Printers" (“Принтери”) и изберете принтера, "File" (“Файл”) - "Properties"
  (Характеристики”).

- За повече подробности, прочетете главата за софтуера от наръчника за
  потребителя.



5. Други

a. Емулацията на този драйвер е в режим "DPL24C+".
   Проверете, дали настройките за инсталирането на принтера съответстват
   на него.

b. Потребителите трябва да регулират устройствата според зарежданата хартия.
   Моля, проверете, дали параметрите на хартията, както и настройките от
   работния панел, отговарят на принтера.

c. Разпечатването от приложен софтуер Windows3.1 под среда на Windows95
   може да даде различни резултати.

d. Някои определени шрифтове за разпечатване от приложението не могат да се
   използват в зависимост от формата на данните.

e. Според приложението, разпечатването с увеличаване/намаляване на размера,
   може винаги да доведе до шрифт с размер 10.5.

f. Хартия с дължина 7,62 см – 35,56 см трябва да има широчина 38,1 см..
   При използване на хартия с широчина по-малка от 38,1 см, моля коригирайте
   дясното поле на приложението, така че да не надвишава максималния възможен
   размер.

g. При използване на Непрекъсната форма (Continuous) през трактора,
   възможната дължина на прегъване е 15 см или повече.
   Когато дължината на прегъване е равна на дължината на страницата,
   използвайте хартия, която има дължина на прегъване повече от 15 см.

h. Ако по време на разпечатването от принтерния порт се отмени разпечатването,
   рестартирайте принтера.
   Продължаването на разпечатването, без да се рестартира принтера, може да
   доведе до проблеми, като изкривяване на текста

i. Непрекъсната форма 
   - И горните, и долните полета при непрекъснатата форма се задават на 0 мм.
     Препоръчва се горните и долните полета да са повече от 25,4 мм за
     непрекъсната форма през трактора.
   - Печатащата глава и лентата могат да се повредят при разпечатване върху
     перфорацията за водене на хартията или перфорацията за разделяне на
     формите.

j. Пликове 
   - Разпечатвайте само върху лицевата страна. Не разпечатвайте откъм страната
     на залепване на плика, тъй като пликът може да се защипе  .
   - Не разпечатвайте върху пликове с прозорци, или върху двупластови пликове .
   - И горните, и долните полета се задават на 25,4 мм при този драйвер за
     принтер.
   - Няма гаранция за разпечатването извън полетата.
   - По-долу са дадени посоките на подаване на плика, за да се избегне
     защипване.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *            поставете плика в тази посока          *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Регулирайте водача на хартията когато разпечатвате върху хартия с формат
   A3.  (Лявото печатно поле се задава на 13.4 мм)

l. Когато потребителят избере използването на "Manual feed" (“Ръчно подаване”),
   за всяка отделна страница ще се появява съобщението "Please insert paper"
   (“Моля пъхнете хартия”). Щракнете "OK" и продължете разпечатването.
   ЗАБЕЛЕЖКА: При някои приложения, съобщението "Please insert paper" (“Моля
   пъхнете хартия”) може да не се появи в диалоговия прозорец. Просто натиснете
   бутона "OK" и разпечатването ще продължи.

m. При множество размери, определени от потребителя...
   Настройвайте принтерния драйвер за всеки размер, определен от потребителя.
   Драйверът може да се използва променливо чрез въвеждане на размерите като
   имена на драйвера.

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE855 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- За търговската марка 
  Имената на фирмата и имената на продуктите, цитирани по-горе,
  са регистрирани търговски марки или търговски марки на всяка фирма.


[Край]
