===============================================================================

                         Microsoft Windows NT 4.0

                     Driver di stampa FUJITSU DL3850+

                                 Versione 3.40

                 Copyright(C) 2007 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Questo driver di stampante funziona con seguenti sistemi operativi:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (indicato come Windows NT 4.0)

Questo driver è per stampanti FUJITSU DL3850+.



Sommario

1. Ambiente operativo del driver di stampante
2. Configurazione del driver di stampante
3. Installazione del driver di stampante
  3.1 Prima di installare il driver
  3.2 Metodo di installazione
4. Metodo di installazione del driver di stampante
5. Altro
- Informazioni sul marchio registrato

Nota: questo driver è per stampanti FUJITSU DL3850+.
      Non utilizzarlo per altre stampanti.
      Durante la stampa con Windows NT 4.0, ripristinare le impostazioni
      predefinite della stampante.
      In caso contrario la stampante potrebbe non funzionare come previsto.



1. Ambiente operativo del driver di stampante

- Hardware
  PC con Windows NT 4.0

- Sistema operativo
  Windows NT4.0



2. Configurazione del driver di stampante

   Il driver di stampante FUJITSU DL3850+ include i seguenti file:

   DL3850.DLL     File di risorsa DLL del driver di stampante FUJITSU DL3850+
   NRBMONN.DLL    File di risorsa DLL
   DL3850.INF     File delle informazioni di installazione
   README.TXT     Questo file



3. Installazione del driver di stampante
---------------------
3.1 Prima di installare il driver
---------------------
- Per eseguire l'installazione, preparare quanto segue:
   1) Sistema operativo Windows NT Workstation 4.0 o Windows NT Server 4.0
      (CD-ROM)
   2) Disco di installazione del driver di stampante  (questo disco)

- Per eseguire l'installazione, accedere con l'account Administrator.

- Non è possibile installare il driver di stampante per FUJITSU DL3850+
  come driver alternativo.

- Non selezionare "Condivisione" durante l'installazione del driver di
  stampante.

- Se il driver di stampante FUJITSU DL3850+ è già stato installato,
  disinstallarlo e installarlo nuovamente.



----------------
3.2 Metodo di installazione
----------------
Iniziare l'installazione del driver di stampante avviando l'Installazione
guidata stampante.
Di seguito viene indicata la procedura di installazione di FUJITSU DL3850+
dopo l'avvio di Windows NT 4.0.


a. Selezionare "Risorse del computer" -> "Printers".

b. Fare doppio clic su "Aggiungi stampante".

c. Quando viene visualizzata la schermata "Installazione guidata stampante",
   selezionare "Computer locale", quindi fare clic su "Avanti".

d. Specificare una porta disponibile: se necessario, selezionare "Aggiungi
   porta" e "Configura porta", quindi fare clic su "Avanti".

e. Fare clic su "Disco driver..." per visualizzare la finestra di dialogo
   "Installa da disco".

f. Inserire il disco del driver FUJITSU DL3850+ e immettere "D:\Drivers
   \DL3850+\Italian\Winnt40" nel campo "Copia file del produttore in:",
   quindi fare clic su OK.
   Nota: per il nome dell'unità disco indicata sopra è stata utilizzata
         la lettera D:; se necessario, modificarla.

g. I nomi dei modelli saranno elencati nella casella di riepilogo "Stampanti".
   Selezionare il modello e fare clic su "Avanti".
   NOTA: quando viene visualizzato il messaggio "Un driver per questa stampante
         è già stato installato. È possibile scegliere se mantenere il vecchio
         driver o usarne uno nuovo. Se si installa il nuovo driver, le stampe
         inviate dalle applicazioni installate potrebbero risultare diverse",
         selezionare "Sostituisci il driver esistente".

h. Immettere il nome del modello di stampante e specificare se la stampante
   verrà utilizzata come stampante predefinita, quindi fare clic su "Avanti".

i. Selezionare "Non condividere" per la stampante specificata, quindi fare
   clic su "Avanti".

j. Se desiderato, eseguire una stampa di prova, quindi fare clic su "Avanti".
   NOTA: è possibile che venga richiesto di inserire il CD del sistema
         Windows NT 4.0.
         Fare clic su "OK" dopo aver inserito il CD.
         Immettere "D:\I386" (se D: è la lettera dell'unità CD-ROM)
         nel campo "Copia file da:" oppure fare clic su "Sfoglia"
         e selezionare "D:\I386".

k. Al termine dell'installazione tornare alla finestra di dialogo "Stampanti".
   Assicurarsi che la stampante sia stata aggiunta alla finestra di dialogo.

l. Come al punto [j.], quando si seleziona l'opzione "Stampa pagina di prova",
   viene visualizzata una finestra di dialogo al termine della stampa.
   Fare clic sul pulsante "Sì" o "No".
   Nota per la pagina di prova:
     - La stampa verrà eseguita in base alle impostazioni correnti del driver
       di stampante.
     - I valori predefiniti sono "Automatically Select" (Selezione automatica)
       per il metodo di alimentazione della pagina e "LETTER" per il formato
       carta, pertanto è necessario preparare carta di formato LETTER per
       la pagina di prova.
     - Se si utilizza un diverso formato di carta per la pagina di prova,
       modificare le impostazioni.

m. Sulla barra dei menu selezionare "File" e scegliere "Chiudi" per chiudere
   la finestra di dialogo.

L'installazione del driver di stampante è stata completata.



4. Metodo di installazione del driver di stampante

- È possibile regolare le impostazioni del driver di stampante aprendo la
  cartella "Stampanti" e selezionando la stampante, quindi scegliendo
  "Impostazioni predefinite documento" dal menu "File" oppure scegliendo
  "Proprietà" - "Impostazioni periferica".

- Per ulteriori informazioni leggere il capitolo relativo al software nel
  manuale per l'utente.



5. Altro

a. L'emulazione di questo driver è in modalità "DPL24C+".
   Assicurarsi che l'impostazione per l'installazione della stampante
   corrisponda.

b. Gli utenti dovranno regolare le periferiche per quanto riguarda
   l'inserimento della carta.
   Assicurarsi che le impostazioni per la carta e quelle nel riquadro
   delle operazioni corrispondano alla stampante.

c. La stampa da software applicativo Windows95 in ambiente Windows NT 4.0
   può produrre risultati diversi dal previsto.

d. I contenuti di "Proprietà" del driver di stampante e di "Preferenze di
   stampa" della stampante possono sovrapporsi.  Eseguire le necessarie
   regolazioni per evitare possibili malfunzionamenti.

e. In base al formato dei dati alcuni caratteri di stampa specifici
   dell'applicazione potranno non essere utilizzabili.

f. La larghezza massima che è possibile impostare per il formato carta
   in "Proprietà server" è 266,7 mm (10,5 pollici).  Regolare i margini
   destro e sinistro in modo che non superino la larghezza di 203,2 mm
   (8 pollici), altrimenti i dati potrebbero essere stampati in modo errato.

g. In base all'applicazione utilizzata, la stampa in modalità zoom potrebbe
   essere eseguita sempre con caratteri di dimensione 10,5.

h. La carta di lunghezza pari a 76,2 mm (3 pollici) – 355,6 mm (14 pollici)
   viene regolata con una larghezza di 381 mm (15 pollici).
   Quando si utilizza carta con una larghezza inferiore a 381 mm (15 pollici),
   regolare il margine destro dell'applicazione affinché non superi
   l'intervallo massimo consentito.

i. Quando con questa stampante si utilizza la forma continua con un sistema
   di alimentazione a trazione, la lunghezza di piegatura consentita è di
   101,5 mm (4 pollici) o superiore.
   Quando la lunghezza di piegatura è uguale alla lunghezza della pagina,
   utilizzare carta con una lunghezza di piegatura superiore a 101,5 mm
   (4 pollici).

j. Se la stampa viene annullata dalla porta della stampante durante
   l'operazione di stampa, riavviare la stampante.
   Se si continua a stampare senza riavviare la stampante, si possono
   verificare problemi come, ad esempio, testo distorto.

k. Maschera continua
   - I margini superiore e inferiore per una maschera continua sono impostati
     su 0 mm in questo driver di stampante.  Si consiglia di impostare su un
     valore superiore a 25,4 mm (1 pollice) i margini superiore e inferiore
     per la maschera continua quando si utilizza l'alimentazione a trattore
     con questa stampante.
   - La testina di stampa e il nastro possono essere danneggiatei quando si
     stampa su righe perforate e su fori dentati.

l. Buste
   - Stampare solo sul lato esterno.  Non stampare sul lato del lembo di
     chiusura, altrimenti la busta potrebbe incepparsi.
   - Non stampare su buste con finestra o su buste a doppio strato.
   - In questo driver di stampante entrambi i margini, superiore e inferiore,
     sono impostati su 25,4 mm (1 pollice).
   - La stampa al di fuori dei margini non è garantita.
   - Vedere le informazioni riportate di seguito per le direzioni di
     alimentazione della carta in modo da evitare inceppamenti.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *     inserire la carta con questo orientamento     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

m. Regolare la guida della carta per la stampa su carta in formato 
   A3 Ruotato.
   (Il margine di stampa sinistro è impostato su 38 mm/0,5 pollici)

n. Quando viene specificato un tipo di fonte della stampante e la si stampa, 
   cambiare l'impostazione della lingua in PAGE850 a partire dal DLMENU o dal 
   setup offline.
   Altrimenti la stampa potrebbe non risultare corretta.


- Informazioni sul marchio registrato
    I nomi di società e prodotti citati in questo documento sono marchi
    registrati o marchi di fabbrica di ciascuna società.

[Fine]
