===============================================================================

                           Microsoft Windows95

                      FUJITSU DL3750+ - Pilote d'imprimante

                                  Version 3.40

                    Copyright(C) 2007 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ce pilote d'imprimante fonctionne sur les système d'exploitation suivants :

  Microsoft(R) Windows(R) 95            (ci-après dénommé Windows 95)

Ce pilote d'imprimante est destiné aux imprimantes FUJITSU DL3750+.



Table des matières

1. Environnement d'exploitation du pilote d'imprimante
2. Configuration du pilote d'imprimante
3. Installation du pilote d'imprimante
  3.1 Procédure à suivre avant toute installation
  3.2 Installation à partir de l'Assistant Nouveau matériel détecté
    3.2.1 pour 4.00.950 ou 4.00.950a
    3.2.2 pour 4.00.950B ou 4.00.950C :
  3.3 Installation à partir de l'Assistant Ajout d'imprimante
4. Méthode d'installation du pilote d'imprimante
5. Remarques diverses
- Marques

Remarque: ce pilote est destiné aux imprimantes FUJITSU DL3750+.
          Ne l'utilisez pas avec d'autres imprimantes.
          Lorsque vous imprimez sous Windows 95, rétablissez les paramètres par
          défaut de sortie usine pour la configuration de l'imprimante.
          Autrement, l'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.



1. Environnement d'exploitation du pilote d'imprimante

- Matériel
  PC fonctionnant avec Windows 95

- Système d'exploitation cible
  Windows 95



2. Configuration du pilote d'imprimante

  Le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ comprend les fichiers suivants :

   DL3750.DRV    Pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+
   NRBMON.DLL    Fichier de ressources DLL
   DL3750.INF    Fichier d'informations sur l'installation
   README.TXT    Ce fichier



3. Installation du pilote d'imprimante

-----------------------------------------------
3.1 Procédure à suivre avant toute installation
-----------------------------------------------
- Préparez les éléments suivants avant de procéder à l'installation :
   1) Système d'exploitation Windows 95 (CD-ROM)
   2) Disque d'installation du pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ (ce disque)

- Installtation du pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ à partir de l'Assistant
  Nouveau matériel détecté.
  Si l'Assistant Nouveau matériel détecté ne se lance pas, installez le pilote
  à partir de l'Assistant Ajout d'imprimante.

- Si le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ a déjà été installé, supprimez-le,
  puis réinstallez-le.


-----------------------------------------------------------------
3.2 Installation à partir de l'Assistant Nouveau matériel détecté
-----------------------------------------------------------------
Lorsque vous installez le pilote d'imprimante à partir de l'Assistant Nouveau
matériel détecté, l'écran peut avoir différents aspects selon la version de
Windows 95 utilisée.
Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l'icône "Poste de travail"
et sélectionnez "Propriétés système" à partir de "Général".


3.2.1 pour 4.00.950 ou 4.00.950a
================================
a. Connectez l'imprimante au PC et mettez l'imprimante sous tension.

b. Mettez l'ordinateur sous tension et démarrez Windows 95.
   Redémarrez Windows 95 s'il a déjà été démarré.

c. Lorsque la boîte de dialogue "Nouveau matériel détecté" apparaît,
   sélectionnez "Pilote de la disquette fournie pas le constructeur du
   matériel", puis cliquez sur "OK".

d. Insérez le disque d'installation du pilote d'imprimante dans le lecteur
   de CD-ROM.

e. Entrez "D:\Drivers\DL3750+\French\Win95" (si D: est la lettre associée au
   lecteur de CD-ROM) dans le champ "Source de la copie du fichier distribué",
   puis cliquez sur OK.
   REMARQUE : Lorsque la boîte de dialogue "Insérer la disquette" apparaît,
              cliquez sur "OK", entrez "D:\Drivers\DL3750+\French\Win95"
              (si D: est la lettre associée à votre lecteur de CD-ROM) dans
              le champ "Source de la copie du fichier", puis cliquez sur OK.
              En outre, insérez le CD-ROM système de Windows 95 si vous y êtes
              invité, puis cliquez sur "OK".  Entrez "D:\WIN95" dans le champ
              "Source de la copie du fichier" ou cliquez sur "Référence"
              et sélectionnez "D:\WIN95".

f. Suivez les instructions fournies et poursuivez l'installation.
   REMARQUE : en cas de conflit (si le message "Un fichier plus récent existe.
              Les utilisateurs sont invité à utiliser le fichier existant"
              apparaît), cliquez sur "Oui".

g. L'icône de l'imprimante ajoutée apparaît dans le dossier "Imprimantes".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.


3.2.2 pour 4.00.950B ou 4.00.950C :
===================================
a. Connectez l'imprimante au PC et mettez l'imprimante sous tension.

b. Mettez l'ordinateur sous tension et démarrez Windows 95.
   Redémarrez Windows 95 s'il a déjà été démarré.

c. Lorsque l'Assistant Mise à jour de pilote de périphérique apparaît,
   cliquez sur "Suivant".

d. Cliquez sur "Autres emplacements...".

e. Insérez le disque d'installation du pilote d'imprimante dans le lecteur
   de CD-ROM.

f. Entrez "D:\Drivers\DL3750+\French\Win95" (si D: est la lettre associée au
   lecteur de CD-ROM) dans le champ "Emplacement", puis cliquez sur "OK".

g. Lorsque l'Assistant Mise à jour de pilote de périphérique apparaît,
   cliquez sur "Terminer".

h. Suivez les instructions à l'écran et poursuivez l'installation.
   REMARQUE : Lorsque la boîte de dialogue "Insérer la disquette" apparaît,
              cliquez sur "OK", entrez "D:\Drivers\DL3750+\French\Win95"
              (si D: est la lettre associée à votre lecteur de CD-ROM)
              dans le champ "Copier les fichiers à partir de :", puis cliquez
              sur "OK".
              L'utilisateur peut être invité à insérer le disque système de
              Windows 95.
              Cliquez sur "OK" après avoir inséré le CD-ROM.
              Entrez "D:\WIN95" dans le champ "Copier les fichiers à partir
              de :" ou cliquez sur  "Parcourir" et sélectionnez "D:\WIN95".

i. L'icône de l'imprimante ajoutée apparaît dans le dossier "Imprimantes".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.



-----------------------------------------------------------
3.3 Installation à partir de l'Assistant Ajout d'imprimante
-----------------------------------------------------------
Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante.
Une fois Windows 95 démarré, procédez comme suit pour installer le pilote
d'imprimante FUJITSU DL3750+.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Paramètres" -> "Imprimantes".

b. Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".

c. L'Assistant Ajout d'imprimante apparaît.
   Suivez les instructions à l'écran et continuez.

d. Lorsque la liste d'imprimantes des différents fabricants apparaît,
   cliquez sur "Disque fourni".

e. Insérez le disque d'installation du pilote d'imprimante dans le lecteur
   de CD-ROM, entrez "D:\Drivers\DL3750+\French\Win95" (si D: est la lettre
   associée à votre lecteur de CD-ROM) dans le champ "Copier les fichiers du
   fabricant depuis :", puis cliquez sur "OK".

f. Les noms des modèles sont répertoriés dans la liste d'imprimantes.
   Sélectionnez le modèle voulu, puis cliquez sur "Suivant".
   REMARQUE : lorsque le message "Un pilote est déjà installé pour cette
              imprimante. Voulez-vous garder le pilote existant ou utiliser
              le nouveau ? Il peut y avoir des différences d'impressions avec
              le nouveau pilote", apparaît, sélectionnez "Remplacer le pilote
              existant".

g. Sélectionnez les ports disponibles.

h. Vérifiez le nom de l'imprimante et définissez-la en tant qu'imprimante
   par défaut, puis cliquez sur "Suivant".

i. Effectuez un test d'impression si vous le souhaitez, puis cliquez sur
   "Suivant".
   REMARQUE : l'utilisateur peut être invité à insérer le CD-ROM système
              de Windows 95.
              Cliquez sur "OK" après avoir inséré le CD-ROM.
              Entrez "D:\WIN95" dans le champ "Copier les fichiers à partir
              de :" ou cliquez sur  "Parcourir" et sélectionnez "D:\WIN95".

j. Si l'option "Imprimer une page de test" a été sélectionnée à l'étape [i.],
   une boîte de dialogue apparaîtra une fois l'impression terminée.
   Cliquez sur le bouton "OK" ou "Non".
   Remarque relative à la page de test :
     - L'impression sera basée sur les paramètres d'impression définis au
       moment de l'opération.
     - Les valeurs par défaut de l'alimentation papier et du format de papier
       sont "Automatically select" et "Letter". Veuillez par conséquent
       préparer du papier au format Letter pour la page de test.
     - Modifiez le paramètre de format papier si vous souhaitez utiliser
       un autre format de papier pour la page de test.

k. Une fois l'installation terminée, l'icône de l'imprimante ajoutée
   apparaîtra dans le dossier "Imprimantes".



4. Méthode d'installation du pilote d'imprimante

- Les paramètres du pilote d'imprimante peuvent être définis en accédant
  au dossier "Imprimantes", en sélectionnant l'imprimante et en cliquant
  sur "Fichier" - "Propriétés".

- Reportez-vous au chapitre relatif aux logiciels dans le manuel de
  l'utilisateur pour plus de détails.



5. Remarques diverses

a. L'émulation de ce pilote est en mode "DPL24C+".
   Vérifiez que le paramètre adéquat, défini lors de l'installation,
   correspond à ce mode.

b. Les utilisateurs sont invités à régler leurs périphériques, notamment pour
   l'insertion du papier.
   Vérifiez que les paramètres relatifs au papier, ainsi que les paramètres
   présent sur l'écran de fonctionnement correspondent à l'imprimante.

c. Dans des environnement Windows 95, l'impression à partir d'applications
   prévues pour s'exécuter sous Windows 3.1 peut donner des résultats
   inattendus.

d. Certaines polices spécifiques à l'application peuvent être inutilisables
   en fonction du format des données.

e. Selon l'application utilisée, l'impression en zoom avant/arrière peut
   toujours entraîner l'utilisation de polices de taille 10,5.

f. Le papier de 2,5 à 14 pouces de longueur sont réglés avec une largeur
   de 25,40 cm.
   En cas d'utilisation de papier d'une largeur inférieure à 10 pouces,
   ajustez de façon appropriée la marge de droite de sorte qu'elle ne
   dépasse pas largeur maximale autorisée.

g. Lorsque vous utilisez le mode Papier en continu avec un dispositif
   d'entraînement par picots sur cette imprimante, la longueur de pliage
   possible est de 10,16 cm ou plus.
   Lorsque la longueur de pliage correspond à la longueur de la page,
   utilisez un papier avec une longueur supérieure à 10,16 cm.

h. Si l'impression est annulée à partir du port de l'imprimante alors que
   cette dernière est en cours de fonctionnement, redémarrez-la.
   La poursuite de l'impression sans redémarrer l'imprimante peut entraîner
   divers problèmes (tels que le chevauchement de texte).

i. Papier en continu
   - Les marges supérieure et inférieure pour l'option de papier en continu
     sont définies à 0 mm dans ce pilote d'imprimante.
     Il est recommandé de définir à plus de 25,4 mm les marges supérieure
     et inférieure pour le mode Papier en continu lorsque vous utilisez un
     dispositif d'entraînement à picots avec cette imprimante.
   - La tête et le ruban d'impression peuvent être endommagés lors
     d'impressions sur des lignes de perforations ou des perforations
     d'entraînement.

j. Enveloppes
   - N'imprimez que sur le côté destiné à l'adresse.
     N'imprimez jamais sur le côté comportant des volets de fermeture pour
     éviter tout bourrage.
   - N'imprimez pas sur des enveloppes à fenêtres ou sur des enveloppes
     matelassées.
   - Les marges supérieures et inférieures sont définies à 25,4 mm pour
     ce pilote d'imprimante.
   - L'impression en dehors des marges n'est jamais garantie.
   - Reportez-vous au schéma suivant pour connaître le sens de l'alimentation
     papier pour éviter tout bourrage.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *      insérez le papier dans cette direction       *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Ajustez le guide du papier lors d'impression au format B4 (JIS) et B5 (JIS).
   (La marge d'impression gauche est définie à 13,4 mm)

l. Le message "Veuillez insérer du papier" apparaîtra pour chaque page lorsque
   l'utilisateur a sélectionné l'option "Alimentation manuelle".
   Cliquez sur "OK" pour poursuivre l'impression.
   REMARQUE : avec certaines applications, le message "Veuillez insérer du
              papier" peut ne pas apparaître.
              Cliquez simplement sur le bouton "OK". L'impression s'effectuera.

m. A propos des formats multiples définis par l'utilisateur...
   Configurez le pilote d'imprimante pour chaque format défini par
   l'utilisateur.  Le pilote peut être utilisé de façon interchangeable
   en entrant les formats en tant que noms de pilote.

n. Lorsque la police d’impression est spécifiée et imprimée, changez le 
   paramètre de langue sur PAGE850 par DLMENU ou le réglage hors-ligne.
   Faute de quoi le résultat de l’impression pourrait ne pas être correct.


- Marques
    Les noms de sociétés et de produits mentionnés ci-dessus sont des marques
    déposées de leurs propriétaires respectifs.

[Fin]
