===============================================================================

                         Microsoft WindowsNT4.0

                     FUJITSU DL3850+ Druckertreiber

                                 Version 3.40

                 Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED

===============================================================================

Dieser Druckertreiber arbeitet auf den folgenden Betriebssystemen:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (im Folgenden als WindowsNT4.0 bezeichnet)

Dieser Druckertreiber ist für Drucker der Reihe FUJITSU DL3850+ bestimmt.



Inhalt

1. Druckertreiber Betriebssystem-Umgebung
2. Konfiguration des Druckertreibers
3. Einrichtung des Druckertreibers
  3.1 Vor der Einrichtung
  3.2 Einrichtungsmethode
4. Einrichtungsmethoden für den Druckertreiber
5. Weiteres
- Über die Marken

Hinweis: Dieser Druckertreiber ist für Drucker der Reihe FUJITSU DL3850+ 
         bestimmt.
         Verwenden Sie ihn nicht mit anderen Druckern.
         Setzen Sie beim Drucken mit WindowsNT4 die Druckereinstellungen 
         zurück auf die Standardeinstellungen.
         Die Drucker arbeiten sonst evtl. nicht erwartungsgemäß.



1. Druckertreiber Betriebssystem-Umgebung

- Hardware
  PCs mit WindowsNT4.0

- Betriebssystem
  WindowsNT4.0



2. Konfiguration des Druckertreibers

   Der FUJITSU DL3850+ Druckertreiber besteht aus den folgenden Dateien:

   DL3850.DLL     FUJITSU DL3850+ Druckertreiber DLL Ressourcendatei
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ Druckertreiber DLL Ressourcendatei
   DL3850.INF     Setup-Informationsdatei
   README.TXT     Diese Datei



3. Einrichtung des Druckertreibers
-----------------------
3.1 Vor der Einrichtung
-----------------------
- Nehmen Sie folgende Vorbereitungen vor:
   1) WindowsNT Workstation4.0 oder WindowsNT Server4.0
      Betriebssystem (CD-ROM)
   2) Druckertreiber-Einrichtungsdiskette (diese Diskette)

- Melden Sie sich zum Einrichten als Administrator am Rechner an.

- Der Druckertreiber für den FUJITSU DL3850+ kann nicht als alternativer 
  Treiber installiert werden.

- Wählen Sie nicht "Freigabe", wenn Sie den Druckertreiber installieren.

- Wenn der FUJITSU DL3850+ Druckertreiber bereits eingerichtet wurde, löschen 
  Sie ihn und richten Sie ihn erneut ein.



-----------------------
3.2 Einrichtungsmethode
-----------------------
Starten Sie die Druckertreiber-Einrichtung durch Aktivieren von "Assistent für 
die Druckerinstallation".
Das Folgende ist die Einrichtungsprozedur für FUJITSU DL3850+ nach dem Start 
von WindowsNT4.0.


a. Gehen Sie zu "Arbeitsplatz" -> "Drucker".

b. Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker".

c. Wenn der "Assistent für die Druckerinstallation" erscheint, wählen Sie 
"Arbeitsplatz" und klicken Sie auf "Weiter".

d. Geben Sie einen verfügbaren Anschluss an ("Anschluss hinzufügen" und 
"Anschluss konfigurieren", wenn nötig) und klicken Sie auf "Weiter".

e. Klicken Sie auf "Diskette...", und ein Dialogfeld "Installation von 
   Diskette" erscheint.

f. Legen Sie die FUJITSU DL3850+ Treiberdiskette ein, geben Sie 
   "D:\Drivers\DL3850+\German\Winnt40" an für den Vorgang "Dateien des 
   Herstellers kopieren von:" und klicken Sie auf OK.
   Hinweis: Laufwerk D: gilt hierbei als das CD-ROM-Laufwerk, nehmen Sie 
   nötigenfalls eine entsprechende Anpassung vor.

g. Die Modellbezeichnungen werden im Listenfeld "Drucker" aufgeführt. Wählen 
   Sie Ihr Modell aus und klicken Sie auf "Weiter".
   HINWEIS: Wenn die Meldung erscheint "Für diesen Drucker wurde bereits ein 
            Treiber installiert. Möchten Sie den vorhandenen Treiber 
            beibehalten oder mit dem neuen Treiber arbeiten? Bei Verwendung 
            des neuen Treibers kann sich das Druckbild geringfügig ändern", 
            wählen Sie "Vorhandenen Treiber ersetzen".

h. Geben Sie den Druckernamen ein und legen Sie fest, ob der Drucker als 
   Standarddrucker verwendet werden soll. Wählen Sie anschließend "Weiter".

i. Wählen Sie "Nicht freigegeben" für den ausgewählten Drucker und klicken Sie 
   auf "Weiter".

j. Drucken Sie die Testseite aus, wenn gewünscht, und klicken Sie auf "Weiter".
   HINWEIS: Es kann erforderlich sein, dass Sie die System-CD von WindowsNT4.0 
            einlegen.
            Klicken Sie nach dem Einlegen der CD-ROM auf "OK". Geben  Sie 
            "D:\I386" (D: steht für das CD-ROM-Laufwerk) in "Dateien kopieren 
            von:" ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen Sie 
            "D:\I386".

k. Kehren Sie nach der Installation zum Dialogfeld "Drucker" zurück.
   Vergewissern Sie sich, dass der Drucker zum Dialogfeld "Drucker" hinzugefügt
   wurde.

l. Bei der Auswahl "Testseite drucken" erscheint wie unter [j.] ein Dialogfeld, 
   sobald der Ausdruck abgeschlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
   "Ja" oder auf "Nein".
   Hinweis zur Testseite:
     - Der Ausdruck basiert auf die zu der Zeit gültigen Treibereinstellungen.
     - Die Standardeinstellung der Papiereinzugsmethode lautet "Automatische 
       Auswahl" (Automatically Select) mit dem Papierformat "LETTER".
       Halten Sie deshalb für den Ausdruck der Testseite Papier im Format
       LETTER bereit.
     - Ändern Sie die Einstellungen, wenn Sie zum Ausdruck der Testseite ein 
       anderes Papierformat verwenden wollen.

m. Gehen Sie zum Menüpunkt "Datei" in der Menüleiste und wählen Sie 
   "Schließen", um das Dialogfeld zu schließen.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.



4. Einrichtungsmethoden für den Druckertreiber

- Die Einstellungen des Druckertreibers können angepasst werden, indem Sie zum 
  Ordner "Drucker" gehen und den Drucker auswählen. Gehen Sie dann zum Menü 
  "Datei" - "Standardeinstellungen für Dokumente" oder zu 
  "Eigenschaften" - "Geräteeinstellungen".

- Lesen Sie das Kapitel über die Software im Benutzerhandbuch für weitere 
  Informationen.



5. Weiteres

a. Die Emulation für diesen Treiber ist "DPL24C+".
   Stellen Sie sicher, dass die Druckereinstellungen damit übereinstimmen.

b. Der Benutzer muss das Gerät in verschiedener Hinsicht, wie etwa Papier-
   zuführung, selbst anpassen.
   Stellen Sie bitte sicher, dass die Papiereinstellungen wie auch die 
   Einstellungen am Bedienfeld mit dem Drucker übereinstimmen.

c. Unter WindowsNT4.0 kann das Drucken von Windows95-Softwareanwendungen aus 
   zu abweichenden Ergebnissen führen.

d. Die Werte in den "Eigenschaften" des Druckertreibers und die 
   "Druckeinstellungen" des Druckers können sich überschneiden. Nehmen Sie zur 
   Vermeidung möglicher Fehlfunktionen entsprechende Anpassungen vor.

e. Einige in einer Anwendungssoftware eingestellte Druckerfonts werden unter 
   Umständen auf Grund des Datenformats nicht verwendet.

f. In den "Servereigenschaften" kann die Papiergröße auf eine maximale Breite 
   von 10,5 Zoll (26,6 cm) eingestellt werden. Stellen Sie den rechten und 
   linken Seitenrand so ein, dass eine Papierbreite von 8 Zoll (20,3 cm) nicht 
   überschritten wird, sonst werden die Daten eventuell nicht ordnungsgemäß 
   gedruckt.

g. Je nach Anwendungssoftware kann ein Ausdruck mit der Zoom-in/Zoom-out-
   Funktion stets eine Schriftgröße von 10,5 Punkten ergeben.

h. Für Papier mit einer Länge von 3 Zoll (7,62 cm) bis 14 Zoll (35,5 cm) wird
   ein Standardwert von 15 Zoll (38,1 cm) Breite verwendet.
   Wenn Sie schmäleres Papier als 15 Zoll (38,1 cm) verwenden, stellen Sie den 
   rechten Seitenrand so ein, dass die Papierbreite beim Druck nicht 
   überschritten wird.

i. Bei der Verwendung von Endlospapier mit einem Traktoreinzug in diesem 
   Drucker beträgt der mögliche Abstand zwischen zwei Falzungen 4 Zoll 
   (10,15 cm) oder größer.
   Wenn der Abstand zwischen zwei Falzungen identisch ist mit der Seitenlänge, 
   verwenden Sie Papier mit einem größeren Abstand zwischen zwei Falzungen als 
   4 Zoll (10,15 cm).

j. Falls der Drucker während des Druckens vom Druckeranschluss getrennt wird, 
   starten Sie den Drucker neu.
   Eine Fortsetzung des Drucks ohne Neustart des Druckers kann die Ausgabe 
   von unsinnigen Zeichen zur Folge haben.

k. Endlospapier
   - In diesem Druckertreiber ist für Endlospapier sowohl der obere als auch 
     der untere Seitenrand auf 0 mm gesetzt. Es wird empfohlen, bei diesem 
     Drucker den oberen als auch den unteren Seitenrand für Endlospapier auf 
     mehr 25,4 mm einzustellen.
   - Der Druckkopf und das Farbband können Schaden nehmen, wenn auf die 
     Perforationskanten oder auf die Führungslöcher gedruckt wird.

l. Umschläge
   - Drucken Sie nur auf der Oberseite der Umschläge. Drucken Sie nicht auf 
     die Seite mit der Schließlasche, da die Umschläge sonst einen Papierstau 
     verursachen könnten.
   - Drucken Sie nicht auf Fensterkuverts oder zweilagige Umschläge.
   - In diesem Druckertreiber ist sowohl der obere als auch der untere 
     Seitenrand auf 25,4 mm gesetzt.
   - Drucken außerhalb des Seitenrandes ist von der Garantie ausgenommen.
   - Wenn Sie Folgendes beim Papiereinzug beachten, vermeiden Sie einen 
     Papierstau.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *         Papier in diese Richtung einlegen         *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

m. Passen Sie die Papierführung an, wenn Sie auf Papier des Formats A3 quer 
   drucken.
   (Der linke Druckrand ist auf 38 mm voreingestellt)

n. Wenn der Druckerfont angegeben und gedruckt wird, ändern Sie die 
   Spracheinstellung auf PAGE850 mit DLMENU oder Offline-Setup. Anderenfalls 
   ist das Druckergebnis eventuell nicht korrekt.



- Über die Marken
    Oben erwähnte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken der 
    jeweiligen Firma.

[Ende]