===============================================================================
                         Microsoft Windows NT4.0

                     FUJITSU DL3750+ - Pilote d'imprimante

                                 Version 3.40

                   Copyright(C) 2007 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ce pilote d'imprimante fonctionne sur les système d'exploitation suivants :

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (ci-après dénommé Windows NT4.0)

Ce pilote d'imprimante est destiné aux imprimantes FUJITSU DL3750+.



Table des matières

1. Environnement d'exploitation du pilote d'imprimante
2. Configuration du pilote d'imprimante
3. Installation du pilote d'imprimante
  3.1 Procédure à suivre avant toute installation
  3.2 Méthode d'installation
4. Méthode d'installation du pilote d'imprimante
5. Remarques diverses
- Marques

Remarque: ce pilote est destiné aux imprimantes FUJITSU DL3750+.
          Ne l'utilisez pas pour d'autres imprimantes.
          Lorsque vous imprimez sous Windows NT4.0, rétablissez les paramètres
          par défaut de sortie usine de l'imprimante.
          Autrement, l'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.



1. Environnement d'exploitation du pilote d'imprimante

- Matériel
  PC fonctionnant avec Windows NT4.0

- Système d'exploitation
  Windows NT4.0



2. Configuration du pilote d'imprimante

   Le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ comprend les fichiers suivants :

   DL3750.DLL  Fichier de ressources DLL du pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+
   NRBMON.DLL  Fichier de ressources DLL
   DL3750.INF  Fichier d'informations sur l'installation
   README.TXT  Ce fichier



3. Installation du pilote d'imprimante
-----------------------------------------------
3.1 Procédure à suivre avant toute installation
-----------------------------------------------
- Préparez les éléments suivants avant de procéder à l'installation :
   1) Système d'exploitation WindowsNT Workstation 4.0 ou WindowsNT Server4.0
      (CD-ROM)
   2) Disque d'installation du pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ (ce disque)

- Pour l'installation, connectez-vous en tant qu'administrateur.

- Le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ ne peut pas être installé en tant que
  pilote supplémentaire.

- Ne sélectionnez pas "Partager" lorsque vous installez le pilote d'imprimante.

- Si le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ a déjà été installé, supprimez-le,
  puis réinstallez-le.



--------------------------
3.2 Méthode d'installation
--------------------------
Commencez l'installation du pilote d'imprimante en activant l'Assistant Ajout
d'imprimante.
Une fois Windows NT4.0 démarré, procédez comme suit pour installer le pilote
d'imprimante FUJITSU DL3750+.


a. Cliquez sur "Poste de travail" -> "Imprimantes".

b. Double-cliquez sur "Ajout d'imprimante".

c. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante apparaît, sélectionnez "Poste de
   travail", puis cliquez sur "Suivant".

d. Indiquez un port disponible ("Ajouter un port" et "Configurer le port",
   si nécessaire), puis cliquez sur "Suivant".

e. Cliquez sur "Disquette fournie...". La boîte de dialogue "Installation
   à partir d'une disquette" apparaît.

f. Insérez le disque du pilote FUJITSU DL3750+, saisissez "D:\Drivers\DL3750+
   \French\Winnt40" dans le champ "Copier les fichiers du fabricant de :",
   puis cliquez sur OK.
   Remarque: le lecteur de CD-ROM indiqué ci-dessus est associé à la lettre D:.
             Effectuez les modifications nécessaires si tel n'est pas le cas
             sur votre ordinateur.

g. Les noms des modèles sont répertoriés dans la liste d'imprimantes.
   Sélectionnez le modèle voulu, puis cliquez sur "Suivant".
   REMARQUE: lorsque le message "Un pilote est déjà installé pour cette
             imprimante. Voulez-vous garder le pilote existant ou utiliser
             le nouveau ? Il peut y avoir des différences d'impressions avec
             le nouveau pilote", apparaît, sélectionnez "Remplacer le pilote
             existant".

h. Saisissez le nom du modèle d'imprimante, indiquez si l'imprimante sera
   utilisée comme imprimante par défaut, puis cliquez sur "Suivant".

i. Sélectionnez "Non partagé(e)" pour l'imprimante spécifiée, puis cliquez sur
   "Suivant".

j. Effectuez un test d'impression si vous le souhaitez, puis cliquez sur
   "Suivant".
   REMARQUE: l'utilisateur peut être invité à insérer le CD-ROM système de
             Windows NT4.0.
             Cliquez sur "OK" après avoir inséré le CD-ROM.  Entrez "D:\I386"
             (si D: correspond au lecteur de CD-ROM) dans le champs "Copier
             les fichiers de :" ou cliquez sur "Parcourir" pour sélectionner
             "D:\I386".

k. Une fois l'installation terminée, revenez à la boîte de dialogue
   "Imprimantes".
   Vérifiez que l'imprimante a été ajoutée dans la boîte de dialogue
   "Imprimantes".

l. Si l'option d'impression d'une page de test a été sélectionnée à l'étape
   [j.], une boîte de dialogue apparaîtra une fois l'impression terminée.
   Cliquez sur le bouton "Oui" ou "Non".
   Remarque relative à la page de test :
     - L'impression sera basée sur les paramètres d'impression définis au
       moment de l'opération.
     - Les valeurs par défaut de l'alimentation papier et du format de papier
       sont "Automatically select" et "Letter". Veuillez par conséquent
       préparer du papier au format Letter pour la page de test.
     - Modifiez le paramètre de format papier si vous souhaitez utiliser un
       autre format de papier pour la page de test.

m. Cliquez sur "Fichier" dans la barre des menus et sélectionnez "Fermer"
   pour fermer la boîte de dialogue.

L'installation du pilote d'imprimante est maintenant terminée.



4. Méthode d'installation du pilote d'imprimante

- Les paramètres du pilote d'imprimante peuvent être ajustés en accédant
  au dossier "Imprimantes", en sélectionnant l'imprimante, puis en accédant
  à "Fichier" - "Valeurs par défaut du document" ou "Propriétés" - "Paramètres
  du périphérique".

- Reportez-vous au chapitre relatif aux logiciels dans le manuel de
  l'utilisateur pour plus de détails.



5. Remarques diverses

a. L'émulation de ce pilote est en mode "DPL24C+".
   Vérifiez que le paramètre adéquat, défini lors de l'installation,
   correspond à ce mode.

b. Les utilisateurs sont invités à régler leurs périphériques, notamment pour
   l'insertion du papier.
   Vérifiez que les paramètres relatifs au papier, ainsi que les paramètres
   présent sur l'écran de fonctionnement correspondent à l'imprimante.

c. Dans les environnements Windows NT4.0, l'impression d'applications prévues
   pour s'exécuter sous Windows 95 peut donner des résultats inattendus.

d. La configuration présente dans les propriétés du pilote d'imprimante peut
   entrer en conflit avec les préférences d'impression de l'imprimante.
   Veuillez procéder à tous les ajustements nécessaires pour éviter tout
   éventuel dysfonctionnement.

e. Certaines polices spécifiques à l'application peuvent être inutilisables
   en fonction du format des données.

f. Le paramètre de format de papier des propriétés de serveur peut être défini
   à une largeur maximale de 26,7 cm.  Ajustez les marges droite et gauche de
   sorte qu'elles ne dépassent pas la largeur d'un papier de 20,32 cm car les
   données pourraient mal s'imprimer.

g. Selon l'application utilisée, l'impression en zoom avant/arrière peut
   toujours entraîner l'utilisation de polices de taille 10,5.

h. Le papier de 2,5 à 14 pouces de longueur sont réglés avec une largeur
   de 25,40 cm.
   En cas d'utilisation de papier d'une largeur inférieure à 10 pouces,
   ajustez de façon appropriée la marge de droite de sorte qu'elle ne dépasse
   pas largeur maximale autorisée.

i. Lorsque vous utilisez le mode Papier en continu avec un dispositif
   d'entraînement par picots sur cette imprimante, la longueur de pliage
   possible est de 10,16 cm ou plus.
   Lorsque la longueur de pliage correspond à la longueur de la page, utilisez
   un papier avec une longueur supérieure à 10,16 cm.

j. Si l'impression est annulée à partir du port de l'imprimante alors que
   cette dernière est en cours de fonctionnement, redémarrez-la.
   La poursuite de l'impression sans redémarrer l'imprimante peut entraîner
   divers problèmes (tels que le chevauchement de texte).

k. Papier en continu
   - Les marges supérieure et inférieure pour l'option de papier en continu
     sont définies à 0 mm dans ce pilote d'imprimante.
     Il est recommandé de définir à plus de 25,4 mm les marges supérieure
     et inférieure pour le mode Papier en continu lorsque vous utilisez un
     dispositif d'entraînement à picots avec cette imprimante.
   - La tête et le ruban d'impression peuvent être endommagés lors
     d'impressions sur des lignes de perforations ou des perforations
     d'entraînement.

l. Enveloppes
   - N'imprimez que sur le côté destiné à l'adresse.
     N'imprimez jamais sur le côté comportant des volets de fermeture pour
     éviter tout bourrage.
   - N'imprimez pas sur des enveloppes à fenêtres ou sur des enveloppes
     matelassées.
   - Les marges supérieures et inférieures sont définies à 25,4 mm pour ce
     pilote d'imprimante.
   - L'impression en dehors des marges n'est jamais garantie.
   - Reportez-vous au schéma suivant pour connaître le sens de l'alimentation
     papier pour éviter tout bourrage.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *      insérez le papier dans cette direction       *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

m. Ajustez le guide du papier lors d'impression au format B4 (JIS) et B5 (JIS).
   (La marge d'impression gauche est définie à 13,4 mm)

n. Lorsque la police d’impression est spécifiée et imprimée, changez le p
   aramètre de langue sur PAGE850 par DLMENU ou le réglage hors-ligne.
   Faute de quoi le résultat de l’impression pourrait ne pas être correct.


- Marques
    Les noms de sociétés et de produits mentionnés ci-dessus sont des marques
    déposées de leurs propriétaires respectifs.

[Fin]
