===============================================================================
                       Microsoft Windows Server 2008 R2

                      Pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ce pilote d'imprimante fonctionne avec les systèmes d'exploitation suivants :

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard,
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
  -> referred to as Windows Server 2008 R2
  -> ci-après appelé Windows Server 2008 R2

Ce pilote d'imprimante est destiné aux imprimantes FUJITSU DL3750+.


Sommaire

1. Environnement d'exploitation pour le pilote d'imprimante
2. Configuration du pilote d'imprimante
3. Installation du pilote d'imprimante
  3.1 Avant l'installation
  3.2 Méthode d'installation avec l'Assistant Ajout d'imprimante
  3.3 Avec Plug and Play
4. Désinstallation du pilote d'imprimante
5. Méthode d'installation du pilote d'imprimante
6. Autres
- À propos de la marque de fabrique

NOTE: Ce pilote d'imprimante est destiné aux imprimantes FUJITSU DL3750+.
      N'utilisez pas d'autres imprimantes.
      Lors de l'impression avec Windows Server 2008 R2, revenez aux paramètres
      de réglage par défaut.
      Sinon, l'imprimante risque de ne pas fonctionner comme prévu.



1. Environnement d'exploitation pour le pilote d'imprimante

- Matériel
  Ordinateur avec Windows Server 2008 R2

- Système d'exploitation
  Windows Server 2008 R2



2. Configuration du pilote d'imprimante

  Le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ se compose des fichiers
  suivants :

   DL3750.DLL    Fichier ressource DLL du pilote d'imprimante
   DL3750.GPD    Fichier GPD du pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+
   NRBMONN.DLL   Fichier de ressources DLL
   DL3750.INF    Fichier des informations d'installation
   README.TXT    Ce fichier



3. Installation du pilote d'imprimante

------------------------
3.1 Avant l'installation
------------------------
- Préparez les éléments suivants pour l'installation :
   1) Système d'exploitation avec Windows Server 2008 R2
   2) Disque du pilote d'imprimante (ce disque)

- Pour l'installation, ouvrez une session avec un compte d'administrateur.

- Après insertion du disque d’installation dans le lecteur de CD-ROM de votre
  ordinateur, la fenêtre FUJITSU DL Series Software Setup apparaît.
  Si vous disposez du système d’exploitation Windows Server 2008 R2 , cliquez
  sur OK.
  Pour tout autre système d’exploitation Windows, cliquez sur Quitter.

- Lors de l’installation, la boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur
  peut s’afficher et vous poser la question Voulez-vous autoriser le programme
  suivant provenant d’un éditeur inconnu à apporter des modifications à cet
  ordinateur ? Cliquez sur Oui. 

- Si le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ a déjà été installé,
  supprimez-le et ré-installez-le.

- Ce guide inclut la procédure pour l'installation des pilotes d'imprimante
  sur des ordinateurs connectés localement.
  Pour en savoir plus sur les méthodes d'installation en connexion réseau
  et les imprimantes partagées, consultez le mode d'emploi de Windows Server
  2008 R2 ou « Aide ».


--------------------------------------------------------------
3.2 Méthode d'installation avec l'Assistant Ajout d'imprimante
--------------------------------------------------------------
Installez l'imprimante en exécutant l'Assistant Ajout d'imprimante.
Utilisez l’Assistant Ajout d’imprimante pour installer le pilote d’imprimante.
Dans cette section, la procédure d’installation suppose que votre ordinateur
fonctionne sous Windows Server 2008 R2.
Dans les instructions ci-dessous, le pilote d’imprimante Fujitsu DL3750+ est
déjà installé.
Si votre imprimante ou votre pilote d’imprimante n’est pas celui qui est
indiqué, changez son nom pour faciliter la lecture des instructions.

 1. Ouvrez une session sur l’ordinateur en tant qu’administrateur.

 2. Sélectionnez Démarrer, puis Périphériques et imprimantes.

 3. Dans le Dossier Périphériques et imprimantes, sélectionnez Ajouter une
    imprimante.

 4. L’assistant Ajout d’imprimante apparaît.
    Sélectionnez Ajouter une imprimante locale.
    ** Sous Windows Server 2008 R2, la fenêtre ci-dessous s’affiche
       en premier.
       Sélectionnez Ajouter une imprimante réseau ou locale en tant
       qu’administrateur.
       Cette fenêtre ne s’affiche pas si vous avez ouvert une session
       en tant qu’administrateur intégré.

 5. Choisissez le port sur lequel connecter l’imprimante, puis cliquez sur
    Suivant.
    ** Si aucun port n’est disponible, par exemple, si le port à utiliser ne
       figure pas dans la liste Utiliser un port existant, sélectionnez un
       port temporaire LPT1 : (port imprimante).

 6. La fenêtre Installer le pilote d’imprimante apparaît.
    Cliquez sur Insérer le disque. 

 7. Insérez le disque d’installation dans le lecteur de CD-ROM (D:).
    Modifiez le chemin d’accès " A:\ " en " D:\Drivers\DL3750+\French\W28R2 ",
    puis cliquez sur OK.
    ** Dans l’exemple ci-dessus, le lecteur de CD correspond à " D: ".
       Si votre lecteur de CD n’est pas celui qui est indiqué, changez son
       nom pour faciliter la lecture des instructions.
    ** Si vous installez un autre pilote d’imprimante, indiquez son nom dans
       le chemin d’accès.
    ** Si vous utilisez la version la plus récente du pilote d’imprimante
       téléchargée depuis notre site Web, saisissez " (nom du dossier dans
       lequel le pilote a été téléchargé)\W28R2 ".

 8. Les noms des modèles apparaissent dans la liste.
    Sélectionnez le pilote d’imprimante à utiliser, puis cliquez sur Suivant.
    ** Lorsque le message Quelle version du pilote voulez-vous utiliser ?
       apparaît, sélectionnez Remplacer le pilote actuel.

 9. La fenêtre Entrer un nom d’imprimante apparaît.
    Saisissez le nom de l’imprimante, puis cliquez sur Suivant.
    ** Vous pouvez changer le nom de l’imprimante dans cette fenêtre.

10. Dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows, le message Windows ne peut
    pas vérifier l’éditeur de ce pilote apparaît.
    Sélectionnez Installer ce pilote quand même.

11. La copie de fichier démarre.

12. La fenêtre Partage d’imprimante apparaît.
    Configurez cette fenêtre en fonction de votre environnement informatique,
    puis cliquez sur Suivant.
    ** Dans certains cas, il est possible que la fenêtre Partage d’imprimante
       ne s’affiche pas. 
       Dans la fenêtre Partage d’imprimante, sélectionnez les options de
       configuration en fonction de votre environnement informatique.
       (1) Aucun partage : sélectionnez Ne pas partager cette imprimante.
       (2) Partage       : sélectionnez Partager cette imprimante afin que
                           d’autres utilisateurs puissent l’utiliser, puis
                           complétez les options Nom de partage, Emplacement
                           et Commentaire.

13. Une fois le message Vous avez ajouté Fujitsu DL3750+ affiché, cliquez sur
    Terminer pour quitter l’assistant.
    ** Si plusieurs pilotes d’imprimante sont installés, le message Définir en
       tant qu’imprimante par défaut apparaît dans cette fenêtre.
       Sélectionnez l’imprimante de votre choix.
    ** Cette fenêtre comporte un bouton Imprimer une page de test.
       Imprimez autant de pages de test que nécessaire.
    ** Remarques à propos de l’impression des pages de test:
       (1) Si vous avez sélectionné un port temporaire à la Procédure 5.,
           n’imprimez aucune page de test.
       (2) Assurez-vous que l’imprimante est connectée avant d’imprimer une
           page de test.
       (3) La manière dont les pages de test sont imprimées dépend des réglages
           du pilote d’imprimante.
           Les réglages par défaut du pilote d’imprimante sont Alimentation
           papier : Sélection automatique et Format du papier : Letter.
           Imprimez les pages de test sur du papier Letter.
       (4) Pour utiliser un autre mode d’alimentation ou format papier, changez
           d’abord les réglages, puis imprimez les pages de test.

14. Redémarrez Windows.
    Le pilote d’imprimante est maintenant installé. 

Si vous raccordez l’imprimante après avoir suivi cette méthode d’installation,
la fenêtre Installation du pilote logiciel de périphérique peut s’afficher et
l’imprimante connectée risque d’être indiquée dans la section Non spécifié(e)
de la zone Périphériques et imprimantes.
Si tel est le cas, redémarrez Windows. 


----------------------
3.3 Avec Plug and Play
----------------------
[IMPORTANT Avant toute installation]
  Sous Windows Server 2008 R2 , installez le pilote d’imprimante avant de
  raccorder l’imprimante à votre ordinateur.
  Si un message apparaît dans le programme d’installation vous indiquant que
  L’imprimante est prête à être installée ou que Le pilote d’imprimante a été
  correctement installé, vous pouvez alors raccorder l’imprimante à votre
  ordinateur.
  Si l’imprimante était déjà raccordée à votre ordinateur avant l’installation
  du pilote d’imprimante, reportez-vous à la section Dépannage de ce manuel. 

Remarque:
  Veillez à éteindre l'ordinateur et l'imprimante.

 1. Ouvrez une session sur l’ordinateur en tant qu’administrateur.

 2. Insérez le disque d’installation dans le lecteur de CD-ROM de votre
    ordinateur.
    La fenêtre d’exécution automatique apparaît.
    Cliquez sur Exécuter DLSELECT.EXE.
    Si la fenêtre d’exécution automatique ne s’affiche pas, utilisez
    l’Explorateur ou tout autre navigateur de fichiers pour ouvrir le CD-ROM,
    puis double-cliquez sur le fichier DLSELECT.EXE.

 3. La fenêtre FUJITSU DL Series Software Setup apparaît.
    Dans la liste des pilotes d’imprimante, sélectionnez DL3750+, puis cliquez
    sur OK.
    ** Si vous utilisez la version la plus récente du pilote d’imprimante
       téléchargée depuis notre site Web, double-cliquez sur l’exécutable
       (fichier dont l’extension est EXE) dans le dossier où a été téléchargé
       le pilote.

 4. Si une boîte de dialogue apparaît avec la question Voulez-vous autoriser
    le programme suivant provenant d’un éditeur inconnu à apporter des
    modifications à cet ordinateur ?, cliquez sur Oui.

 5. La fenêtre FUJITSU DL Series Printer Driver Package apparaît.
    Cliquez sur OK.

 6. Une fenêtre apparaît vous demandant de sélectionner un pilote d’imprimante
    et de cocher la case " Utiliser un port réseau " pour utiliser un port
    réseau.

 7. Sélectionnez le pilote d’imprimante à installer dans le menu qui apparaît.
    Cliquez ensuite sur OK.
    ** Si vous cochez la case Utiliser un port réseau, reportez-vous à la
       Procédure A.
    ** Si vous ne souhaitez pas installer le pilote d’imprimante, cliquez sur
       Annuler.
       Si, à la fin de la procédure, aucun pilote d’imprimante n’a été
       installé, double-cliquez de nouveau sur chacun des exécutables
       FUJITSU DL Series Software Setup ou FUJITSU DL Series Printer Driver
       Package, ou installez le pilote d’imprimante à l’aide de l’Assistant
       Ajout d’imprimante. 
    ** À propos de l’option " Utiliser un port réseau ":
       (1) Pour créer ou configurer un port réseau, lisez le guide
           d’installation de votre carte ou adaptateur LAN ou consultez
           l’Aide Windows Server 2008 R2.
       (2) Si vous utilisez un port réseau créé à l’aide d’une carte ou d’un
           adaptateur LAN en option, ou du port TCP/IP Windows standard, vous
           devez cocher cette case.
       (3) Ne cochez pas cette case, si vous utilisez un port parallèle ou un
           port USB.

 8. Dans la boîte de dialogue Sécurité de Windows, le message Windows ne peut
    pas vérifier l’éditeur de ce pilote apparaît. Sélectionnez Installer ce
    pilote quand même.

 9. La copie de fichier démarre.
    ** Attendez jusqu’à ce que la fenêtre de la Procédure 10 s’affiche.

10. Un message vous indiquant que le pilote d’imprimante est prêt à être
    installé apparaît. Cliquez sur OK.

11. Raccordez l’imprimante à votre ordinateur, puis mettez-la sous tension.

12. La zone de notification de la barre des tâches affiche le message
    Installation du pilote logiciel de périphérique.
    Au bout d’un instant, le message Le pilote de périphérique Fujitsu DL3750+
    a été installé apparaît.
    ** En cas de connexion USB, le message Votre périphérique est prêt à être
       utilisé s’affiche à la place.

13. Sélectionnez Démarrer, puis Périphériques et imprimantes.

14. Vérifiez que l’icône du pilote d’imprimante a bien été ajoutée dans le
    dossier Imprimantes et télécopieurs.

15. Redémarrez Windows.

[Si vous avez coché la case Utiliser un port réseau :]
a. Un message apparaît vous confirmant que vous avez coché la case Utiliser un
   port réseau.
   Lisez le message attentivement, puis cliquez sur OK.

b. Bien que la boîte de dialogue Sécurité de Windows affiche le message Windows
   ne peut pas vérifier l’éditeur de ce pilote, sélectionnez Installez ce
   pilote quand même.

c. La copie de fichier démarre.
   ** Attendez que la fenêtre de la Procédure D s’affiche.

d. L’assistant Ajout d’imprimante apparaît. Sélectionnez Ajouter une imprimante
   locale.

e. Choisissez le port sur lequel connecter l’imprimante, puis cliquez sur
   Suivant.
   ** Si aucun port n’est disponible, par exemple, si le port réseau à utiliser
      ne figure pas dans la liste Utiliser un port existant, sélectionnez un
      port temporaire LPT1 : (port imprimante).

f. La fenêtre Installer le pilote d’imprimante apparaît. Dans la liste
   Fabricant, sélectionnez FUJITSU.
   Dans la liste Imprimantes, choisissez le modèle à utiliser, puis cliquez sur
   Suivant.

g. La fenêtre Entrer un nom d’imprimante apparaît.
   Saisissez le nom de l’imprimante, puis cliquez sur Suivant.
   ** Vous pouvez changer le nom de l’imprimante dans cette fenêtre.

h. La copie de fichier démarre.
   ** Attendez que la fenêtre de la Procédure I ou Procédure J s’affiche.

i. La fenêtre Partage d’imprimante apparaît.
   Configurez cette fenêtre en fonction de votre environnement informatique,
   puis cliquez sur Suivant.
   ** Dans certains cas, il est possible que la fenêtre Partage d’imprimante
      ne s’affiche pas.
      Dans la fenêtre Partage d’imprimante, sélectionnez les options de
      configuration en fonction de votre environnement informatique.
      (1) Aucun partage : sélectionnez Ne pas partager cette imprimante.
      (2) Partage       : sélectionnez Partager cette imprimante afin que
                          d’autres utilisateurs puissent l’utiliser, puis
                          complétez les options Nom de partage, Emplacement
                          et Commentaire.

j. Une fois le message Vous avez ajouté Fujitsu DL3750+ affiché, cliquez sur
   Terminer pour quitter l’assistant.
   ** Si plusieurs pilotes d’imprimante sont installés, le message Définir
      en tant d’imprimante par défaut apparaît dans cette fenêtre.
      Sélectionnez l’imprimante de votre choix.
   ** Cette fenêtre comporte un bouton Imprimer une page de test.
      Imprimez autant de pages de test que nécessaire.
   ** Remarques à propos de l’impression des pages de test:
      (1) Si vous avez sélectionné un port temporaire à la Procédure E.,
          n’imprimez aucune page de test.
      (2) Assurez-vous que l’imprimante est connectée avant d’imprimer une
          page de test.
      (3) La manière dont les pages de test sont imprimées dépend des réglages
          du pilote d’imprimante.
          Les réglages par défaut du pilote d’imprimante sont Alimentation
          papier : Sélection automatique et Format du papier : Letter.
          Imprimez les pages de test sur du papier Letter.
      (4) Pour utiliser un autre mode d’alimentation ou format papier, changez
          d’abord les réglages, puis imprimez les pages de test.

k. Le message L’installation du pilote d’imprimante est terminée apparaît.
   Lisez le message attentivement, puis cliquez sur OK.

l. Sélectionnez Démarrer, puis Périphériques et imprimantes.

m. Vérifiez que l’icône du pilote d’imprimante a bien été ajoutée dans le
   dossier Imprimantes et télécopieurs.

n. Redémarrez Windows. Le pilote d’imprimante est maintenant installé. 



4. Désinstallation du pilote d'imprimante

   La procédure permet de supprimer un pilote d’imprimante.

   -REMARQUE-
   ** Dans cette section, le pilote d’imprimante FUJITSU DL3750+ est utilisé en
      exemple. 
   ** Si votre pilote d’imprimante n’est pas celui qui est indiqué, changez
      son nom pour faciliter la lecture des instructions.
   ** Avant de supprimer un pilote d’imprimante, vérifiez qu’il n’est pas
      utilisé. Si une impression est en cours, annulez la tâche.

 1. Sélectionnez Démarrer, puis Périphériques et imprimantes.

 2. Sélectionnez Fujitsu DL3750+ dans le dossier Imprimantes et télécopieurs.
    Sélectionnez Supprimer le périphérique.

 3. La fenêtre Supprimer le périphérique apparaît.
    Le message Voulez-vous vraiment supprimer ce périphérique ? Fujitsu DL3750+
    apparaît. Cliquez sur Oui.

 4. Sélectionnez l’imprimante sélectionnée dans le dossier Imprimantes et
    télécopieurs comme Télécopieur ou Microsoft XPS Document Writer.
    Sélectionnez ensuite Propriétés du serveur d’impression.

 5. Cliquez sur l’onglet Pilotes, puis sur le bouton Modifier les paramètres
    du pilote.
    ** Pour certains comptes, comme le compte d’administrateur intégré,
       ce bouton peut ne pas être disponible.

 6. Dans la liste Pilotes d’imprimante installés, sélectionnez Fujitsu DL3750+,
    puis cliquez sur Supprimer.

 7. La fenêtre Supprimer le pilote et le package apparaît.
    Sélectionnez Supprimer le pilote et le package, puis cliquez sur OK.

 8. Le message La suppression de ce package de pilote d’imprimante sera
    effective sur tout le système.
    Voulez-vous vraiment supprimer Fujitsu DL3750+ ? apparaît. Cliquez sur Oui.

 9. Dans la fenêtre Supprimer le pilote et le package, le message Informations
    du package de pilotes collectées apparaît. Cliquez sur Supprimer.

10. Lorsque le message Package du pilote supprimé apparaît, cliquez sur OK.
    Cliquez ensuite sur le bouton Fermer pour quitter la fenêtre Propriétés
    du serveur d’impression.
11. Mettez l’imprimante hors tension et redémarrez Windows Server 2008 R2.

Le pilote d’imprimante est maintenant supprimé.
Si le message suivant apparaît au cours de la Procédure (10) : Ce package
contient le ou les pilotes suivants qui sont utilisés, redémarrez Windows
Server 2008 R2 et supprimez de nouveau le pilote d’imprimante.



5. Méthode d'installation du pilote d'imprimante

- Les propriétés de document telles que le format du papier et d'autres
  paramètres peuvent être définis dans le menu « Propriétés » de l'imprimante
  du logiciel d'application.

- Selon le logiciel d'application utilisé, les paramètres du format du papier
  seront les paramètres par défaut plutôt que ceux de l'onglet « Papier ».

- Comment changer le format de papier et le mode d’alimentation
  Dans cette section, le pilote d’imprimante FUJITSU DL3750+ est utilisé en
  exemple.
  Si votre pilote d’imprimante n’est pas celui qui est indiqué, changez son
  nom pour faciliter la lecture des instructions.
  (1) Sélectionnez Démarrer, puis Périphériques et imprimantes.
  (2) Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur Fujitsu DL3750+ dans
      le dossier Imprimantes et télécopieurs, puis sélectionnez Propriétés
      de l’imprimante.
      Dans l’onglet Paramètres du périphérique, modifiez les réglages de la
      section Affectation d’un modèle à un bac.

- Comment définir un format de papier personnalisé.
  Dans cette section, le pilote d’imprimante Fujitsu DL3750+ est utilisé en
  exemple.
  Si votre pilote d’imprimante n’est pas celui qui est indiqué, changez son
  nom pour faciliter la lecture des instructions.
  (1) Ouvrez une session sous le compte groupe Administrateur.
  (2) Sélectionnez Démarrer, puis Périphériques et imprimantes.
  (3) Cliquez sur Fujitsu DL3750+ dans le dossier Imprimantes et télécopieurs,
      puis sélectionnez Propriétés du serveur d’impression dans la barre de
      menu.
  (4) Cliquez sur Modifier les paramètres du formulaire dans l’onglet
      Formulaire.
  (5) Cochez la case Créer un formulaire.
  (6) Saisissez le nom du papier dans le champ Nom du formulaire.
  (7) Sélectionnez l’unité du format de papier dans l’option Description de
      formulaire (mesures) et indiquez la largeur et la hauteur du papier.
  (8) Cliquez sur Enregistrer le formulaire.
  (9) Cliquez sur OK, puis fermez la fenêtre Propriétés du serveur
      d’impression.
  -REMARQUE-
  ** Avec certaines versions de Windows Server 2008 R2, les instructions ou
     les écrans affichés peuvent varier.
     Si tel est le cas, reportez-vous aux instructions affichées à l’écran.
  ** Si possible, spécifiez la longueur en pouces.
  ** Une erreur risque de survenir si vous définissez un format de papier
     continu ou une longueur de 10, 11, 13, 14, 16 ou 17 pouces sur 3 pages.
     Un problème d’alignement de l’impression risque de survenir.
  ** Une erreur peut survenir avec un format de papier personnalisé, même si
     les marges ont été correctement définies.
     Si tel est le cas, modifiez les marges directement dans l’option Mise
     en page de votre application.



6. Autres

a. L'émulation de ce pilote est en mode "DPL24C+".
   Vérifiez que le paramètre adéquat, défini lors de l'installation, correspond
   à ce mode.

b. Les utilisateurs doivent ajuster les périphériques pour l'insertion du
   papier.
   Assurez-vous que les paramètres du papier ainsi que les paramètres du
   panneau de configuration correspondent à l'imprimante.

c. L'impression à partir d'autres logiciels d'application Windows avec un
   système d'exploitation Windows Server 2008 R2 risque de présenter des
   résultats différents.

d. Le contenu des « Propriétés » du pilote d'imprimante et les « Préférences
   d'impression » de l'imprimante risquent de se chevaucher.
   Effectuez les réglages nécessaires pour éviter un dysfonctionnement.

e. La taille du papier dans « Propriétés du serveur » peut être définie à une
   largeur maximale de 26,67 cm (10,5 po.).
   Ajustez les marges de droite et de gauchepour qu'elles me dépassent pas
   une largeur de papier de 20,32 cm (8 po.) sinon les données risquent
   de ne pas s'imprimer correctement.

f. Si vous imprimez avec la spécification « Pages par feuille » dans l'onglet
   « Disposition » du menu Imprimer, les lignes d'encadrement risquent de ne
   pas s'imprimer avec certaines applications.

g. Du papier d'une longueur entre 7,62 cm (3 po.) et 35,56 cm (14 po.) est
   considéré comme du papier d'une largeur de 25,40 cm (10 po.).
   Lorsque vous utilisez du papier d'une largeur inférieure à 25,40 cm,
   effectuez les réglages sur la marge de droite de l'application de façon
   à ce qu'elle ne dépasse pas la largeur maximale permise.

h. Lorsque vous utilisez du papier en continu avec entraînement par picot sur
   cette imprimante, la longueur de pliage possible est de 10,16 cm (4 po.)
   ou plus.
   Lorsque la longueur de pliage est identique à la longueur de page, utilisez
   du papier avec une longueur de pliage supérieure à 10,16 cm (4 po.).

i. Si l'impression est annulée depuis le port de l'imprimante pendant
   l'impression, redémarrez l'imprimante.
   Continuer l'impression sans redémarrer l'imprimante risque de causer
   des problèmes tels que des textes brouillés.

j. Papier en continu
   - Les marges supérieure et inférieure du papier en continu sont définies
     à 0 mm avec ce pilote d'imprimante.
     Il est recommandé de définir les marges supérieure et inférieure du papier
     en continu avec l'entraînement par picots sur cette imprimante à plus de
     25,4 mm.
   - La tête et le ruban d'impression risquent d'être abîmés lors de
     l'impression sur les lignes de perforation et les perforations
     d'entraînement.

k. Enveloppes
   - N'imprimez que sur la face sans rabat.  N'imprimez pas sur la face avec
     rabat car l'enveloppe risque de provoquer un bourrage papier.
   - N'imprimez pas sur des enveloppes avec fenêtre ou des enveloppes à double
     couche.
   - Les marges supérieures et inférieures sont définies à 25,4 mm sur ce
     pilote d'imprimante.
   - L'impression en dehors des marges n'est pas garantie.
   - Suivez les instructions d'alimentation du papier ci-après pour éviter
     les bourrages papier.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *           Insérez le papier dans ce sens          *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |*                                                       *|
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

l. Ajustez le guide du papier lors d'impression au format B4 (JIS) et B5 (JIS).
   (La marge d'impression gauche est définie à 13,4 mm)

m. Le pilote d'imprimante FUJITSU DL3750+ sur chaque port de connexion sera
   réglé si le port de connexion USB est modifié.
   (ex. FUJITSU DL3750+ (copie 2) etc.)
   Puisque chaque paramètre du pilote d'imprimante correspond à la valeur
   initiale, modifiez le paramètre en fonction de l'utilisation.

n. Modification du port d'alimentation papier ou de la taille du papier avec
   les paramètres de mise en page ou de document dans l'application.
   La taille de la marge à l'extérieur de la zone d'impression de la page peut
   être définie même si la valeur du pilote d'imprimante spécifié n'est pas
   correctement réfléchie.
   Pour éviter cela, définissez d'abord le port d'alimentation papier et la
   taille du papier à utiliser dans les propriétés de l'imprimante dans le
   dossier de l'imprimante. Puis modifiez le port d'alimentation papier et
   la taille du papier dans l'application ou évitez de définir la taille de
   la marge à l'extérieur de la zone d'impression.
   Pour en savoir plus sur la zone d'impression (taille minimale de la marge)
   pour chaque port d'alimentation papier et tailles de papier, consultez les
   modes d'emploi.

o. Certaines polices spécifiques à l'application peuvent être inutilisables
   en fonction du format des données.

p. Selon l'application utilisée, l'impression en zoom avant/arrière peut
   toujours entraîner l'utilisation de polices de taille 10,5.

q. Lorsque la police d’impression est spécifiée et imprimée, changez le 
   paramètre de langue sur PAGE850 par DLMENU ou le réglage hors-ligne.
   Faute de quoi le résultat de l’impression pourrait ne pas être correct.



- À propos de la marque de fabrique
    Les noms de sociétés et les noms de produits ci-après sont des marques
    de fabrique déposées ou des marques de fabrique de chaque société.

[Fin]
