===============================================================================

                           Microsoft Windows 95

                         FUJITSU DL3850+ Gonilnik za tiskalnik

                                 Različica 3.40

                    Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ta gonilnik tiskalnika deluje z naslednjimi operacijskimi sistemi:

  Microsoft(R) Windows(R) 95 (v nadaljevanju Windows 95)

Ta gonilnik tiskalnika ustreza tiskalnikom iz družine FUJITSU DL3850+.



Vsebina

1. Delovno okolje gonilnika tiskalnika
2. Konfiguracija gonilnika tiskalnika
3. Nastavitev gonilnika tiskalnika
  3.1 Pred nastavitvijo
  3.2 Nastavitev z možnostjo »New Hardware Found«
    3.2.1 za 4.00.950 ali 4.00.950A
    3.2.2 za 4.00.950B ali 4.00.950C
  3.3 Nastavitev z možnostjo »Add Printer«
4. Način nastavitve gonilnika tiskalnika
5. Drugo
- O blagovni znamki

OPOMBA: Ta gonilnik ustreza tiskalnikom iz družine FUJITSU DL3850+.
        Gonilnika ne uporabljajte za druge tiskalnike.
        Če uporabljate operacijski sistem Windows 95, spremenite nastavitve 
        tiskalnika na privzete nastavitve,
        sicer tiskalnik ne bo deloval po pričakovanjih.



1. Delovno okolje gonilnika tiskalnika

- Strojna oprema
  Osebni računalnik z operacijskega sistema Windows 95

- Ciljni operacijski sistem
  Windows 95

OPOMBA:  Ta izdelek deluje le z operacijskega sistema Windows 95.



2. Konfiguracija gonilnika tiskalnika

  Gonilnik za tiskalnik FUJITSU DL3850+ je sestavljen iz naslednjih datotek:

   DL3850.DRV	  FUJITSU DL3850+ Gonilnik za tiskalnik
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ Language Monitor
   DL3850.INF     Datoteka z informacijami o nastavitvah
   README.TXT     Ta datoteka



3. Nastavitev gonilnika tiskalnika

---------------------
3.1 Pred nastavitvijo
---------------------
- Za nastavitev pripravite:
   1) operacijski sistem Windows 95              (CD-ROM);
   2) FUJITSU DL3850+ CD z gonilnikom tiskalnika (ta CD).

- Nastavitev tiskalnika FUJITSU DL3850+ za uporabo možnosti »New Hardware 
  Found«.
  Če se možnost »New Hardware Found« ne pojavi, nastavite z možnostjo »Add 
  Printer«.

- Če je bil gonilnik tiskalnika za FUJITSU DL3850+ že nastavljen, te nastavitve
  izbrišite in jih ponovno nastavite.


-----------------------------------------------
3.2 Nastavitev z možnostjo »New Hardware Found«
-----------------------------------------------
Ko urejate nastavitve z uporabo možnosti »New Hardware Found«, je prikaz na 
zaslonu lahko različen, odvisno od različice sistema Windows 95.
Z desno miškino tipko kliknite ikono »My Computer« in s kartice »General« 
izberite »System properties«.


3.2.1 Za 4.00.950 ali 4.00.950a
================================

a. Povežite tiskalnik z osebnim računalnikom in vklopite tiskalnik.

b. Vklopite osebni računalnik in zaženite operacijski sistem Windows 95.
   Če se operacijski sistem že izvaja, ga ponovno zaženite.

c. Ko se prikaže pogovorno okno »New Hardware Found«, izberite »Driver from
   disk provided by hardware manufacturer« in kliknite »OK«.

d. CD-ROM z nastavitvami tiskalnika vstavite v pogon CD.

e. Vnesite pot »D:\Drivers\DL3850+\Slovenian\Win95" (če je D: pogon CD),
   v polje »distributed file copy source« in kliknite »OK«.
   OPOMBA: Ko se prikaže pogovorno okno »Insert disk«, kliknite »OK« in vnesite
           pot »D:\Drivers\DL3850+\Slovenian\Win95" (če je D: pogon CD) v polje
           »File copy source« in kliknite »OK«.  Če vas računalnik pozove,
           vstavite CD-ROM z operacijskim sistemom Windows 95 v pogon in
           kliknite »OK«.  V polje »File copy source« vnesite pot »D:\WIN95«
           ali kliknite »Reference« in izberite »D:\WIN95«.

f. Sledite navodilom in nadaljujte z nastavitvami.
   OPOMBA: Če je prišlo do spora (če se pojavi opozorilo »There is a newer file
           than the one to be copied, and users are advised to use the already
           existing file»), kliknite »Yes«.

g. V mapi »Printers« se prikaže ikona dodanega tiskalnika.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je zdaj končana.


3.2.2 za 4.00.950B ali 4.00.950C:
=================================
a. Povežite tiskalnik z osebnim računalnikom in vklopite računalnik.

b. Vklopite osebni računalnik in zaženite operacijski sistem Windows 95.
   Če se operacijski sistem že izvaja, ga ponovno zaženite.

c. Ko se prikaže »Update Device Driver Wizard«, kliknite »Next«.

d. Kliknite »Other Locations...«.

e. CD-ROM z nastavitvami tiskalnika vstavite v pogon CD.

f. Vnesite pot »D:\Drivers\DL3850+\Slovenian\Win95" (če je D: pogon CD),
   v polje »Location« in kliknite »OK«.

g. Ko se prikaže »Update Device Driver Wizard«, kliknite »Finish«.

h. Sledite navodilom na zaslonu in nadaljujte z nastavitvami.
   OPOMBA: Ko se prikaže pogovorno okno »Insert Disk«, kliknite »OK« in vnesite
           pot »D:\Drivers\DL3850+\Slovenian\Win95« (če je D: pogon CD),
           v polje »Copy files from:« in kliknite »OK«.  Uporabnik bo morda
           pozvan, naj v pogon CD-ROM vstavi CD s programom Windows 95.
           Ko vstavite CD-ROM, kliknite »OK«.  
           Vnesite »D:\WIN95« za »Copy files from:« ali kliknite »Browse«
           in izberite »D:\WIN95«.

i. V mapi »Printer« se prikaže ikona dodanega tiskalnika.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.



----------------------------------------
3.3 Nastavitev z možnostjo »Add Printer«
----------------------------------------
Zaženite »Add Printer Wizard« (Čarovnika za namestitev tiskalnika).
Sledi postopek nastavitve za FUJITSU DL3850+ po zagonu sistema Windows 95.

a. Pojdite na »Start« -> »Settings« ->»Printers«.

b. Dvokliknite »Add Printer«.

c. Prikaže se »Add Printer Wizard«.
   Sledite navodilom na zaslonu in nadaljujte.

d. Ko se prikaže seznam tiskalnikov proizvajalca, kliknite »Have disk«.

e. V pogon CD vstavite CD z nastavitvami tiskalnika in vnesite 
   »D:\Drivers\DL3850+\Slovenian\Win95« (če je D: pogon CD), v polje »Copy 
   manufacturer's files from:« in kliknite »OK«.

f. V polju s seznamom »Printers« so navedena imena modelov.  Izberite model in 
   kliknite »Next«.
   OPOMBA: Ko se prikaže sporočilo »A driver is already installed for this 
           printer. Would you like to keep the existing driver or use the new
           driver one?  Your programs may print differently if you use the new
           driver«, izberite »Replace existing driver«.

g. Izberite »Available ports«.

h. Potrdite ime tiskalnika in ga nastavite za privzeti tiskalnik ter kliknite 
   »Next«.

i. Če želite, lahko natisnete testno stran in nato izberete »Next«.
   OPOMBA: Uporabnik bo morda pozvan, naj v pogon CD-ROM vstavi CD s programom 
           Windows 95.
           Kliknite »OK«, potem ko v pogon CD vstavite CD-ROM.
           Vnesite »D:\WIN95« za »Copy files from:« ali kliknite »Browse« in
           izberite »D:\WIN95«.

j. Kot v točki [i.]: če je izbrana možnost »Print test page«, se po končanem 
   tiskanju prikaže pogovorno okno.  Kliknite »Yes« ali »No«.
   Opomba za testno stran:
     - Tiskanje bo potekalo na osnovi trenutno izbranih nastavitev gonilnika 
       tiskalnika.
     - Privzeta vrednost načina podajalnika listov »Automatically select«
       je za velikost papirja »Letter«, zato za testno stran pripravite papir
       velikosti »Letter«.
     - Če za testno stran uporabljate drugo velikost papirja, spremenite 
       nastavitve.

k. Po končani namestitvi se v mapi »Printers« se prikaže ikona dodanega 
   tiskalnika.



4. Način nastavitve gonilnika tiskalnika

- Nastavitve gonilnika tiskalnika lahko prilagodite v mapi »Printers«.
  Izberite tiskalnik in nato »File« - »Properties«.

- Več informacij o programski opremi poiščite v priročniku.



5. Drugo

a. Emulacija za ta tiskalnik je v načinu »DPL24C+«.
   Preverite, ali nastavitve nameščenega tiskalnika ustrezajo navedeni 
   emulaciji.

b. Uporabniki morajo naprave prilagoditi za podajanje papirja.
   Preverite, ali nastavitve za papir, pa tudi nastavitve delovne plošče 
   ustrezajo tiskalniku.

c. Tiskanje iz aplikacij za Windows 3.1 v okolju Windows 95 lahko vrne različne
   rezultate.

d. Nekatere določene pisave v aplikaciji morda niso uporabljene, odvisno od 
   oblike podatkov.

e. Glede na aplikacijo je lahko rezultat tiskanja s funkcijo povečave ali 
   pomanjšanja pisava velikosti 10,5.

f. Papir dolžine 3 palca – 14 palcev je voden s širino 15 palcev.
   Če uporabljate papir s širino manj kot 15 palcev, prilagodite desni rob 
   aplikacije tako, da ne presega največjega mogočega razpona.

g. Če uporabljate neskončni papir s podajalnikom, je dolžina pregiba lahko
   4 palce ali več. 
   Če je dolžina pregiba enaka dolžini strani, uporabite papir, katerega
   dolžina pregiba je več kot 4 palce.

h. Če je tiskanje preklicano med samim postopkom tiskanja, ponovno zaženite
   tiskalnik.
   Če tiskalnika ne zaženete ponovno in nadaljujete s tiskanjem, bo natisnjeno 
   besedilo morda popačeno.

i. Neskončni papir
   - Zgornji in spodnji rob neskončnega papirja sta v tem gonilniku tiskalnika 
     nastavljena na 0 mm.  Priporočljivo je, da sta zgornji in spodnji rob 
     neskončnega papirja za uporabo s podajalnikom in tem tiskalnikom več kot
     25,4 mm
   - Tiskalna glava in trak se med tiskanjem na preluknjane robove in luknjice 
     za zobnike lahko poškodujeta.

j. Kuverte
   - Tiskajte le na sprednjo stran.  Ne tiskajte na stran z zavihkom; kuverta
     se lahko zagozdi.
   - Ne tiskajte na kuverte z okencem ali dvoslojne kuverte.
   - Zgornji in spodnji rob sta v tem gonilniku tiskalnika nastavljena na 
     25,4mm.
   - Tiskanje zunaj robov ni všteto v garancijo.
   - Več informacij o navodilih za podajanje papirja in izogibanju zastoju 
     papirja poiščite spodaj.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *              vstavite papir v tej smeri           *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Če tiskate na papir A3, prilagodite robove vodila.
   (Levi rob je nastavljen na 38 mm.)

l. Sporočilo »Please insert paper« se prikaže za vsako stran posebej,
   če je uporabnik izbral možnost »Manual feed«. Kliknite »OK« in nadaljujte s 
   tiskanjem.
   OPOMBA: Pri nekaterih aplikacijah se sporočilo »Please insert paper« ne
           prikaže v pogovornem oknu. Kliknite »OK« in tiskanje se bo 
           nadaljevalo.

m. O več uporabniško določenih velikostih ...
   Za vsako uporabniško določeno velikost je treba gonilnik tiskalnika posebej 
   nastaviti. Gonilnik se lahko uporablja izmenično tako, da vnesete velikosti
   kot imena gonilnikov.

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.


- O blagovni znamki
    Omenjena imena podjetij in izdelkov so registrirane blagovne znamke ali 
    blagovne znamke posameznega podjetja.

[Konec]
