===============================================================================
                          Microsoft Windows2000
                          Microsoft WindowsXP

           Konfiguracja sterownika do drukarki FUJITSU DL3750+ 

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Sterownik współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi: 

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> zwany dalej Windows2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> zwany dalej WindowsXP

Sterownik ten przeznaczony jest do pracy z drukarkami FUJITSU DL3750+.


Spis treści:

1. Wymagania systemowe dla pracy sterownika drukarki
2. Konfiguracja sterownika do drukarki
3. Instalacja sterownika do drukarki
  3.1 Przed instalacją
  3.2 dla Windows2000
    3.2.1 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
          (bez wykorzystania funkcji Plug & Play)
    3.2.2 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
          (za pomocą funkcji Plug & Play)
    3.2.3 W trybie Plug & Play
  3.3 dla WindowsXP
    3.3.1 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
          (bez wykorzystania funkcji Plug & Play)
      3.3.1.1 dla WindowsXP Professional 
      3.3.1.2 dla WindowsXP Home Edition
    3.3.2 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
          (za pomocą funkcji Plug & Play)
      3.3.2.1 dla WindowsXP Professional
      3.3.2.2 dla WindowsXP Home Edition
    3.3.3 W trybie Plug & Play
4. Odinstalowanie sterownika drukarki 
  4.1 Windows2000
  4.2 WindowsXP Professional
  4.3 WindowsXP Home Edition
5. Sposoby instalowania  sterownika drukarki 
6. Inne
- Uwagi na temat znaków towarowych

Uwaga: Sterownik ten przeznaczony jest dla drukarek FUJITSU DL3750+.
       Nie należy go stosować z innymi modelami.
       W przypadku drukowania z Windows2000 lub WindowsXP należy przywrócić
       ustawienia domyśle.
       W przeciwnym wypadku drukarka może nie funkcjonować we właściwy sposób.



1. Wymagania systemowe dla pracy sterownika drukarki

- Sprzęt
  Stacja robocza (PC) z wersją Windows2000 lub WindowsXP

- System operacyjny 
  Windows2000 lub WindowsXP



2. Konfiguracja sterownika drukarki 

W skład sterownika do drukarki FUJITSU DL3750+ wchodzą następujące pliki:

   DL3750.GPD     plik GPD  sterownika drukarki FUJITSU DL3750+  
   DL3750.DLL     plik DLL  sterownika drukarki FUJITSU DL3750+
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3750+ Language Monitor (monitor języka)
   DL3750.INF     Plik informacji instalacyjnych
   README.TXT     niniejszy plik



3. Instalacja sterownika drukarki 
---------------------------------------
3.1 Przed przystąpieniem do instalacji 
---------------------------------------
- Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: 
   1) Dysk CD z wersją systemu operacyjnego Windows2000 lub WindowsXP
   2) Dysk CD zawierający sterownik do drukarki FUJITSU DL3750+
      (niniejsza płytka CD)

- Podczas instalacji zaloguj się jako Administrator.

- Przed przystąpieniem do instalacji przejdź do „Właściwości systemu”, wybierz
  <ignoruj> lub <ostrzegaj> dla weryfikacji podpisu cyfrowego pliku w opcjach
  podpisu cyfrowego sterownika drukarki.

- Jeśli ustawienia sterownika drukarki FUJITSU DL3750+ zostały już wprowadzone,
  skasuj je i wprowadź je ponownie. 


--------------------
3.2 dla Windows 2000
--------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
      (bez wykorzystania funkcji Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Uruchom kreatora Dodaj drukarkę.
Poniżej znajdziesz szczegółową procedurę instalacji sterownika drukarki FUJITSU
DL3750+  po uruchomieniu Windows2000.

a. Przejdź do "Start" -> "Ustawienia" -> "Drukarki".

b. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Dodaj drukarkę" w folderze "Drukarki".

c. Gdy pojawi się kreator "Dodawanie drukarki", wybierz „Dalej”.

d. Gdy pojawi się "Drukarka lokalna czy sieciowa" z kreatora "Dodawanie
   drukarki", wybierz opcję "drukarka lokalna", usuń zaznaczenie "Automatycznie
   wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play", a następnie wybierz
   „Dalej”.

e. Wybierz port, do którego podłączysz drukarkę z opcji "użyj następującego
   portu", a następnie wybierz „Dalej”.

f. Gdy pojawi się lista drukarek wszystkich producentów, kliknij na
   "Z dysku..",  włóż dysk CD ze sterownikiem drukarki, wprowadź ścieżkę
   dostępu do sterownika "D:\Drivers\DL3750+\Polish\Win2kxp" w "Kopiuj
   pliki producenta z:"  i wybierz  "OK".
   UWAGA: W podanym powyżej przykładzie założono, iż napęd CD oznaczony jest
          literą D, jeśli jest inaczej – dokonaj niezbędnych zmian.

g. Nazwy modeli drukarek podane będą w oknie listy "drukarki". Wybierz model,
   a następnie kliknij przycisk „Dalej”.
   UWAGA: Gdy pojawi się komunikat "Użyj istniejącego sterownika", wybierz
          "Zamień istniejący sterownik".

h. Wprowadź nazwę modelu drukarki i dokonaj wyboru drukarki, która ma być
   wykorzystywana jako domyślna, a następnie wybierz „Dalej”.
   UWAGA: Drukarka zostanie ustawiona automatycznie jako domyślna, jeśli nie
          zainstalowano innych drukarek. 

i. Określ, czy drukarka ma być współużytkowana, a następnie wybierz „Dalej”. 

j. Jeśli chcesz, możesz wykonać próbny wydruk, a następnie wybierz „Dalej”.

k. Gdy pojawi się komunikat "Kończenie pracy kreatora dodawania drukarki",
   upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne, a następnie wybierz "zakończ".

l. Gdy pojawi się komunikat "nie odnaleziono podpisu cyfrowego", wybierz "Tak".
   UWAGA: Jak w punkcie 3.1, i w tym przypadku ustawiona jest opcja :
          ”Ostrzegaj” w "Weryfikacji podpisu pliku".

m. Pliki zostały skopiowane a instalacja sterownika została zakończona.

n. Jak w punkcie [j.], gdy opcja "Drukuj stronę testową" została wybrana po
   zakończeniu drukowania, pojawi się okienko dialogowe. Kliknij przycisk „OK”
   lub przycisk rozwiązywania problemów.
   Uwaga dotycząca strony testowej:
     - Wydruk wykonany zgodnie z wprowadzonymi aktualnie ustawieniami
       sterownika.
     - Domyślnym wyborem dla źródła papieru jest wybór automatyczny -"wybór
       automatyczny" z określonym rozmiarem papieru i formatem „Letter”.
       W związku z tym, przygotuj papier w formacie „Letter” dla strony
       testowej.
     - Zmień ustawienia, jeśli wykorzystujesz do testowania inny rozmiar
       papieru. 

o. Gdy instalacja jest zakończona, ikona dodanej drukarki pojawi się w folderze
   "Drukarki".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
      (za pomocą funkcji Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Uruchom kreator "Dodaj drukarkę".
Poniżej znajdziesz procedurę instalacji sterownika drukarki FUJITSU DL3750+
po uruchomieniu Windows2000.
Uwaga: Włącz drukarkę.

a. Przejdź do "Start" -> "Ustawienia" -> "Drukarki".

b. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Dodaj drukarkę" w folderze "Drukarki".

c. Gdy pojawi się kreator "Dodaj drukarkę", wybierz „Dalej”.
	
d. Gdy pojawi się "Drukarka lokalna czy sieciowa" z kreatora "Dodawania
   drukarki", wybierz opcję "drukarka lokalna", zaznacz "Automatycznie wykryj
   i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play”, a następnie wybierz „Dalej”.

e. Uaktywniona zostanie opcja "Wykrywanie nowej drukarki", jeśli drukarka
   zostanie odnaleziona, pojawi się okienko dialogowe "Znaleziono nowy sprzęt".

f. Gdy pojawi się komunikat "Znaleziono nowy sprzęt  - zapraszamy" z kreatora
   "Znaleziono nowy sprzęt", wybierz “dalej”.

g. Gdy pojawi się komunikat "Instalowanie sterowników" z kreatora "Znaleziono
   nowy sprzęt", upewnij się, że wybrana została opcja " Wyszukaj odpowiedni
   sterownik dla tego urządzenia (zalecane)", a następnie wybierz „Dalej”.

h. Gdy pojawi się ekran "Lokalizowanie plików sterownika", włóż CD ze
   sterownikami do drukarki FUJITSU DL3750+, usuń zaznaczenie “Stacje
   dyskietek" i "Stacje CD-ROM". Upewnij się, iż zaznaczona jest jedynie
   opcja "określ lokalizację" i wybierz „Dalej”.

i. Wprowadź ścieżkę dostępu do sterownika D:\Drivers\DL3750+\Polish\Win2kxp" w
   "Kopiuj pliki producenta z:", a następnie wybierz “OK".
   UWAGA: W podanym powyżej przykładzie założono, iż napęd CD oznaczony jest
          literą D, jeśli jest inaczej – dokonaj niezbędnych zmian.

j. Gdy pojawi się okno "Wyniki wyszukiwania plików sterownika" upewnij się, że
   pojawi się komunikat potwierdzający znalezienie sterownika "System Windows
   znalazł sterownik dla tego urządzenia. Aby zainstalować znaleziony przez
   system Windows sterownik, kliknij przycisk „Dalej”.

k. Gdy pojawi się komunikat "nie znaleziono podpisu cyfrowego", wybierz "tak".
   Uwaga: Jak w punkcie 3.1, tak i w tym przypadku ustawiona jest opcja
          ”Ostrzegaj” w weryfikacji podpisu pliku.

l. Rozpoczyna się kopiowanie plików.

m. Gdy pojawi się okno "Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu"
   upewnij się, że pojawi się komunikat "Kończenie pracy Kreatora znajdowania
   nowego sprzętu", a następnie wybierz "zakończ".

n. Gdy na ekranie pojawi się okno "Wykrywanie nowej drukarki" upewnij się ,
   że pojawi się komunikat "Czy chcesz wydrukować stronę testową?".
   Wybierz "tak" lub "nie", a następnie wybierz „Dalej”.

o. Gdy na ekranie pojawi się okno "Kończenie pracy kreatora dodawania drukarki"
   upewnij się, że pojawi się komunikat "Praca Kreatora dodawania drukarki
   została pomyślnie ukończona." Wybierz "zakończ".

p. Jak w punkcie [n.], gdy wybrana jest opcja "Drukuj stronę testową",
   po zakończeniu drukowania pojawi się okienko dialogowe. Kliknij „OK.”
   lub  przycisk rozwiązywania problemów.
   Uwaga dotycząca strony testowej:
     - Wydruk wykonany zgodnie z wprowadzonymi aktualnie ustawieniami
       sterownika.
     - Domyślnym wyborem dla źródła papieru jest wybór automatyczny -"wybór
       automatyczny" z określonym rozmiarem papieru i „Letter”, w związku z
       tym przygotuj papier w formacie „Letter” dla testowania strony.
     - Zmień ustawienia, jeśli wykorzystujesz do testowania inny rozmiar
       papieru. 

q. Gdy instalacja jest zakończona, ikona dodanej drukarki pojawi się w folderze
   "Drukarki".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.

Jeśli instalacja nie powiodła się, zastosuj metodę instalacji opisaną
w punkcie „3.2.1 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora Dodawania drukarki
(bez wykorzystania funkcji Plug & Play)”.


+++++++++++++++++++++++++++
3.2.3  W trybie Plug & Play
+++++++++++++++++++++++++++
UWAGA: Wyłącz komputer oraz drukarkę.

a. Upewnij się, że drukarka została podłączona do komputera, a następnie ją
   włącz. 

b. Upewnij się, że drukarka została włączona, włącz komputer i uruchom
   Windows2000.

c. Pojawi się informacja " Znaleziono nowy sprzęt".
   W przypadku odnalezienia drukarki pojawi się komunikat "Instalowanie..." 

d. Gdy pojawi się "Znaleziono nowy sprzęt", wybierz „Dalej”.

e. Gdy pojawi się komunikat "Zainstaluj sterowniki urządzeń sprzętowych"
   z kreatora  „Znaleziono nowy sprzęt " upewnij się, że wybrano „Wyszukaj
   odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane)”, a następnie wybierz
   „Dalej”.

f. Gdy pojawi się ekran "Lokalizowanie plików sterownika", włóż CD ze
   sterownikiem drukarki FUJITSU DL3750+, usuń zaznaczenie "Stacje dyskietek"
   i  "Stacje CD-ROM".  Upewnij się, iż zaznaczona jest jedynie opcja "określ
   lokalizację" i wybierz „Dalej”.

g. Wprowadź ścieżkę dostępu do sterownika D:\Drivers\DL3750+\Polish\Win2kxp"
   w polu "Kopiuj pliki producenta z:" i wybierz “OK".
   Uwaga: W podanym powyżej przykładzie założono, iż napęd CD oznaczony jest
          literą D, jeśli jest inaczej – dokonaj niezbędnych zmian.

h. Gdy pojawi się okno "Wyniki wyszukiwania plików sterownika" upewnij się,
   że pojawi się komunikat potwierdzający znalezienie sterownika " System
   Windows znalazł sterownik dla tego urządzenia. Aby zainstalować znaleziony
   przez system Windows sterownik, kliknij przycisk „Dalej". 

i. Gdy pojawi się komunikat " Nie znaleziono podpisu cyfrowego", wybierz "tak".
   Uwaga: Jak w punkcie 3.1, tak i w tym przypadku ustawiona jest opcja
          ”Ostrzegaj” w weryfikacji podpisu pliku.

j. Rozpoczyna się kopiowanie plików.

k. Gdy pojawi się "Kończenie pracy kreatora dodawania drukarki" upewnij się,
   że pojawi się komunikat "Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego
   sprzętu", a następnie wybierz "zakończ".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.



-----------------
3.3 dla WindowsXP
-----------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
      (bez wykorzystania funkcji Plug & Play) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.1.1 dla WindowsXP Professional
==================================
Uruchom kreator "Dodaj drukarkę".
Poniżej znajdziesz procedurę instalacji sterownika drukarki FUJITSU DL3750+
po uruchomieniu WindowsXP. 

a. Przejdź do "Start" -> "Panel Sterowania" -> "Drukarki i inny sprzęt".

b. Wybierz "Dodaj drukarkę".

c. Gdy pojawi się kreator "Dodawania drukarki", wybierz „Dalej”.

d. Gdy pojawi się "Drukarka lokalna czy sieciowa" z "Kreatora dodawania
   drukarki”, wybierz opcję "Drukarka lokalna podłączona do tego komputera",
   usuń zaznaczenie "Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu
   Plug and Play", a następnie wybierz „Dalej”.

e. Wybierz port, do którego podłączysz drukarkę z pola "użyj następującego
   portu", a następnie wybierz „Dalej”.

f. Kliknij na przycisk "Z dysku..." 

g. Włóż ten dysk do napędu CD (jeśli D to napęd CD-ROM) i zmień ścieżkę
   dostępu z "A:\" na "D:\Drivers\DL3750+\Polish\Win2kxp", a następnie
   naciśnij "OK".
   UWAGA: W podanym powyżej przykładzie założono, iż napęd CD oznaczony jest
          literą D, jeśli jest inaczej – dokonaj niezbędnych zmian.

h. Nazwy modeli drukarek ukazane zostaną w okienku listy.
   Wybierz wykorzystywany model i naciśnij „Dalej”.
   UWAGA: Gdy pojawi się komunikat "Czy chcesz zachować istniejący sterownik,
          czy użyć nowego?" wybierz "Zamień istniejący sterownik".

i. Wprowadź nazwę modelu drukarki, określ czy ma być wykorzystywana jako
   domyślna standardowa drukarka, i wybierz „Dalej”.

j. Określ, czy drukarka ma być współdzielona, a następnie wybierz „Dalej”. 

k. Jeśli chcesz, po zakończeniu instalacji możesz wykonać próbny wydruk,
   a następnie wybierz „Dalej”.

l. Aby zakończyć pracę z kreatorem kliknij przycisk "Zakończ".

m. Gdy pojawi się ekran "Instalacja sprzętu", wybierz " Kontynuuj mimo to".
   UWAGA: Jak w punkcie 3.1, tak i w tym przypadku ustawiona jest opcja
          ”Ostrzegaj” w weryfikacji podpisu pliku.

n. Pliki zostały skopiowane a instalacja sterownika została zakończona.
   W punkcie [k.], gdy wybrano "Drukuj stronę testową", po zakończeniu
   drukowania pojawi się okienko dialogowe informujące, iż drukowanie zostało
   zakończone. Kliknij „OK” lub na przycisk rozwiązywania problemów.

   Uwaga dotycząca strony testowej:
     - Wydruk wykonany zgodnie z wprowadzonymi aktualnie ustawieniami
       sterownika.
     - Domyślnym wyborem dla źródła papieru jest wybór automatyczny -"wybór
       automatyczny" z określonym rozmiarem papieru i „Letter”. W związku z
       tym, przygotuj papier w formacie „Letter” dla testowania strony.
     - Zmień ustawienia,  jeśli wykorzystujesz do testowania inny rozmiar
       papieru. 


Instalacja sterownika drukarki została zakończona.


3.3.1.2 dla WindowsXP Home Edition
==================================
Uruchom kreator Dodawania drukarki.
Poniżej znajdziesz procedurę instalacji sterownika drukarki po uruchomieniu
WindowsXP Home Edition.

a. Przejdź do "Start" -> " Panel Sterowania" -> "Drukarki i inny sprzęt".

b. Wybierz "Dodaj drukarkę" z ekranu " Drukarki i inny sprzęt "

c. Gdy pojawi się ekran "Kreator dodawania drukarki", wybierz „Dalej”.

d. Gdy pojawi się "Drukarka lokalna czy sieciowa" z kreatora "Dodawania
   drukarki", wybierz opcję "Drukarka lokalna podłączona do tego komputera",
   usuń zaznaczenie "Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug
   and Play", a następnie wybierz „Dalej”.

e. W dalszej części instalacji zastosuj następne kroki opisane w punkcie [e.]
   i następnych w części "3.3.1.1 dla WindowsXP Professional".

f. Gdy instalacja jest zakończona, ikona dodanej drukarki pojawi się w
   folderze "Drukarki i Faksy".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Ustawienia z wykorzystaniem kreatora „Dodaj drukarkę”
      (za pomocą funkcji Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.2.1 dla WindowsXP Professional
==================================
Uruchom kreator Dodaj drukarkę.
Poniżej znajdziesz procedurę instalacji sterownika drukarki po uruchomieniu
WindowsXP Professional.
Uwaga: Włącz drukarkę.

a. Przejdź do "Start" ->"Panel Sterowania" -> "Drukarki i inny sprzęt".

b. Wybierz "Dodaj drukarkę".

c. Gdy pojawi się kreator Dodawania drukarki, wybierz „Dalej”.

d. Gdy pojawi się kmunikat "Drukarka lokalna czy sieciowa " z "Kreatora
   dodawania drukarki", wybierz opcję "Drukarka lokalna podłączona do tego
   komputera", zaznacz "Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu
   Plug and Play", a następnie wybierz „Dalej”.

e. Na ekranie pojawi się “Znaleziono nowy sprzęt. Włóż do napędu dysk ze
   sterownikiem do drukarki, "Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z
   listy (zaawansowane)", a następnie wybierz „Dalej”.

f. Gdy pojawi się komunikat " Wybierz opcje wyszukiwania i instalacji",
   wybierz "Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane).",
   usuń zaznaczenie "Szukaj na nośnikach wymiennych (dyskietki, CD-ROM )"
   i wybierz jedynie "Uwzględniaj w wyszukiwaniu lokalizację".
   Wprowadź "D:\Drivers\DL3750+\Polish\Win2kxp" a następnie wybierz „Dalej”.
   UWAGA: W podanym powyżej przykładzie założono, iż napęd CD oznaczony jest
          literą D, jeśli jest inaczej – dokonaj niezbędnych zmian.

g. Rozpocznie się kopiowanie plików.

i. Gdy pojawi się ekran "Instalacja sprzętu", wybierz "Kontynuuj mimo to".
   UWAGA: Jak w punkcie 3.1, i w tym przypadku ustawiona jest opcja
   "Ostrzegaj".
   dla "podpisu cyfrowego pliku".

i. Gdy pojawi się okno "Kończenie pracy kreatora dodawania nowego sprzętu "
   upewnij się , że pojawi się komunikat "Kreator zainstalował sterownik dla :
   FUJITSU DL3750+", a następnie wybierz "Zakończ".

j. Gdy na ekranie pojawi się okno "Wykrywanie nowej drukarki" upewnij się,
   że pojawi się komunikat "Czy chcesz wydrukować stronę testową?".
   Wybierz "tak" lub "nie", a następnie wybierz „Dalej”. 

k. Gdy pojawi się  na ekranie "Kończenie pracy kreatora dodawania drukarki"
   upewnij się , że pojawi się komunikat "Praca Kreatora dodawania drukarki
   została pomyślnie ukończona". Wybierz "Zakończ".

l. Pliki zostały skopiowane a instalacja sterownia drukarki zakończona. 
   W punkcie [n.], gdy wybrana jest opcja "Drukuj stronę testową",
   po zakończeniu drukowania pojawi się okienko dialogowe. Kliknij „OK.”
   lub przycisk rozwiązywania problemów.
   Uwaga dotycząca strony testowej:
     - Wydruk wykonany zgodnie z wprowadzonymi aktualnie ustawieniami
       sterownika.
     - Domyślnym wyborem dla źródła papieru jest wybór automatyczny -"wybór
       automatyczny" z określonym rozmiarem papieru i „Letter”.
       W związku z tym, przygotuj papier w formacie „Letter” dla testowania
       strony.
     - Zmień ustawienia, jeśli wykorzystujesz do testowania inny rozmiar
       papieru. 

m. Gdy instalacja zostanie zakończona, ikona dodanej drukarki pojawi się w
   katalogu "Drukarki i Faksy".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.


3.3.2.2 dla WindowsXP Home Edition
==================================
Uruchom Kreator dodawania drukarki.
Poniżej znajdziesz procedurę instalacji sterownika drukarki po uruchomieniu
WindowsXP Home Edition. 
Uwaga: Włącz drukarkę.

a. Przejdź do "Start" -> " Panel Sterowania" -> "Drukarki i inny sprzęt".

b. Wybierz "Dodaj drukarkę" z ekranu “Drukarki i inny sprzęt"

c. Gdy pojawi się kreator "Dodawania drukarki", wybierz „Dalej”.

d. Gdy pojawi się okno "Drukarka lokalna czy sieciowa" z "Kreatora dodawania
   drukarki” wybierz opcję  "Drukarka lokalna podłączona do tego komputera",
   zaznacz wybór "Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug
   and Play", a następnie wybierz „Dalej”.

e. W dalszej części instalacji zastosuj następne kroki opisane w punkcie [e.]
   i następnych w części "3.3.2.1 dla WindowsXP Professional".

f. Gdy instalacja zostanie zakończona, ikona dodanej drukarki pojawi się w
   katalogu "Drukarki i faksy".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.


++++++++++++++++++++++++++
3.3.3 W trybie Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++
UWAGA: Wyłącz komputer oraz drukarkę.

a. Upewnij się, że drukarka została podłączona do komputera, a następnie ją
   włącz. 

b. Upewnij się, że drukarka została włączona, włącz komputer i uruchom
   WindowsXP.

c. Na ekranie pojawi się kreator "Znaleziono nowy sprzęt- zapraszamy".
   Włóż do napędu dysk ze sterownikami do drukarki, wybierz "Wyszukaj
   odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane).", a następnie
   wybierz „Dalej”.

d. Gdy pojawi się okno "Wybierz opcje wyszukiwania i instalacji", wybierz
   "Wyszukaj odpowiedni sterownik dla tego urządzenia (zalecane).", usuń
   zaznaczenie " Szukaj na nośnikach wymiennych (dyskietki, CD-ROM...)"
   i zaznacz wyłącznie „Uwzględniaj w wyszukiwaniu lokalizację".
   Wprowadź D:\Drivers\DL3750+\Polish\Win2kxp" i wybierz „Dalej”.
   UWAGA: W podanym powyżej przykładzie założono, iż napęd CD oznaczony jest
          literą D, jeśli jest inaczej – dokonaj niezbędnych zmian.

e. Gdy pojawi się ekran "Instalacja sprzętu", wybierz "Kontynuuj mimo to".
   Uwaga: Jak w punkcie 3.1, i w tym przypadku ustawiona jest opcja ”Ostrzegaj”
          dla podpisu sterownika. 

f. Rozpoczyna się kopiowanie pliku.

g. Gdy pojawi się okno "Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu",
   upewnij się, że pojawi się komunikat "Kreator zainstalował sterownik dla:
   FUJITSU DL3750+", a następnie wybierz "Zakończ".
 
Instalacja sterownika drukarki została zakończona.



4. Odinstalowanie sterownika drukarki. 

-------------------
4.1 dla Windows2000
-------------------
Procedura odinstalowania sterownika drukarki:

a. Przejdź do "Start" -> "Ustawienia" -> "Drukarki".

b. Wybierz "FUJITSU DL3750” z katalogu "Drukarki’, a następnie "Usuń" z menu
   "Plik".

c. Gdy na ekranie pojawi się komunikat "Czy na pewno chcesz usunąć drukarkę:
   'FUJITSU DL3750+'?", wybierz "tak".
   UWAGA: Jeśli drukarka nie została zainstalowana pojawi się komunikat:
          "Ostrzeżenie: Drukarka domyślna została usunięta. Na twoim komputerze
          są zainstalowane drukarki." Naciśnij przycisk "OK".
          Jeśli nie ma żadnej domyślnej drukarki, na ekranie pojawi się
          komunikat " Ostrzeżenie: Drukarka domyślna została usunięta. Nową
          drukarką domyślną jest 'XXXXXX XXXXXXX' ('XXXXX XXXXXX' )”. Naciśnij
          przycisk "OK".

d. Wybierz "Właściwości serwera" z menu "Plik" i kliknij na zakładkę
   "Sterowniki".

e. Wybierz "FUJITSU DL3750+" z listy "Zainstalowane sterowniki drukarek:"
   a następnie wybierz "Usuń".

f. Gdy na ekranie pojawi się  komunikat "Usunięcie tego sterownika drukarki
   spowoduje usunięcie go z systemu. Czy chcesz na pewno usunąć FUJITSU
   DL3750+?", wybierz "tak".

g. Po usunięciu sterownika kliknij na "Zamknij" i zamknij okno dialogowe
   "Właściwości serwera wydruku".

h. Wyłącz drukarkę i uruchom komputer ponownie.

Sterownik drukarki został usunięty.


------------------------------
4.2 dla WindowsXP Professional
------------------------------
Procedura odinstalowania sterownika drukarki:.

a. Przejdź do -> " Panel Sterowania" -> "Drukarki i inny sprzęt"." ->
   "Drukarki i Faksy".

b. Wybierz z folderu " Drukarki i Faksy"  "FUJITSU DL3750 a następnie
   "Usuń" z menu "Plik”.

c. W dalszej części procedury zastosuj kroki opisane w punkcie [c.]
   i w części "4.1 dla Windows 2000".

Sterownik drukarki został usunięty.


------------------------------
4.3 dla WindowsXP Home Edition
------------------------------
Procedura odinstalowania sterownika drukarki:.

a. Przejdź do -> "Panel Sterowania" -> "Drukarki i inny sprzęt"." -> "Drukarki
   i Faksy".

b. Wybierz z folderu "Drukarki i Faksy " drukarkę "FUJITSU DL3750+ a następnie
   "Usuń" z menu "Plik”.

c. W dalszej części procedury zastosuj kroki opisane w punkcie [c.] i w części
   "4.1 dla Windows 2000".

Sterownik drukarki został usunięty.



5. Sposoby instalacji sterownika drukarki

-  Właściwości dokumentu takie, jak rozmiar papieru itp. można ustawić w menu
   "właściwości drukarki" wykorzystywanego oprogramowania.

- W zależności od wykorzystywanego oprogramowania, ustawienie domyślnego
  rozmiaru papieru zależy od ustawień w aplikacji, a nie od ustawień w
  zakładce dotyczącej ustawień strony - "ustawienia strony".

- Poniżej opisano sposoby wyboru ustawień źródła papieru (które mają być
  określone jako przypisanie rozmiaru papieru)
  [dla Windows2000]
     Przejdź do "Start" -> "Ustawienia" -> "Drukarki" -> "FUJITSU DL3750+"
     i kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz "właściwości", określ
     "Przypisanie formularza do zasobnika" z zakładki "Ustawienia urządzenia".

  [dla WindowsXP Professional/Home Edition]
     Wybierz  "Start" -> " Panel Sterowania" -> "Drukarki i inny sprzęt"." ->
     "Drukarki i Faksy".-> "FUJITSU DL3750+", kliknij prawym przyciskiem myszy,
     wybierz "właściwości", a następnie "Przypisanie formularza do zasobnika"
     z zakładki "Ustawienia urządzenia".

  UWAGA:
  - Sposób ten działa poprawnie tylko wtedy, gdy w ustawieniach źródła papieru
    sterownik drukarki określony jest jako „Wybór automatyczny".
  - Upewnij się, że wykorzystywany w danym momencie rozmiar papieru odpowiada
    wybranemu w ustawieniach. Za pomocą funkcji "Ręczne podawanie papieru
    "ustaw właściwy rozmiar papieru, jeśli różni on się od uprzednio
    wybranego. 

- Więcej szczegółowych informacji znajduje się w instrukcji obsługi dla
  użytkownika, w rozdziale poświęconym oprogramowaniu.



6. Inne

a. Emulacja tego sterownika drukarki znajduje się w "DPL24C+". Upewnij się,
   że ustawiona w czasie instalacji konfiguracja sterownika jest właściwa.

b. Użytkownik powinien dostosować urządzenia do pracy np. do sposobu podawania
   papieru. Upewnij się, że ustawienia właściwości papieru oraz ustawienia na
   panelu kontrolnym zgadzają się z ustawieniami drukarki.

c. Wydruki z  aplikacji pracującej  w środowisku Windows95 oraz Windows2000 lub
   WindowsXP mogą się różnić.

d. Zakres "Właściwości" sterownika drukarki oraz "Preferencje drukowania"
   drukarki mogą się pokrywać. Dokonaj niezbędnych poprawek, by uniknąć
   niewłaściwej pracy urządzenia.

e. Niektóre określone czcionki aplikacji mogą być niewykorzystywane ze względu
   na format danych. 

f. Rozmiar papieru z "Właściwości serwera" można ustawić na maksymalną
   szerokość 10.5 cali. Dostosuj prawy i lewy margines tak, by nie przekraczały
   8 cali szerokości papieru, gdyż dane mogą zostać wydrukowane w niewłaściwy
   sposób.

g. Podczas drukowania z ustawieniem "Stron na arkusz" z zakładki "Układ"
   z menu drukowania, linie obramowania mogą w niektórych aplikacjach nie
   zostać wydrukowane. 

h. W zależności od aplikacji, w czasie prób drukowania z powiększeniem – 
   pomniejszeniem można zawsze otrzymywać czcionkę o rozmiarze 10.5. 

i. Do wydruku na papierze o długości 2.5 cala – 14 cali stosuje się ustawienia
   jak do papieru o szerokości 10 cali. Jeśli używasz papieru o szerokości
   mniejszej niż 10 cali dokonaj niezbędnych zmian prawego marginesu tak,
   by nie wykraczał on poza maksymalny możliwy zakres.

j. Jeśli wykorzystujesz opcję “Papier ciągły” drukując na papierze z podajnika
   papieru , możliwa długość złożonego arkusza może wynosić 4 cale lub więcej.
   Jeśli długość arkusza papieru jest taka sama jak długość strony, wykorzystaj
   papier ze złożeniem dłuższym niż 4 cale. 

k. Jeśli anulowano drukowanie z portu drukarki podczas drukowania,
   uruchom drukarkę ponownie. Kontynuowanie drukowania bez operacji
   ponownego uruchomienia może spowodować problemy np. zniekształcenie tekstu.

l. Papier ciągły
   - Standardowe ustawienia w niniejszym sterowniku dla zarówno górnego jak
     i dolnego marginesu papieru ciągłego wynoszą 0 mm. Zalecane ustawienie
     górnego i dolnego marginesu dla wydruku na papierze ciągłym z podajnika
     wynosi co najmniej 25.4 mm.
   -Głowica drukarki i taśma mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli drukować będziesz
    na liniach perforacji lub na części papieru z otworami bocznymi.

m. Koperty
   - Wydruk jedynie na przedniej stronie koperty. Nie drukuj na stronie
     z zakładką, ponieważ może to spowodować zablokowanie koperty w drukarce. 
   - Nie drukuj na kopertach z okienkiem lub kopertach dwuwarstwowych.
   - Ustawienia zarówno górnego jak i dolnego marginesu w tym sterowniku
     wynoszą 25.4 mm
   - Gwarancja nie obejmuje drukowania poza marginesem.
   - Zastosuj się do poniższych wskazówek dotyczących kierunku wkładania
     papieru by uniknąć jego zablokowania w drukarce.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *              włóż papier w tym kierunku           *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Zastosuj właściwe ustawienia, jeśli drukujesz na papierze w formacie
   B4(JIS) I B5(JIS).
   (Ustawienie lewego marginesu drukowania powinno wynosić 13.4mm.)

o. Pod Windows 2000, podłącz drukarkę DL3750+ do swojego komputera przed
   zainstalowaniem sterownika drukarki. Pojawi się komunikat "Nieznane
   urządzenie", uruchomi się kreator "Wykryto nowe urządzenie".
   Zainstaluj sterownik drukarki DL3750+ korzystając ze wskazówek tego
   kreatora lub kliknij "Anuluj" i zainstaluj sterownik korzystając z
   polecenia "Dodawanie nowej drukarki" z katalogu „Drukarka”.

p. Sterownik drukarki DL3750+ będzie instalowany dla każdego portu jeśli port
   USB zostanie zmieniony (np. FUJITSU DL3750+ (kopia 2) itd.).
   Każda konfiguracja sterownika wykorzystuje ustawienia początkowe, wiec
   zmień je zgodnie z aktualnymi potrzebami.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.

r. *** Sorry for English ***
   Note for sharing printer into Network environment
    -Printer shared by Network environment may not be able to be used with
     Windows XP SP2 because of Windows Firewall.
     In this case, change the exceptional settings of Windows Firewall with
     following procedure.
     1.Select "Start"->"Control Panel"->"Security Center".
     2.Select "Windows Firewall".
     3.When the dialogo box of "Windows Firewall", select "Exceptions".
     4.Check "File and Printer Sharing", and click "OK".

      **In case that the printer installed into Windows XP SP2 is set
      with Network sharing setting, automatically checked to "File and
      printer share".


-Zastrzeżone znaki towarowe
 Nazwy firm oraz nazwy produktów wymienione w tekście są zastrzeżonymi
 znakami lub nazwami handlowymi należącymi do odpowiednich firm. 

[Koniec]
