===============================================================================
                              Microsoft Windows95

                  FUJITSU DL3850+ upravljački program za štampač

                                  Verzija 3.40

                    Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ovaj upravljački program za štampač radi na sledećim operativnim sistemima:

  Microsoft(R) Windows(R) 95 (u daljem tekstu Windows95)

Ovaj upravljački program za štampač je namenjen za FUJITSU DL3850+ štampače.



Sadržaj

1. Radno okruženje za upravljački program
2. Elementi upravljačkog programa
3. Podešavanje upravljačkog programa
  3.1 Pre podešavanja
  3.2 Podešavanje iz procedure "New Hardware Found"
    3.2.1 za verziju operativnog sistema 4.00.950 ili 4.00.950A
    3.2.2 za verziju operativnog sistema 4.00.950B ili 4.00.950C
  3.3 Podešavanje iz procedure "Add Printer"
4. Način podešavanja upravljačkog programa za štampač
5. Ostalo
- O zaštitnom znaku

Napomena: Ovaj upravljački program za štampač je namenjen za FUJITSU DL3850+
          štampače.
          Ne koristiti ga za druge štampače. Za štampanje koristeći Windows95,
          promeniti podešavanja samog štampača na fabrički podešene vrednosti.
          U suprotnom štampač ne mora funkcionisati prema očekivanom.


1. Radno okruženje za upravljački program

- Oprema (Hardware)
  Personalni računar sa verzijom operativnog sistema Windows95

- Navedeni Operativni sistem
  Windows95

NAPOMENA:  Ovaj proizvod radi samo na operativnog sistema Windows95.


2. Elementi upravljačkog programa

  FUJITSU DL3850+ upravljački program za štampač sastoji se od sledećih
  datoteka:

   DL3850.DRV     FUJITSU DL3850+ Upravljački program za štampač
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ Monitor jezika
   DL3850.INF     Informaciona datoteka podešavanja
   README.TXT     Ova datoteka


3. Podešavanje upravljačkog programa
------------------------------------
-------------------
3.1 Pre podešavanja
-------------------
- Za postupak podešavanja je potrebno pripremiti:
   1) Windows95 operativnog sistema  (CD-ROM)
   2) Disk sa upravljačkim programom za štampač FUJITSU DL3850+ (ovaj CD-ROM)

- Podešavajte štampač FUJITSU DL3850+ iz procedure "New Hardware Found".
  Ako procedura ne pronađe "New Hardware", podešavajte štampač iz procedure
  "Add Printer".

- Ako je upravljački program za štampač FUJITSU DL3850+ već bio podešen,
  obrišite ga i izvršite podešavanja ponovo.

-------------------------------------------------
3.2 Podešavanje iz procedure "New Hardware Found"
-------------------------------------------------
Kada podešavate štampač iz procedure "New Hardware Found", u zavisnosti od
verzije Windows95 koju koristite, prikaz na ekranu može biti različit.
Pritisnite desni taster miša na ikonici "My computer" i izaberite "System
properties" iz opcije "General".


3.2.1  za verziju operativnog sistema 4.00.950 ili 4.00.950A
============================================================
a. Povežite štampač na računar i uključite štampač.

b. Uključite računar, i pokrenite Windows95. Ponovo pokrenite sistem Windows95
   ako je već bio uključen.

c. Kada se pojavi dijalog "New Hardware Found", izaberite "Driver from disk
   provided by hardware manufacturer", i pritisnite "OK".

d. Ubacite ovaj disk sa upravljačkim programom za štampač u CD uređaj.

e. Unesite "D:\Drivers\DL3850+\Serbian\Win95" (ako je vaš CD uređaj označen sa
   D:) u polje "distributed file copy source", i pritisnite OK.
   NAPOMENA: Kada se pojavi dijalog "insert disk", pritisnite "OK", unesite
             "D:\Drivers\DL3850+\Serbian\Win95"(ako je vaš CD uređaj označen
             sa D:) u polje "file copy source", i pritisnite OK.
             U slučaju potrebe, ubacite instalacioni disk operativnog sistema
             Windows95, i pritisnite "OK".  Unesite "D:\WIN95 " u polje "file
             copy source" ili pritisnite "reference" i izaberite "D:\WIN95".

f. Pratite uputstva i nastavite sa podešavanjem.
   NAPOMENA: Ako postoji konflikt (ako se pojavi "there is a newer file than
             the one to be copied, and users are advised to use the already
             existing file"), pritisnite "yes".
 
g. U "Printers" folderu (fascikli) pojaviće se sličica (ikona) instaliranog
   štampača.

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.


3.2.2  za verziju operativnog sistema 4.00.950B ili 4.00.950C:
==============================================================
a. Povežite štampač na računar i uključite štampač.

b. Uključite računar, i pokrenite Windows95. Ponovo pokrenite sistem Windows95
   ako je već bio uključen.

c. Kada se pojavi "Update Device Driver Wizard", pritisnite "next".

d. Izaberite "Other Locations...".

e. Ubacite ovaj disk sa upravljačkim programom za štampač u CD uređaj.

f. Unesite "D:\Drivers\DL3850+\Serbian\Win95" (ako je vaš CD uređaj označen sa
   D:) u polje "Location", i pritisnite "OK".

g. Kada se pojavi "Update Device Driver Wizard", pritisnite "Finish".

h. Pratite uputstva i nastavite sa podešavanjem.
   NAPOMENA: Kada se pojavi dijalog "Insert Disk", pritisnite "OK", unesite
             "D:\Drivers\DL3850+\Serbian\Win95" (ako je vaš CD uređaj označen
             sa D:) u polje "Copy files from:", i pritisnite "OK". Od vas može
             biti zatraženo da ubacite instalacioni disk operativnog sistema
             Windows95. Pritisnite "OK" pošto ste ubacili instalacioni CD-ROM.
             Unesite "D:\WIN95" u polje "Copy files from:" ili pritisnite
             "Browse" i izaberite "D:\WIN95".

i. U "Printers" folderu (fascikli) pojaviće se sličica (ikona) instaliranog
   štampača.

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.


------------------------------------------
3.3 Podešavanje iz procedure "Add Printer"
------------------------------------------
Pokrenite "Add Printer Wizard".
U nastavku sledi procedura za podešavanje štampača FUJITSU DL3850+ pošto ste
startovali Windows95.

a. Idite na "Start" -> "Settings" ->"Printers".

b. Izaberite "Add Printer".

c. Pojaviće se dijalog procedure "Add Printer Wizard".
   Pratite uputstva na ekranu i nastavite sa podešavanjem.

d. Kada se pojavi lista štampača različitih proizvođača, kliknite na "Have
   Disk".

e. Ubacite disk sa upravljačkim programom za štampač u CD uređaj, i unesite
   "D:\Drivers\DL3850+\Serbian\Win95" (ako je vaš CD uređaj označen sa D:)
   u polje "Copy manufacture's files from:", i pritisnite "OK".

f. Ponuđeni modeli štampača biće prikazani u "Printers" meniju. Odaberite model
   i pritisnite "next".
   NAPOMENA: Ako se pojavi poruka "A driver is already installed for this
             printer.
             Would you like to keep the existing driver or use the new driver
             one?
             Your programs may print differently if you use the new driver",
             izaberite "Replace existing driver".

g. Odaberite "Available ports".

h. Potvrdite model štampača, i podesite ga da bude glavni (default) štampač,
   a zatim pritisnite "next".

i. Po obavljenoj instalaciji, odštampajte testnu stranu ako želite i pritisnite
   "next". 
   NAPOMENA: Tokom instalacije može Vam biti zatraženo da ubacite instalacioni
             CD-ROM operativnog sistema Windows95.  Pritisnite "OK" pošto ste
             ubacili instalacioni CD-ROM. Unesite "D:\WIN95" u polje "Copy
             files from:" ili pritisnite "Browse" i izaberite "D:\WIN95".

j. Kao što je navedeno [i.], kada je izabrana opcija "Print Test Page" ,
   pojaviće se na ekranu informacija sa pitanjem da li je štampanje završeno.
   Pritisnite "Yes" ili "No". 
   Napomena za testnu stranu:
     - štampanje će biti u skladu sa trenutnim podešavanjima upravljačkog
       programa.
     - Unapred podešen način uzimanja papira je "automatically select" sa
       izabranom veličinom papira "Letter", i zato je potrebno pripremiti
       odgovarajući papir.
     - Promenite podešavanja ako koristite drugačiju veličinu papira za testnu
       stranu.


k. Kada je instalacija završena u "Printers" folderu (fascikli) pojaviće se
   sličica (ikona) instaliranog štampača.


4. Način podešavanja upravljačkog programa za štampač

- Podešavanje upravljačkog programa za štampač može biti izvršeno u "Printers"
  folderu selektovanjem štampača pa odabirom "File" - "Properties".

- Za više detalja pročitajte poglavlje "software" u Uputstvu za korišćenje
  štampača.


5. Ostalo

a. Emulacioni mod za ovaj štampač je "DPL24C+".
   Uverite se da su podešavanja prilikom instalacije štampača u skladu sa tim.

b. Od korisnika se očekuje da podesi uređaj prema potrebama (uvođenje
   papira,...).
   Molimo Vas da proverite da li su podešavanja vezana za papir, kao i ona
   koja su podešena na operatorskom panelu štampača, odgovarajuće usaglašena
   sa štampačem.

c. Štampanje iz Windows3.1 aplikativnih programa na operativnom sistemu
   Windows95, može dati neočekivane (različite) rezultate.

d. Neki specifični fontovi štampača iz aplikativnih programa mogu biti
   neupotrebljivi u zavisnosti od formata podataka.

e. U zavinosti od programa, uvećano/umanjeno štampanje može uvek dati veličinu
   fonta 10.5

f. Papir dužine od 76,2mm do 355,6mm (3 inča - 14 inča) tretira se kao papir
   sa širinom od 381mm (15 inča). Kada koristite papir širine manje od 381mm
   (15 inča), važno je da podešavanja desne margine u aplikaciji ne prelaze
   maksimalne dozvoljene vrednosti. 

g. Kada koristite beskonačan perforiran papir uz upotrebu traktora za pogon
   papira na štampaču, moguća dužina preklopa je 101,6mm (4 inča) i više. Kada
   je dužina preklopa ista kao i širina papira, koristite papir dužine preklopa
   od preko 101,6mm (4 inča).

h. Ako je štampanje prekinuto sa strane štampača u toku štampe, potrebno je
   ponovo pokrenuti printer (isključiti ga i uključiti). Nastavak štampanja
   bez ponovnog ukjučenja štampača, može dovesti do problema kao što je
   izopačen tekst.

i. Beskonačan perforirani papir
   - Obe margine (gornja i donja) za štampu na beskonačnom papiru su podešene
     na 0mm u ovom upravljačkom programu za štampač. Preporučuje se da gornja
     i donja margina za beskonačan perforirani papir uz korišćenje traktora za
     pogon papira na ovom štampaču, budu veće od 25.4mm
   - Glava sa iglicama za štampanje i ribon traka mogu biti oštećene kada se
     štampa preko ivice preklopa (perforacije) i preko otvora koji služe za
     pokretanje papira.

j. Koverte
   - Štampajte samo na spoljašnoj strani koverte. Ne štampajte sa strane koja
     se presavija jer koverta može biti zgužvana.
   - Ne štampajte na dvoslojnim ili kovertama sa prozorom.
   - Obe margine, i gornja i donja, su podešene ovim upravljačkim programom
     za štampač na 25.4mm.
   - Ne garantujemo mogućnost štampanja izvan opsega margina.
   - Prilikom uvlačenja papira zbog mogućnosti gužvanja, obratite pažnju na
     sledeće.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          postavite papir u ovom pravcu            *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Podesite graničnike (vođice) papira kada štampate na A3 papiru.
   (Leva margina za štampanje je podešena na 13.4mm)


l. Poruka "Please insert paper" će se pojaviti za svaku pojedinačnu stranu
   kada korisnik izabere da koristi opciju "Manual feed". Pritisnite "OK"
   i nastavite sa štampanjem.
   NAPOMENA: Za neke aplikativne programe, poruka "Please insert paper" ne
             mora se pojavljivati na ekranu. Samo jednostavno pritisnite "OK"
             opciju i štampanje će biti nastavljeno.

m. Za višestruke korisnički definisane veličine papira...
   Podesite štampač za svaku korisnički definisanu veličinu. Upravljački
   program za štampač će biti menjan pozivanjem na veličinu i ime upravljačkog
   programa.

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE855 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- O zaštitnom znaku
    Kompanijska imena i imena proizvoda navedena u u prethodnom tekstu su
    registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci pojedinih kompanija.

[Kraj]
