===============================================================================
                          Microsoft WindowsNT4.0

                       FUJITSU DL3850+ Printer Driver

                               Version 3.40

                      Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Данный драйвер предназначен для работы под следующей операционной системой:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (далее WindowsNT4.0)

Этот драйвер для работы с принтером FUJITSU DL3850+.



Содержание

1. Рабочая среда драйвера
2. Конфигурация драйвера
3. Установка драйвера
3.1 Действия перед установкой
  3.2 Методы установки
4. Особенности драйвера принтера
5. Другое
- О торговой марке

Примечание: Этот драйвер предназначен только для принтера FUJITSU DL3850+.
            Не использовать с другими принтерами.
            Если вы печатаете под WindowsNT4.0, вернитесь к заводским
            установкам принтера.
            В обратном случае возможны сбои работы принтера.



1. Рабочая среда драйвера

- Аппаратное обеспечение:
  Персональный компьютер с установленной WindowsNT4.0.

- Операционная система
  WindowsNT4.0

Примечание: Этот продукт работает только с WindowsNT4.0.



2. Конфигурация драйвера

   Драйвер для принтера FUJITSU DL3850+ состоит из следующих файлов:

   DL3850.DLL     FUJITSU DL3850+ DLL файл ресурсов драйвера
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ DLL языковой монитор
   DL3850.INF     Установочная информация
   README.TXT     Этот файл



3. Установка драйвера
-----------------------------
3.1 Действия перед установкой
-----------------------------

- Для установки подготовьте следующее:
  1) Установочный CD-ROM с WindowsNT Workstation4.0 или с WindowsNT Server4.0.
  2) Установочный диск с драйверами для принтера FUJITSU DL3850+.

- Для установки драйвера войдите в систему в режиме администратора

- Этот драйвер принтера FUJITSU DL3850+  не может быть установлен как драйвер
  для другого устройства.

- Этот драйвер не предназначен для сетевого принтера.

- Если драйвер для принтера FUJITSU DL3850+ уже был установлен, то удалите
  его и установите заново.


--------------------
3.2 Методы установки
--------------------
Запустите "Add Printer Wizard".
Выполняйте следующие действия после загрузки WindowsNT4.0.

a. Выберите "My Computer", затем "Printers".

б. Двойной щелчок по "Add Printer".

в. Запуститься "Add Printer Wizard", выберите "My Computer" и нажмите "Next".

г. Определите необходимый вам порт (при необходимости воспользуйтесь
   "Add Port", затем "Configure Port"), нажмите "Next".

д. Нажмите "Have Disk...", появится "Install From Disk".

е. Вставьте установочный диск драйвера принтера FUJITSU DL3850+ и введите
   "D:\Drivers\DL3850+\Russian\Winnt40" в строке "Copy manufacture's files
   from:", затем нажмите "OK".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

ж. Появится список моделей.
   Выберите модель и нажмите "Next". 
   Примечание: Если появится сообщение: "A driver is already installed for
               this printer. 
               Would you like to keep the existing driver or use the new
               driver one? Your programs may print differently if you use
               the new driver " (Драйвер для этого принтера уже установлен. 
               Сохранить существующий драйвер или использовать новый?),
               выберите "Replace existing driver" (Заменить существующий
               драйвер).

з. Введите название модели и уточните, будет ли принтер использоваться по
   умолчанию.   Нажмите "Next".

и. Выберите "Not shared". Нажмите "Next".

к. По желанию, выберите печать тестовой страницы, затем нажмите "Next".
   Примечание: Если будет необходимо, вставьте системный диск WindowsNT4.0,
               нажмите "ОК". 
               Введите путь "D:\ I386" в строку "Copy files from:" или нажмите
               "Browse" и выберите "D:\ I386".

л. После инсталляции, зайдите в папку "Printers". Убедитесь, что иконка
   принтера добавлена в папку "Printers".

м. Если в [к.] была выбрана тестовая печать, то по завершению печати появится
   диалоговое окно. Нажмите на "OK" или "No".
   Примечания по тестовой печати:
     - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны
       в данный момент.
     - Установки по умолчанию для подачи бумаги стоят в положении
       "automatically select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому
       подготовьте бумагу ответствующего размера.
     - Для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

н. В меню "File" выберите "Close", чтобы закрыть диалоговое окно.

На этом установка драйвера завершена



4. Особенности драйвера принтера

- Изменение установок принтера может быть произведена через папку "Printers".
  Выберите принтер, затем в "File" и "Document Defaults" или же "Properties",
  затем "Device settings".

- За дополнительной информацией обращайтесь к руководству пользователя.



5. Другое

a. Драйвер принтера работает в стандарте "DPL24C+". Убедитесь, что выбранные
   настройки для установки принтера соответствуют этому стандарту.

б. Пользователи могут самостоятельно изменять размер бумаги, поэтому перед
   печатью убедитесь, что используется именно та бумага, что выбрана в
   установках.

в. При печати под WindowsNT из программного обеспечения предназначенного для
   Windows95 возможны отклонения в результатах печати.

г. Содержание "Properties" драйвера принтера и "Printing Preferences" принтера
   могут пересекаться. Пожалуйста, сделайте необходимые изменения,
   чтобы избежать отказов.

д. Некоторые специализированные шрифты могут не воспроизводиться в зависимости
   от формата данных.

е. Максимальная ширина бумаги, которую можно выбрать в "Server Properties"
   равна 15 дюймам. Убедитесь, что ширина вводимых данных не превышает
   13.6 дюймов. Это может привести к некорректному выводу данных.

ж. Если вы печатаете в режиме "Page per Sheet", выбранном в закладке "Layout"
   из меню принтера, в некоторых приложениях линии рамки могут не
   пропечатываться.

з. В зависимости от используемых приложений, печать в увеличенном/уменьшенном
   режиме может приводить к печати шрифтом размера 10.5.

и. Бумага длиной от 3 до 14 дюймов идет на печать с шириной 15 дюймов. 
   При использовании бумаги шириной менее 15 дюймов, убедитесь, что выбранная
   в приложении ширина данных не превосходит максимально возможной.

к. При использовании листинга при тянущей подаче возможные отступы на сгибе
   4 или более дюймов.
   Не используйте бумагу, где длина станицы такая же, как и отступы, отводимые
   на сгиб.  

л. Если произведена отмена печати с порта принтера, перезапустите принтер. 
   Продолжение печати без перезапуска может привести к проблемам, таким как
   нечитаемый текст.

м. Листинг
   - Верхний и нижний отступы в случае листинга устанавливаются в 0 мм в этом
     драйвере. 
     Рекомендуется задавать верхний и нижний отступы для печати листинга с
     использованием протяжки в не менее чем 25.4 мм.
   - Головка и лента принтера могут быть повреждены в результате печати поверх
     перфорации.

н. Конверты
   - Печать возможна только на лицевой стороне конверта. При печати на обратной
     стороне может произойти застревание конверта в принтере.
   - Не печатайте на конвертах с рамкой или двухслойных конвертах.
   - Верхний и нижний отступы устанавливаются в 25.4 мм в этом драйвере.
   - Печать за пределами отступов не гарантируется.
   - Используйте следующее направление при подаче бумаги.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          Вставлять конверт в этом направлении     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

о. Установите корректный размер бумаги при печати на A3.
   (Левый отступ встаёт в 38 мм)

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE866 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.


- О товарных знаках
Названия компании и названия продуктов, используемые выше, являются
зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими этим компаниям.

[Конец]
