===============================================================================
                           Microsoft Windows2003

                      Driver di stampa FUJITSU DL3850+

                  Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Questo driver di stampante funziona con i seguenti sistemi operativi:

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard x64 Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise x64 Edition
  -> indicato come Windows 2003

Questo driver è per stampanti FUJITSU DL3850+.


Sommario

1. Ambiente operativo del driver di stampante
2. Configurazione del driver di stampante
3. Installazione del driver di stampante
  3.1 Prima di installare il driver
  3.2 Metodo di installazione tramite l'Installazione guidata stampante
      (senza utilizzare la funzione Plug and Play)
  3.3 Metodo di installazione tramite Installazione guidata stampante
      (utilizzando la funzione Plug and Play)
  3.4 Utilizzo della funzione Plug and Play
4. Disinstallazione del driver di stampante
5. Metodo di installazione del driver di stampante
6. Altro
- Informazioni sul marchio registrato

Nota: questo driver è per stampanti FUJITSU DL3850+.
      Non utilizzarlo per altre stampanti.
      Se si stampa con Windows 2003, ripristinare le impostazioni predefinite
      della stampante.
      In caso contrario la stampante potrebbe non funzionare come previsto.



1. Ambiente operativo del driver di stampante

- Hardware
  PC con Windows 2003

- Sistema operativo
  Windows2003



2. Configurazione del driver di stampante

  Il driver di stampante FUJITSU DL3850+ include i seguenti file:

   DL3850.GPD     File GPD del driver di stampante FUJITSU DL3850+
   DL3850.GPD     File di risorsa DLL del driver di stampante FUJITSU DL3850+
   NRBMONN.DLL    File di risorsa DLL
   DL3850.INF     File delle informazioni di installazione
   README.TXT     Questo file



3. Installazione del driver di stampante

---------------------------------
3.1 Prima di installare il driver
---------------------------------
- Per eseguire l'installazione, preparare quanto segue:
   1) Sistema operativo Windows 2003
   2) Disco di installazione del driver di stampante(questo disco)

- Per eseguire l'installazione, accedere con l'account Administrator.

- Prima di eseguire l'installazione, aprire Proprietà sistema, selezionare
  <ignora> oppure <avvisa> per "Firma driver" tra le opzioni di firma del
  driver.

- Se il driver di stampante FUJITSU DL3850+ è già stato installato,
  disinstallarlo e installarlo nuovamente.

- In questa guida sono incluse le procedure per l'installazione di driver di
  stampante su PC connessi a una rete locale.
  Per informazioni sui metodi di installazione in connessioni di rete e sulle
  stampanti condivise, vedere il manuale per l'utente di Windows 2003 oppure
  la "Guida in linea".


----------------------------------------------------------------------
3.2. Metodo di installazione tramite l'Installazione guidata stampante
     (senza utilizzare la funzione Plug and Play)
----------------------------------------------------------------------
Avviare l'Installazione guidata stampante.
Di seguito viene indicata la procedura di installazione di FUJITSU DL3850+
dopo l'avvio di Windows 2003.

a. Fare clic su "Start" -> "Stampanti e fax".

b. Selezionare "Aggiungi stampante".

c. Quando viene visualizzata la finestra "Installazione guidata stampante"
   fare clic su "Avanti".

d. Quando viene visualizzata la finestra "Stampante locale o di rete"
   dell'Installazione guidata stampante, selezionare "Stampante locale
   collegata al computer", deselezionare "Rileva e installa stampante
   Plug and Play automaticamente" e fare clic su "Avanti".

e. Specificare la porta di connessione per la stampante, quindi fare clic su
   "Avanti".

f. Fare clic sul pulsante "Disco driver...".

g. Inserire questo CD nella relativa unità (se la lettera dell'unità CD-ROM è
   D:), modificare il percorso da "A:\" a "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win2003",
   quindi fare clic su "OK".
   NOTA: per il nome dell'unità disco indicata sopra è stata utilizzata la
         lettera D:; se necessario, modificarla.

h. I nomi dei modelli saranno elencati nella casella di riepilogo.
   Scegliere il modello utilizzato e fare clic su "Avanti".
   NOTA: quando viene visualizzato il messaggio "Mantenere il driver
         esistente o utilizzarne uno nuovo?", selezionare "Sostituisci
         il driver esistente".

i. Immettere il nome del modello di stampante e specificare se la stampante
   verrà utilizzata come stampante predefinita, quindi fare clic su "Avanti".

j. Specificare se la stampante verrà condivisa e fare clic su "Avanti".
   Se la stampante verrà condivisa, immettere il nome di condivisione.
   Se non sarà condivisa, andare al punto [l.].

k. Selezionare se si desidera indicare il percorso di stampante e un commento,
   quindi fare clic su "Avanti".

l. Al termine dell'installazione stampare un pagina di prova, se lo si
   desidera, quindi fare clic su "Avanti".

m. Per terminare l'installazione guidata fare clic sul pulsante "Fine".

n. Quando viene visualizzata la schermata "Installazione hardware", selezionare
   "Continua".
   NOTA: come al punto 3.1, questo si verifica quando "Firma driver" è 
         impostato su "Avvisa".

o. I file vengono copiati e l'installazione del driver è completata.
   Al punto [l.], quando si seleziona l'opzione "Stampa pagina di prova" viene
   visualizzata una finestra di dialogo al termine della stampa.  Fare clic sul
   pulsante "Sì" o "Risoluzione dei problemi...".
   Nota per la pagina di prova:
     - La stampa verrà eseguita in base alle impostazioni correnti del driver
       di stampante.
     - I valori predefiniti sono "Automatically Select" (Selezione automatica)
       per il metodo di alimentazione della pagina e "LETTER" per il formato
       carta, pertanto è necessario preparare carta di formato LETTER per
       la pagina di prova.
     - Se si utilizza un diverso formato di carta per la pagina di prova,
       modificare le impostazioni.

L'installazione del driver di stampante è stata completata.


-------------------------------------------------------------------
3.3 Metodo di installazione tramite Installazione guidata stampante
    (utilizzando la funzione Plug and Play)
-------------------------------------------------------------------
Avviare l'Installazione guidata stampante.
Di seguito viene indicata la procedura di installazione dopo l'avvio di Windows
2003 Professional.
Nota: accendere la stampante.

a. Fare clic su "Start" -> "Stampanti e fax".

b. Selezionare "Aggiungi stampante".

c. Quando viene visualizzata la finestra "Installazione guidata stampante"
   fare clic su "Avanti".

d. Quando nell'Installazione guidata stampante viene visualizzata la finestra
   "Stampante locale o di rete", selezionare "Stampante locale collegata al
   computer", selezionare "Rileva e installa stampante Plug and Play
   automaticamente" e fare clic su "Avanti".

e. Viene visualizzata la schermata "Installazione guidata nuovo hardware".
   Inserire il CD del driver di stampante, selezionare "Installa da un elenco
   o percorso specifico (per utenti esperti)", quindi fare clic su "Avanti".

f. Quando viene visualizzata la finestra "Selezionare le opzioni di ricerca
   e di installazione", selezionare "Ricerca il miglior driver disponibile
   in questi percorsi", deselezionare "Cerca nei supporti rimovibili (unità
   floppy, CD-ROM...)" e selezionare solo "Includi il seguente percorso nella
   ricerca".  Immettere "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win2003" e fare clic su
   "Avanti".
   NOTA: per il nome dell'unità disco indicata sopra è stata utilizzata la
         lettera D:; se necessario, modificarla.

g. Viene avviata la copia dei file.

m. Quando viene visualizzata la schermata "Installazione hardware", selezionare
   "Continua".
   NOTA: come al punto 3.1, questo si verifica quando "Firma driver" è
         impostato su "Avvisa".

i. Quando viene visualizzata la finestra "Completamento dell'Installazione
   guidata nuovo hardware in corso", assicurarsi che sia visualizzato il
   messaggio "Installazione del software completata per: FUJITSU DL3850+",
   quindi fare clic su "Fine".

j. Quando viene visualizzata la finestra "Rilevamento nuova stampante",
   assicurarsi che sia visualizzato il messaggio "Stampare pagina di prova?".
   Selezionare "Sì" o "No", quindi fare clic su "Avanti".

k. Quando viene visualizzata la finestra "Completamento dell'Installazione
   guidata stampante", assicurarsi che sia visualizzato il messaggio
   "Installazione guidata stampante completata. Sono state selezionate le
   seguenti opzioni per la stampante". Selezionare "Fine".

l. I file vengono copiati e l'installazione del driver è completata.
   Al punto [j.], quando si seleziona l'opzione "Stampa pagina di prova"
   viene visualizzata una finestra di dialogo al termine della stampa.
   Fare clic sul pulsante "Sì" o "Risoluzione dei problemi...".
   Nota per la pagina di prova:
     - La stampa verrà eseguita in base alle impostazioni correnti del driver
       di stampante.
     - I valori predefiniti sono "Automatically Select" (Selezione automatica)
       per il metodo di alimentazione della pagina e "LETTER" per il formato
       carta, pertanto è necessario preparare carta di formato LETTER per la
       pagina di prova.
     - Se si utilizza un diverso formato di carta per la pagina di prova,
       modificare le impostazioni.

m. Al termine dell'installazione nella cartella "Stampanti e fax" viene
   visualizzata l'icona della stampante aggiunta.

L'installazione del driver di stampante è stata completata.


-----------------------------------------
3.4 Utilizzo della funzione Plug and Play
-----------------------------------------
NOTA: spegnere sia il PC che la stampante.

a. Assicurarsi che la stampante sia connessa al PC, quindi accenderla.

b. Assicurarsi che la stampante sia in linea, accendere il PC e avviare Windows
   2003.

c. Viene visualizzata la schermata "Installazione guidata nuovo hardware".
   Inserire il CD del driver di stampante, selezionare "Installa da un elenco
   o percorso specifico (per utenti esperti)", quindi fare clic su "Avanti".

d. Quando viene visualizzata la finestra "Selezionare le opzioni di ricerca e
   di installazione", selezionare "Ricerca il miglior driver disponibile in
   questi percorsi", deselezionare "Cerca nei supporti rimovibili (unità
   floppy, CD-ROM...)" e selezionare solo "Includi il seguente percorso nella
   ricerca".
   Immettere "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win2003" e fare clic su "Avanti".
   NOTA: per il nome dell'unità disco indicata sopra è stata utilizzata la
         lettera D:; se necessario, modificarla.

e. Quando viene visualizzata la schermata "Installazione hardware", selezionare
   "Continua".
   NOTA: come al punto 3.1, questo si verifica quando "Firma driver" è 
         impostato su "Avvisa".

f. Viene avviata la copia dei file.

g. Quando viene visualizzata la finestra "Completamento dell'Installazione
   guidata nuovo hardware in corso", assicurarsi che sia visualizzato il
   messaggio "Installazione del software completata per: FUJITSU DL3850+",
   quindi fare clic su "Fine".

L'installazione del driver di stampante è stata completata.



4. Disinstallazione del driver di stampante

Per disinstallare il driver di stampante procedere come segue.

a. Fare clic su "Start" -> "Stampanti e fax".

b. Selezionare "FUJITSU DL3850+" dalla cartella "Stampanti e fax", quindi
   scegliere "Elimina" dal menu "File".

c. Quando viene visualizzato il messaggio "Rimuovere la stampante 'FUJITSU
   DL3850+'?", selezionare "Sì".
   NOTA: se il driver di stampante non è installato, viene visualizzato il
         messaggio "Attenzione: La stampante predefinita è stata eliminata.
         Non ci sono stampanti impostate sul computer."  Scegliere OK.
         Se non è presente una stampante predefinita, viene visualizzato il
         messaggio "Attenzione: La stampante predefinita è stata eliminata.
         La nuova stampante predefinita è 'XXXXXX XXXXXXX'" (dove 'XXXXX
         XXXXXX' è il nome della nuova stampante installata).  Scegliere OK.

d. Scegliere "Proprietà server" dal menu "File" e fare clic sulla scheda
   "Driver".

e. Selezionare "FUJITSU DL3850+" dall'elenco "Driver della stampante
   installati:", quindi selezionare "Rimuovi".

f. Quando viene visualizzato il messaggio "Se si elimina il driver della
   stampante specificata quest'ultima verrà rimossa dal sistema.
   Eliminare 'FUJITSU DL3850+'?", selezionare "Sì".

g. Dopo aver eliminato il driver, fare clic su "Chiudi" per chiudere la
   finestra di dialogo "Proprietà server di stampa".

h. Spegnere la stampante e riavviare il computer.

Il driver di stampante è stato rimosso.



5. Metodo di installazione del driver di stampante

- È possibile impostare le proprietà di un documento quali, ad esempio,
  il formato carta, dal menu "Proprietà stampante" del software
  dell'applicazione.

- In base al software utilizzato, le impostazioni del formato carta possono
  essere quelle predefinite anziché quelle della scheda relativa alle
  impostazioni di pagina.

- Di seguito viene illustrato il metodo per ciascuna alimentazione carta
  (da impostare come assegnazione di formato carta):
  Fare clic su "Start" -> "Stampanti e fax" -> "FUJITSU DL3850+", quindi fare
  clic con il pulsante destro del mouse, scegliere "Proprietà", specificare
  un valore per "Assegnazione dei fogli ai cassetti" nella scheda "Impostazioni
  periferica".

  NOTA:
  - Questo metodo è valido solo se l'alimentazione della carta del driver di
    stampante è impostata su "Automatically Select" (Selezione automatica).
  - Assicurarsi che il formato carta caricato nella stampante corrisponda al
    formato carta selezionato.
    Se il formato carta caricato è diverso da quello selezionato, utilizzare
    l'impostazione "Alim. manuale carta".

- Per ulteriori informazioni leggere il capitolo relativo al software nel
  manuale per l'utente.



6. Altro

a. L'emulazione di questo driver è in modalità "DPL24C+".
   Assicurarsi che l'impostazione per l'installazione della stampante
   corrisponda.

b. Gli utenti dovranno regolare le periferiche per quanto riguarda
   l'inserimento della carta.
   Assicurarsi che le impostazioni per la carta e quelle nel riquadro delle
   operazioni corrispondano alla stampante.

c. La stampa da software applicativo Windows 95 in ambiente Windows 2003 può
   produrre risultati diversi dal previsto.

d. I contenuti di "Proprietà" del driver di stampante e di "Preferenze di
   stampa" della stampante possono sovrapporsi.
   Eseguire le necessarie regolazioni per evitare possibili malfunzionamenti.

e. In base al formato dei dati alcuni caratteri di stampa specifici
   dell'applicazione potranno non essere utilizzabili.

f. La larghezza massima che è possibile impostare per il formato carta in
   "Proprietà server" è 266,7 mm (10,5 pollici).  Regolare i margini destro
   e sinistro in modo che non superino la larghezza di 203,2 mm (8 pollici),
   altrimenti i dati potrebbero essere stampati in modo errato.

g. Quando si stampa dopo aver specificato un determinato numero di pagine
   per foglio nella scheda "Layout" del menu "Stampa", con alcune applicazioni
   è possibile che le linee di contorno non vengano stampate.

h. In base all'applicazione utilizzata, la stampa in modalità zoom potrebbe
   essere eseguita sempre con caratteri di dimensione 10,5.

i. La carta di lunghezza pari a 76,2 mm (3 pollici) – 355,6 mm (14 pollici)
   viene regolata con una larghezza di 381 mm (15 pollici).
   Quando si utilizza carta con una larghezza inferiore a 381 mm (15 pollici),
   regolare il margine destro dell'applicazione affinché non superi
   l'intervallo massimo consentito.

j. Quando con questa stampante si utilizza la forma Continua con
   un'alimentazione a trattore, la lunghezza di piegatura consentita è di
   101,5mm (4 pollici) o superiore.
   Quando la lunghezza di piegatura è uguale alla lunghezza della pagina,
   utilizzare carta con una lunghezza di piegatura superiore a 101,5 mm
   (4 pollici).

k. Se la stampa viene annullata dalla porta della stampante durante
   l'operazione di stampa, riavviare la stampante.
   Se si continua a stampare senza riavviare la stampante, si possono
   verificare problemi come, ad esempio, testo distorto.

l. Maschera continua
   - I margini superiore e inferiore per una maschera continua sono impostati
     su 0 mm in questo driver di stampante.  Si consiglia di impostare su un
     valore superiore a 25,4 mm (1 pollice) i margini superiore e inferiore
     per la maschera continua quando si utilizza l'alimentazione a trattore
     con questa stampante.
   - La testina di stampa e il nastro possono essere danneggiatei quando si
     stampa su righe perforate e su fori dentati.

m. Buste
   - Stampare solo sul lato esterno.  Non stampare sul lato del lembo di
     chiusura, altrimenti la busta potrebbe incepparsi.
   - Non stampare su buste con finestra o su buste a doppio strato.
   - In questo driver di stampante entrambi i margini, superiore e inferiore,
     sono impostati su 25,4 mm (1 pollice).
   - La stampa al di fuori dei margini non è garantita.
   - Vedere le informazioni riportate di seguito per le direzioni di
     alimentazione della carta in modo da evitare inceppamenti.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *     inserire la carta con questo orientamento     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Regolare la guida della carta per la stampa su carta in formato 
   A3 Ruotato.
   (Il margine di stampa sinistro è impostato su 38 mm/0,5 pollici)

o. Il driver della stampante DL3850+ verrà impostato ad ogni porta di
   connessione nel caso in cui cambia la porta di connessione USB. (per es.
   FUJITSU DL3850+ (copia 2) ecc.)
   Poichè ogni impostazione del driver della stampante sarà impostata sui
   valori iniziali, si prega ogni volta di impostarli secondo i valori in uso.

p. Quando viene specificato un tipo di fonte della stampante e la si stampa,
   cambiare l'impostazione della lingua in PAGE850 a partire dal DLMENU o dal
   setup offline.
   Altrimenti la stampa potrebbe non risultare corretta.


- Informazioni sul marchio registrato
    I nomi di società e prodotti citati in questo documento sono marchi
    registrati o marchi di fabbrica di ciascuna società.

[Fine]
