===============================================================================
                          Microsoft Windows2000
                          Microsoft WindowsXP

                  Controlador de impresora FUJITSU DL3750+

                  Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Este controlador de impresora funciona con los siguientes sistemas operativos:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> denominado Windows2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> denominado WindowsXP

Este controlador de impresora opera con impresoras FUJITSU DL3750+.


Contenido

1. Entorno operativo del controlador de impresora
2. Configuración del controlador de impresora
3. Instalación del controlador de impresora
  3.1 Antes de instalar
  3.2 Para Windows2000
    3.2.1 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
          (sin Plug & Play)
    3.2.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
          (con Plug & Play)
    3.2.3 Con Plug & Play
  3.3 Para WindowsXP
    3.3.1 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
          (sin Plug & Play)
      3.3.1.1 Para WindowsXP Professional 
      3.3.1.2 Para WindowsXP Home Edition
    3.3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
          (con Plug & Play)
      3.3.2.1 Para WindowsXP Professional
      3.3.2.2 Para WindowsXP Home Edition
    3.3.3 Con Plug & Play
4. Desinstalación del controlador de impresora
  4.1 Windows2000
  4.2 WindowsXP Professional
  4.3 WindowsXP Home Edition
5. Método de instalación del controlador de impresora
6. Información adicional
- Acerca de la marca comercial

Nota: Este controlador opera con impresoras FUJITSU DL3750+.
      No utilizar con otras impresoras.
      Para imprimir con Windows2000 o WindowsXP, vuelva a cambiar
      la configuración de impresora a los valores predeterminados
      de fábrica.
      De lo contrario, es posible que la impresora no funcione
      correctamente.



1. Entorno operativo del controlador de impresora

- Hardware
  PC con Windows2000 o WindowsXP

- Sistema operativo
  Windows2000 o WindowsXP



2. Configuración del controlador de impresora

  El controlador de impresora FUJITSU DL3750+ incluye los siguientes archivos:

   DL3750.GPD     Archivo GPD del controlador de impresora FUJITSU DL3750+
   DL3750.DLL     Archivo DLL de recursos del controlador de impresora
                  FUJITSU DL3750+
   NRBMONN.DLL    Archivo DLL de recursos del controlador
   DL3750.INF     Archivo de información de instalación
   README.TXT     Este archivo



3. Instalación del controlador de impresora

---------------------
3.1 Antes de instalar
---------------------
- Prepare los siguientes elementos para la instalación:
   1) Sistema operativo Windows2000 o WindowsXP
   2) Disco de instalación del controlador de impresora FUJITSU DL3750+
      (este disco)

- Para realizar la instalación, inicie la sesión con una cuenta de
  administrador.

- Antes de realizar la instalación, vaya a Propiedades del sistema,
  seleccione <Omitir> o <Advertir> para "Comprobacion de firma de archivos"
  en las opciones de firma del controlador.

- Si el controlador de impresora FUJITSU DL3750+ se ha instalado previamente,
  elimínelo y vuelva a instalarlo.


---------------------
3.2 Para Windows 2000
---------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
      (sin Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Inicie el Asistente para agregar impresoras.
A continuación se describe el procedimiento de instalación de FUJITSU DL3750+
una vez iniciado Windows2000.

a. Vaya a "Inicio" -> "Configuración" -> "Impresoras".

b. Haga doble clic en el icono "Agregar impresora" de la carpeta "Impresoras".

c. Cuando aparezca "Asistente para agregar impresoras", seleccione "Siguiente".

d. Cuando aparezca "Impresora local o de red" en "Asistente para agregar
   impresoras", seleccione "Impresora local", desactive "Detectar e instalar
   mi impresora Plug and Play automáticamente" y seleccione "Siguiente".

e. Seleccione el puerto de conexión de la impresora en "Usar el puerto
   siguiente" y seleccione "Siguiente".

f. Cuando aparezca la lista de impresoras de los distintos fabricantes,
   haga clic en "Utilizar disco...", inserte el disco de controlador de
   impresora, escriba el nombre de unidad de disco "D:\Drivers\DL3750+\Spanish
   \Win2kxp" en "Copiar archivos del fabricante de:" y seleccione "Aceptar".
   Nota: Aunque se presupone que la unidad de CD anterior es D:, de no ser así,
         realice los cambios necesarios.

g. Los nombres de modelo aparecerán en el cuadro de lista "Impresoras".
   Seleccione el modelo y haga clic en "Siguiente".
   Nota: Cuando aparezca el mensaje "Usar el controlador existente",
         seleccione "Reemplazar el controlador existente".

h. Escriba el nombre del modelo de impresora y especifique si desea utilizar
   la impresora como impresora predeterminada. A continuación, seleccione
   "Siguiente".
   Nota: Si no hay otras impresoras instaladas, la impresora se establecerá
         automáticamente como impresora predeterminada.

i. Especifique si desea compartir la impresora y seleccione "Siguiente".

j. Realice una prueba de impresión si lo considera necesario y seleccione
   "Siguiente".

k. Cuando se muestre el mensaje "Finalización del Asistente para agregar
   impresoras", asegúrese de seleccionar el contenido correcto y,
   a continuación, "Finalizar".

l. Cuando aparezca el mensaje "Firma digital no encontrada", seleccione "Sí".
   Nota: Al igual que en 3.1, establezca "Advertir" para "Comprobación de
         firma de archivos".

m. Una vez copiados los archivos, la instalación del controlador habrá
   finalizado.

n. Al igual que en [j.], si selecciona "Imprimir página de prueba", aparecerá
   un cuadro de diálogo cuando la impresión finalice.
   Haga clic en uno de los botones "Aceptar" o "Solucionar problemas".
   Nota de la página de prueba:
     - La impresión se realizará de acuerdo con la configuración del
       controlador de impresora establecida en este momento.
     - Los valores predeterminados del método de alimentación de páginas
       se establecerán mediante "Automatically Select" (Selección automática),
       con los valores del tamaño de papel y "LETTER", de modo que prepare este
       papel para la página de prueba.
     - Cambie la configuración para utilizar otros tamaños de papel con la
       página de prueba.

o. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un icono de la impresora
   agregada en la carpeta "Impresoras".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
      (con Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Inicie el Asistente para agregar impresoras.
A continuación se describe el procedimiento de instalación una vez iniciado
Windows 2000.
Nota: Encienda la impresora.

a. Vaya a "Inicio" -> "Configuración" -> "Impresoras".

b. Haga doble clic en el icono "Agregar impresora" de la carpeta "Impresoras".

c. Cuando aparezca "Asistente para agregar impresoras", seleccione "Siguiente".

d. Cuando aparezca "Impresora local o de red" en "Asistente para agregar
   impresoras", seleccione "Impresora local", active "Detectar e instalar
   mi impresora Plug and Play automáticamente" y seleccione "Siguiente".

e. Se activará "Detección de una nueva impresora" y, si la detección es
   correcta, aparecerá el cuadro de diálogo "Nuevo hardware encontrado".

f. Cuando aparezca el mensaje "Éste es el Asistente para hardware nuevo
   encontrado" en "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione
   "Siguiente".

g. Cuando aparezca el mensaje "Instalar controladores de dispositivos de
   hardware" en "Asistente para hardware nuevo encontrado", asegúrese de
   seleccionar "Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo
   (recomendado)" y, a continuación, "Siguiente".

h. Cuando aparezca la pantalla "Buscar archivos de controlador", inserte el
   disco de instalación del controlador de impresora FUJITSU DL3750+ y
   desactive las opciones "Unidades de disquete" y "Unidades de CD-ROM".
   Asegúrese de seleccionar sólo "Especificar una ubicación" y, a continuación,
   seleccione "Siguiente".

i. Escriba el nombre de unidad de disco "D:\Drivers\DL3750+\Spanish\Win2kxp" en
   "Copiar archivos del fabricante de:" y seleccione "Aceptar".
   NOTA: Aunque se presupone que la unidad de CD anterior es D:, de no ser
         así, realice los cambios necesarios.

j. Cuando aparezca "Resultados de la búsqueda de archivos de controlador",
   asegúrese de que aparezca el mensaje "Windows no puede encontrar un
   controlador para este dispositivo. Para instalar el controlador que
   Windows encontró haga clic en Siguiente" y, a continuación, seleccione
   "Siguiente".

k. Cuando aparezca el mensaje "Firma digital no encontrada", seleccione "Sí".
   NOTA: Al igual que en 3.1, establezca "Advertir" para "Comprobación de
         firma de archivos".

l. Se iniciará la copia de archivos.

m. Cuando aparezca "Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado",
   asegúrese de que aparezca el mensaje "Windows ha completado la instalación
   del software para este dispositivo" y seleccione "Finalizar".

n. Cuando aparezca "Detección de una nueva impresora" en pantalla, asegúrese
   de que aparezca también el mensaje "¿Desea imprimir una página de prueba?".
   Seleccione "Sí" o "No" y, a continuación, "Siguiente".

o. Cuando "Finalización del Asistente para agregar impresoras" aparezca en
   pantalla, asegúrese de que aparezca también el mensaje "Finalizó el
   Asistente para agregar impresoras".  Seleccione "Finalizar".

p. Al igual que en [n.], si selecciona "Imprimir página de prueba", aparecerá
   un cuadro de diálogo cuando la impresión finalice.  Haga clic en uno de los
   botones "Aceptar" o "Solucionar problemas".
   Nota de la página de prueba:
     - La impresión se realizará de acuerdo con la configuración del
       controlador de impresora establecida en este momento.
     - Los valores predeterminados del método de alimentación de páginas
       se establecerán mediante "Automatically Select" (Selección automática),
       con los valores del tamaño de papel y "LETTER", de modo que prepare este
       papel para la página de prueba.
     - Cambie la configuración para utilizar otros tamaños de papel con la
       página de prueba.

q. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un icono de la impresora
   agregada en la carpeta "Impresoras".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.
Si no puede ejecutar la instalación, consulte "3.2.1 Método de instalación
mediante el Asistente para agregar impresoras (sin Plug & Play)".


+++++++++++++++++++++
3.2.3 Con Plug & Play
+++++++++++++++++++++
NOTA: Apague el PC y la impresora.

a. Asegúrese de que la impresora se encuentra conectada al PC y enciéndala.

b. Asegúrese de que la impresora está en línea, encienda el PC e inicie
   Windows2000.

c. Se iniciará "Nuevo hardware encontrado".
   Si se encuentra el hardware, aparecerá un cuadro de diálogo "Instalando...".

d. Cuando aparezca "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione
   "Siguiente".

e. Cuando aparezca el mensaje "Instalar controladores de dispositivos de
   hardware" en "Asistente para hardware nuevo encontrado", asegúrese de
   seleccionar "Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo
   (recomendado)" y, a continuación, "Siguiente".

f. Cuando aparezca la pantalla "Buscar archivos de controlador", inserte el
   disco de instalación del controlador de impresora FUJITSU DL3750+ y
   desactive las opciones "Unidades de disquete" y "Unidades de CD-ROM".
   Asegúrese de seleccionar sólo "Especificar una ubicación" y, a continuación,
   seleccione "Siguiente".

g. Escriba el nombre de unidad de disco "D:\Drivers\DL3750+\Spanish\Win2kxp"
   en "Copiar archivos del fabricante de:" y seleccione "Aceptar".
   NOTA: Aunque se presupone que la unidad de CD anterior es D:,
         de no ser así, realice los cambios necesarios.

h. Cuando aparezca "Resultados de la búsqueda de archivos de controlador",
   asegúrese de que aparezca el mensaje "Windows no puede encontrar un
   controlador para este dispositivo. Para instalar el controlador que
   Windows encontró haga clic en Siguiente" y, a continuación, seleccione
   "Siguiente".

i. Cuando aparezca el mensaje "Firma digital no encontrada", seleccione "Sí".
   NOTA: Al igual que en 3.1, establezca "Advertir" para "Comprobación de
         firma de archivos".

j. Se iniciará la copia de archivos.

k. Cuando aparezca "Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado",
   asegúrese de que aparezca el mensaje "Windows ha completado la instalación
   del software para este dispositivo" y seleccione "Finalizar".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


------------------
3.3 Para WindowsXP
------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
      (sin Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.1.1 Para WindowsXP Professional
===================================
Inicie el Asistente para agregar impresoras.
A continuación se describe el procedimiento de instalación de FUJITSU DL3750+
una vez iniciado WindowsXP.

a. Vaya a "Inicio" -> "Panel de control" -> "Impresoras y otro hardware".

b. Seleccione "Agregar impresora".

c. Cuando aparezca "Asistente para agregar impresoras", seleccione "Siguiente".

d. Cuando aparezca "Impresora local o de red" en "Asistente para agregar
   impresoras", seleccione "Impresora local conectada a este equipo",
   desactive "Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente"
   y seleccione "Siguiente".

e. Especifique el puerto de conexión y seleccione "Siguiente".

f. Haga clic en el botón "Utilizar disco...".

g. Inserte este disco en la unidad de CD (suponiendo que D: es la unidad de
   CD), cambie la ruta de "A:\" a "D:\Drivers\DL3750+\Spanish\Win2kxp" y
   presione "Aceptar".
   NOTA: Aunque se presupone que la unidad de CD anterior es D:, de no ser
         así, realice los cambios necesarios.

h. Los nombres de modelo aparecerán en el cuadro de lista.
   Elija su modelo y presione "Siguiente".
   NOTA: Cuando aparezca el mensaje "¿Desea conservar el controlador existente
         o usar el nuevo?", seleccione "Reemplazar el controlador existente".

i. Escriba el nombre del modelo de impresora y especifique si desea utilizar
   la impresora como impresora predeterminada. A continuación, seleccione
   "Siguiente".

j. Especifique si desea compartir la impresora y seleccione "Siguiente".

k. Una vez finalizada la instalación, imprima una página de prueba si lo
   considera necesario y seleccione "Siguiente".

l. Para finalizar el asistente, haga clic en el botón "Finalizar".

m. Cuando aparezca la pantalla "Instalación de hardware", seleccione
   "Continuar".
   NOTA: Al igual que en 3.1, establezca "Advertir" para "Firma de
         controladores".

n. Una vez copiados los archivos, la instalación del controlador habrá
   finalizado.
   En [k.], si selecciona "Imprimir página de prueba", cuando la impresión
   finalice aparecerá un cuadro de diálogo para informar de que la impresión
   ha finalizado.
   Haga clic en uno de los botones "Sí" o "Solucionar problemas...".
   Nota de la página de prueba:
     - La impresión se realizará de acuerdo con la configuración del
       controlador de impresora establecida en este momento.
     - Los valores predeterminados del método de alimentación de páginas
       se establecerán mediante "Automatically Select" (Selección automática),
       con los valores del tamaño de papel y "LETTER", de modo que prepare este
       papel para la página de prueba.
     - Cambie la configuración para utilizar otros tamaños de papel con la
       página de prueba.

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


3.3.1.2 Para WindowsXP Home Edition
===================================
Inicie el Asistente para agregar impresoras.
A continuación se describe el procedimiento de instalación una vez iniciado
WindowsXP Home Edition.

a. Vaya a "Inicio" -> "Panel de control" -> "Impresoras y otro hardware".

b. Seleccione "Agregar impresora" en la pantalla "Impresoras y otro hardware".

c. Cuando se abra la pantalla "Asistente para agregar impresoras", seleccione
   "Siguiente".

d. Cuando aparezca "Impresora local o de red" en "Asistente para agregar
   impresoras", seleccione "Impresora local conectada a este equipo",
   desactive "Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente"
   y seleccione "Siguiente".

e. Para el resto del procedimiento, consulte el procedimiento [e.] y,
   a continuación, las instrucciones de "3.3.1.1 Para WindowsXP Professional".

f. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un icono de la impresora
   agregada en la carpeta "Impresoras y faxes".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
      (con Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.2.1 Para WindowsXP Professional
====================================
Inicie el Asistente para agregar impresoras.
A continuación se describe el procedimiento de instalación una vez iniciado
WindowsXP Professional.
Nota: Encienda la impresora.

a. Vaya a "Inicio" -> "Panel de control" -> "Impresoras y otro hardware".

b. Seleccione "Agregar impresora".

c. Cuando aparezca "Asistente para agregar impresoras", seleccione "Siguiente".

d. Cuando aparezca "Impresora local o de red" en "Asistente para agregar
   impresoras", seleccione "Impresora local conectada a este equipo",
   active "Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente"
   y seleccione "Siguiente".

e. Aparecerá "Asistente para hardware nuevo encontrado" en pantalla.
   Inserte el disco de controlador de impresora, seleccione "Instalar
   desde una lista o ubicación específica (avanzado)" y, a continuación,
   "Siguiente".

f. Cuando aparezca "Elija sus opciones de búsqueda e instalación",
   seleccione "Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones",
   desactive "Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)" y active
   únicamente "Incluir esta ubicación en la búsqueda".  Escriba "D:\Drivers
   \DL3750+\Spanish\Win2kxp" y seleccione "Siguiente".
   NOTA: Aunque se presupone que la unidad de CD anterior es D:, de no ser así,
         realice los cambios necesarios.

g. Se iniciará la copia de archivos.

m. Cuando aparezca la pantalla "Instalación de hardware", seleccione
   "Continuar".
   NOTA: Al igual que en 3.1, establezca "Advertir" para "Firma de
         controladores".

i. Cuando aparezca "Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado",
   asegúrese de que aparezca también el mensaje "El asistente ha terminado de
   instalar el software para: FUJITSU DL3750+" y seleccione "Finalizar".

j. Cuando aparezca "Detección de una nueva impresora" en pantalla, asegúrese
   de que aparezca también el mensaje "¿Desea imprimir una página de prueba?".
   Seleccione "Sí" o "No" y, a continuación, "Siguiente".

k. Cuando aparezca "Asistente para agregar impresoras" en pantalla, asegúrese
   de que aparezca también el mensaje "Finalización del Asistente para agregar
   impresoras". Seleccione "Finalizar".

l. Una vez copiados los archivos, la instalación del controlador habrá
   finalizado.
   En [j.], si selecciona "Imprimir página de prueba", cuando la impresión
   finalice aparecerá un cuadro de diálogo para informar de que la impresión
   ha finalizado.  Haga clic en uno de los botones "Sí" o "Solucionar
   problemas...".
   Nota de la página de prueba:
     - La impresión se realizará de acuerdo con la configuración del
       controlador de impresora establecida en este momento.
     - Los valores predeterminados del método de alimentación de páginas
       se establecerán mediante "Automatically Select" (Selección automática),
       con los valores del tamaño de papel y "LETTER", de modo que prepare este
       papel para la página de prueba.
     - Cambie la configuración para utilizar otros tamaños de papel con
       la página de prueba.

m. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un icono de la impresora
   agregada en la carpeta "Impresoras y faxes".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


3.3.2.2 Para WindowsXP Home Edition
===================================
Inicie el Asistente para agregar impresoras.
A continuación se describe el procedimiento de instalación una vez iniciado
WindowsXP Home Edition.
NOTA: Encienda la impresora.

a. Vaya a "Inicio" -> "Panel de control" -> "Impresoras y otro hardware".

b. Seleccione "Agregar impresora" en la pantalla "Impresoras y otro hardware".

c. Cuando se abra la pantalla "Asistente para agregar impresoras", seleccione
   "Siguiente".

d. Cuando aparezca "Impresora local o de red" en "Asistente para agregar
   impresoras", seleccione "Impresora local conectada a este equipo", active
   "Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente" y
   seleccione "Siguiente".

e. Para el resto del procedimiento, consulte el procedimiento [e.] y,
   a continuación, las instrucciones de "3.3.2.1 Para WindowsXP Professional".

f. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un icono de la impresora
   agregada en la carpeta "Impresoras y faxes".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


+++++++++++++++++++++
3.3.3 Con Plug & Play
+++++++++++++++++++++
NOTA: Apague el PC y la impresora.

a. Asegúrese de que la impresora se encuentra conectada al PC y enciéndala.

b. Asegúrese de que la impresora está en línea, encienda el PC e inicie
   WindowsXP.

c. Aparecerá "Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado" en pantalla.
   Inserte el disco de controlador de impresora, seleccione "Instalar desde
   una lista o ubicación específica (avanzado)" y, a continuación, "Siguiente".

d. Cuando aparezca "Elija sus opciones de búsqueda e instalación", seleccione
   "Buscar el controlador más adecuado en estas ubicaciones", desactive
   "Buscar en medios extraíbles (disquete, CD-ROM...)" y active únicamente
   "Incluir esta ubicación en la búsqueda".  Escriba "D:\Drivers\DL3750+
   \Spanish\Win2kxp" y seleccione "Siguiente".
   NOTA: Aunque se presupone que la unidad de CD anterior es D:, de no ser
         así, realice los cambios necesarios.

e. Cuando aparezca la pantalla "Instalación de hardware", seleccione
   "Continuar".
   NOTA: Al igual que en 3.1, establezca "Advertir" para "Firma de
         controladores".

f. Se iniciará la copia de archivos.

g. Cuando aparezca "Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado",
   asegúrese de que aparezca también el mensaje "El asistente ha terminado de
   instalar el software para: FUJITSU DL3750+" y seleccione "Finalizar".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.



4. Desinstalación del controlador de impresora

--------------------
4.1 Para Windows2000
--------------------
A continuación se describe el proceso de desinstalación del controlador de
impresora.

a. Vaya a "Inicio" -> "Configuración" -> "Impresoras".

b. Seleccione "FUJITSU DL3750+" en la carpeta "Impresoras" y, en el menú
   "Archivo", seleccione "Eliminar".

c. Cuando aparezca en pantalla "¿Confirma que desea eliminar la impresora
   'FUJITSU DL3750+'?", seleccione "Sí".
   NOTA: Si no se ha instalado la impresora, aparecerá "Advertencia:
         Se ha eliminado la impresora predeterminada.  No hay ninguna
         impresora configurada en el equipo".  Presione el botón "Aceptar".
         Si no existe ninguna impresora predeterminada, aparecerá en
         pantalla el mensaje "Advertencia: Se ha eliminado la impresora
         predeterminada. La nueva impresora predeterminada es 'XXXXXX XXXXXX'"
         (asumiendo que 'XXXXX XXXXX' es la impresora recientemente instalada).
         Presione el botón "Aceptar".

d. Seleccione "Propiedades del servidor" en el menú "Archivo" y haga clic en
   la ficha "Controladores".

e. Seleccione "FUJITSU DL3750+" en la lista "Controladores de impresora
   instalados:" y, a continuación, "Quitar".

f. Cuando aparezca en pantalla "Si quita este controlador de impresora,
   será quitado del sistema. ¿Está seguro de que desea eliminar FUJITSU
   DL3750+?", seleccione "Sí".

g. Una vez eliminada la unidad, haga clic en "Cerrar" para cerrar el cuadro
   de diálogo "Propiedades del servidor de impresión".

h. Apague la impresora y reinicie el equipo.

Ya se ha quitado el controlador de impresora.


-------------------------------
4.2 Para WindowsXP Professional
-------------------------------
A continuación se describe el proceso de desinstalación del controlador
de impresora.

a. Vaya a "Inicio" -> "Panel de control" -> "Impresoras y otro hardware"
   -> "Impresoras y faxes".

b. Seleccione "FUJITSU DL3750+" en la carpeta "Impresoras y faxes" y,
   a continuación, seleccione "Eliminar" en el menú "Archivo".

c. Para el resto del procedimiento, consulte el procedimiento [c.] y,
   a continuación, las instrucciones de "4.1 Para Windows 2000".

Ya se ha quitado el controlador de impresora.


-------------------------------
4.3 Para WindowsXP Home Edition
-------------------------------
A continuación se describe el proceso de desinstalación del controlador
de impresora.

a. Vaya a "Inicio" -> "Panel de control" -> "Impresoras y otro hardware"
   -> "Impresoras y faxes".

b. Seleccione "FUJITSU DL3750+" en la carpeta "Impresoras y faxes" y,
   a continuación, seleccione "Eliminar" en el menú "Archivo".

c. Para el resto del procedimiento, consulte el procedimiento [c.] y,
   a continuación, las instrucciones de "4.1 Para Windows 2000".

Ya se ha quitado el controlador de impresora.



5. Método de instalación del controlador de impresora

- Puede configurar las propiedades de documento, como el tamaño del papel,
  en el menú "Propiedades de impresora" del software de aplicación.

- Dependiendo del software de aplicación utilizado, es posible que se mantenga
  la configuración predeterminada de tamaño de papel de este software,
  en lugar de la establecida en la ficha "Configuración de página".

- A continuación se describe el método de alimentación de papel de uno en
  uno (para establecerla como asignación del tamaño de papel):
  [Para Windows2000]
     Vaya a "Inicio" -> "Configuración" -> "Impresoras" -> "FUJITSU DL3750+",
     haga clic con el botón secundario del mouse, seleccione "Propiedades",
     y especifique "Formato a asignación de bandeja" en la ficha
     "Configuración de dispositivo".

  [Para WindowsXP Professional/Home Edition]
      Seleccione "Inicio" -> "Panel de control" -> "Impresoras y otro hardware"
      -> "Impresoras y faxes" -> "FUJITSU DL3750+", haga clic con el botón
      secundario del mouse, seleccione "Propiedades" y especifique "Formato
      a asignación de bandeja" en la ficha "Configuración de dispositivo".

  NOTA:
  - Este método sólo es válido si la opción Origen del papel del controlador
    se establece en "Automatically Select" (Selección automática).
  - Asegúrese de que el tamaño de papel real coincide con el tamaño de papel
    seleccionado.
    Si estos tamaños difieren, utilice "Alim. de papel manual".

- Para obtener información adicional detallada, consulte el capítulo acerca
  del software en el manual del usuario.



6. Información adicional

a. La emulación de este controlador se realiza en el modo "DPL24C+".
   Asegúrese de que coincide con la configuración de instalación de la
   impresora.

b. Los usuarios deben ajustar los dispositivos para este tipo de inserción
   del papel.
   Asegúrese de que la configuración del papel y del panel de funcionamiento
   corresponden a la impresora.

c. La impresión con el software de aplicación de Windows95 en entornos de
   Windows2000 o WindowsXP puede variar en los resultados.

d. El contenido de "Propiedades" del controlador de impresora y de
   "Preferencias de impresión" de la impresora se puede solapar.
   Realice los ajustes necesarios para evitar todos los posibles errores
   de funcionamiento.

e. Dependiendo del formato de los datos, es posible que algunas de las
   fuentes de impresora especificadas no puedan utilizarse.

f. El ancho máximo de tamaño de papel que puede establecerse en
   "Propiedades del servidor" es de 10,5 pulg.  Ajuste los márgenes
   izquierdo y derecho para que no excedan el ancho de papel de 8 pulg.,
   dado que la impresión de los datos puede resultar incorrecta.

g. Al imprimir con la especificación "Una página por hoja" desde la ficha
   "Diseño" del menú de impresión, puede ocurrir que las líneas de los marcos
   no se impriman con determinadas aplicaciones.

h. Con algunas aplicaciones, la impresión en modo de zoom puede mostrar
   fuentes de tamaño de 10,5 en todos los casos.

i. Al papel con largo comprendido entre 2,5 y 14 pulg. se le asigna un ancho
   de 10 pulg.
   Si utiliza un papel con ancho inferior a 10 pulg., asegúrese de realizar
   los ajustes al margen derecho de la aplicación para no exceder el intervalo
   máximo posible.

j. Si utiliza un formulario continuo con un alimentador de tractor en esta
   impresora, el largo de doblado posible será de 4 pulg. como mínimo.
   Si el largo de doblado y el largo de página son iguales, utilice un papel
   con un largo de doblado superior a 4 pulg.

k. Si una impresión en marcha se cancela desde el puerto de impresora,
   reinicie la impresora.
   Si continúa la impresión sin reiniciar la impresora, pueden aparecer
   problemas como texto borroso.

l. Formulario continuo
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior para
     los formularios continuos se establecen en 0 mm.  Si se utiliza un
     alimentador de tractor con esta impresora, se recomienda establecer
     los márgenes superior e inferior de los formularios continuos en un
     valor superior a 25,4 mm.
   - Las cintas y los cabezales de la impresora pueden dañarse si se imprime
     en líneas de perforación y orificios dentados.

m. Sobres
   - Imprimir la superficie únicamente.  No imprimir en la solapa, el sobre
     puede atascarse.
   - No imprimir en sobres con orificios ni en sobres de doble capa.
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior están
     establecidos en 25,4 mm.
   - No se garantiza la impresión fuera de lo márgenes.
   - Consulte las siguientes instrucciones de alimentación de papel para evitar
     los atascos de papel.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *        insertar el papel en esta dirección        *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Ajuste las guías del papel para imprimir en B4(JIS) y B5(JIS).
   (El margen de impresión izquierdo está establecido en 13,4 mm.)

o. En Windows 2000, conecte la impresora DL3750+ a su PC antes de instalar 
   el controlador de impresora. Aparecerá el mensaje "Dispositivo Desconocido"
   y el "Asistente para hardware nuevo encontrado" se iniciará.
   Instale el controlador de la impresora DL3750+ de acuerdo con este asistente
   o, luego de hacer clic en "Cancelar", instale el controlador de la impresora
   DL3750+ en "Agregar nueva impresora" en la carpeta Impresoras.

p. El controlador de la impresora DL3750+ se configurará para cada puerto
   conector si se cambia el puerto conector USB. (por ej.: FUJITSU DL3750+
   (copia 2) etc.)
   Dado que cada configuración del controlador de la impresora es el valor
   inicial, cambie la configuración de acuerdo con el estado de uso.

q. Cuando se especifica la Fuente de la impresora y se imprime, cambie la
   configuración del Idioma a PAGE850 a través de DLMENU o Configuración
   Offline.
   De lo contrario, la impresión puede resultar errónea

r. Nota para compartir la impresora en un entorno de Redes
    -Es posible que una impresora compartida por un entorno de Redes no se
     pueda utilizar con Windows XP SP2 debido a Firewall de Windows.
     En este caso, cambie la configuración de excepciones de Firewall de
     Windows, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
     1.Vaya a "Inicio" -> "Panel de Control" -> "Centro de Seguridad"
     2.Seleccione "Firewall de Windows"
     3.Cuando aparezca el cuadro de diálogo de "Firewall de Windows",
       vaya a "Excepciones".
     4.Seleccione "Compartir archivos e impresoras" y haga clic en "Aceptar".

     ** En el caso de que la impresora instalada en el entorno Windows XP SP2
        se configure para ser compartida en la red, se seleccionará 
        automáticamente "Compartir archivos e impresoras".



- Acerca de la marca comercial
    Los nombres de compañías y productos aquí mencionados son marcas
    comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías.

[Fin]
