===============================================================================
                          Microsoft Windows2000
                           Microsoft WindowsXP

                      FUJITSU DL7600 - Pilote d'imprimante

                     Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ce pilote d'imprimante fonctionne sur les système d'exploitation suivants :

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> ci-après dénommé Windows 2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professionnel
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professionnel - Version 64
  Microsoft(R) Windows(R) XP Edition Familiale
  -> ci-après dénommé Windows XP

Ce pilote d'imprimante est destiné aux imprimantes FUJITSU DL7600.


Table des matières

1. Environnement d'exploitation du pilote d'imprimante
2. Configuration du pilote d'imprimante
3. Installation du pilote d'imprimante
  3.1 Procédure à suivre avant toute installation
  3.2 for Windows2000
    3.2.1 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
          d'imprimante (sans utiliser la fonctionnalité Plug & Play)
    3.2.2 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
          d'imprimante (en utilisant la fonctionnalité Plug & Play)
    3.2.3 Utilisation de la fonctionnalité Plug & Play
  3.3 Pour Windows XP
    3.3.1 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
          d'imprimante (sans utiliser la fonctionnalité Plug & Play)
      3.3.1.1 Pour Windows XP Professionnel 
      3.3.1.2 Pour Windows XP Edition Familiale
    3.3.2 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
          d'imprimante (en utilisant la fonctionnalité Plug & Play)
      3.3.2.1 Pour Windows XP Professionnel
      3.3.2.2 Pour Windows XP Edition Familiale
    3.3.3 Utilisation de la fonctionnalité Plug & Play
4. Désinstallation du pilote d'imprimante
  4.1 Windows 2000
  4.2 Windows XP Professionnel
  4.3 Windows XP Edition Familiale
5. Méthode d'installation du pilote d'imprimante
6. Remarques diverses
- Marques

Remarque : ce pilote est destiné aux imprimantes FUJITSU DL7600.
           Ne l'utilisez pas pour d'autres imprimantes.
           Lorsque vous imprimez sous Windows 2000 ou Windows XP,
           rétablissez les paramètres par défaut de sortie usine
           pour la configuration de l'imprimante. 
           Autrement, l'imprimante peut ne pas fonctionner correctement.



1. Environnement d'exploitation du pilote d'imprimante

- Matériel
  PC disposant de Windows 2000 ou de Windows XP

- Système d'exploitation
  Windows2000 or WindowsXP



2. Configuration du pilote d'imprimante

  Le pilote d'imprimante FUJITSU DL7600 comprend les fichiers suivants :

   DL7600.GPD     Fichier GPD du pilote d'imprimante FUJITSU DL7600
   DL7600.DLL     Fichier de ressources DLL du pilote d'imprimante FUJITSU
                  DL7600
   HGLMONN.DLL    Fichier de ressources DLL
   DL7600.INF     Fichier d'informations sur l'installation
   README.TXT     Ce fichier



3. Installation du pilote d'imprimante

-----------------------------------------------
3.1 Procédure à suivre avant toute installation
-----------------------------------------------
- Préparez les éléments suivants avant de procéder à l'installation :
   1) Système d'exploitation Windows 2000 ou Windows XP
   2) Disque d'installation du pilote d'imprimante (ce disque)

- Pour l'installation, connectez-vous en tant qu'administrateur.

- Avant de procéder à l'installation, accédez aux Propriétés système et
  sélectionnez <ignorer> ou <avertir> pour l'option de vérification des
  signatures des fichiers (dans les options des signatures des pilotes).

- Si le pilote d'imprimante FUJITSU DL7600 a déjà été installé, supprimez-le,
  puis réinstallez-le.


---------------------
3.2 Pour Windows 2000
---------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
      d'imprimante (sans utiliser la fonctionnalité Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante.
Une fois Windows 2000 démarré, procédez comme suit pour installer le pilote
d'imprimante FUJITSU DL7600.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Paramètres" -> "Imprimantes".

b. Dans le dossier "Imprimantes", double-cliquez sur l'icône "Ajout
   d'imprimante".

c. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante apparaît, cliquez sur "Suivant".

d. Dans la boîte de dialogue "Imprimante locale ou réseau" de l'Assistant Ajout
   d'imprimante, sélectionnez "Imprimante locale", désélectionnez l'option
   "Détection automatique et installation de l'imprimante Plug and Play",
   puis cliquez sur "Suivant".

e. Sélectionnez le port de connexion de l'imprimante dans la liste apparaissant
   sous "Utiliser le port suivant", puis cliquez sur "Suivant".

f. Lorsque la liste d'imprimantes de chaque fabricant apparaît, cliquez sur
   "Disque fourni...", insérez le disque du pilote d'imprimante dans le lecteur
   approprié, saisissez le chemin de l'emplacement des fichiers sur le lecteur
   de CD-ROM "D:\Drivers\DL7600\French\Win2kxp" dans le champ "Copier les
   fichiers du fabricant à partir de :", puis cliquez sur "OK".
   Remarque : le lecteur de CD-ROM indiqué ci-dessus est associé à la
              lettre D:.
              Effectuez les modifications nécessaires si tel n'est pas le
              cas sur votre ordinateur.

g. Les noms des modèles sont répertoriés dans la liste d'imprimantes.
   Sélectionnez le modèle voulu, puis cliquez sur "Suivant".
   Remarque : lorsque le message "Conserver le pilote existant" apparaît,
              sélectionnez "Remplacer le pilote existant".

h. Saisissez le nom du modèle d'imprimante, indiquez si l'imprimante sera
   utilisée comme imprimante par défaut, puis cliquez sur "Suivant".
   Remarque : l'imprimante sera automatiquement définie en tant qu'imprimante
              par défaut si aucune autre imprimante n'est installée sur votre
              ordinateur.

i. Indiquez si l'imprimante sera partagée, puis cliquez sur "Suivant".

j. Effectuez un test d'impression si vous le souhaitez, puis cliquez sur
   "Suivant".

k. A l'affichage du message "Fin de l'Assistant Ajout d'imprimante", vérifiez
   que les éléments sélectionnés sont corrects, puis cliquez sur "Terminer".

l. Lorsque le message vous indiquant que la signature numérique est introuvable
   apparaît, cliquez sur "Oui".
   Remarque : ce message apparaît si l'option "Vérification des signatures de
              fichiers", décrite à l'étape 3.1, est définie à "Avertir".

m. Les fichiers sont copiés. L'installation du pilote est désormais terminée.

n. Si l'option d'impression d'une page de test a été sélectionnée à l'étape
   [j.], une boîte de dialogue apparaîtra une fois l'impression terminée.
   Cliquez sur le bouton "OK" ou "Dépanner".
   Remarque relative à la page de test :
     - L'impression sera basée sur les paramètres d'impression définis au
       moment de l'opération.
     - Les paramètres par défaut pour le pilote d'imprimante sont « Sélection
       automatique » pour la méthode d'alimentation papier et « Papier
       continu 279,4mm(L:381mm) » pour le format de papier, vous devez donc
       insérer du papier au format Papier continu 279,4mm avant d'imprimer
       une page de test.
     - Modifiez le paramètre de format papier si vous souhaitez utiliser un
       autre format de papier pour la page de test.

o. Une fois l'installation terminée, l'icône de l'imprimante ajoutée
   apparaîtra dans le dossier "Imprimantes".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
      d'imprimante (en utilisant la fonctionnalité Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante.
Une fois Windows 2000 démarré, procédez comme suit pour installer le pilote
d'imprimante.
Remarque : mettez l'imprimante sous tension.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Paramètres" -> "Imprimantes".

b. Dans le dossier "Imprimantes", double-cliquez sur l'icône "Ajout
   d'imprimante".

c. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante apparaît, cliquez sur "Suivant".

d. Dans la boîte de dialogue "Imprimante locale ou réseau" de l'Assistant
   "Ajout d'imprimante", sélectionnez "Imprimante locale", sélectionnez
   l'option "Détection automatique et installation de l'imprimante Plug
   and Play", puis cliquez sur "Suivant".

e. L'assistant recherche le nouveau périphérique d'impression et, s'il le
   trouve, affiche la boîte de dialogue "Nouveau matériel détecté".

f. Lorsque le message "Bienvenue dans l'Assistant Nouveau matériel détecté" de
   l'Assistant "Nouveau matériel détecté" apparaît, cliquez sur "Suivant".

g. Lorsque le message "Installation d'un pilote de périphérique" de l'Assistant
   "Nouveau matériel détecté" apparaît, vérifiez que l'option "Rechercher
   un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)" est sélectionnée,
   puis cliquez sur "Suivant".

h. Lorsque la fenêtre "Fichiers de pilote" apparaît, insérez le disque
   d'installation du pilote d'imprimante FUJITSU DL7600 et décochez les cases
   "Lecteurs de disquettes" et "Lecteurs de CD-ROM".  Vérifiez que seule
   l'option "Emplacement spécifique" est sélectionnée, puis cliquez sur
   "Suivant".

i. Entrez le chemin de l'emplacement des fichiers du pilote d'imprimante sur
   le lecteur de CD-ROM "D:\Drivers\DL7600\French\Win2kxp" dans le champ
   "Copier les fichiers du fabricant à partir de :", puis cliquez sur "OK".
   REMARQUE : le lecteur de CD-ROM indiqué ci-dessus est associé à la
              lettre D:.
              Effectuer les modifications nécessaires si tel n'est pas le
              cas sur votre ordinateur.

j. Lorsque la boîte de dialogue "Fichiers de pilote : Résultats de la
   recherche" apparaît, vérifiez que le message "Windows a trouvé un pilote
   pour ce périphérique. Pour installer ce pilote, cliquez sur Suivant."
   s'affiche, puis cliquez sur "Suivant".

k. Lorsque le message vous indiquant que la signature numérique est introuvable
   apparaît, cliquez sur "Oui".
   REMARQUE : ce message apparaît si l'option "Vérification des signatures de
              fichiers", décrite à l'étape 3.1, est définie à "Avertir".

l. La copie des fichiers démarre.

m. Lorsque la boîte de dialogue "Fin de l'Assistant Nouveau matériel détecté"
   apparaît, vérifiez que le message "Windows a terminé l'installation du
   logiciel nécéssaire à votre nouveau périphérique matériel" s'affiche bien,
   puis cliquez sur "Terminer".

n. Lorsque la boîte de dialogue de détection d'une nouvelle imprimante apparaît
   à l'écran, vérifiez que le message "Voulez-vous imprimer une page de test ?"
   s'affiche bien.  Sélectionnez "Oui" ou "Non", puis cliquez sur "Suivant".

o. Lorsque la boîte de dialogue "Fin de l'Assistant Ajout d'imprimante"
   apparaît à l'écran, vérifiez que le message "L'Assistant Ajout de pilote
   d'imprimante est terminé" s'affiche bien.  Cliquez sur "Terminer".

p. Si l'option d'impression d'une page de test a été sélectionnée à l'étape
   [n.], une boîte de dialogue apparaîtra une fois l'impression terminée.
   Cliquez sur le bouton "OK" ou "Dépanner".
   Remarque relative à la page de test :
     - L'impression sera basée sur les paramètres d'impression définis au
       moment de l'opération.
     - Les paramètres par défaut pour le pilote d'imprimante sont « Sélection
       automatique » pour la méthode d'alimentation papier et « Papier
       continu 279,4mm(L:381mm) » pour le format de papier, vous devez donc
       insérer du papier au format Papier continu 279,4mm avant d'imprimer
       une page de test.
     - Modifiez le paramètre de format papier si vous souhaitez utiliser un
       autre format de papier pour la page de test.

q. Une fois l'installation terminée, l'icône de l'imprimante ajoutée apparaîtra
   dans le dossier "Imprimantes".

L'installation du pilote d'imprimante est maintenant terminée.
Si l'installation ne peut pas être effectuée, reportez-vous à la section
"3.2.1 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
d'imprimante (sans utiliser la fonctionnalité Plug & Play)".


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.3 Utilisation de la fonctionnalité Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
REMARQUE : Mettez l'ordinateur et l'imprimante hors tension.

a. Vérifiez que l'imprimante est bien connectée à l'ordinateur, puis mettez-la
   sous tension.

b. Vérifiez que l'imprimante est en ligne, mettez l'ordinateur sous tension et
   démarrez Windows 2000.

c. La boîte de dialogue "Nouveau matériel détecté" s'affiche.
   Une boîte de dialogue "Installation..." s'affiche si le périphérique
   d'impression est détecté.

d. Lorsque la boîte de dialogue de l'Assistant Nouveau matériel détecté,
   cliquez sur "Suivant".

e. Lorsque le message "Installation d'un pilote de périphérique" de
   l'Assistant "Nouveau matériel détecté" apparaît, vérifiez que l'option
   "Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)" est
   sélectionnée, puis cliquez sur "Suivant".
   ** << Sorry for English >>
      Plug & Play with an update to the latest version of the printer when the
      [Display a list of the known drivers for this device so that I can choose
      a specific driver] selected, and select "next".
      -> Go to l.

f. Lorsque la fenêtre "Fichiers de pilote" apparaît, insérez le disque
   d'installation du pilote d'imprimante FUJITSU DL7600 et décochez les cases
   "Lecteurs de disquettes" et "Lecteurs de CD-ROM".  Vérifiez que seule
   l'option "Emplacement spécifique" est sélectionnée, puis cliquez sur
   "Suivant".

g. Entrez le chemin de l'emplacement des fichiers du pilote d'imprimante sur le
   lecteur de CD-ROM "D:\Drivers\DL7600\French\Win2kxp" dans le champ "Copier
   les fichiers du fabricant à partir de :", puis cliquez sur "OK".
   REMARQUE : le lecteur de CD-ROM indiqué ci-dessus est associé à la
              lettre D:.
              Effectuer les modifications nécessaires si tel n'est pas le cas
              sur votre ordinateur.

h. Lorsque la boîte de dialogue "Fichiers de pilote : Résultats de la
   recherche" apparaît, vérifiez que le message "Windows a trouvé un pilote
   pour ce périphérique.
   Pour installer ce pilote, cliquez sur Suivant." s'affiche, puis cliquez sur
   "Suivant".

i. << Sorry for English >>
   When the printer list of each manufacturer appears click on "Have Disk...",
   insert the printer driver disk, enter the disk drive name "D:\Drivers\DL7600
   \French\Win2kxp" as the "Copy manufacture's files from:", and select "OK".
   Note: The CD drive above is assumed to be D:, make changes if necessary.

j. << Sorry for English >>
   The model names will be listed in the "printers" list box.  Select the model
   and click on "next".

k. << Sorry for English >>
   When "Start Device Driver Installation" appears, select "next".

l. Lorsque le message vous indiquant que la signature numérique est introuvable
   apparaît, cliquez sur "Oui".
   REMARQUE : ce message apparaît si l'option "Vérification des signatures de
              fichiers", décrite à l'étape 3.1, est définie à "Avertir".

m. La copie des fichiers démarre.

n. Lorsque la boîte de dialogue "Fin de l'Assistant Nouveau matériel détecté"
   apparaît, vérifiez que le message "Windows a terminé l'installation du
   logiciel nécéssaire à votre nouveau périphérique matériel" s'affiche bien,
   puis cliquez sur "Terminer".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.


-------------------
3.3 Pour Windows XP
-------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
      d'imprimante (sans utiliser la fonctionnalité Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.1.1 Pour Windows XP Professionnel
====================================
Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante.
Une fois Windows XP démarré, procédez comme suit pour installer le pilote
d'imprimante FUJITSU DL7600.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Panneau de configuration" -> "Imprimantes et
   autres périphériques".

b. Sélectionnez "Ajout d'imprimante".

c. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante apparaît, cliquez sur "Suivant".

d. Dans la boîte de dialogue "Imprimant locale ou réseau" de l'Assistant Ajout
   d'imprimante", sélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur",
   décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante
   Plug-and-Play", puis cliquez sur "Suivant".

e. Indiquez le port de connexion de l'imprimante, puis cliquez sur "Suivant".

f. Cliquez sur le bouton "Disque fourni...".

g. Insérez ce disque dans le lecteur de CD-ROM (D: étant la lettre associée
   à ce dernier), changez le chemin d'accès de "A:\" à "D:\Drivers\DL7600
   \French\Win2kxp", puis cliquez sur "OK".
   REMARQUE : le lecteur de CD-ROM indiqué ci-dessus est associé à la
              lettre D:.
              Effectuer les modifications nécessaires si tel n'est pas le
              cas sur votre ordinateur.

h. Les noms des modèles sont répertoriés dans la liste d'imprimantes.
   Choisissez le modèle voulu, puis cliquez sur "Suivant".
   REMARQUE : lorsque le message "Voulez-vous conserver le pilote existant
   ou utiliser le nouveau pilote ?" apparaît, sélectionnez "Remplacer le pilote
   existant".

i. Saisissez le nom du modèle d'imprimante, indiquez si l'imprimante sera
   utilisée comme imprimante par défaut, puis cliquez sur "Suivant".

j. Indiquez si l'imprimante sera partagée, puis cliquez sur "Suivant".

k. Une fois l'installation terminée, imprimez une page de test si vous le
   souhaitez, puis cliquez sur "Suivant".

l. Pour quitter l'assistant, cliquez sur le bouton "Terminer".

m. Lorsque la fenêtre "Installation matérielle" s'affiche, sélectionnez
   "Continuer". 
   REMARQUE : Cette fenêtre s'affiche lorsque l'option "Signature du pilote"
              (étape 3.1) est définie à "Avertir".

n. Les fichiers sont copiés. L'installation du pilote est désormais terminée.
   Si l'option "Imprimer une page de test" a été sélectionnée (voir k.),
   une boîte de dialogue vous informant que l'impression est terminée
   apparaîtra une fois l'opération terminée.  Cliquez sur le bouton "Oui"
   ou "Dépannage...". 
   Remarque relative à la page de test :
     - L'impression sera basée sur les paramètres d'impression définis au
       moment de l'opération.
     - Les paramètres par défaut pour le pilote d'imprimante sont « Sélection
       automatique » pour la méthode d'alimentation papier et « Papier
       continu 279,4mm(L:381mm) » pour le format de papier, vous devez donc
       insérer du papier au format Papier continu 279,4mm avant d'imprimer
       une page de test.
     - Modifiez le paramètre de format papier si vous souhaitez utiliser un
       autre format de papier pour la page de test.

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.


3.3.1.2 Pour Windows XP Edition Familiale
=========================================
Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante.
Une fois Windows XP Home Edition démarré, procédez comme suit pour installer
le pilote d'imprimante.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Panneau de configuration" -> "Imprimantes et
   autres périphériques".

b. Sélectionnez "Ajout d'imprimante" dans la boîte de dialogue "Imprimantes
   et autres périphériques".

c. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante apparaît, cliquez sur "Suivant".

d. Dans la boîte de dialogue "Imprimant locale ou réseau" de l'Assistant Ajout
   d'imprimante", sélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur",
   décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante
   Plug-and-Play", puis cliquez sur "Suivant".

e. Pour la suite de la procédure à suivre, veuillez vous reporter à la
   procédure décrite à la section [e.] et à la section "3.3.1.1 Pour Windows XP
   Professionnel".

f. Une fois l'installation terminée, une icône de l'imprimante ajoutée
   apparaîtra dans le dossier "Imprimantes et télécopieurs".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Méthode d'installation basée sur l'utilisation de l'Assistant Ajout
      d'imprimante (en utilisant la fonctionnalité Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.2.1 Pour Windows XP Professionnel
====================================
Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante.
Une fois Windows XP Professional démarré, procédez comme suit
pour installer le pilote d'imprimante.
Remarque : mettez l'imprimante sous tension.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Panneau de configuration" -> "Imprimantes et
   autres périphériques".

b. Sélectionnez "Ajout d'imprimante".

c. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante apparaît, cliquez sur "Suivant".

d. Dans la boîte de dialogue "Imprimante locale ou réseau" de l'Assistant Ajout
   d'imprimante, désélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur",
   décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante
   Plug-and-Play", puis cliquez sur "Suivant".

e. L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté apparaît à l'écran.
   Insérez le disque du pilote d'imprimante, sélectionnez "Installer à partir
   d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)",
   puis cliquez sur "Suivant".

f. Lorsque la boîte de dialogue "Choisissez vos options de recherche et
   d'installation" apparaît, sélectionnez "Rechercher le meilleur pilote dans
   ces emplacements.", désélectionnez l'option "Rechercher dans les médias
   amovibles (disquette, CD-ROM...)" et cochez la case en regard de l'option
   "Inclure cet emplacement dans la recherche".
   Entrez le chemin "D:\Drivers\DL7600\French\Win2kxp", puis cliquez sur
   "Suivant".
   REMARQUE : le lecteur de CD-ROM indiqué ci-dessus est associé à la
              lettre D:.
              Effectuer les modifications nécessaires si tel n'est pas le cas
              sur votre ordinateur.

g. La copie des fichiers démarre.

m. Lorsque la fenêtre "Installation matérielle" s'affiche, sélectionnez
   "Continuer".
   REMARQUE : Cette fenêtre s'affiche lorsque l'option "Signature du pilote"
              (étape 3.1) est définie à "Avertir".

i. Lorsque la boîte de dialogue "Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel
   détecté" apparaît, vérifiez que le message "L'Assistant a installé le
   logiciel  de : FUJITSU DL7600" s'affiche, puis cliquez sur "Terminer".

j. Lorsque la boîte de dialogue de détection d'une nouvelle imprimante
   apparaît à l'écran, vérifiez que le message "Voulez-vous imprimer une
   page de test ?" s'affiche bien.
   Sélectionnez "Oui" ou "Non", puis cliquez sur "Suivant".

k. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimant apparaît à l'écran, vérifiez que
   le message "Fin de l'Assistant Ajout d'imprimante" s'affiche bien.
   Cliquez sur "Terminer".

l. Les fichiers sont copiés. L'installation du pilote est désormais terminée.
   Si l'option "Imprimer une page de test" a été sélectionnée (voir j.),
   une boîte de dialogue vous informant que l'impression est terminée
   apparaîtra une fois l'opération terminée.  Cliquez sur le bouton "Oui"
   ou "Dépannage...".
   Remarque relative à la page de test :
     - L'impression sera basée sur les paramètres d'impression définis au
       moment de l'opération.
     - Les paramètres par défaut pour le pilote d'imprimante sont « Sélection
       automatique » pour la méthode d'alimentation papier et « Papier
       continu 279,4mm(L:381mm) » pour le format de papier, vous devez donc
       insérer du papier au format Papier continu 279,4mm avant d'imprimer
       une page de test.
     - Modifiez le paramètre de format papier si vous souhaitez utiliser un
       autre format de papier pour la page de test.

m. Une fois l'installation terminée, l'icône de l'imprimante ajoutée apparaîtra
   dans le dossier "Imprimantes et télécopieurs".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.


3.3.2.2 Pour Windows XP Edition Familiale
=========================================
Lancez l'Assistant Ajout d'imprimante.
Une fois Windows XP Home Edition démarré, procédez comme suit pour installer
le pilote d'imprimante.
Remarque : mettez l'imprimante sous tension.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Panneau de configuration" -> "Imprimantes et
   autres périphériques".

b. Sélectionnez "Ajout d'imprimante" dans la boîte de dialogue "Imprimantes et
   autres périphériques".

c. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante apparaît, cliquez sur "Suivant".

d. Dans la boîte de dialogue "Imprimante locale ou réseau" de l'Assistant Ajout
   d'imprimante, désélectionnez "Imprimante locale connectée à cet ordinateur",
   décochez la case "Détection et installation automatique de l'imprimante
   Plug-and-Play", puis cliquez sur "Suivant".

e. Pour la suite de la procédure à suivre, veuillez vous reporter à la
   procédure décrite à la section [e.] et à la section "3.3.2.1 Pour Windows XP
   Professionnel".

f. Une fois l'installation terminée, une icône de l'imprimante ajoutée
   apparaîtra dans le dossier "Imprimantes et télécopieurs".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.3 Utilisation de la fonctionnalité Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
REMARQUE : Mettez l'ordinateur et l'imprimante hors tension.

a. Vérifiez que l'imprimante est bien connectée à l'ordinateur, puis mettez-la
   sous tension.

b. Vérifiez que l'imprimante est en ligne, mettez l'ordinateur sous tension et
   démarrez Windows XP.

c. L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté apparaît à l'écran.
   Insérez le disque du pilote d'imprimante, sélectionnez "Installer à partir
   d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)",
   puis cliquez sur "Suivant".

d. Lorsque la boîte de dialogue "Choisissez vos options de recherche et
   d'installation" apparaît, sélectionnez "Rechercher le meilleur pilote dans
   ces emplacements.", désélectionnez l'option "Rechercher dans les médias
   amovibles (disquette, CD-ROM...)" et cochez la case en regard de l'option
   "Inclure cet emplacement dans la recherche".
   Entrez le chemin "D:\Drivers\DL7600\French\Win2kxp", puis cliquez sur
   "Suivant".
   REMARQUE : le lecteur de CD-ROM indiqué ci-dessus est associé à la
              lettre D:.
              Effectuer les modifications nécessaires si tel n'est pas le cas
              sur votre ordinateur.

e. Lorsque la fenêtre "Installation matérielle" s'affiche, sélectionnez
   "Continuer".
   REMARQUE : Cette fenêtre s'affiche lorsque l'option "Signature du pilote"
              (étape 3.1) est définie à "Avertir".

f. La copie des fichiers démarre.

g. Lorsque la boîte de dialogue "Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel
   détecté" apparaît, vérifiez que le message "L'Assistant a installé le
   logiciel de : FUJITSU DL7600" s'affiche, puis cliquez sur "Terminer".

L'installation du pilote d'imprimante est désormais complètement terminée.



4. Désinstallation du pilote d'imprimante

---------------------
4.1 Pour Windows 2000
---------------------
Procédez comme suit pour désinstaller le pilote d'imprimante.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Paramètres" -> "Imprimantes".

b. Sélectionnez "FUJITSU DL7600" dans le dossier "Imprimantes" et sélectionnez
   "Supprimer" dans le menu "Fichier".

c. Lorsque le message "Voulez-vous vraiment supprimer l'imprimante 'FUJITSU
   DL7600' ?" apparaît à l'écran, cliquez sur "Oui".
   REMARQUE : si le pilote d'imprimante n'est pas installé, le message
   "Avertissement : l'imprimante par défaut a été supprimée.  Il n'y a plus
   d'imprimante installée sur votre ordinateur." s'affiche.  Cliquez sur le
   bouton "OK".
   S'il n'y a pas d'imprimante par défaut, le message "Avertissement :
   l'imprimante par défaut a été supprimée. La nouvelle imprimante par défaut
   est 'XXXXXX XXXXXXX' ('XXXXX XXXXXX' étant l'imprimante nouvellement
   installée) apparaîtra à l'écran.  Cliquez sur le bouton "OK".

d. Sélectionnez "Propriétés du serveur" dans le menu "Fichier", puis cliquez
   sur l'onglet "Pilotes".

e. Sélectionnez "FUJITSU DL7600" dans la liste "Pilotes d'imprimante
   installés :", puis cliquez sur "Supprimer".

f. Lorsque le message "La suppression de ce pilote d'imprimante sera effective
   sur tout le système. Voulez-vous vraiment supprimer FUJITSU DL7600?"
   apparaît à l'écran, cliquez sur "Oui".

g. Une fois le pilote supprimé, cliquez sur "Close" pour quitter la boîte de
   dialogue "Propriétés du serveur d'impression".

h. Mettez l'ordinateur hors tension et redémarrez l'ordinateur.

Le pilote d'imprimante est désormais complètement désinstallé.


---------------------------------
4.2 Pour Windows XP Professionnel
---------------------------------
Procédez comme suit pour désinstaller le pilote d'imprimante.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Panneau de configuration" -> "Imprimantes et
   autres périphériques" -> "Imprimantes et télécopieurs".

b. Sélectionnez "FUJITSU DL7600" dans le dossier "Imprimantes et télécopieurs"
   et sélectionnez "Supprimer" dans le menu "Fichier".

c. Pour la suite de la procédure, reportez-vous à la procédure décrite à la
   section [c.] et à la section "4.1 Pour Windows 2000".

Le pilote d'imprimante est désormais complètement désinstallé.


-------------------------------------
4.3 Pour Windows XP Edition familiale
-------------------------------------
Procédez comme suit pour désinstaller le pilote d'imprimante.

a. Cliquez sur "Démarrer" -> "Panneau de configuration" -> "Imprimantes et
   autres périphériques" -> "Imprimantes et télécopieurs".

b. Sélectionnez "FUJITSU DL7600" dans le dossier "Imprimantes et télécopieurs"
   et sélectionnez "Supprimer" dans le menu "Fichier".

c. Pour la suite de la procédure, reportez-vous à la procédure décrite à la
   section [c.] et à la section "4.1 Pour Windows 2000".

Le pilote d'imprimante est désormais complètement désinstallé.



5. Méthode d'installation du pilote d'imprimante

- Les propriétés de documents telles que le format de papier ou autres peuvent
  être définies dans le menu "Propriétés de l'imprimante" du logiciel
  d'application.

- Selon le logiciel utilisé, les paramètres de format de papier peuvent être
  définis par défaut et ne pas correspondre à ceux de l'onglet "Paramètres de
  la page".


- Procédez comme suit pour l'alimentation du papier (à définir en même temps
  que le format de papier) :
  [pour Windows 2000]
   Cliquez sur "Démarrer" -> "Paramètres" -> "Imprimantes" -> "FUJITSU DL7600",
   cliquez sur le bouton droit de votre souris, sélectionnez "Propriétés" et
   indiquez le "Affectation d'un modèle à un bac" dans l'onglet "Paramètres du
   périphérique".

  [pour Windows XP Professionnel/Edition Familiale]
   Cliquez sur "Démarrer" -> "Paramètres" -> "Imprimantes" -> "FUJITSU DL7600",
   cliquez sur le bouton droit de votre souris, sélectionnez "Propriétés" et
   indiquez le "Affectation d'un modèle à un bac" dans l'onglet "Paramètres du
   périphérique".

  REMARQUE :
  - Cette méthode n'est valide que si le paramètre de source du papier du
    pilote d'imprimante est défini à "Automatically Select".
  - Vérifiez que le format de votre papier correspond au format de papier
    sélectionné.
    Utilisez l'option d'alimentation manuelle si le format de votre papier
    diffère du format sélectionné.

- Reportez-vous au chapitre relatif aux logiciels dans le manuel de
  l'utilisateur pour plus de détails.



6. Remarques diverses

a. L'émulation de ce pilote est en mode "DPL24C+".
   Vérifiez que le paramètre adéquat, défini lors de l'installation, correspond
   à ce mode.

b. Les utilisateurs sont invités à régler leurs périphériques, notamment pour
   l'insertion du papier.
   Vérifiez que les paramètres relatifs au papier, ainsi que les paramètres
   présent sur l'écran de fonctionnement correspondent à l'imprimante.

c. Dans les environnements Windows 2000 ou XP, l'impression à partir
   d'applications prévues pour s'exécuter sous Windows 95 peut donner des
   résultats inattendus.

d. La configuration présente dans les propriétés du pilote d'imprimante peut
   entrer en conflit avec les préférences d'impression de l'imprimante.
   Veuillez procéder à tous les ajustements nécessaires pour éviter tout
   éventuel dysfonctionnement.

e. Certaines polices spécifiques à l'application peuvent être inutilisables
   en fonction du format des données.

f. Le paramètre de format de papier des propriétés de serveur peut être défini
   à une largeur maximale de 38.1 cm.  Ajustez les marges droite et gauche de
   sorte qu'elles ne dépassent pas la largeur d'un papier de 34.5 cm car les
   données pourraient mal s'imprimer.

   La longueur de papier est réglable à partir de 25,4 mm.
   Cependant, lorsque vous spécifiez l’un des ports d’alimentation en papier
   ci-dessous, ne spécifiez pas une longueur inférieure à 70 mm.
   Sinon l’alimentation en papier ne se fera pas correctement et entraînera un
   bourrage de papier.

   - alimentation manuelle
   - alimentation/bac N°1 pour papier prédécoupé
   - alimentation/bac N°2 pour papier prédécoupé

g. Lorsque vous imprimez en sélectionnant l'option "Une page par feuille" dans
   l'onglet "Mise en page" du menu d'impression, les lignes de cadre peuvent
   ne pas s'imprimer avec certaines applications.

h. Selon l'application utilisée, l'impression en zoom avant/arrière peut
   toujours entraîner l'utilisation de polices de taille 10,5.

i. Le papier de 3 à 14 pouces de longueur sont réglés avec une largeur de
   38,10 cm.
   En cas d'utilisation de papier d'une largeur inférieure à 15 pouces,
   ajustez de façon appropriée la marge de droite de sorte qu'elle ne dépasse
   pas largeur maximale autorisée.

j. Lorsque vous utilisez le mode Papier en continu avec un dispositif
   d'entraînement par picots sur cette imprimante, la longueur de pliage
   possible est de 10,16 cm ou plus.
   Lorsque la longueur de pliage correspond à la longueur de la page,
   utilisez un papier avec une longueur supérieure à 10,16 cm.

k. Si l'impression est annulée à partir du port de l'imprimante alors que
   cette dernière est en cours de fonctionnement, redémarrez-la.
   La poursuite de l'impression sans redémarrer l'imprimante peut entraîner
   divers problèmes (tels que le chevauchement de texte).

l. Papier en continu
   - Les marges supérieure et inférieure pour l'option de papier en continu
     sont définies à 0 mm dans ce pilote d'imprimante.  Il est recommandé de
     définir à plus de 25,4 mm les marges supérieure et inférieure pour le
     mode Papier en continu lorsque vous utilisez un dispositif d'entraînement
     à picots avec cette imprimante.
   - La tête et le ruban d'impression peuvent être endommagés lors
     d'impressions sur des lignes de perforations ou des perforations
     d'entraînement.

m. Enveloppes
   - N'imprimez que sur le côté destiné à l'adresse.  N'imprimez jamais sur le
     côté comportant des volets de fermeture pour éviter tout bourrage.
   - N'imprimez pas sur des enveloppes à fenêtres ou sur des enveloppes
     matelassées.
   - Les marges supérieures et inférieures sont définies à 25,4 mm pour ce
     pilote d'imprimante.
   - L'impression en dehors des marges n'est jamais garantie.
   - Reportez-vous au schéma suivant pour connaître le sens de l'alimentation
     papier pour éviter tout bourrage.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *      insérez le papier dans cette direction       *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Ajustez le guide du papier lors d'impression au format A3 Paysage.
   (La marge d'impression gauche est définie à 38 mm)

o. Sous Windows 2000, connectez la DL7600 à votre PC avant d’installer le
   pilote d’imprimante, le message suivant s’affiche "Périhpérique inconnu",
   l’"Assistant de détection de nouveau matériel" démarre.
   Installez le pilote d’imprimante de la DL7600 en suivant les instructions 
   de l’assistant, ou après avoir cliqué sur "Annuler", installez le pilote 
   d’imprimante de la DL7600 dans "Ajouter une nouvelle imprimante" dans le 
   dossier Imprimantes.

p. Le pilote de l’imprimante DL7600 sera installé sur tous les ports de 
   connexion USB si le port USB est modifié.  (par ex. FUJITSU DL7600 
   (copie 2) etc.)
   Comme chaque installation du pilote d’imprimante se fait avec des valeurs 
   par défaut, vous devez changer les paramètres en fonction de l’utilisation.

q. Lorsque la police d’impression est spécifiée et imprimée, changez le 
   paramètre de langue sur WCP1252 par DLMENU ou le réglage hors-ligne.
   Faute de quoi le résultat de l’impression pourrait ne pas être correct.

r. Remarque concernant le partage d’imprimante dans un environnement réseau
    -A cause du pare-feu de Windows, il peut s’avérer impossible d’utiliser 
     l’imprimante en environnement réseau sous Windows XP SP2.
     Dans ce cas changez le paramétrage d’exception du pare-feu de Windows 
     selon la procédure suivante.
     1.Sélectionnez "Démarrage" -> "Panneau de configuration" -> 
       "Centre de sécurité"
     2.Sélectionnez "Pare-feu Windows"
     3.Dans la boîte de dialogue "Pare-feu Windows", sélectionnez "Exceptions".
     4.Cochez "Partage d’imprimantes et de fichiers" puis cliquez sur "OK".

     **Dans le cas où l’imprimante installée sous Windows XP SP2 est configurée
       avec un partage en réseau, "Partage d’imprimantes et de fichiers" est 
       coché automatiquement.

s. A propos de l’imprimante DL7600
   Le fait d’éjecter des feuilles découpées sur le plateau avant pour feuilles
   découpées entraîne parfois une attente du retrait celle-ci (témoin
   d’éjection clignotant à l’avant).  Dans ce cas, retirez le papier du
   plateau avant pour feuille découpée, chargez le papier suivant, puis
   appuyez sur l’interrupteur de mise en ligne.
   * Le message d’erreur affiché lors de l’attente du retrait d’une feuille
     découpée (témoin d’éjection clignotant à l’avant) qui se produit pendant
     une impression indique une erreur de dépassement de délais et non une
     erreur de sortie de papier.

t. Changement du port d’alimentation en papier ou de la taille du papier 
   à l’aide du paramétrage de la page ou du document dans l’application.
   La taille de la marge à l’extérieur de la zone imprimable peut être définie
   même lorsque la valeur spécifiée du pilote d’imprimante n’est pas reflétée
   correctement.
   Pour éviter cela, paramétrez d’abord le port d’alimentation en papier et la
   taille du papier que vous avez l’intention d’utiliser à l’aide des
   propriétés de l’imprimante dans le dossier de l’imprimante.  Puis modifiez
   le port d’alimentation en papier et la taille du papier dans l’application,
   ou évitez de paramétrer la marge d’impression à l’extérieur de la zone
   imprimable.  Pour plus de détails concernant la zone imprimable (taille de
   la marge minimale) pour les ports d’alimentation en papier individuel et
   les tailles de papier, reportez-vous au mode d’emploi.

- Marques
    Les noms de sociétés et de produits mentionnés ci-dessus sont des marques
    déposées de leurs propriétaires respectifs.

[Fin]
