===============================================================================
                              Microsoft Windows2000
                              Microsoft WindowsXP

                         FUJITSU DL3850+ Printer Driver

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Данный драйвер предназначен для работы под следующими операционными системами:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> далее Windows2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> далее WindowsXP

Этот драйвер для работы с принтером FUJITSU DL3850+.


Содержание

1. Рабочая среда драйвера

2. Конфигурация драйвера

3. Установка драйвера

3.1 Действия перед установкой
  3.2 для Windows2000
    3.2.1 Установка с использованием Add Printer Wizard
          (не используя Plug & Play)
    3.2.2 Установка с использованием Add Printer Wizard
          (используя Plug & Play)
    3.2.3 Plug & Play
  3.3 для WindowsXP
    3.3.1 Установка с использованием Add Printer Wizard
          (не используя Plug & Play)
      3.3.1.1 для WindowsXP Professional 
      3.3.1.2 для WindowsXP Home Edition
    3.3.2 Установка с использованием Add Printer Wizard
          (используя Plug & Play
      3.3.2.1 для WindowsXP Professional
      3.3.2.2 для WindowsXP Home Edition
    3.3.3 Plug & Play
4. Удаление драйвера принтера
  4.1 Windows2000
  4.2 WindowsXP Professional
  4.3 WindowsXP Home Edition
5. Особенности драйвера принтера

6. Другое

- О торговой марке
Примечание: Этот драйвер предназначен только для принтеров FUJITSU DL3850+.
            Не использовать с другими принтерами.
            Если вы печатаете под Windows2000 или WindowsXP, вернитесь к
            заводским установкам принтера.
            В обратном случае возможны сбои работы принтера



1. Рабочая среда драйвера

- Аппаратное обеспечение:
  Персональный компьютер с установленной Windows2000 или с WindowsXP

- Операционная система
  Windows2000 или WindowsXP

Примечание: Этот продукт работает только с Windows2000 или с WindowsXP.



2. Конфигурация драйвера

   Драйвер для принтеров FUJITSU DL3850+ состоит из следующих файлов:

   DL3850.GPD     FUJITSU DL3850+ GPD файл драйвера
   DL3850.DLL     FUJITSU DL3850+ DLL файл ресурсов драйвера
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ DLL языковой монитор
   DL3850.INF     Установочная информация
   README.TXT     Этот файл



3. Установка драйвера
-----------------------------
3.1 Действия перед установкой
-----------------------------

- Для установки подготовьте следующее:
  1) Установочный CD-ROM с Windows2000 или с WindowsXP
  2) Установочный диск с драйверами для принтера FUJITSU DL3850+

- Для установки драйвера войдите в систему в режиме администратора

- До начала установки зайдите в System Properties, выберете <ignore>
  или <warn> для "File signature verification" в настройках проверки
  цифровой подписи драйверов

- Если драйвер для принтера FUJITSU DL3850+ уже был установлен, то удалите
  его и установите заново.


--------------------
3.2 для Windows 2000
--------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Установка с использованием Add Printer Wizard (не используя Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Запустите Add Printer Wizard.
Выполните следующие действия после загрузки Windows2000:

a. Выберите "Start", затем "Settings" и "Printers".

б. Двойной щелчок по иконке "Add Printer" в папке "Printers".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer attached
   to this computer", деактивируйте "Automatically detect and install my Plug &
   Play printer", нажмите "Next".

д. Выберите порт для использования с этим принтером из "Use the following
   port", нажмите "Next".

е. Когда появится список моделей от производителя нажмите на "Have Disk...".
   Вставьте диск в CD-привод, поменяйте путь с "A:\" на "D:\Drivers\DL3850+
   \Russian\Win2kxp", нажмите "ОК".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

ж. Появится список моделей.
   Выберите модель и нажмите "Next". 
   Примечание: Если появится сообщение: "Use Existing Driver" (Использовать
               существующий драйвер?), выберите "Replace existing driver"
               (Заменить существующий драйвер).

з. Введите название модели и уточните, будет ли принтер использоваться по
   умолчанию.  Нажмите "Next".
   Примечание: Принтер будет использоваться по умолчанию автоматически,
               если никакие другие принтеры не установлены на компьютер.

и. Уточните, будет ли принтер общим для локальной сети или нет, затем нажмите
   "Next".

к. По желанию, выберите печать тестовой страницы, затем нажмите "Next".

л. В окне "Completing the Add Printer Wizard" убедитесь, что все выбранные
   установки правильны. После этого нажмите "Finish".

м. Когда появится "Digital signature not found", выберите "Yes".
   Примечание: "Digital signature not found" появится в том случае, когда в
               "File signature verification " выбрано "Warn" (пункт 3.1).

н. Все файлы скопированы, и установка драйвера завершена. Если в [к.] было
   выбрано "Print Test Page", то по завершению печати появится диалоговое
   окно. Кликните "ОК" или "Troubleshoot..." в зависимости от результатов
   тестовой печати.
   Примечания по тестовой печати:
    - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны в
      данный момент.
    - Установки по умолчанию для подачи бумаги стоят в положении "automatically
      select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому подготовьте бумагу
      ответствующего размера.
    - Для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

о. По завершению установки в папке "Printers" появится значок добавленного
   принтера.


На этом установка драйвера завершена


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Установка с использованием Add Printer Wizard (используя Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Запустите Add Printer Wizard.
Выполните следующие действия после загрузки Windows2000:

a. Выберите "Start", затем "Settings" и "Printers".

б. Двойной щелчок по иконке "Add Printer" в папке "Printers".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer
   attached to this computer", активируйте "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer", нажмите "Next".

д. Запустится "New printer detection". Если принтер обнаружен, то на
   экране появится окно "Found new hardware".

е. Когда в окне "Found new hardware wizard" появится "Welcome to the
   Found New Hardware Wizard ", нажмите "Next".

ж. Когда появится "Install Hardware Device Drivers", убедитесь, что
   выбрано "Search for a suitable driver for my device (recommended)".
   Затем нажмите "Next".

з. Когда появится окно "Locate Driver Files", вставьте загрузочный диск,
   деактивируйте "Floppy disk drives" и "CD-ROM drives", чтобы было выбрано
   только "Specify a location". Нажмите "Next".

и. В строке "Copy manufacture's files from:" введите "D:\Drivers\DL3850+
   \Russian\Win2kxp", нажмите "ОК".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

к. Убедитесь, что в окне "Driver Files Search Results" написано "Windows
   found a driver for this device. To install the driver Windows found,
   click next", после этого нажмите "Next".

л. Когда появится "Digital signature not found", выберите "Yes".
   Примечание: "Digital signature not found" появится в том случае, когда
               в "File signature verification " выбрано "Warn" (пункт 3.1).

м. Копирование файлов началось.

н. Убедитесь, что в окне "Completing the Found New Hardware Wizard" написано
   "Windows has finished installing the software for this device", после этого
   нажмите "Finish".

о. В окне "New Printer Detection" появится "Do you want to print a test page?"
   (Вы хотите распечатать тестовую страницу?). Выберите "Yes" (да) или "No"
   (нет), потом зажмите "Next".

п. Фраза "You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified
   the following printer settings" в окне "Completing the Add Printer Wizard"
   будет означать, что установка драйвера завершена, нажмите "Finish".

р. Если в [о.] было выбрано "Print Test Page", по завершению печати появится
   диалоговое окно. Кликните "ОК" или "Troubleshoot..." в зависимости от
   результатов тестовой печати.
   Примечания по тестовой печати:
   - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны в
     данный момент.
   - Установки для подачи бумаги по умолчанию стоят в положении "automatically
     select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому подготовьте бумагу
     ответствующего размера.
   - для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

с. По завершению установки в папке "Printers" появится значок добавленного
   принтера.

На этом установка драйвера завершена
Если инсталляция не прошла до конца, вернитесь в 3.2.1 Setup Установка с
использованием Add Printer Wizard (не используя Plug & Play).


+++++++++++++++++
3.2.3 Plug & Play
+++++++++++++++++
Примечание: выключите и компьютер и принтер

a. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, после этого включите принтер.

б. Убедитесь, что принтер готов к работе, включите компьютер, загрузите
   Windows2000.

в. Появится "Found New Hardware" (Найдено новое устройство).
   Если устройство не будет найдено, появится "Installing...".

г. Когда запустится "Found New Hardware Wizard", нажмите "Next".

д. Когда в окне "Found new hardware wizard" появится "Install Hardware
   Device Drivers", убедитесь, что "Search for a suitable driver for my
   device (recommended)" выбрано, и нажмите "Next".

е. Когда появится окно "Locate Driver Files", вставьте загрузочный диск,
   деактивируйте "Floppy disk drives" и "CD-ROM drives", чтобы было выбрано
   только "Specify a location".   Нажмите "Next".

ж. В строке "Copy manufacture's files from:" введите "D:\Drivers\DL3850+
   \Russian\Win2kxp", нажмите "ОК".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

з. Убедитесь, что в окне "Driver Files Search Results" написано "Windows found
   a driver for this device. To install the driver Windows found, click next",
   после этого нажмите "Next".

и. Когда появится "Digital signature not found", выберите "Yes".
   Примечание: "Digital signature not found" появится в том случае, когда в
   "File signature verification " выбрано "Warn" (пункт 3.1).

к. Копирование файлов началось.

л. Убедитесь, что в окне "Completing the Found New Hardware Wizard" написано
   "Windows has finished installing the software for this device", после этого
   нажмите "Finish".

На этом установка драйвера завершена


-----------------
3.3 для WindowsXP
-----------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Установка с использованием Add Printer Wizard (не используя Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.1.1 для WindowsXP Professional
==================================
Запустите Add Printer Wizard.
Выполните следующие действия после загрузки WindowsXP:

a. Выберите "Start", затем "Control Panel" и "Printers and Other Hardware".

б. Выберите "Add Printer".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer
   attached to this computer", деактивируйте "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer", нажмите "Next".

д. Выберите порт для использования с этим принтером, нажмите "Next".

е. Нажмите "Have Disk...".

ж. Вставьте диск в CD-привод, поменяйте путь с "A:\" на "D:\Drivers\DL3850+
   \Russian\Win2kxp", нажмите "ОК".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

з. Появится список моделей.
   Выберите модель и нажмите "Next". 
   Примечание: Если появится сообщение: "Do you want to keep the existing
   driver or use the new one?"  (Вы хотите сохранить существующий драйвер
   или использовать новый?), выберите "Replace existing driver" (Заменить
   существующий драйвер).

ж. Введите название модели и уточните, будет ли принтер использоваться по
   умолчанию.   Нажмите "Next".

и. Уточните, будет ли принтер общим для локальной сети или нет, затем нажмите
   "Next".

к. По желанию, выберите печать тестовой страницы, затем нажмите "Next".

л. Чтобы закончить установку драйвера и покинуть "Add Printer Wizard", нажмите
   "Finish".

м. Когда появится "Hardware Installation", выберите "Continue Anyway".
   Примечание: "Hardware Installation" появится в том случае, когда в "Driver
               Signing" выбрано "Warn" (пункт 3.1).

н. Все файлы скопированы, и установка драйвера завершена. Если в [к.] было
   выбрано "Print Test Page", то по завершению печати появится диалоговое
   окно. Кликните "ОК" или 
   "Troubleshoot..." в зависимости от результатов тестовой печати.
   Примечания по тестовой печати:
     - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны
       в данный момент.
     - Установки по умолчанию для подачи бумаги стоят в положении
       "automatically select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому
       подготовьте бумагу ответствующего размера.
     - Для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

На этом установка драйвера завершена


3.3.1.2 для WindowsXP Home Edition
==================================
Запустите Add Printer Wizard.
Выполните следующие действия после загрузки WindowsXP Home Edition:

a. Выберите "Start", затем "Control Panel" и "Printers and Other Hardware".

б. Выберите "Add Printer" из папки "Printers and Other Hardware".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer
   attached to this computer", деактивируйте "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer", нажмите "Next".

д. За указаниями по завершению инсталляции, вернитесь в пункт [д.] из
   "3.3.1.1 для WindowsXP Professional".

е. По завершению установки в папке "Printers and Faxes" появится значок
   добавленного принтера.

На этом установка завершена


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Установка с использованием Add Printer Wizard (используя Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2.1 для WindowsXP Professional
==================================
Запустите Add Printer Wizard.
Выполните следующие действия после загрузки WindowsXP Professional:
Примечание: включите принтер.

a. Выберите "Start", затем "Control Panel" и "Printers and Other Hardware".

б. Выберите "Add Printer".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer
   attached to this computer", активируйте "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer", нажмите "Next".

д. На экране появится "Found New Hardware Wizard". Вставьте загрузочный
   диск драйвера принтера и выберите "Install from a list or specific
   location (Advanced)". Затем нажмите "Next".

е. Когда появится окно "Please choose your search and installation options",
   выберите "Search for the best driver in these locations", затем
   деактивируйте "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", чтобы было
   выбрано только "Include this location in the search". 
   Введите "D:\Drivers\DL3850+\Russian\Win2kxp". Нажмите "Next".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

ж. Началось копирование файлов.

з. Когда появится "Hardware Installation", выберите "Continue Anyway".
   Примечание: "Hardware Installation" появится в том случае, когда в "Driver
               Signing" выбрано "Warn" (пункт 3.1).

и. Убедитесь, что в окне "Completing the Found New Hardware Wizard" написано
   "The wizard has installing the software for : FUJITSU DL3850+", после этого
   нажмите "Finish".

к. В окне "New Printer Detection" появится "Do you want to print a test page?"
   (Вы хотите распечатать тестовую страницу?). Выберите "Yes" (да) или "No"
   (нет), потом зажмите "Next".

п. Фраза "Completing the Add Printer Wizard" в окне "Add Printer Wizard" будет
   означать, что установка драйвера завершена, нажмите "Finish".

р. Если в [к.] было выбрано "Print Test Page", по завершению печати появится
   диалоговое окно. Кликните "ОК" или "Troubleshoot..." в зависимости от
   результатов тестовой печати.
   Примечания по тестовой печати:
     - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны
       в данный момент.
     - Установки для подачи бумаги по умолчанию стоят в положении
       "automatically select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому
       подготовьте бумагу ответствующего размера.
     - для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

 с. По завершению установки в папке "Printers and Faxes" появится значок
    добавленного принтера.

На этом установка драйвера завершена


3.3.2.2 для WindowsXP Home Edition
==================================
Запустите Add Printer Wizard.
Выполните следующие действия после загрузки WindowsXP Home Edition:
Примечание: Включите принтер

a. Выберите "Start", затем "Control Panel" и "Printers and Other Hardware".

б. Выберите "Add Printer" из папки "Printers and Other Hardware".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer
   attached to this computer", активируйте "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer", нажмите "Next".

д. За указаниями по завершению инсталляции, вернитесь в пункт [д.] из
   "3.3.2.1 для WindowsXP Professional".

е. По завершению установки в папке "Printers and Faxes" появится значок
   добавленного принтера.

На этом установка завершена


+++++++++++++++++
3.3.3 Plug & Play
+++++++++++++++++
Примечание: выключите и компьютер и принтер

a. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, после этого включите принтер.

б. Убедитесь, что принтер готов к работе, включите компьютер, загрузите
   WindowsXP.

в. Появится "Welcome to the Found New Hardware Wizard". Вставьте установочный
   диск драйвера и выберите "Install from a list or specific location
   (Advanced)", нажмите "Next".

г. Когда появится окно "Please choose your search and installation options",
   выберите "Search for the best driver in these locations", затем
   деактивируйте "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", чтобы было
   выбрано только "Include this location in the search". 
   Введите "D:\Drivers\DL3850+\Russian\Win2kxp". Нажмите "Next".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

д. Когда появится "Hardware Installation", выберите "Continue Anyway".
   Примечание: "Hardware Installation" появится в том случае, когда в "Driver
               Signing" выбрано "Warn" (пункт 3.1).

е. Началось копирование файлов

ж. Убедитесь, что в окне "Completing the Found New Hardware Wizard" написано 
   "The wizard has installing the software for : FUJITSU DL3850+", после этого
   нажмите "Finish".


На этом инсталляция драйвера завершена



4. Удаление драйвера принтера

-------------------
4.1 для Windows2000
-------------------
Выполните следующие действия для удаления драйвера

a. Выберите "Start", затем "Settings" и "Printers".

б. Выберите "FUJITSU DL3850+" в папке "Printers" и нажмите "Delete" в меню
   "File".

в. На экране появится: "Are you sure want to delete the printer FUJITSU
   DL3850+?" (Вы действительно хотите удалить принтер FUJITSU DL3850+?).
   Нажмите "Yes" (Да).
   Примечание: Если драйвер не установлен, то на экране появится "Warning:
               The default printer has been deleted. There are printers set
               up on your computer". Нажмите "OK".
               Если принтер по умолчанию не установлен, то появится сообщение
               "Warning: The default printer has been deleted. The new printer
               is 'XXXXXX XXXXXXX'" (где 'XXXXXX XXXXXXX' название последнего
               установленного принтера). Нажмите "OK".

г. В меню "File" выберите "Server Properties", перейдите на закладку "Drivers".

д. Из списка "Installed printer drivers" выберите  "FUJITSU DL3850+" нажмите
   "Remove".

е. На экране появится: "Deleting this printer driver will remove it from the
   system. Are you sure you want to delete FUJITSU DL3850+?" (Вы действительно
   хотите удалить принтер FUJITSU DL3850+?). Нажмите "yes" (Да). 
 
ж. По завершению удаления драйвера для того, чтобы закрыть диалоговое окно
   "Print Server Properties", нажмите "Close".

з. Выключите принтер. Перезапустите компьютер

Драйвер принтера удален


------------------------------
4.2 для WindowsXP Professional
------------------------------
Выполните следующие действия для удаления драйвера

a. Выберите "Start" и "Control Panel", затем "Printer and other hardware" и 
   "Printers and Faxes".

б. Выберите "FUJITSU DL3850+" в папке "Printers and Faxes" и нажмите "Delete"
   в меню "File".

в. д. За указаниями по завершению удаления драйвера, вернитесь в пункт [в.]
   из "4.1 для Windows 2000".


Драйвер принтера удален


------------------------------
4.3 для WindowsXP Home Edition
------------------------------
Выполните следующие действия для удаления драйвера

a. Выберите "Start" и "Control Panel", затем "Printer and other hardware" и 
   "Printers and Faxes".

б. Выберите "FUJITSU DL3850+" в папке "Printers and Faxes" и нажмите "Delete" в
   меню "File".

в. д. За указаниями по завершению удаления драйвера, вернитесь в пункт [в.] из
   "4.1 для Windows 2000".


Драйвер принтера удален


5. Особенности драйвера принтера

- В меню "Рrinter Рroperties" программного обеспечения могут быть установлены
  такие параметры, как размер бумаги и др.

- В зависимости от используемых программ может использоватьcя размер бумаги
  отличный от выбранного в закладке "Рage Setting".

- Выполните следующие действия для установки типа подачи бумаги:
  [для Windows2000]
    Нажмите "Start", выберите "Settings" и "Printers". Щелкните правой
    клавишей мыши по "FUJITSU DL3850+" и выберите "Рroperties". Далее в
    закладке "Device Settings" установите "Form to Tray assignment".

  [для WindowsXP Professional/Home Edition]
    Нажмите "Start", выберите "Control Panel", затем "Printer and other
    hardware" и "Printers and Faxes". Щелкните правой клавишей мыши по
    "FUJITSU DL3850+" и выберите "Рroperties". Далее в закладке "Device
    Settings" установите "Form to Tray assignment".

  Примечание:
  - этот метод работает только в случае, когда Paper Source установлен в режим 
    "Automatically Select".
  - убедитесь, что размер используемой бумаги соответствует выбранному.


- За дополнительной информацией обращайтесь к руководству пользователя.



6. Другое

a. Драйвер принтера работает в стандарте "DPL24C+". Убедитесь, что выбранные
   настройки для установки принтера соответствуют этому стандарту.

б. Пользователи могут самостоятельно изменять размер бумаги, поэтому перед
   печатью убедитесь, что используется именно та бумага, что выбрана в
   установках.

в. При печати под Windows2000 или WindowsXP из программного обеспечения
   предназначенного для Windows95 возможны отклонения в результатах печати.

г. Содержание "Properties" драйвера принтера и "Printing Preferences" принтера
   могут пересекаться. Пожалуйста, сделайте необходимые изменения,
   чтобы избежать отказов.

д. Некоторые специализированные шрифты могут не воспроизводиться в зависимости
   от формата данных.

е. Максимальная ширина бумаги, которую можно выбрать в "Server Properties"
   равна 15 дюймам. Убедитесь, что ширина вводимых данных не превышает
   13.6 дюймов. Это может привести к некорректному выводу данных.

ж. Если вы печатаете в режиме "Page per Sheet", выбранном в закладке "Layout"
   из меню принтера, в некоторых приложениях линии рамки могут не
   пропечатываться.

з. В зависимости от используемых приложений, печать в увеличенном/уменьшенном
   режиме может приводить к печати шрифтом размера 10.5.

и. Бумага длиной от 3 до 14 дюймов идет на печать с шириной 15 дюймов. 
   При использовании бумаги шириной менее 15 дюймов, убедитесь, что выбранная
   в приложении ширина данных не превосходит максимально возможной.

к. При использовании листинга при тянущей подаче возможные отступы на сгибе 4
   или более дюймов.
   Не используйте бумагу, где длина станицы такая же, как и отступы, отводимые
   на сгиб.  

л. Если произведена отмена печати с порта принтера, перезапустите принтер. 
   Продолжение печати без перезапуска может привести к проблемам, таким как
   нечитаемый текст.

м. Листинг
   - Верхний и нижний отступы в случае листинга устанавливаются в 0 мм в этом
     драйвере. 
     Рекомендуется задавать верхний и нижний отступы для печати листинга с
     использованием протяжки в не менее чем 25.4 мм.
   - Головка и лента принтера могут быть повреждены в результате печати поверх
     перфорации.

н. Конверты
   - Печать возможна только на лицевой стороне конверта. При печати на
     обратной стороне может произойти застревание конверта в принтере.
   - Не печатайте на конвертах с рамкой или двухслойных конвертах.
   - Верхний и нижний отступы устанавливаются в 25.4 мм в этом драйвере.
   - Печать за пределами отступов не гарантируется.
   - Используйте следующее направление при подаче бумаги.
        +---------------------------------------------------------+
        |*                                                       *|
        | *                                                     * |
        |  *          Вставлять конверт в этом направлении     *  |
        |   *                                                 *   |
        |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
        | *                                                     * |
        |*                                                       *|
        +---------------------------------------------------------+

о. Установите корректный размер бумаги при печати на A3.
   (Левый отступ встаёт в 38 мм)

п. Если вы работаете под Windows 2000 и подсоединили принтер DL3850+ до
   установки драйвера принтера, то после появления "Unknown Device"
   (незнакомое устройство) запустится "New Hardware Detection Wizard".
   Следуйте указаниям "New Hardware Detection Wizard", чтобы установить
   драйвер, или нажмите "Cancel" в "Addition of new Printer".

р. Драйвер будет установлен заново, если USB-порт, к которому подключен
   принтер, изменится (например, FUJITSU DL3850+ (copy2) и т.д.)
   Соответственно, все настройки сбросятся на первоначальные, поэтому
   измените их по необходимости.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE866 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.

r. *** Sorry for English ***
   Note for sharing printer into Network environment
    -Printer shared by Network environment may not be able to be used with
     Windows XP SP2 because of Windows Firewall.
     In this case, change the exceptional settings of Windows Firewall with
     following procedure.
     1.Select "Start"->"Control Panel"->"Security Center".
     2.Select "Windows Firewall".
     3.When the dialogo box of "Windows Firewall", select "Exceptions".
     4.Check "File and Printer Sharing", and click "OK".

      **In case that the printer installed into Windows XP SP2 is set
      with Network sharing setting, automatically checked to "File and
      printer share".



- О товарных знаках
Названия компании и названия продуктов, используемые выше, являются
зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими этим компаниям.

[Конец]
