===============================================================================
                           Microsoft Windows2000
                           Microsoft WindowsXP

                     Драйвер за принтер  FUJITSU DL3750+

                 Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Този драйвер за принтер работи под следните операционни системи:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> наричан Windows2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> наричан WindowsXP

Този драйвер е за принтери FUJITSU DL3750+ 


Съдържание

1. Операционна среда на драйвера за принтера
2. Конфигурация на драйвера на принтера
3. Инсталиране на драйвера за принтера 
  3.1 Преди инсталирането
  3.2 за Windows2000
    3.2.1 Метод за инсталиране чрез използване на Add Printer Wizard
          (без използване на Plug & Play)
    3.2.2 Метод за инсталиране чрез използване на Add Printer Wizard
          (използване на Plug & Play)
    3.2.3 Използване на Plug & Play
  3.3 за WindowsXP
    3.3.1 Метод за инсталиране чрез използване на Add Printer Wizard
          (без използване на Plug & Play)
      3.3.1.1 за WindowsXP Professional 
      3.3.1.2 за WindowsXP Home Edition
    3.3.2 Метод за инсталиране чрез използване на add-printer wizard
          (използване на Plug & Play)
      3.3.2.1 за WindowsXP Professional
      3.3.2.2 за WindowsXP Home Edition
    3.3.3 Използване на Plug & Play
4. Деинсталиране на драйвера за принтера
  4.1 Windows2000
  4.2 WindowsXP Professional
  4.3 WindowsXP Home Edition 
5. Начин на настройка на драйвера за принтера
6. Други 
- За търговската марка

Забележка: Този драйвер е за принтери FUJITSU DL3750+ 
           Не го използвайте за други принтери.
           При разпечатване чрез използване на Windows2000 или WindowsXP,
           върнете обратно фабричните настройки.
           В противен случай принтера може да не работи според очакванията.



1. Операционна среда на драйвера за принтера

- Хардуер 
  Персонални компютри на Windows2000 или WindowsXP

- Операционна система 
  Windows2000 или WindowsXP

  ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт работи само с английската версия на Windows2000
             или WindowsXP.



2. Конфигурация на драйвера за принтер

 Драйверът за принтери  FUJITSU DL3750+ се състои от следните файлове

   DL3750.GPD     GPD файл за драйвера за принтери FUJITSU DL3750+
   DL3750.DLL     DLL ресурсен файл за драйвера за принтер FUJITSU DL3750+
   NRBMONN.DLL    монитор на езиците за FUJITSU DL3750+ 
   DL3750.INF     Файл с информация за параметрите 
   README.TXT     Този файл 



3. Инсталиране на принтерния драйвер 

-----------------------
3.1 Преди инсталирането
-----------------------
- Подгответе следното за инсталирането:
   1) Операционна система Windows2000 или WindowsXP
   2) Диск, съдържащ драйвера за принтер FUJITSU DL3750+ (този диск)

- Когато инсталирате, влезте с парола на администратор.

- Преди инсталиране, отидете на System Properties (характеристики на
  системата), изберете <ignore> или <warn> за "file signature verification"
  (“удостоверяване сигнатурата на файла”) в опциите за драйверни сигнатури.

- Ако драйверът за принтер FUJITSU DL3750+ вече е бил инсталиран, изтрийте
  го и го инсталирайте отново.


-------------------
3.2 за Windows 2000
-------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Метод за инсталиране чрез използване на Add Printer Wizard
      (добави принтер) (без използване на Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Стартирайте Add Printer Wizard.
След като стартирате Windows2000, процедурата за инсталиране на FUJITSU DL3750+
е следната .

a. Отидете на "Start" -> "Settings" (“Параметри”) -> "Printers" (“Принтери”).

b. Щракнете два пъти на иконата "Add Printer"(добави принтер) в папка
   "Printers" (“Принтери”).

c. Когато се появи "Add Printer Wizard", изберете “next” (“продължи”).

d. Когато се появи "local or network printer" (локален принтер, или принтер в
   мрежа) от "Add Printer Wizard" изберете "local printer" ("локален принтер"),
   игнорирайте "automatically detect and install my Plug and Play printer"
   ("автоматично определи и инсталирай моя Plug и Play принтер), и изберете
   “next” (“продължи”).

e. Изберете порта за свързване на принтера от "use the following port"
   ("използвай следния порт"), и изберете “next” (“продължи”).

f. Когато се появи списъкът на всеки производител на принтери, щракнете върху
   "Have Disk..."("Има диск..."), поставете диска с драйвера за принтера,
   въведете името на дисковото управляващо устройство "D:\Drivers\DL3750+
   \Bulgarian\Win2kxp" като "Copy manufacture's files from:" (“Копирай файла
   на производителя от:”), и изберете "OK".
   Забележка: Приема се, че CD устройство по-горе е D:, направете промени,
              ако е необходимо.

g. Имената на моделите ще бъдат дадени в регистъра "printers" (“принтери”).
   Изберете модела и щракнете върху “next” (“продължи”).
   Забележка: Когато се появи съобщение "Use Existing Driver" (“използвай
              съществуващия драйвер”), изберете "Replace existing driver"
              (“Замени съществуващия драйвер”).

h. Въведете името на модела на принтера и посочете, дали принтерът ще бъде
   използван като основен, и изберете “next” (“продължи”).
   Забележка: Принтерът ще бъде зададен автоматично като основен принтер,
              ако не са инсталирани други принтери.

i. Посочете, ако принтерът ще се използва съвместно, и изберете “next”
   (“продължи”).

j. Направете едно пробно разпечатване, ако желаете, и изберете “next”
   (“продължи”).

k. Когато се появи съобщението "Completing the Add Printer Wizard"
   (“приключване добавяне на принтер”), проверете, дали избраното
   съдържание е правилно, и изберете "finish" (“приключи”).

l. Когато се появи съобщението "digital signature not found" (“не е открита
   цифрова сигнатура”), изберете "yes" (“да”).
   Забележка: Както в 3.1, това е случай, в който "file signature verification"
              (“удостоверяването на файловата сигнатура”) е установена на
              "warn" (“предупреждение”).

m. Файловете се копират и инсталирането на драйвера приключва.

n. Както в [j.], когато се избере "Print Test Page" (“Разпечатване на
   тест-страница”), ще се появи диалогов прозорец когато разпечатването
   приключи. Щракнете върху   "OK" или  "troubleshoot" (“неизправност”).
   Отбележете с тест-страницата:
     - Разпечатването ще протече на базата на настройките на драйвера за
       принтера.
     - Основните стойности за начина на подаване на хартия се избират
       автоматично ("automatically select"), според зададения размер на
       хартията и "Letter", следователно, моля, за тест-страницата подгответе
       хартия Letter.
     - Променете параметрите когато използвате различен размер хартия за
       тест-страницата. 

o. Когато инсталацията приключи, в папката "Printers" (“принтери”) ще се появи
   иконата на добавения принтер.

Сега инсталирането на драйвера за принтера е приключило.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Метод на задаване на параметри чрез използване на Add Printer Wizard
      (използване на Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Стартирайте Add Printer Wizard.
След като се стартира Windows2000, процедурата за инсталиране е следната.
Забележка: Включете принтера.

a. Отидете на "Start" -> “Settings” (“Параметри”)-> "Printers" (“Принтери”).

b. Щракнете два пъти на иконата "Add Printer"(добави принтер) в папка
   "Printers" (“Принтери”).

c. Когато се появи "Add Printer Wizard", изберете “next” (“продължи”).

d. Когато се появи "local or network printer" (локален принтер, или принтер в
   мрежа) от "Add Printer Wizard" изберете "local printer" ("локален принтер"),
   изберете "automatically detect and install my Plug and Play printer"
   ("автоматично определи и инсталирай моя Plug и Play принтер), и изберете
   “next” (“продължи”).

e. Ще се активира "New printer detection" (“установен нов принтер”), ако е
   намерен успешно, ще се появи диалогов прозорец "found new hardware"
   (“намерен нов хардуер”).

f. Когато се появи съобщението "Welcome to the Found New Hardware Wizard"
   (“Добре дошли в Открит нов хардуер Wizard”) от "Found
   new hardware wizard" (“Открит нов хардуер Wizard”), изберете “next”
   (“продължи”).

g. Когато се появи съобщението "Install Hardware Device Drivers" (“Инсталирай
   драйвери за хардуерно устройство”) от "Found New Hardware wizard" "
   (“Открит нов хардуер Wizard”), убедете се, че е избран "search for a
   suitable driver for my device (recommended)" (“търсене на подходящ драйвер
   за моето устройство (препоръчително)”), и изберете “next” (“продължи”).

h. Когато се появи екранът "Locate Driver Files", поставете диска с драйвера
   за принтера FUJITSU DL3750+, и игнорирайте "floppy disk drives" (“флопи
   дисково устройство”) и "CD-ROM drives" (CD-ROM устройство).
   Трябва да сте сигурни, че е избрано само "specify a location" (“посочи
   място”), и изберете “next” (“продължи”).

i. Въведете името на дисковото устройство "D:\Drivers\DL3750+\Bulgarian
   \Win2kxp" в "Copy manufacture's files from:" (“Копирай файлове на
   производителя от:”), и изберете "OK".
   ЗАБЕЛЕЖКА: приема се, че CD устройството по-горе е D:, направете промени,
              ако е необходимо.

j. Когато се появи "Driver Files Search Results" (“Резултати от търсенето
   на файлове за драйвери”), проверете, дали се е появило съобщението “Windows
   found a driver for this device”. За да инсталирате драйвера, намерен от
   Windows, щракнете  на “next” (“продължи”).

k. Когато се появи съобщението "digital signature not found" (“не е намерена
   цифрова сигнатура”), изберете "yes".
   ЗАБЕЛЕЖКА: Както в 3.1, това е случаят, в който "file signature
              verification" (удостоверяване на файлова сигнатура”)
              е зададен на "warn" (“предупреждение”).

l. Започва копиране на файлове.

m. Когато се появи "Completiong the Found New Hardware Wizard"(Завършване
   на Намерен нов хардуер Wizard"), убедете се, че се е появило съобщението
   "Windows has finished installing the software for this device" (“Windows
   завърши инсталирането на софтуера за това устройство”) и изберете "finish"
   (“край”).

n. Когато на екрана се появи "New Printer Detection" (“Установен нов хардуер”),
   убедете се, че съобщението "Do you want to print a test page?" (“Желаете ли
   да разпечатате тест страница?”) се е появило.  Изберете "yes" (“да”) или
   "no" (“не”), и изберете “next” (“продължи”).

o. Когато на екрана се появи "Completing the Add Printer Wizard" (Приключване
   на Wizard Добави принтер”), убедете се, че се е появило съобщението "You
   have successfully completed the Add Printer Wizard" (“Вие успешно завършихте
   Wizard Добави принтер”).
   Изберете "finish" (“край”).

p. Както в [n.], когато се избере "Print Test Page" (“Разпечатване на
   тест-страница”), ще се появи диалогов прозорец когато разпечатването
   приключи. Щракнете върху   "OK" или  "troubleshoot" (“неизправност”).
   Отбележете с тест-страницата:
     - Разпечатването ще протече на базата на настройките на драйвера
       за принтера в момента. 
     - Основните стойности за начина на подаване на хартия се избират
       автоматично ("automatically select"), според зададения размер
       на хартията и "Letter", следователно, моля, за тест-страницата
       подгответе хартия Letter.
     - Променете параметрите когато използвате различен размер хартия
       за тест-страницата.

q. Когато инсталацията приключи, в папката "Printers" (“принтери”) ще се появи
   иконата на добавения принтер.

Сега инсталирането на драйвера за принтера е завършило. 
Ако инсталирането не може да се извърши, проверете в "3.2.1 Начин на
инсталиране чрез използване на Add Printer Wizard (без използване на
Plug & Play)".


+++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.3 Използване на Plug & Play
+++++++++++++++++++++++++++++++
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете и компютъра и принтера.

a. Проверете, дали принтерът е свързан с компютъра, и включете принтера.

b. Убедете се, че принтерът е on-line, включете компютъра и стартирайте
   Windows2000.

c. Стартира се "Found New Hardware" (“Открит нов хардуер”).
   Ако той е открит, ще се появи диалогово поле "Installing..."
   (“Инсталиране...”).

d. Когато се появи "Found New Hardware Wizard"" (“Открит нов хардуер Wizard”),
   изберете “next” (“продължи”).

e. Когато се появи съобщението "Install Hardware Device Drivers" (“Инсталирай
   драйвери за ново хардуерно устройство”) от "Found New Hardware Wizard"
   (“Открит нов хардуер Wizard”), убедете , че е избран "search for a suitable
   driver for my device (recommended)" (“търсене на подходящ драйвер за моето
   устройство (препоръчително)”), и изберете “next” (“продължи”).

f. Когато се появи екранът "Locate Driver Files" (“Откриване на файлове
   за драйвер”), поставете диска с драйвера за принтера FUJITSU DL3750+,
   и игнорирайте "floppy disk drives" (“флопи дисково устройство”) и "CD-ROM
   drives" (CD-ROM устройство).   Трябва да сте сигурни, че е избрано само
   "specify a location" (“посочи място”), и изберете “next” (“продължи”).

g. Въведете името на дисковото устройство "D:\Drivers\DL3750+\Bulgarian
   \Win2kxp" в "Copy manufacture's files from:" (“Копирай файлове на
   производителя от:”), и изберете "OK".
   ЗАБЕЛЕЖКА: приема се, че CD устройството по-горе е D:, направете промени,
              ако е необходимо.

h. Когато се появи "Driver Files Search Results" (“Резултати от търсенето
   на файлове за драйвери”), проверете, дали се е появило съобщението “Windows
   found a driver for this device”. За да инсталирате драйвера, намерен от
   Windows, щракнете  на “next” (“продължи”).


i. Когато се появи съобщението "digital signature not found" (“не е намерена
   цифрова сигнатура”), изберете "yes".
   ЗАБЕЛЕЖКА: Както в 3.1, това е случаят, в който "file signature
              verification" (удостоверяване на файлова сигнатура”)
              е зададен на "warn" (“предупреждение”).

j. Започва копиране на файлове.

k. Когато се появи "Completiong the Found New Hardware Wizard"(Завършване
   на Намерен нов хардуер Wizard"), убедете се, че се е появило съобщението
   "Windows has finished installing the software for this device" (“Windows
   завърши инсталирането на софтуера за това устройство”) и изберете "finish"
   (“край”).

Сега инсталирането на драйвера за принтера е завършило.


----------------
3.3 за WindowsXP
----------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Метод за инсталиране чрез използване на Add Printer Wizard
      (без използване на Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.1.1 за WindowsXP Professional
=================================
Стартирайте Add Printer Wizard.
След като стартирате WindowsXP, процедурата за инсталиране на FUJITSU DL3750+
е следната

a. Отидете на "Start" -> "Control Panel" -> "Printers and Other Hardware"
   (“принтери и друг хардуер”).

b. Изберете "Add Printer" (“добави принтер”).

c. Когато се появи "Add Printer Wizard" (“Wizard Добави принтер”), изберете
   “next” (“продължи”).

d. Когато се появи "Local or Network Printer" (локален принтер, или принтер
   в мрежа) в "Add Printer Wizard" (“Wizard Добави принтер”), изберете "Local
   printer attached to this computer" (“Локален принтер, свързан към този
   компютър”), игнорирайте "Automatically detect and install my Plug & Play
   printer" ("автоматично определи и инсталирай моя Plug&Play принтер),
   и изберете “next” (“продължи”).

e. Посочете порта за свързване на принтера, и изберете “next” (“продължи”).

f. Щракнете върху "Have Disk..."("Има диск...").

g. Поставете диска в CD устройството (ако D: е CD устройството), променете
   пътеката  от "A:\" на "D:\Drivers\DL3750+\Bulgarian\Win2kxp", и натиснете
   "OK".
   ЗАБЕЛЕЖКА: Приема се, че CD устройство по-горе е D:, направете промени,
              ако е необходимо.

h. Имената на моделите ще бъдат показани на списък.
   Изберете използвания модел и натиснете “next” (“продължи”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се появи съобщението "Do you want to keep the existing
              driver or use the new one?" (“Искате ли да се запази
              съществуващият драйвер, или да се използва нов”, изберете
              "Replace existing driver" (“Замени съществуващия драйвер”).

i. Въведете името на модела на принтера и посочете, дали принтерът ще бъде
   използван като основен принтер, и изберете “next” (“продължи”).

j. Посочете, ако принтерът ще се използва съвместно, и изберете “next”
   (“продължи”).

k. След приключване на инсталирането, разпечатайте тест-страница, ако желаете,
   и изберете “next” (“продължи”).

l. За да приключите wizard, щракнете върху "Finish" (“край”).

m. Когато се появи екранът "Hardware Installation" (“Инсталиране на хардуер”),
   изберете "Continue Anyway" (“Продължи както и да е”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Както в 3.1, това е случаят, при който "Driver Signing"
              (“означаване на драйвер”) е зададен на "Warn" (“Предупреждение”).

n. Файловете се копират и инсталирането за драйвера приключва.
   В [k.], когато е избрано "Print Test Page" (“Разпечатай тест-страница”),
   когато разпечатването приключи ще се появи диалогово поле, което съобщава
   за приключването на разпечатването. Щракнете "Yes" (“Да”) или
   "Troubleshoot..." (“неизправност”).
   Отбележете с тест-страницата:
     - Разпечатването ще протече на базата на настройките на драйвера
       за принтера в момента.
     - Основните стойности за начина на подаване на хартия се избират
       автоматично ("automatically select"), според зададения размер
       на хартията и "Letter", следователно, моля, за тест-страницата
       подгответе хартия Letter.
     - Променете параметрите когато използвате различен размер хартия
       за тест-страницата.

Сега инсталирането на драйвера за принтера е приключило.


3.3.1.2 за WindowsXP Local Edition
==================================
Стартирайте Add-printer Wizard (Добави принтер).
След като се стартира WindowsXP Local Edition, процедурата за инсталиране
е следната.

a. Отидете на "Start" (старт) -> "Control Panel" -> "Printer and other
   hardware" (принтер и друг хардуер).

b. Изберете "Add Printer" (Добави принтер) от екрана "Printer and other
   hardware" (принтер и друг хардуер)..

c. Когато се появи екранът "Add Printer Wizard" (Добави принтер), изберете
   “next” (“продължи”).

d. Когато се появи "Local or Network Printer" (“Локален принтер или принтер
   в мрежа”) в "Add Printer Wizard" (Добави принтер), изберете "Local printer
   attached to this computer" (“Локален принтер, свързан към този компютър”),
   игнорирайте "Automatically detect and install my Plug & Play printer""
   ("автоматично определи и инсталирай моя Plug и Play принтер), и изберете
   “next” (“продължи”).

e. За останалата част от процедурата, моля вижте процедура [e.] и след това в 
   "3.3.1.1 за WindowsXP Professional".

f. Когато инсталирането приключи, в папката "Printers and Faxes " (“принтери
   и факсове”) ще се появи иконата на добавения принтер.

Сега инсталирането на драйвера за принтера е приключило.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Начин на инсталиране чрез използване на wizard  добави принтер
      (използване на Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.2.1 за WindowsXP Professional
=================================
Стартирайте Add Printer Wizard.
След като стартирате WindowsXP Professional,  процедурата за инсталиране
е следната Забележка: Включете принтера.

a. Go to "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware"
   (“Принтер и друг хардуер”).

b. Изберете "Add Printer" (“Добави принтер”).

c. Когато се появи "Add Printer Wizard" (“Wizard Добави принтер”),
   изберете “next” (“продължи”).

d. Когато се появи "Local or Network Printer" (локален принтер,
   или принтер в мрежа) в "Add Printer Wizard" (“Wizard Добави принтер”),
   изберете "Local printer attached to this computer" (“Локален принтер,
   свързан към този компютър”), маркирайте "Automatically detect and install
   my Plug & Play printer" ("автоматично определи и инсталирай моя Plug&Play
   принтер), и изберете “next” (“продължи”).

e. На екрана ще се появи "Found New Hardware Wizard" (“Открит нов хардуер”).
   Поставете диска с драйвера за принтера, изберете "Install from a list or
   specific location (Advanced)" (Инсталирай от списък или от определено място
   (Ускорено)”), и изберете “next” (“продължи”).

f. Когато се появи "Please choose your search and installation options"
   (“Моля, изберете вашите опции за търсене и инсталиране”), изберете "Search
   for the best driver in these locations." (“Търси най-добрия драйвер в тези
   места”), игнорирай "Search removable media (floppy,CD-ROM...)" (“Търси
   подвижен носител (флопи, CD-ROM...)" ) и само изберете "Include this
   location in the search" (“Включи това място в търсенето”). Въведете
   "D:\Drivers\DL3750+\Bulgarian\Win2kxp" и изберете “next” (“продължи”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: приема се, че CD устройството по-горе е D:, направете промени,
              ако е необходимо.

g. Започва копиране на файлове.

m. Когато се появи екранът "Hardware Installation" (“Инсталиране на хардуер”),
   изберете "Continue Anyway" (“Продължи както и да е”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Както в 3.1, това е случаят, в който "Driver Signing"
              (“Обозначаване на драйвер”) е зададен на "Warn"
              (“Предупреждение”).

i. Когато се появи "Completing the Found New Hardware Wizard"("Завършване
   на Намерен нов хардуер Wizard"), убедете се, че се е появило съобщението
   "The wizard has installing the software for : FUJITSU DL3750+" (wizard
   инсталира софтуера за: FUJITSU DL3750+") и изберете "Finish" (“край”).

j. Когато на екрана се появи "New Printer Detection" (“Установен нов хардуер”),
   убедете се, че съобщението 
   "Do you want to print a test page?" (“Желаете ли да разпечатате тест
   страница?”) се е появило.  Изберете "yes" (“да”) или "no" (“не”), и
   изберете “next” (“продължи”).

k. Когато на екрана се появи "Add Printer Wizard" (“Добави принтер”),
   убедете се, че се е появило съобщението "Completing the Add Printer
   Wizard" (“Приключване добавянето на принтер”). Изберете "Finish" (“край”).

l. Файловете се копират и инсталирането на драйвера приключва.
   В [j.], когато е избрано "Print Test Page" (“Разпечатай тест-страница”),
   когато разпечатването приключи ще се появи диалогово поле, което съобщава
   за приключването на разпечатването. Щракнете "Yes" (“Да”) или
   "Troubleshoot..." (“неизправност”).
   Отбележете с тест-страницата:
     - Разпечатването ще протече на базата на настройките на драйвера
       за принтера в момента.
     - Основните стойности за начина на подаване на хартия се избират
       автоматично ("automatically select"), според зададения размер
       на хартията и "Letter", следователно, моля, за тест-страницата
       подгответе хартия Letter .
     - Променете параметрите когато използвате различен размер хартия
       за тест-страницата.

m. Когато инсталацията приключи, в папката "Printers and Faxes " (“принтери
   и факсове”) ще се появи иконата на добавения принтер.

Сега инсталирането на драйвера за принтера е приключило.


3.3.2.2 за WindowsXP Home Edition
==================================
Стартирайте Add-printer Wizard (Добави принтер).
След като се стартира WindowsXP Home Edition , процедурата за инсталиране
е следната.
ЗАБЕЛЕЖКА: Включете принтера.

a. Отидете на Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware"
   (“Принтер и друг хардуер”).

b. Изберете "Add Printer" (“Добави принтер”) от екрана "Printer and other
   hardware" (“Принтер и друг хардуер”).

c. Когато се появи  екранът “Add Printer Wizard", изберете “next” (“продължи”).

d. Когато се появи "Local or Network Printer" в "Add Printer Wizard"(“Добави
   принтер”), изберете "Local printer attached to this computer" (“Локален
   принтер, свързан към този компютър”), изберете "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer" " ("Автоматично определи и инсталирай моя
   Plug и Play принтер), и изберете “next” (“продължи”).

e. За останалата част от процедурата, моля вижте процедура [e.] и след това в 
    "3.3.2.1 за WindowsXP Professional".

f. След инсталирането, в папка "Printers and Faxes" (“Принтери и факсове”)
   ще се появи икона на добавения принтер.

Сега инсталирането на драйвера за принтера е завършило. 


+++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.3 Използване на Plug & Play
+++++++++++++++++++++++++++++++
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете и компютъра, и принтера.

a. Проверете, дали принтерът е свързан с компютъра, и включете принтера.

b. Убедете се, че принтерът е on-line, включете компютъра и стартирайте
   WindowsXP.

c. На екрана ще се появи "Welcome to the Found New Hardware Wizard"
   (“Добре дошли в Wizard  Открит нов хардуер”).
   Поставете диска с драйвера за принтера, изберете "Install from a list or
   specific location (Advanced)", and изберете “next” (“продължи”).

d. Когато се появи "Please choose your search and installation options"
   (“Моля, изберете вашите опции за търсене и инсталиране”), изберете
   "Search for the best driver in these locations." (“Търси най-добрия
   драйвер в тези места”), игнорирай "Search removable media (floppy,
   CD-ROM...)" (“Търси подвижен носител (флопи, CD-ROM...)" ) и само изберете
   "Include this location in the search" (“Включи това място в търсенето”).
   Въведете "D:\Drivers\DL3750+\Bulgarian\Win2kxp" и изберете “next”
   (“продължи”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: приема се, че CD устройството по-горе е D:, направете промени,
              ако е необходимо.

e. Когато се появи екранът "Hardware Installation" (“Инсталиране на хардуер”),
   изберете "Continue Anyway" (“Продължи както и да е”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Както в 3.1, това е случаят, в който "Driver Signing"
              (“Обозначаване на драйвер” е зададен на "Warn"
              (“Предупреждение”).

f. Започва копиране на файлове.

g. Когато се появи "Completiong the Found New Hardware Wizard" (Wizard
   Завършване на Намерен нов хардуер "), убедете се, че се е появило
   съобщението "The wizard has installing the software for : FUJITSU DL3750+"
   (wizard инсталира софтуера за: FUJITSU DL3750+") и изберете "Finish"
   (“край”).

Сега инсталирането на драйвера за принтера е приключило.



4. Деинсталиране на драйвера за принтера

------------------
4.1 за Windows2000
------------------
Деинсталирането на драйвера за принтера става по следния начин:

a. Отидете на "Start" (“Старт”) -> "Settings" (“Параметри”) -> "Printers"
   (“Принтери”).

b. Изберете "FUJITSU DL3750+"  от папка "printers" (“Принтери”) и изберете
   "Delete" (“Изтрий”) от меню "File" (“Файл”)

c. Когато на екрана се появи "Are you sure want to delete the printer
   'FUJITSU DL3750+'?" (“Сигурни ли сте, че искате да изтриете принтер
   'FUJITSU DL3750+'?", изберете "yes" (“да”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако драйверът за принтера не е инсталиран, ще се появи
              "Warning: The default printer has been deleted.  There
              are printers set up on your computer." (Внимание: Основният
              принтер е изтрит. Има принтери, инсталирани на вашия компютър”).
              Натиснете бутона "OK".  Ако няма основен принтер, на екрана ще
              се появи съобщението "Warning: The default printer has been
              deleted. The new printer is 'XXXXXX XXXXXXX' “Внимание. Основният
              принтер е изтрит . Новият принтер е  'XXXXXX XXXXXXX'” 
              ('XXXXX XXXXXX' е новоинсталираният принтер).  Натиснете бутона
              "OK" 

d. Изберете "Server Properties" (“Характеристики на сървъра”) от меню "File"
   (“Файл”), щракнете върху "Drivers" (“Драйвери”).

e. Изберете "FUJITSU DL3750+" от списъка "Installed printer drivers:"
   (Инсталирани драйвери за принтери”) и изберете "Remove" (“Премахни”).

f. Когато на екрана се появи "Deleting this driver will remove it from the
   system. Are you sure you want to delete FUJITSU DL3750+?" (Изтриването
   на този драйвер ще го премахне от системата. Сигурни ли сте, че искате
   да изтриете FUJITSU DL3750+?"), изберете "Yes" (“Да”).

g. След като се изтрие драйвера, щракнете върху "Close" (“Затвори”) и затворете
   диалоговото поле "Print server properties" (Характеристики на сървъра на
   принтера”).

h. Изключете принтера и рестартирайте компютъра.

Драйверът на принтера е премахнат.


-----------------------------
4.2 за WindowsXP Professional
-----------------------------
Деинсталирането на драйвера за принтера става по следния начин.

a. Отидете на "Start" (“Старт”) -> "Control Panel" -> "Printer and other
   hardware" (“Принтер и друг хардуер”) -> "Printers and Faxes" (“Принтери
   и факсове”).

b. Изберете "FUJITSU DL3750+" от папка "Printers and Faxes" (“ Принтери
   и факсове”, и изберете "Delete" (“Изтрий”) от меню "File" (“Файл”)

c. За останалата част от процедурата, моля вижте процедура [c.] ,
   а след това - в "4.1 за Windows 2000".

Сега драйверът за принтера е премахнат.


-----------------------------
4.3 за WindowsXP Home Edition
-----------------------------
Деинсталирането на драйвера за принтера става по следния начин:

a. Отидете на "Start" (“Старт”) -> "Control Panel" -> "Printer and other
   hardware" (“Принтер и друг хардуер”) -> "Printers and Faxes" (“Принтери
   и факсове”).

b. Изберете "FUJITSU DL3750+" от папка "Printers and Faxes" (“Принтери
   и факсове”), и изберете "Delete" (“Изтрий”) от меню "File" (“Файл”)

c. За останалата част от процедурата, моля вижте процедура [c.] ,
   а след това - в "4.1 за Windows 2000".

Сега драйверът за принтера е премахнат.



5. Метод за задаване на параметри на драйвер за принтер 

- Характеристиките на документа, такива като размер на хартията и други,
  могат да се зададат в меню "printer properties" (“характеристики на
  принтера”) в приложния софтуер.

- В зависимост от използвания приложен софтуер, настройките на приложния
  софтуер за размера на хартията могат да бъдат основните, вместо тези от
  таблицата  "параметри на хартията".

- Методът за всяко зареждане с хартия (за да го зададете като определяне
  на размера на хартията) е следният:
  [за Windows2000]
     Отидете на "Start" (“Старт”) -> "Settings" (“Параметри”) -> "Printers"
     (“Принтери”)-> "FUJITSU DL3750+", и щракнете върху десния бутон на
     мишката, изберете "properties" (“характеристики”), посочете "Form to
     Tray assignment" от "Device Settings"(“Параметри на устройството”).

  [за WindowsXP Professional/Home Edition]
    Изберете "Start" (“Старт”) -> ""Control Panel" (“Контрол панел”) ->
    "Printer and other hardware " (“Принтер и друг хардуер”)-> "FUJITSU
    DL3750+", и щракнете върху десния бутон на мишката, изберете "properties"
    (“характеристики”), посочете "Form to Tray assignment" от "Device Settings"
    (“Параметри на устройството”).

  ЗАБЕЛЕЖКА:
  - Този метод е валиден единствено когато настройката на източника на
    хартия на драйвера за принтера е зададена "Automatically Select"
    “Избери автоматично”).
  - Моля, проверете, дали точният размер съвпада с избрания размер на хартията.
    Използвайте "Manual Paper Feed" (“Ръчно подаване на хартия”) когато
    действителният размер на хартията се различава от избрания размер на
    хартията.

- За допълнителни данни, направете справка в главата за софтуера.



6. Други

a. Емулацията на този драйвер е в режим "DPL24C+".
   Проверете, дали настройките от инсталирането на принтера съответстват на
   него.

b. Потребителите трябва да регулират устройствата според зарежданата хартия.
   Моля, проверете, дали параметрите на хартията, както и настройките от
   работния панел, отговарят на принтера.

c. Разпечатването от приложен софтуер Windows95 под Windows2000 или WindowsXP
   дава различни резултати.

d. Съдържанието на "Properties" (“Характеристики”) на драйвера за принтера и
   на "Printing Preferences" (“Предпочитания при разпечатване”) за принтера
   могат да съвпадат. Моля, направете необходимите корекции, за да избегнете
   всяка възможна неизправност.

e. Някои определени шрифтове на принтера от приложението не могат да бъдат
   използвани в зависимост от формата на данните.

f. Размерът на хартията от "Server Properties" (“Характеристики на сървъра”)
   може да се зададе на максимална широчина от 26,67 см. Широчините на дясното
   и лявото полета не могат да надвишават 20,32 см, тъй като данните няма да
   бъдат разпечатани правилно.

g. При разпечатване със спецификация "Page per Sheet" от "layout" в принт
   меню, линиите на рамките може да не бъдат разпечатани при някои приложения.

h. Според приложението, разпечатването с увеличаване/намаляване на размера,
   може винаги да доведе до шрифт с размер 10.5.

i. Хартия с дължина 6,35 см – 35,56 см трябва да има широчина 25,4 см..
   При използване на хартия с широчина по-малка от 25,4 см, моля коригирайте
   дясното поле на приложението, така че да не надвишава максималния възможен
   размер.

j. При използване на Непрекъсната форма (Continuous) през трактора,
   възможната дължина на прегъване е 10 см или повече.
   Когато дължината на прегъване е равна на дължината на страницата,
   използвайте хартия, която има дължина на прегъване повече от 10 см. 

k. Ако по време на разпечатването от принтерния порт се отмени разпечатването,
   рестартирайте принтера.
   Продължаването на разпечатването, без да се рестартира принтера, може да
   доведе до проблеми, като изкривяване на текста.

l. Непрекъсната форма 
   - В този драйвер за принтер, и горните, и долните полета при непрекъснатата
     форма се задават на 0 мм. Препоръчва се горните и долните полета да са
     повече от 25,4 мм за непрекъсната форма, когато се използва трактора.
   - Печатащата глава и лентата могат да се повредят при разпечатване върху
     перфорацията за водене на хартията или перфорацията за разделяне на
     формите.

m. Пликове 
   - Разпечатвайте само върху лицевата страна. Не разпечатвайте откъм страната
     на залепване на плика, тъй като пликът може да се защипе  .
   - Не разпечатвайте върху пликове с прозорци, или върху двупластови пликове .
   - И горните, и долните полета се задават на 25,4 мм при този драйвер за
     принтер.
   - Няма гаранция за разпечатването извън полетата.
   - По-долу са дадени посоките на подаване на плика, за да се избегне
     защипване.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *            поставете плика в тази посока          *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Регулирайте водача на хартията когато разпечатвате върху хартия с формат
   B4(JIS) и B5(JIS).
   (Лявото печатно поле се задава на 13.4 мм)

o. Под Windows 2000, свържете DL3750+ към вашия компютър преди да инсталирате
   драйвера за принтера, ще се появи следното съобщение "Unknown Device"
   (“Непознато устройство”),  ще стартира "New Hardware Detection Wizard".
   Инсталирайте DL3750+ драйвер за принтер според този Wizard, или след
   натискане на бутон "Cancel" (“Отмени”) инсталирайте  DL3750+ драйвер
   за принтер в "Addition of new Printer" (“Добавяне на нов принтер”) в папка 
   Printer (Принтер).

p. DL3750+ принтерният драйвер към всеки порт за свързване ще бъде зададен,
   ако USB портът за свързване е променен.  (напр. FUJITSU DL3750+ (copy 2)
   и др.) Тъй като всеки параметър на принтерния драйвер е първоначална
   стойност , променете параметъра според състоянието на употреба.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE855 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.

r. *** Sorry for English ***
   Note for sharing printer into Network environment
    -Printer shared by Network environment may not be able to be used with
     Windows XP SP2 because of Windows Firewall.
     In this case, change the exceptional settings of Windows Firewall with
     following procedure.
     1.Select "Start"->"Control Panel"->"Security Center".
     2.Select "Windows Firewall".
     3.When the dialogo box of "Windows Firewall", select "Exceptions".
     4.Check "File and Printer Sharing", and click "OK".

      **In case that the printer installed into Windows XP SP2 is set
      with Network sharing setting, automatically checked to "File and
      printer share".


- За търговската марка 
  Имената на фирмата и имената на продуктите, цитирани по-горе,
  са регистрирани търговски марки или търговски марки на всяка фирма.


[Край]
