===============================================================================

                           Microsoft WindowsNT4.0

                   Controlador de impresora FUJITSU DL3850+

                               Versión 3.40

                   Copyright(C) 2007 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Este controlador de impresora funciona con los siguientes sistemas operativos:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (denominado WindowsNT4.0)

Este controlador de impresora opera con impresoras FUJITSU DL3850+.



Contenido

1. Entorno operativo del controlador de impresora
2. Configuración del controlador de impresora
3. Instalación del controlador de impresora
  3.1 Antes de instalar
  3.2 Método de instalación
4. Método de instalación del controlador de impresora
5. Información adicional
- Acerca de la marca comercial

Nota: Este controlador opera con impresoras FUJITSU DL3850+.
      No utilizar con otras impresoras.
      Para imprimir con WindowsNT4.0, vuelva a cambiar la configuración de
      impresora a los
      valores predeterminados de fábrica.
      De lo contrario, es posible que la impresora no funcione correctamente.



1. Entorno operativo del controlador de impresora

- Hardware
  PC con WindowsNT4.0

- Sistema operativo
  WindowsNT4.0



2. Configuración del controlador de impresora

   El controlador de impresora FUJITSU DL3850+ incluye los siguientes archivos:

   DL3850.DLL     Archivo DLL de recursos del controlador de impresora
                  FUJITSU DL3850+
   NRBMONN.DLL    Archivo DLL de recursos del controlador
   DL3850.INF     Archivo de información de instalación
   README.TXT     Este archivo



3. Instalación del controlador de impresora
---------------------
3.1 Antes de instalar
---------------------
- Prepare los siguientes elementos para la instalación:
   1) Sistemas operativos WindowsNT Workstation4.0 o WindowsNT Server4.0
      (CD-ROM)
   2) Disco de instalación del controlador de impresora (este disco)

- Para realizar la instalación, inicie la sesión con una cuenta de
  administrador.

- El controlador de impresora para FUJITSU DL3850+ no se puede instalar
  como controlador alternativo.

- No seleccione "Compartir" durante la instalación del controlador de
  impresora.

- Si el controlador de impresora FUJITSU DL3850+ se ha instalado previamente,
  elimínelo y vuelva a instalarlo.


----------------
3.2 Método de instalación
----------------
Para iniciar la instalación del controlador de impresora, active "Asistente
para agregar impresora".
A continuación se describe el procedimiento de instalación de FUJITSU DL3850+
una vez iniciado WindowsNT4.0.

a. Vaya a "Mi PC" -> "Impresoras".

b. Haga doble clic en "Agregar impresora".

c. Cuando aparezca "Asistente para agregar impresora", seleccione "Mi PC" y
   haga clic en "Siguiente".

d. Especifique un puerto disponible (mediante "Agregar puerto" y, si es
   necesario, "Configurar puerto") y haga clic en "Siguiente".

e. Haga clic en "Utilizar disco..." y aparecerá un cuadro de diálogo "Instalar
   desde disco".

f. Inserte el disco de controlador FUJITSU DL3850+, escriba "D:\Drivers\DL3850+
   \Spanish\Winnt40" en "Copiar los archivos del fabricante de:" y haga clic en 
   "Aceptar".
   Nota: Aunque se presupone que la unidad de CD anterior es D:, de no ser así,
         realice los cambios necesarios.

g. Los nombres de modelo aparecerán en el cuadro de lista "Impresoras".
   Seleccione el modelo y haga clic en "Siguiente".
   NOTA: Cuando aparezca el mensaje "Ya hay un controlador instalado para
         esta impresora. ¿Desea mantenerlo o instalar uno nuevo? Es posible
         que los programas impriman de modo diferente si usa un controlador
         nuevo", seleccione "Reemplazar el controlador existente".

h. Escriba el nombre del modelo de impresora y especifique si desea utilizar
   la impresora como impresora predeterminada. A continuación, seleccione
   "Siguiente".

i. Seleccione "No compartida" para la impresora especificada y haga clic en
   "Siguiente".

j. Realice una prueba de impresión si lo considera necesario y seleccione
   "Siguiente".
   NOTA: Se puede solicitar al usuario que inserte el CD-ROM del sistema de
         WindowsNT4.0.
         Una vez insertado el CD-ROM, haga clic en "Aceptar".
         Escriba "D:\I386" (suponiendo que D: es la unidad de CD-ROM) para
         "Copiar archivos de:" o haga clic en "Examinar" y seleccione
         "D:\I386".

k. Una vez finalizada la instalación, vuelva al cuadro de diálogo "Impresoras".
   Asegúrese de que la impresora se haya agregado a este cuadro de diálogo.

l. Al igual que en [j.], si selecciona "Imprimir página de prueba", aparecerá
   un cuadro de diálogo cuando la impresión finalice.  Haga clic en uno de los
   botones "Sí" o "No".
   Nota de la página de prueba:
     - La impresión se realizará de acuerdo con la configuración del
       controlador de impresora establecida en este momento.
     - Los valores predeterminados del método de alimentación de páginas
       se establecerán mediante "Automatically Select" (Selección automática),
       con los valores del tamaño de papel y "LETTER", de modo que prepare este
       papel para la página de prueba.
     - Cambie la configuración para utilizar otros tamaños de papel con la
       página de prueba.

m. Vaya a "Archivo" en la barra de menús y seleccione "Cerrar" para cerrar el
   cuadro de diálogo.

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.



4. Método de instalación del controlador de impresora

- Para ajustar la configuración del controlador de impresora, vaya a la
  carpeta "Impresoras", seleccione la impresora y, a continuación, vaya
  a "Archivo" - "Valores predeterminados del documento", o bien, a
  "Propiedades" - "Configuración de dispositivo".

- Para obtener información adicional detallada, consulte el capítulo acerca
  del software en el manual del usuario.



5. Información adicional

a. La emulación de este controlador se realiza en el modo "DPL24C+".
   Asegúrese de que coincide con la configuración de instalación de la
   impresora.

b. Los usuarios deben ajustar los dispositivos para este tipo de inserción
   del papel.
   Asegúrese de que la configuración del papel y del panel de funcionamiento
   corresponden a la impresora.

c. La impresión con el software de aplicación de Windows95 en entornos de
   WindowsNT4.0 puede variar en los resultados.

d. El contenido de "Propiedades del controlador de impresora y de
   "Preferencias de impresión" de la impresora se puede solapar.
   Realice los ajustes necesarios para evitar todos los posibles errores
   de funcionamiento.

e. Dependiendo del formato de los datos, es posible que algunas de las fuentes
   de impresora especificadas no puedan utilizarse.

f. El ancho máximo de tamaño de papel que puede establecerse en "Propiedades
   del servidor" es de 10,5 pulg.  Ajuste los márgenes izquierdo y derecho
   para que no excedan el ancho de papel de 8 pulg., dado que la impresión de
   los datos puede resultar incorrecta.

g. Con algunas aplicaciones, la impresión en modo de zoom puede mostrar fuentes
   de tamaño de 10,5 en todos los casos.

h. Al papel con largo comprendido entre 3 y 14 pulg. se le asigna un ancho
   de 15 pulg.
   Si utiliza un papel con ancho inferior a 15 pulg., asegúrese de realizar
   los ajustes al margen derecho de la aplicación para no exceder el intervalo
   máximo posible.

i. Si utiliza un formulario continuo con un alimentador de tractor en esta
   impresora, el largo de doblado posible será de 4 pulg. como mínimo.
   Si el largo de doblado y el largo de página son iguales, utilice un papel
   con un largo de doblado superior a 4 pulg.

j. Si una impresión en marcha se cancela desde el puerto de impresora,
   reinicie la impresora.
   Si continúa la impresión sin reiniciar la impresora, pueden aparecer
   problemas como texto borroso.

k. Formulario continuo
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior para
     los formularios continuos se establecen en 0 mm.  Si se utiliza un
     alimentador de tractor con esta impresora, se recomienda establecer
     los márgenes superior e inferior de los formularios continuos en un
     valor superior a 25,4 mm.
   - Las cintas y los cabezales de la impresora pueden dañarse si se imprime
     en líneas de perforación y orificios dentados.

l. Sobres
   - Imprimir la superficie únicamente.  No imprimir en la solapa, el sobre
     puede atascarse.
   - No imprimir en sobres con orificios ni en sobres de doble capa.
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior
     están establecidos en 25,4 mm.
   - No se garantiza la impresión fuera de lo márgenes.
   - Consulte las siguientes instrucciones de alimentación de papel para
     evitar los atascos de papel.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *        insertar el papel en esta dirección        *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

m. Ajuste las guías del papel para imprimir en A3 girado.
   (El margen de impresión izquierdo está establecido en 38 mm.)

n. Cuando se especifica la Fuente de la impresora y se imprime, cambie la 
   configuración del Idioma a PAGE850 a través de DLMENU o Configuración 
   Offline.
   De lo contrario, la impresión puede resultar errónea.


- Acerca de la marca comercial
    Los nombres de compañías y productos aquí mencionados son marcas
    comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías.

[Fin]
