===============================================================================
                            Microsoft Windows2003

                        FUJITSU DL3750+ Printer Driver

                   Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Данный драйвер предназначен для работы под следующими операционными системами:

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard x64 Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise x64 Edition
  -> далее Windows2003


Этот драйвер для работы с принтером FUJITSU DL3750+.



Содержание

1. Рабочая среда драйвера
2. Конфигурация драйвера
3. Установка драйвера
3.1 Действия перед установкой
3.2 Установка с использованием Add Printer Wizard (не используя Plug & Play)
3.3 Установка с использованием Add Printer Wizard (используя Plug & Play)
3.4 Plug & Play
4. Удаление драйвера принтера
5. Особенности драйвера принтера
6. Другое

- О торговой марке

Примечание: Этот драйвер предназначен только для принтера FUJITSU DL3750+.
            Не использовать с другими принтерами.
            Если вы печатаете под Windows2003, вернитесь к заводским установкам
            принтера.
            В обратном случае возможны сбои работы принтера



1. Рабочая среда драйвера

- Аппаратное обеспечение:
  Персональный компьютер с установленной Windows2003

- Операционная система
  Windows2003



2. Конфигурация драйвера

   Драйвер для принтера FUJITSU DL3750+ состоит из следующих файлов:

   DL3750.GPD     FUJITSU DL3750+ GPD файл драйвера
   DL3750.DLL     FUJITSU DL3750+ DLL файл ресурсов драйвера
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3750+ DLL языковой монитор
   DL3750.INF     Установочная информация
   README.TXT     Этот файл



3. Установка драйвера
-----------------------------
3.1 Действия перед установкой
-----------------------------

- Для установки подготовьте следующее:
  1) Установочный CD-ROM с Windows2003
  2) Установочный диск с драйверами для принтера FUJITSU DL3750+

- Для установки драйвера войдите в систему в режиме администратора

- До начала установки зайдите в System Properties, выберете <ignore>
  или <warn> для "Driver Signing" в настройках проверки цифровой подписи
  драйверов

- Если драйвер для принтера FUJITSU DL3750+ уже был установлен, то удалите
  его и установите заново.

- Эта инструкция описывает процедуру установки драйвера на непосредственно
  подсоединенный к принтеру компьютер Для инструкции по установке драйвера
  для сетевого принтера, обратитесь к инструкции для Windows2003, или
  используйте "Help".


----------------------------------------------------------------------------
3.2 Установка с использованием Add Printer Wizard (не используя Plug & Play)
----------------------------------------------------------------------------
Запустите Add Printer Wizard
Выполните следующие действия после загрузки Windows2003:

a. Выберите "Start", затем "Printers and Faxes".

б. Выберите "Add a printer".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer
   attached to this computer", деактивируйте "Automatically detect and 
   install my Plug & Play printer", нажмите "Next".

д. Выберите порт для использования с этим принтером, нажмите "Next".

е. Нажмите "Have Disk...".

ж. Вставьте диск в CD-привод, поменяйте путь с "A:\" на "D:\Drivers\DL3750+
   \Russian\Win2003", нажмите "ОК".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

з. Появится список моделей.
   Выберите модель и нажмите "Next". 
   Примечание: Если появится сообщение: "Do you want to keep the existing
               driver or use the new one?" (Сохранить существующий драйвер
               или использовать новый?), выберите "Replace existing driver"
               (Заменить существующий драйвер).

и. Выберите название модели и уточните, что принтер будет использоваться по
   умолчанию. 
   Нажмите "Next".

к. Уточните, будет ли принтер общим для локальной сети или нет, затем нажмите
   "Next".
   Наберите имя принтера в сети, если будет. Перейдите к [м.], если нет.

л. Выберите printer location и comment provider. Нажмите "Next".

м. По желанию, выберите печать тестовой страницы, затем нажмите "Next".

н. Чтобы выйти из "Add Printer Wizard", нажмите "Finish"

о. Когда появится "Hardware Installation", выберите "Continue Anyway".
   Примечание: "Hardware Installation" появится в том случае, когда в "Driver
               Signing" выбрано "Warn" (пункт 3.1).

п. Все файлы скопированы, и установка драйвера завершена. Если в [м.] было
   выбрано "Print Test Page", то по завершению печати появится диалоговое
   окно. Кликните "ОК" или 
   "Troubleshoot..." в зависимости от результатов тестовой печати.
   Примечания по тестовой печати:
     - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны
       в данный момент.
     - Установки по умолчанию для подачи бумаги стоят в положении
       "automatically select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому
       подготовьте бумагу ответствующего размера.
     - Для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

На этом установка драйвера завершена


-------------------------------------------------------------------------
3.3 Установка с использованием Add Printer Wizard (используя Plug & Play)
-------------------------------------------------------------------------
Запустите Add Printer Wizard.
Выполните следующие действия после загрузки Windows2003 Professional:
Примечание: не забудьте включить принтер.

a. Выберите "Start", затем "Printers and Faxes".

б. Выберите "Add a printer".

в. Когда запустится "Add Printer Wizard", нажмите "Next".

г. Когда появится "Local or Network Printer", выберите "Local printer
   attached to this computer", активируйте "Automatically detect and
   install my Plug & Play printer", нажмите "Next".

д. Когда на экране появится "Found New Hardware Wizard", вставьте диск с
   драйвером принтера и выберите  "Install from a list or specific location
   (Advanced)", после чего нажмите "Next".

е. Когда появится "Please choose your search and installation options",
   выберите "Search for the best driver in these locations", деактивируйте
   "Search removable media (floppy, CD-ROM...)", чтобы было выбрано только
   "Include this location in the search". 
   Введите "D:\Drivers\DL3750+\Russian\Win2003" и нажмите "Next".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

ж. Копирование файлов началось.

з. Когда появится "Hardware Installation", выберите "Continue Anyway".
   Примечание: "Hardware Installation" появится в том случае, когда в "Driver
               Signing" выбрано "Warn" (пункт 3.1).

и. Убедитесь, что в окне "Completing the Found New Hardware Wizard" написано
   "The wizard has installing the software for: FUJITSU DL3750+", после этого
   нажмите "Finish".

к. Когда на экране появится окно "New Printer Detection" с вопросом: "Do you
   want to a test page?" (Вы хотите провести тестовую печать?), выберите "Yes"
   (Да) или "No" (Нет), нажмите "Next".

л. Фраза "You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified
   the following printer settings" в окне "Completing the Add Printer Wizard"
   будет означать, что установка драйвера завершена, нажмите "Finish".

м. Все файлы скопированы, и установка драйвера завершена. Если в [к.] было
   выбрано "Print Test Page", по завершению печати появится диалоговое окно.
   Кликните "ОК" или "Troubleshoot..." в зависимости от результатов тестовой
   печати.
   Примечания по тестовой печати:
     - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны
       в данный момент.
     - Установки для подачи бумаги по умолчанию стоят в положении
       "automatically select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому
       подготовьте бумагу ответствующего размера.
     - для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

 н. По завершению установки в папке "Printers and Faxes" появится значок
    добавленного принтера.

На этом установка драйвера завершена


---------------
3.4 Plug & Play
---------------
Примечание: выключите и компьютер и принтер

a. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру, после этого включите принтер.

б. Убедитесь, что принтер готов к работе, включите компьютер, загрузите
   Windows2003.

в. На экране появится "Welcome to the Found New Hardware Wizard". Вставьте
   диск с драйвером принтера, выберите "Install from a list or specific
   location (Advanced)", и нажмите "Next".

г. Когда появится "Please choose your search and installation options",
   выберите "Search for the best driver in these locations", деактивируйте
   "Search removable media (floppy, CD-ROM...)", чтобы было выбрано только
   "Include this location in the search". 
   Введите "D:\Drivers\DL3750+\Russian\Win2003" и нажмите "Next".
   Примечание: если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
               изменения.

д. Когда появится "Hardware Installation", выберите "Continue Anyway".
   Примечание: "Hardware Installation" появится в том случае, когда в "Driver
               Signing" выбрано "Warn" (пункт 3.1).

е. Начнется копирование файлов

ж. Убедитесь, что в окне "Completing the Found New Hardware Wizard" написано
   "The wizard has installing the software for: FUJITSU DL3750+", после этого
   нажмите "Finish".

На этом установка драйвера завершена



4. Удаление драйвера принтера

Выполните следующие действия для удаления драйвера принтера FUJITSU DL3750+:

a. В меню "Start" выберите "Printers and Faxes".

б. Выберите "FUJITSU DL3750+" в папке "Printers and Faxes" и нажмите "Delete"
   в меню "File".

в. На экране появится: "Are you sure want to delete the printer FUJITSU
   DL3750+?" (Вы действительно хотите удалить принтер FUJITSU DL3750+?).
   Нажмите "Yes" (Да).
   Примечание: Если драйвер не установлен, то на экране появится "Warning:
               The default printer has been deleted. There are printers set
               up on your computer". Нажмите "OK".
               Если принтер по умолчанию не установлен, то появится сообщение
               "Warning: The default printer has been deleted. The new printer
               is 'XXXXXX XXXXXXX'" (где 'XXXXXX XXXXXXX' название последнего
               установленного принтера). Нажмите "OK".

г. В меню "File" выберите "Server Properties", перейдите на закладку "Drivers".

д. Из списка "Installed printer drivers" выберите  "FUJITSU DL3750+" нажмите
   "Remove".

е. На экране появится: "Deleting this printer driver will remove it from the
   system. Are you sure you want to delete FUJITSU DL3750+?" (Вы действительно
   хотите удалить принтер FUJITSU DL3750+?). Нажмите "yes" (Да). 

ж. По завершению удаления драйвера для того, чтобы закрыть диалоговое окно
   "Print Server Properties", нажмите "Close".

з. Выключите принтер. Перезапустите компьютер

Драйвер принтера удален



5. Особенности драйвера принтера

- В меню "Рrinter Рroperties" программного обеспечения могут быть установлены
  такие параметры, как размер бумаги и др.

- В зависимости от используемых программ может использоватьcя размер бумаги
  отличный от выбранного в закладке "Рage Setting".

- Выполните следующие действия для установки типа подачи бумаги:
  Нажмите "Start", выберите "Printers and Faxes". Щелкните правой клавишей
  мыши по "FUJITSU DL3750+" и выберите "Рroperties". Далее в закладке "Device
  Settings" установите "Form to Tray assignment".
  Примечание:
  - этот метод работает только в случае, когда Paper Source установлен в режим 
    "Automatically Select".
  - убедитесь, что размер используемой бумаги соответствует выбранному.

 - За дополнительной информацией обращайтесь к руководству пользователя.



6. Другое

a. Драйвер принтера работает в стандарте "DPL24C+". Убедитесь, что выбранные
   настройки для установки принтера соответствуют этому стандарту.

б. Пользователи могут самостоятельно изменять размер бумаги, поэтому перед
   печатью убедитесь, что используется именно та бумага, что выбрана в
   установках.

в. При печати под Windows2003 из программного обеспечения предназначенного
   для Windows95 возможны отклонения в результатах печати.

г. Содержание "Properties" драйвера принтера и "Printing Preferences" принтера
   могут пересекаться. Пожалуйста, сделайте необходимые изменения,
   чтобы избежать отказов.

д. Некоторые специализированные шрифты могут не воспроизводиться в зависимости
   от формата данных.

е. Максимальная ширина бумаги, которую можно выбрать в "Server Properties"
   равна 10,5 дюймам. Убедитесь, что ширина вводимых данных не превышает
   8 дюймов. Это может привести к некорректному выводу данных.

ж. Если вы печатаете в режиме "Page per Sheet", выбранном в закладке
   "Layout" из меню принтера, в некоторых приложениях линии рамки могут
   не пропечатываться.

з. В зависимости от используемых приложений, печать в увеличенном/уменьшенном
   режиме может приводить к печати шрифтом размера 10.5.

и. Бумага длиной от 3 до 14 дюймов идет на печать с шириной 10 дюймов. 
   При использовании бумаги шириной менее 10 дюймов, убедитесь, что выбранная
   в приложении ширина данных не превосходит максимально возможной.

к. При использовании листинга при тянущей подаче возможные отступы на сгибе
   4 или более дюймов.
   Не используйте бумагу, где длина станицы такая же, как и отступы, отводимые
   на сгиб.  

л. Если произведена отмена печати с порта принтера, перезапустите принтер. 
   Продолжение печати без перезапуска может привести к проблемам, таким как
   нечитаемый текст.

м. Листинг
   - Верхний и нижний отступы в случае листинга устанавливаются в 0 мм в этом
     драйвере. 
     Рекомендуется задавать верхний и нижний отступы для печати листинга с
     использованием протяжки в не менее чем 25.4 мм.
   - Головка и лента принтера могут быть повреждены в результате печати поверх
     перфорации.

н. Конверты
   - Печать возможна только на лицевой стороне конверта. При печати на обратной
     стороне может произойти застревание конверта в принтере.
   - Не печатайте на конвертах с рамкой или двухслойных конвертах.
   - Верхний и нижний отступы устанавливаются в 25.4 мм в этом драйвере.
   - Печать за пределами отступов не гарантируется.
   - Используйте следующее направление при подаче бумаги.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          Вставлять конверт в этом направлении     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

о. Установите корректный размер бумаги при печати на B4(JIS) и B5(JIS).
   (Левый отступ встаёт в 13.4 мм)

p. *** Sorry for English ***
   The DL3750+ printer driver to every connecting port will be set if the
   connecting USB port is changed.  (e.g. FUJITSU DL3750+ (copy 2) etc.)
   Since every setting of the printer driver is the initial value, so
   change the setting according to the using state.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE866 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- О товарных знаках
Названия компании и названия продуктов, используемые выше, являются
зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими этим компаниям.

[Конец]
