===============================================================================
                           Microsoft Windows95  

                         FUJITSU DL3750+ tiskový ovladač

                                  verze 3.40

                    Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Tento tiskový ovladač pracuje s následujícími operačními systémy:

  Microsoft(R) Windows(R) 95   (dále jen Windows95)

Tento tiskový ovladač je pro tiskárny FUJITSU DL3750+.



obsah

1. Tiskový ovladač - prostředí operačního systému
2. Tiskový ovladač - nastavení
3. Instalace tiskového ovladače
  3.1 Před instalací
  3.2 Instalace z "nalezen nový hardware"
    3.2.1 pro 4.00.950 nebo 4.00.950A
    3.2.2 pro 4.00.950B nebo 4.00.950C
  3.3 Instalace z "přidání tiskárny"
4. Metoda nastavení tiskového ovladače
5. Jiné
-  O obchodní značce

Poznámka: Tento ovladač je pro tiskárny FUJITSU DL3750+.
          Nepoužívejte na jiné tiskárny.
          Při tisku využitím Windows95, změňte nastavení tiskárny zpět na
          tovární nastavení.
          Jinak tiskárna nemusí fungovat podle očekávání.



1. Tiskový ovladač - prostředí operačního systému

- Hardware
  PC s Windows95

- Cílový operační systém
  Windows95
  Poznámka: Tento produkt pracuje pouze s Windows95.



2. Tiskový ovladač - nastavení

  FUJITSU DL3750+ tiskový ovladač se skládá z následující souborů:

   DL3750.DRV    FUJITSU DL3750+ tiskový ovladač
   NRBMON.DLL    FUJITSU DL3750+ Jazykový monitor
   DL3750.INF    Instalační informace
   README.TXT    tento soubor



3. Instalace tiskového ovladače

---------------------
3.1 Před instalací
---------------------
- Pro instalaci připravte následující:
   1) Windows95 Operační systém (CD-ROM)
   2) Disk tiskového ovladače (tento disk)

- Instalace FUJITSU DL3750+ z "nalezen nový hardware".
  Pokud "Nový hardware" není nalezen, instalujte z "přidání tiskárny".

- Pokud již je tiskový ovladač FUJITSU DL3750+ nainstalován, zrušte
  jej a nainstalujte znovu.


------------------------------------
3.2 instalace z "nalezen nový hardware"
------------------------------------
Když instalujete z "nalezen nový hardware", obrazovka se může jevit odlišně
v závislosti na použité verzi Windows95.
Ťukněte zde pravým tlačítkem myši na ikonu "Tento počítač" a zvolte
System Vlastnosti z "Obecné".


3.2.1 pro 4.00.950 nebo 4.00.950a
================================
a. Připojte tiskárnu k PC Zapněte tiskárnu.

b. Zapněte PC, a nastartujte Windows95. Restartujte Windows95 pokud je již
   nastartován.

c. Když se objeví  dialog "nalezen nový hardware", zvolte "Ovladač z disku
   poskytnutého výrobcem", a stiskněte "OK".

d. Vložte tento instalační disk tiskárny do CD jednotky.

e. Vložte "D:\Drivers\DL3750+\Czech\Win95" (pokud D: je CD jednotka) do
   "Soubor s dodaným softwarem kopírovat odkud", a ťukněte OK.
   Poznámka: když se objeví dialog "vložte disk", ťukněte "OK", zadejte
             "D:Drivers\DL3750+\Czech\Win95"(pokud D: je CD jednotka)
             do "kopírovat odkud", a ťukněte OK.
             dále vložte Windows95 system CD-ROM pokud bude požadován, a
             ťukněte "OK". Vložte "D:\WIN95" do "kopírovat odkud" nebo ťukněte
             "odkaz" a zvolte "D:\WIN95".

f. Postupujte podle pokynů a pokračujte v instalaci.
   Poznámka: Dojde-li ke konfliktu ("existuje novější soubor než ten, co se  má
             kopírovat; uživatelům je doporučeno, aby použili již existující
             soubor" ), ťukněte "Ano".

g. Přidaná ikona tiskárny se objeví ve složce "tiskárny".

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.


3.2.2 pro 4.00.950B nebo 4.00.950C:
===================================
a. Připojte tiskárnu k PC a zapněte počítač.

b. Zapněte PC, a nastartujte Windows95. Restartujte Windows95 pokud je již
   nastartováno.

c. Když se objeví "Průvodce aktualizací ovladače zařízení", ťukněte "další".

d. Ťukněte "jiné umístění...".

e. Vložte instalační disk tiskárny do CD jednotky

f. Vložte "D:\Drivers\DL3750+\Czech\Win95" (pokud již D: je CD jednotky) jako
   "Umístění", a stiskněte "OK".

g. Když se objeví "Průvodce aktualizací ovladače zařízení", ťukněte "ukončit".

h. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v instalaci.
   Poznámka: když se objeví dialog "vložte disk", ťukněte "OK", vložte
             "D:\Drivers\DL3750+\Czech\Win95" (kde D: je CD jednotka) pro
             "Kopírovat soubory z:", a stiskněte "OK".
             Uživatel může být vyzván vložit Windows95 system CD-ROM.
             ťukněte "OK" po vložení CD-ROM. Vložte "D:\WIN95" pro
             "Kopírovat soubory z:" nebo ťukněte "Prohlížet" a zvolte
             "D:\WIN95".

i. Po instalaci se objeví ikona přidané tiskárny ve složce "tiskárny".

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.



----------------------------------
3.3 Instalace z "přidání tiskárny"
----------------------------------
Spusťte Průvodce přidáním tiskárny.
Následuje instalační postup FUJITSU DL3750+  poté, co Windows95
nastartoval.

a. Jděte na "Start" -> "Nastavení" ->"tiskárny".

b. Dvojťuk "přidání tiskárny".

c. Objeví se "Průvodce přidáním tiskárny".
   Postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte.

d. Když se objeví seznam tiskáren výrobce, tukněte na "z diskety".

e. Vložte instalační disk tiskárny do CD jednotky, vložte "D:\Drivers\DL3750+
   \Czech\Win95" (kde D: je CD jednotka) jako "zkopírovat soubory výrobce
   z:", a stiskněte "OK".

f. Jména modelů budou vypsána v roletovém seznamu "tiskárny". Zvolte model
   a ťukněte "další".
   Poznámka: když se objeví zpráva "Ovladač pro tuto tiskárnu již je
             nainstalován.
             chcete ponechat stávající ovladač nebo použít nový?
             Vaše programy mohou tisknout odlišně použijete-li nový ovladač",
             zvolte "Nahraďte existující ovladač".

g. Zvolit "Dostupné porty".

h. Potvrďte jméno tiskárny, a nastavit jako výchozí tiskárna, a tukněte na
   "další".

i. Proveďte zkušební stránku, pokud si přejete, a zvolte "další".
   Poznámka: Uživatel může být vyzván vložit Windows95 system CD-ROM. Ťukněte
             "OK" po vložení CD-ROM. Vložit "D:\WIN95" pro "Kopírovat soubory
             z:" nebo ťukněte "Prohlížet" a zvolte "D:\WIN95".

j. Jako v [i.], když je zvolen "Tisk zkušební stránky", se objeví dialogové
   okno když je tisk hotov. Tukněte zde tlačítko "OK" nebo "Ne".
   Poznámka pro zkušební stránku:
     - Tisk proběhne v závislosti na nastaveních tiskového ovladače v daném
       okamžiku.
     - výchozí hodnota metody podávání papíru je "automaticky vybrat"
       s velikostí papíru nastavené na "Letter", proto , prosím, připravte
       Letter papír pro zkušební stránku.
     - Změňte pro zkušební stránku nastavení, pokud používáte jiné velikosti
       papíru.

k. Když je instalace hotova,  objeví  se ikona přidané tiskárny
   ve složce "tiskárny".



4. Metoda nastavení tiskového ovladače

- Nastavení ovladače tiskárny může být provedeno přejitím do složky "tiskárny"
  a volbou tiskárna, "Soubor" - "Vlastnosti".

- Viz kapitola software v uživatelské příručce Pro další podrobnosti.



5. Jiné

a. Emulace pro tento ovladač jsou v "DPL24C+" modu.
   Ujistěte se, že nastavení tiskárny tomu odpovídá.

b. Uživatel musí nastavit zařízení pro takové parametry jako vkládání papíru.
   Prosím, ujistěte se, že nastavení papíru, i nastavení z
   operátorského panelu odpovídá situaci tiskárny.

c. Tisk z Windows3.1 aplikační software ve Windows95
   prostředích může poskytnout rozdílné výsledky.

d. Některé uvedené fonty tiskárny z prostředí aplikace nemusejí být použity v
   závislosti na formátu dat.

e. V závislosti na aplikaci může požadavek zvětšení/zmenšení tisku vyústit k
   použití fontů velikosti 10.5.

f. Papír s délkou 2,5 - 14 palců je ošetřován s šířkou 10 palců.
   Když použijete papír s šířkou menší než 10 palců, prosím, nastavte pravý
   okraj k pravému okraji aplikace aby nepřekročil možné maximum.

g. Když použijete tabelační papír s traktorovým podavačem na tuto tiskárnu, 
   možná délka skladu je 4 palce nebo více.
   Když délka skladů je shodná s délkou stránky, použijte papír s
   délkou skladů více než 4 palce.

h. Pokud je tisk zrušen z portu tiskárny v průběhu tisku, restartujte
   tiskárnu.
   Pokračování tisku bez restartu tiskárny může vyústit v problémy
   jako "rozsypaný čaj".

i. Tabelační papír
   - Jak horní, tak spodní okraj tabelačního papíru jsou nastaveny na 0mm v
     tomto tiskovém ovladači. Je doporučeno aby horní a spodní okraj
     pro tabelační papír s využitím Traktorového podavače s touto tiskárnou
     byl větší než 25.4mm
   - tisková hlava a páska může být poškozena, když tisknete na
     na perforované linky a vodící dírky.

j. Obálky
   - Tiskněte pouze na vnější stranu. Netiskněte na chlopeň neboť
     se obálka může pomačkat.
   - Netiskněte na Obálky s okénkem nebo dvojskladem.
   - Jak horní, tak dolní okraj jsou v tomto tiskovém ovladači nastaveny na
     25.4mm.
   - Tisk mimo okraje je bez záruky.
   - Viz následující pro pokyny k podávání papíru, abyste se vyhnuli pomačkání
     papíru.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          Vložte papír v tomto směru               *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Nastavte vodítka papíru když tisknete na B4(JIS), B5(JIS) našíř.
   (levý tiskový okraj je nastaven na 13,4mm)

l. Zpráva "Prosím, vložte papír"  se objeví pro každou jednotlivou stránku když
   uživatel vybere použít "Ruční podávání". Ťukněte "OK" a pokračujte v tisku.
   Poznámka: Pro některé aplikace, zpráva "Prosím, vložte papír" se nemusí
             objevit v dialogovém okně. Jednoduše tukněte zde tlačítko "OK" a
             tisk pokračuje.

m. Při násobně uživatelsky definované velikosti...
   nastavte tiskový ovladač pro každou uživatelsky definovanou velikost.
   Ovladač může být použit zaměnitelně zadáním velikostí prostřednictvím
   různých jmén ovladačů.

n. Když je specifikován Font tiskárny a tisknete jím, změňte nastavení jazyka
   na PAGE852 v DLMENU nebo v Offline instalaci.
   Jinak vytisknuté výstupy nemusejí být správně.



-  O obchodní značce
    Jména Společností a značek uvedená výše jsou registrované obchodní značky
    nebo obchodní značky jednotlivých firem.

[End]
