===============================================================================
                           Microsoft WindowsNT4.0

                 FUJITSU DL3850+ upravljački program za štampač

                                 Verzija 3.40

                   Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ovaj upravljački program za štampač radi na sledećim operativnim sistemima:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (u daljem tekstu WindowsNT4.0)

Ovaj upravljački program za štampač je namenjen za FUJITSU DL3850+ štampače.



Sadržaj

1. Radno okruženje za upravljački program
2. Elementi upravljačkog programa
3. Podešavanje upravljačkog programa
  3.1 Pre podešavanja
  3.2 Procedura podešavanja
4. Način podešavanja upravljačkog programa za štampač
5. Ostalo
- O zaštitnom znaku

Napomena: Ovaj upravljački program za štampač je namenjen za FUJITSU DL3850+
          štampače.
          Ne koristiti ga za druge štampače. Za štampanje koristeći
          WindowsNT4.0, promeniti podešavanja samog štampača na fabrički
          podešene vrednosti.
          U suprotnom štampač ne mora funkcionisati prema očekivanom.


1. Radno okruženje za upravljački program

- Oprema (Hardware)
  Personalni računar sa verzijom operativnog sistema WindowsNT4.0

- Operativni sistem
  WindowsNT4.0

NAPOMENA:  Ovaj proizvod radi samo na operativnog sistema WindowsNT4.0.


2. Elementi upravljačkog programa

  FUJITSU DL3850+ upravljački program za štampač sastoji se od sledećih
  datoteka:

   DL3850.DLL     FUJITSU DL3850+ Izvorna DLL datoteka za upravljački program
                  štampača
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ Monitor jezika
   DL3850.INF     Informaciona datoteka podešavanja
   README.TXT     Ova datoteka


3. Podešavanje upravljačkog programa
------------------------------------
-------------------
3.1 Pre podešavanja
-------------------
- Za postupak podešavanja je potrebno pripremiti:
   1) WindowsNT4.0 operativnog sistema  (CD-ROM)
   2) Disk sa upravljačkim programom za štampač FUJITSU DL3850+ (ovaj CD-ROM)

- Prilikom podešavanja, prijavite se na sistem preko Administratorskog naloga.

- Upravljački program za štampač FUJITSU DL3850+ ne može biti instaliran kao
  alternativni upravljački program.

- Prilikom instalacije upravljačkog programa, nemojte koristiti "Sharing"
  opciju.

- Ako je upravljački program za štampač FUJITSU DL3850+ već bio podešen,
  obrišite ga i izvršite podešavanja ponovo.


-------------------------
3.2 Procedura podešavanja
-------------------------
Podešavanje upravljačkog programa počnite startovanjem "Add Printer Wizard"
procedure.
U nastavku sledi procedura za podešavanje štampača FUJITSU DL3850+ pošto ste
startovali WindowsNT4.0.

a. Idite na "My Computer" -> "Printers".

b. Izaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer Wizard", izaberite "My Computer", i pritisnite
   "next".

d. Izaberite slobodan priključak (port) koji ćete koristiti za povezivanje sa
   štampačem (dodajte priključak sa "Add Port i "Configure Port" ako je
   neophodno) i pritisnite "next".

e. Pritisnite "Have Disk..." opciju, i pojaviće se dijalog "Install From Disk".

f. Ubacite disk sa upravljačkim programom za FUJITSU DL3850+, i unesite
   "D:\Drivers\DL3850+\Serbian\Winnt40" kao odgovor na "Copy manufacture's
   files from:", i pritisnite OK.
   NAPOMENA: Pretpostavili smo da je CD uređaj označen kao D:, promenite ako
             je to kod vas drugačije.

g. U prikazanoj listi biće ponuđeni modeli štampača.
   Izaberite odgovarajući model i pritisnite "next".
   NAPOMENA: Kada se pojavi poruka "A driver is already installed for this
             printer.
             Would you like to keep the existing driver or use the new driver
             one?
             Your programs may print differently if you use the new driver",
             izaberite "Replace existing driver".

h. Unesite oznaku štampača, odredite da li će štampač biti korišten kao glavni
   štampač (default printer),i pritisnite "next".

i. Odeberite opciju "not shared" za izabrani štampač, i pritisnite "next".

j. Po obavljenoj instalaciji, odštampajte testnu stranu ako želite i pritisnite
   "next". 
   NAPOMENA: Tokom instalacije može Vam biti zatraženo da ubacite instalacioni
             CD-ROM operativnog sistema WindowsNT4.0.
             Pritisnite "OK" posle ubacivanja diska. Unesite "D:\I386" (Ako je
             D: vaš CD uređaj) za postupak "Copy files from:" ili "Browse" i
             izaberite "D:\I386".

k. Posle instalacije , vratite se na ekran sa "Printers" dijalogom. Uverite
   se da je štampač dodat i da se ikonica nalazi na "Printers" ekranu.

l. Kao što je navedeno [j.], kada je izabrana opcija "Print Test Page" ,
   pojaviće se na ekranu informacija sa pitanjem da li je štampanje završeno.
   Pritisnite "Yes" ili "No".
   Napomena za testnu stranu:
     - štampanje će biti u skladu sa trenutnim podešavanjima upravljačkog
       programa.
     - Unapred podešen način uzimanja papira je "automatically select" sa
       izabranom veličinom papira "Letter", i zato je potrebno pripremiti
       odgovarajući papir.
     - Promenite podešavanja ako koristite drugačiju veličinu papira za testnu
       stranu.

m. Idite na "File" a zatim iz padajućeg menija izaberite "Close" da bi završili
   proceduru.

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.


4. Način podešavanja upravljačkog programa za štampač

- Podešavanje upravljačkog programa za štampač može biti izvršeno u "Printers"
  folderu selektovanjem štampača pa odabirom "File" - "Document Defaults" ili
  direktno u "Properties" - "Device settings".

- Za više detalja pročitajte poglavlje "software" u Uputstvu za korišćenje
  štampača.


5. Ostalo

a. Emulacioni mod za ovaj štampač je "DPL24C+".
   Uverite se da su podešavanja prilikom instalacije štampača u skladu sa tim.

b. Od korisnika se očekuje da podesi uređaj prema potrebama (uvođenje
   papira,...).
   Molimo Vas da proverite da li su podešavanja vezana za papir, kao i ona
   koja su podešena na operatorskom panelu štampača, odgovarajuće usaglašena
   sa štampačem.

c. Štampanje iz Windows95 aplikativnih programa na operativnom sistemu
   WindowsNT4.0, može dati neočekivane (različite) rezultate.

d. Sadržaj parametara u "Properties" upravljačkog programa za štampač i
   "Printing Preferences" samog štampača mogu se preklapati. Molimo Vas da
   izvršite potrebna usaglašavanja da bi se izbegle moguće nepravilnosti u
   radu.

e. Neki specifični fontovi štampača iz aplikativnih programa mogu biti
   neupotrebljivi u zavisnosti od formata podataka.
 
f. Veličina papira iz "Server Properties" može biti podešena na maksimalnu
   širinu od 381mm (15 inča). Podesite desnu i levu marginu dokumanata
   da ne prelaze širinu papira od 345,44mm (13.6 inča) jer podaci mogu biti
   nepravilno odštampani.

g. U zavinosti od programa, uvećano/umanjeno štampanje može uvek dati veličinu
   fonta 10.5

h. Papir dužine od 76,2mm do 355,6mm (3 inča - 14 inča) tretira se kao papir
   sa širinom od 381mm (15 inča). Kada koristite papir širine manje od 381mm
   (15 inča), važno je da podešavanja desne margine u aplikaciji ne prelaze
   maksimalne dozvoljene vrednosti. 

i. Kada koristite beskonačan perforiran papir uz upotrebu traktora za pogon
   papira na štampaču, moguća dužina preklopa je 101,6mm (4 inča) i više. Kada
   je dužina preklopa ista kao i širina papira, koristite papir dužine preklopa
   od preko 101,6mm (4 inča).

j. Ako je štampanje prekinuto sa strane štampača u toku štampe, potrebno je
   ponovo pokrenuti printer (isključiti ga i uključiti). Nastavak štampanja
   bez ponovnog ukjučenja štampača, može dovesti do problema kao što je
   izopačen tekst.

k. Beskonačan perforirani papir
   - Obe margine (gornja i donja) za štampu na beskonačnom papiru su podešene
     na 0mm u ovom upravljačkom programu za štampač. Preporučuje se da gornja
     i donja margina za beskonačan perforirani papir uz korišćenje traktora za
     pogon papira na ovom štampaču, budu veće od 25.4mm
   - Glava sa iglicama za štampanje i ribon traka mogu biti oštećene kada se
     štampa preko ivice preklopa (perforacije) i preko otvora koji služe za
     pokretanje papira.

l. Koverte
   - Štampajte samo na spoljašnoj strani koverte. Ne štampajte sa strane koja
     se presavija jer koverta može biti zgužvana.
   - Ne štampajte na dvoslojnim ili kovertama sa prozorom.
   - Obe margine, i gornja i donja, su podešene ovim upravljačkim programom za
     štampač na 25.4mm.
   - Ne garantujemo mogućnost štampanja izvan opsega margina.
   - Prilikom uvlačenja papira zbog mogućnosti gužvanja, obratite pažnju na
     sledeće.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          postavite papir u ovom pravcu            *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Podesite graničnike (vođice) papira kada štampate na A3 papiru.
   (Leva margina za štampanje je podešena na 38mm)

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE855 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- O zaštitnom znaku
    Kompanijska imena i imena proizvoda navedena u u prethodnom tekstu su
    registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci pojedinih kompanija.

[Kraj]
