===============================================================================

                             Microsoft WindowsNT4.0

                       FUJITSU DL3850+ Gonilnik za tiskalnik

                                 Različica 3,40

                   Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ta gonilnik tiskalnika deluje z naslednjimi operacijskimi sistemi:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (v nadaljevanju Windows NT4.0)

Ta gonilnik tiskalnika ustreza tiskalnikom iz družine FUJITSU DL3850+.



Vsebina

1. Delovno okolje gonilnika tiskalnika
2. Konfiguracija gonilnika tiskalnika
3. Nastavitev gonilnika tiskalnika
  3.1 Pred nastavitvijo
  3.2 Način nastavitve
4. Način nastavitve gonilnika tiskalnika
5. Drugo
- O blagovni znamki

Opomba: Ta gonilnik ustreza tiskalnikom iz družine FUJITSU DL3850+.
        Gonilnika ne uporabljajte za druge tiskalnike.
        Če uporabljate operacijski sistem Windows NT 4.0, spremenite nastavitve
        tiskalnika na privzete nastavitve.
        V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo deloval po pričakovanjih.



1. Delovno okolje gonilnika tiskalnika

- Strojna oprema
  Osebni računalnik z operacijskega sistema Windows NT4.0

- Operacijski sistem
  Windows NT 4.0

OPOMBA: Ta izdelek deluje le z operacijskega sistema Windows NT 4.0.



2. Konfiguracija gonilnika tiskalnika

   Gonilnik za tiskalnik FUJITSU DL3850+ je sestavljen in naslednjih datotek:

   DL3850.DLL     FUJITSU DL3850+ DLL datoteka sredstev za gonilnik tiskalnika
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ Language Monitor
   DL3850.INF     datoteka z informacijami o nastavitvah
   README.TXT     ta datoteka



3. Nastavitev gonilnika
---------------------
3.1 Pred nastavitvijo
---------------------
- Za nastavitev pripravite:
   1) operacijskega sistema Windows NT Workstation 4.0 ali 
      Windows NT Server 4.0 (CD-ROM);
   2) FUJITSU DL3850+ CD z gonilnikom tiskalnika (ta CD).

- Med urejanjem nastavitev se prijavite s skrbniškim računom.

- Gonilnik tiskalnika za FUJITSU DL3850+ ne sme biti nameščen kot alternativni 
  gonilnik.

- Med namestitvijo gonilnika tiskalnika ne smete izbrati možnosti »Sharing«.

- Če je bil gonilnik tiskalnika za FUJITSU DL3850+ že nastavljen, te nastavitve
  izbrišite in jih ponovno nastavite.


--------------------
3.2 Način nastavitve
--------------------
Nastavitve gonilnika tiskalnika lahko začnete urejati z izbiro možnosti
»Add Printer Wizard«.
Sledi postopek nastavitve za FUJITSU DL3850 po zagonu sistema Windows NT 4.0.

a. izberite »My Computer« -> »Printers«.

b. Dvokliknite »Add Printer«.

c. Ko se prikaže »Add Printer Wizard«, izberite »My Computer« in nato kliknite 
   »Next«.

d. Določite vrata, ki so na voljo (»Add Port« in »Configure Port«, če je 
   potrebno) in kliknite »Next«.

e. Kliknite »Have Disk...« in prikaže se pogovorno okno »Install From Disk«.

f. Vstavite CD z gonilnikom za FUJITSU DL3850+ in pod »Copy manufacturer's
   files from:« vnesite pot »D:\Drivers\DL3850+\Slovenian\Winnt40« ter kliknite
   »OK«.  
   Opomba: Predvideva se, da je omenjeni pogon označen z D: – po potrebi
           spremenite.

g. Na seznamu »Printers« so navedena imena modelov. Izberite model in kliknite 
   »Next«.
   OPOMBA: Ko se prikaže sporočilo »A driver is already installed for this 
           printer. Would you like to keep the existing driver or use the new
           driver one?  Your programs may print differently if you use the new
           driver", izberite »Replace existing driver«.

h. Vnesite ime modela in določite, ali se bo tiskalnik uporabljal kot privzeti 
   tiskalnik, ter kliknite »Next«.

i. Za izbrani tiskalnik izberite »Not shared« in kliknite »Next«.

j. Če želite, lahko natisnete testno stran in nato izberete »Next«.
   OPOMBA: Uporabnik bo morda pozvan, naj v pogon CD-ROM vstavi CD s programom 
           Windows NT 4.0.
           Ko vstavite CD-ROM, kliknite »OK«.  Vnesite »D:\I386« (če je D: vaš 
           pogon CD-ROM) za »Copy files from:« ali kliknite »Browse« in
           izberite »D:\I386«.

k. Po namestitvi se vrnite k pogovornemu oknu »Printers«.
   Preverite, ali je bil tiskalnik dodan v pogovorno okno »Printers«.

l. Kot v točki [j.]: če je izbrana možnost »Print test page«, se po končanem 
   tiskanju prikaže pogovorno okno.  Kliknite »Yes« ali »No«.
   Opomba za testno stran:
     - Tiskanje bo potekalo na osnovi trenutno izbranih nastavitev gonilnika 
       tiskalnika.
     - Privzeta vrednost načina podajalnika listov »Automatically select«
       je za velikost papirja »Letter«, zato za testno stran pripravite papir
       velikosti »Letter«.
     - Če za testno stran uporabljate drugo velikost papirja, spremenite 
       nastavitve.

m. V menijski vrstici izberite »File« in nato »Close«, da zaprete pogovorno 
   okno.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.



4. Način nastavitve gonilnika tiskalnika

- Nastavitve gonilnika tiskalnika lahko prilagodite v mapi »Printers«. Izberite
  tiskalnik in nato »File« - »Document Defaults« ali pa »Properties« - »Device 
  settings«.

- Več informacij o programski opremi poiščite v priročniku.



5. Drugo

a. Emulacija za ta tiskalnik je v načinu »DPL24C+«.
   Preverite, ali nastavitve nameščenega tiskalnika ustrezajo navedeni 
   emulaciji.

b. Uporabniki morajo naprave prilagoditi za podajanje papirja.
   Preverite, ali nastavitve za papir, pa tudi nastavitve delovne plošče 
   ustrezajo tiskalniku.

c. Tiskanje iz aplikacij za Windows 95 v okolju Windows NT 4.0 lahko vrne 
   različne rezultate.

d. Vsebina možnosti »Properties« gonilnika tiskalnika in vsebina možnosti 
   »Printing Preferences« tiskalnika se lahko prekrivata.  Če se želite
   izogniti nepravilnemu delovanju, izvedite primerne prilagoditve.

e. Nekatere določene pisave v aplikaciji morda niso uporabljene, odvisno od 
   oblike podatkov.

f. Širina papirja, določena v »Server Properties», je lahko nastavljena na 
   največ 15 palca. Robove nastavite tako, da ne presegajo 13,6 palcev širine 
   papirja, sicer se podatki ne bodo natisnili pravilno.

g. Glede na aplikacijo je lahko rezultat tiskanja s funkcijo povečave ali 
   pomanjšanja vedno pisava velikosti 10,5.

h. Papir dolžine 3 palca – 14 palcev je voden v širino 15 palcev.
   Če uporabljate papir s širino manj kot 15 palcev, prilagodite desni rob 
   aplikacije tako, da ne presega največjega mogočega razpona.

i. Če uporabljate neskončni papir s podajalnikom, je dolžina pregiba lahko 4 
   palce ali več. Če je dolžina pregiba enaka dolžini strani, uporabite papir, 
   katerega dolžina pregiba je več kot 4 palce.

j. Če je tiskanje preklicano med samim postopkom tiskanja, ponovno zaženite 
   tiskalnik.
   Če tiskalnika ne zaženete ponovno in nadaljujete s tiskanjem, bo natisnjeno 
   besedilo morda popačeno.

k. Neskončni papir
   - Zgornji in spodnji rob neskončnega papirja sta v tem gonilniku tiskalnika 
     nastavljena na 0 mm. Priporočljivo je, da je zgornji in spodnji rob
     neskončnega papirja za uporabo s podajalnikom in tem tiskalnikom več kot
     25,4 mm
   - Tiskalna glava in trak se med tiskanjem na preluknjane robove in luknjice 
     za zobnike lahko poškodujeta.

l. Kuverte
   - Tiskajte le na sprednjo stran. Ne tiskajte na stran z zavihkom; kuverta se
     lahko zagozdi.
   - Ne tiskajte na kuverte z okencem ali dvoslojne kuverte.
   - Zgornji in spodnji rob sta v tem gonilniku tiskalnika nastavljena na 
     25,4mm.
   - Tiskanje zunaj robov ni všteto v garancijo.
   - Več informacij o navodilih za podajanje papirja in izogibanju zastoju 
     papirja poiščite spodaj.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *              vstavite papir v tej smeri           *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

m. Če tiskate na papir A3, prilagodite robove vodila.
   (Levi rob je nastavljen na 38 mm).

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- O blagovni znamki
    Omenjena imena podjetij in izdelkov so registrirane blagovne znamke ali 
    blagovne znamke posameznega podjetja.

[Konec]
