===============================================================================
                           Microsoft Windows95

                 Controlador de impresora FUJITSU DL7600

                 Copyright(C) 2008 FUJITSU ISOTEC LIMITED
==================================================================

Este controlador de impresora funciona con los siguientes sistemas operativos:

  Microsoft(R) Windows(R) 95
  -> denominado Windows 95

Este controlador de impresora opera con impresoras FUJITSU DL7600.



Contenido

1. Entorno operativo del controlador de impresora
2. Configuración del controlador de impresora
3. Instalación del controlador de impresora
  3.1 Antes de instalar
  3.2 Instalación desde "Nuevo hardware encontrado"
    3.2.1 Para 4.00.950 o 4.00.950A
    3.2.2 Para 4.00.950B o 4.00.950C
  3.3 Instalación desde "Agregar impresora"
4. Método de instalación del controlador de impresora
5. Información adicional
- Acerca de la marca comercial

NOTA: Este controlador opera con impresoras FUJITSU DL7600.
      No utilizar con otras impresoras.
      Para imprimir con Windows95, vuelva a cambiar la configuración de
      impresora a los valores predeterminados de fábrica.
      De lo contrario, es posible que la impresora no funcione correctamente.



1. Entorno operativo del controlador de impresora

- Hardware
  PC con Windows95

- Sistema operativo de destino
  Windows95



2. Configuración del controlador de impresora

  El controlador de impresora FUJITSU DL7600 incluye los siguientes archivos:

   DL7600.DRV    Controlador de impresora FUJITSU DL7600
   HGLMON.DLL    Archivo DLL de recursos del controlador
   DL7600.INF    Archivo de información de instalación
   README.TXT    Este archivo



3. Instalación del controlador de impresora

---------------------
3.1 Antes de instalar
---------------------
- Prepare los siguientes elementos para la instalación:
   1) Sistema operativo Windows95
   2) Disco de instalación del controlador de impresora  (este disco)

- Instalación de FUJITSU DL7600 desde "Nuevo hardware encontrado".
  Si no se encuentra "nuevo hardware", instale desde "Agregar impresora".

- Si el controlador de impresora FUJITSU DL7600 se ha instalado previamente,
  elimínelo y vuelva a instalarlo.


-------------------------------------------------
3.2 Instalación desde "Nuevo hardware encontrado"
-------------------------------------------------
Al instalar desde "Nuevo hardware encontrado", la pantalla puede variar
dependiendo de la versión de Windows95 que se utilice.
Haga clic con el botón secundario del mouse en el icono "Mi PC" y seleccione
"Propiedades del sistema" en "General".


3.2.1  Para 4.00.950 o 4.00.950a
================================
a. Conecte la impresora a su PC y enciéndala.

b. Encienda su PC e inicie Windows95. Si ya se había iniciado previamente
   Windows95, reinícielo.

c. Cuando aparezca el cuadro de diálogo "Nuevo hardware encontrado",
   seleccione "Controlador de un disco proporcionado por el fabricante
   de hardware" y haga clic en "Aceptar".

d. Inserte este disco de instalación de impresora en la unidad de CD.

e. Escriba "D:\Drivers\DL7600\Spanish\Win95" (suponiendo que D: es la
   unidad de CD) en "origen de copia de archivos distribuidos" y haga 
   clic en "Aceptar".
   NOTA: Cuando aparezca el cuadro de diálogo "Insertar disco", haga clic
         en "Aceptar", escriba "D:\Drivers\DL7600\Spanish\Win95"
         (suponiendo que D: es la unidad de CD) en "Origen de copia de
         archivos" y haga clic en "Aceptar".
         Si así se solicita, inserte también el CD-ROM del sistema de
         Windows95 y haga clic en "Aceptar".  Escriba "D:\WIN95 " en
         "Origen de copia de archivos" o haga clic en "Referencia" y
         seleccione "D:\WIN95".

f. Siga las instrucciones y continúe con la instalación.
   NOTA: Si se detecta algún conflicto (aparecerá "Existe un archivo más
         reciente que el que se ha copiado y se aconseja a los usuarios
         utilizar el archivo existente)", haga clic en "Sí".

g. Aparecerá el icono de impresora agregada en la carpeta "Impresoras".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


3.2.2  Para 4.00.950B o 4.00.950C:
==================================
a. Conecte la impresora a su PC y enciéndalo.

b. Encienda su PC e inicie Windows95. Si ya se había iniciado previamente
   Windows95, reinícielo.

c. Cuando aparezca "Asistente para actualizar el controlador de dispositivos",
   haga clic en "Siguiente".

d. Haga clic en "Otras ubicaciones...".

e. Inserte el disco de instalación de impresora en la unidad de CD.

f. Escriba "D:\Drivers\DL7600\Spanish\Win95" (suponiendo que D: es la unidad
   de CD) para "Ubicación" y haga clic en "Aceptar".

g. Cuando aparezca "Asistente para actualizar el controlador de dispositivos",
   haga clic en "Finalizar".

h. Siga las instrucciones en pantalla y continúe con la instalación.
   NOTA: Cuando aparezca el cuadro de diálogo "Insertar disco", haga clic en
         "Aceptar", escriba "D:\Drivers\DL7600\Spanish\Win95" (suponiendo 
         que D: es la unidad de CD) para "Copiar archivos de:" y haga clic en
         "Aceptar".
         Se puede solicitar al usuario que inserte el CD-ROM del sistema
         de Windows95.  Una vez insertado el CD-ROM, haga clic en "Aceptar".
         Escriba "D:\WIN95" para "Copiar archivos de:" o haga clic en
         "Examinar" y seleccione "D:\WIN95".

i. Aparecerá un icono de impresora agregada en la carpeta "Impresoras".

La instalación del controlador de impresora ha finalizado.


-----------------------------------------
3.3 Instalación desde "Agregar impresora"
-----------------------------------------
Inicie el Asistente para agregar impresoras.
A continuación se describe el procedimiento de instalación de FUJITSU DL7600
una vez iniciado Windows95.

a. Vaya a "Inicio" -> "Configuración" -> "Impresoras".

b. Haga doble clic en "Agregar impresora".

c. Aparecerá "Asistente para agregar impresoras".
   Siga las instrucciones en pantalla y continúe.

d. Cuando aparezca la lista de impresoras del fabricante, haga clic en
   "Utilizar disco...".

e. Inserte el disco de instalación de impresora en la unidad de CD,
   escriba "D:\Drivers\DL7600\Spanish\Win95" (suponiendo que D: es la
   unidad de CD) para "Copiar archivos del fabricante de:" y haga clic en
   "Aceptar".

f. Los nombres de modelo aparecerán en el cuadro de lista "Impresoras".
   Seleccione el modelo y haga clic en "Siguiente".
   NOTA: Cuando aparezca el mensaje "Ya hay un controlador instalado para
         esta impresora. ¿Desea mantenerlo o instalar uno nuevo? Es posible
         que los programas impriman de modo diferente si usa un controlador
         nuevo", seleccione "Reemplazar el controlador existente".

g. Realice la selección de "Puertos disponibles".

h. Confirme el nombre de impresora, establézcala como impresora predeterminada
   y haga clic en "Siguiente".

i. Realice una prueba de impresión si lo considera necesario y seleccione
   "Siguiente".
   NOTE: Se puede solicitar al usuario que inserte el CD-ROM del sistema
         de CD-ROM.  Una vez insertado el CD-ROM, haga clic en "Aceptar".
         Escriba "D:\WIN95" para "Copiar archivos de:" o haga clic en
         "Examinar" y seleccione "D:\WIN95".

j. Al igual que en [i.], si selecciona "Imprimir página de prueba",
   aparecerá un cuadro de diálogo cuando la impresión finalice.
   Haga clic en uno de los botones "Aceptar" o "No".
   Nota de la página de prueba:
     - La impresión se realizará de acuerdo con la configuración del
       controlador de impresora establecida en este momento.
     - Los valores predeterminados del método de alimentación de páginas
       se establecerán mediante "Tractor Frontal", con los valores del tamaño
       de papel y "Continuo: 11 x 15 pulg.", de modo que prepare este
       papel para la página de prueba.
     - Cambie la configuración para utilizar otros tamaños de papel con la
       página de prueba.

k. Una vez finalizada la instalación, aparecerá un icono de impresora agregada
   en la carpeta "Impresoras".



4. Método de instalación del controlador de impresora

- Para realizar la instalación del controlador de impresora, vaya a la carpeta
  "Impresoras", seleccione la impresora, haga clic en "Archivo" y en
  "Propiedades".

- Para obtener información adicional detallada, consulte el capítulo acerca
  del software en el manual del usuario.



5. Información adicional

a. La emulación de este controlador se realiza en el modo "DPL24C+".
   Asegúrese de que coincide con la configuración de instalación de la
   impresora.

b. Los usuarios deben ajustar los dispositivos para este tipo de inserción
   del papel.
   Asegúrese de que la configuración del papel y del panel de funcionamiento
   corresponden a la impresora.

c. La impresión con el software de aplicación de Windows3.1 en entornos de
   Windows95 puede variar en los resultados.

d. Dependiendo del formato de los datos, es posible que algunas de las fuentes
   de impresora especificadas no puedan utilizarse.

e. Con algunas aplicaciones, la impresión en modo de zoom puede mostrar
   fuentes de tamaño de 10,5 en todos los casos.

f. Al papel con largo comprendido entre 3 y 14 pulg. se le asigna un ancho
   de 15 pulg.
   Si utiliza un papel con ancho inferior a 15 pulg., asegúrese de realizar
   los ajustes al margen derecho de la aplicación para no exceder el intervalo
   máximo posible.

   El alto del papel se puede configurar a partir de 1 pulg. (aprox. 25,4mm).
   Sin embargo, cuando se especifica cualquiera de los siguientes puertos de
   alimentación de papel, no especifique 2,76 pulg. (aprox. 70,00mm) o menos
   de alto.
   De lo contrario, el papel no se alimentará correctamente y quedará atascado.

   - alimentación manual
   - alimentador de hojas sueltas / compartimiento #1
   - alimentador de hojas sueltas / compartimiento #2

g. Si utiliza un formulario continuo con un alimentador de tractor en esta
   impresora, el largo de doblado posible será de 4 pulg. como mínimo.
   Si el largo de doblado y el largo de página son iguales, utilice un papel
   con un largo de doblado superior a 4 pulg.

h. Si una impresión en marcha se cancela desde el puerto de impresora,
   reinicie la impresora.
   Si continúa la impresión sin reiniciar la impresora, pueden aparecer
   problemas como texto borroso.

i. Formulario continuo
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior para
     los formularios continuos se establecen en 0 mm.
     Si se utiliza un alimentador de tractor con esta impresora, se recomienda
     establecer los márgenes superior e inferior de los formularios continuos
     en un valor superior a 25,4 mm.
   - Las cintas y los cabezales de la impresora pueden dañarse si se imprime
     en líneas de perforación y orificios dentados.

j. Sobres
   - Imprimir la superficie únicamente.  No imprimir en la solapa, el sobre
     puede atascarse.
   - No imprimir en sobres con orificios ni en sobres de doble capa.
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior están
     establecidos en 25,4 mm.
   - No se garantiza la impresión fuera de lo márgenes.
   - Consulte las siguientes instrucciones de alimentación de papel para
     evitar los atascos de papel.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *        insertar el papel en esta dirección        *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Ajuste las guías del papel para imprimir en A3 girado.
   (El margen de impresión izquierdo está establecido en 38 mm.)

l. Si el usuario selecciona "Alimentación manual", el mensaje "Inserte papel"
   aparecerá para cada una de las páginas.  Haga clic en "Aceptar" y continúe
   con la impresión.
   NOTA: Es posible que, con aplicaciones determinadas, el mensaje "Inserte
         papel" no aparezca en el cuadro de diálogo.  Simplemente haga clic
         en el botón "Aceptar" y la impresión continuará.

m. Con varios tamaños definidos por el usuario...
   Configure el controlador de impresora para cada uno de los tamaños
   definidos por el usuario.  El controlador también se puede utilizar
   para escribir los tamaños como nombres de controlador.

n. Cuando se especifica la Fuente de la impresora y se imprime, cambie la 
   configuración del Idioma a WCP1252 a través de DLMENU o Configuración 
   Offline.
   De lo contrario, la impresión puede resultar errónea.

o. Sobre la Impresora DL7600
   Para expulsar una hoja suelta a la bandeja de hojas sueltas frontal,
   algunas veces debemos esperar para retirarla (la luz parpadea para expulsión
   frontal).  En esos casos, retire el papel de la bandeja de hojas sueltas,
   cargue el nuevo papel, y luego oprima el interruptor de encendido.
   *El mensaje de error que aparece mientras se encuentra en estado de espera
    para retirar una hoja suelta (la luz parpadea para expulsión frontal)
    durante la impresión indica un error TIME OUT y no PAPER OUT.

- Acerca de la marca comercial
    Los nombres de compañías y productos aquí mencionados son marcas
    comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías.

[Fin]
