===============================================================================

                           Microsoft Windows95

                      Driver di stampa FUJITSU DL3850+

                              Versione 3.40

                  Copyright(C) 2007 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Questo driver di stampante funziona con i seguenti sistemi operativi:

  Microsoft(R) Windows(R) 95  (indicato come Windows 95)

Questo driver è per stampanti FUJITSU DL3850+.



Sommario

1. Ambiente operativo del driver di stampante
2. Configurazione del driver di stampante
3. Installazione del driver di stampante
  3.1 Prima di installare il driver
  3.2 Installazione dalla finestra di dialogo "Nuovo componente hardware
      individuato"
    3.2.1 per 4.00.950 oppure 4.00.950A
    3.2.2 per 4.00.950B oppure 4.00.950C
  3.3 Installazione utilizzando la funzione "Aggiungi stampante"
4. Metodo di installazione del driver di stampante
5. Altro
- Informazioni sul marchio registrato

NOTA: questo driver è per stampanti FUJITSU DL3850+.
      Non utilizzarlo con altre stampanti.
      Durante la stampa con Windows 95, ripristinare le impostazioni
      predefinite della stampante.
      In caso contrario la stampante potrebbe non funzionare come previsto.



1. Ambiente operativo del driver di stampante

- Hardware
  PC con Windows 95

- Sistemi operativi
  Windows95



2. Configurazione del driver di stampante

  Il driver di stampante FUJITSU DL3850+ include i seguenti file:

   DL3850.DRV     Driver di stampante FUJITSU DL3850+
   NRBMON.DLL     File di risorsa DLL
   DL3850.INF     File delle informazioni di installazione
   README.TXT     Questo file



3. Installazione del driver di stampante

---------------------
3.1 Prima di installare il driver
---------------------
- Per eseguire l'installazione, preparare quanto segue:
   1) Sistema operativo Windows 95                    (CD-ROM)
   2) Disco di installazione del driver di stampante  (questo disco)

- Installare FUJITSU DL3850+ dalla finestra di dialogo "Nuovo componente
  hardware individuato".
  Se non viene individuato un "Nuovo componente hardware", eseguire
  l'installazione utilizzando la funzione "Aggiungi stampante".

- Se il driver di stampante FUJITSU DL3850+ è già stato installato,
  disinstallarlo e installarlo nuovamente.


------------------------------------
 3.2 Installazione dalla finestra di dialogo "Nuovo componente hardware
     individuato"
------------------------------------
Se si esegue l'installazione dalla finestra di dialogo "Nuovo componente
hardware individuato", la schermata visualizzata può essere diversa,
in base alla versione di Windows 95 utilizzata.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer"
e selezionare "Proprietà sistema" da "Generale".


3.2.1 per 4.00.950 oppure 4.00.950A
================================
a. Collegare la stampante al PC e accenderla.

b. Accendere il PC e avviare Windows 95. Se è già stato avviato, riavviare
   il sistema.

c. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo "Nuovo componente hardware
   individuato", selezionare "Driver su disco fornito dal produttore hardware",
   quindi fare clic su "OK".

d. Inserire questo CD nell'unità CD-ROM.

e. Immettere "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win95" (se D: è la lettera dell'unità
   CD-ROM) nel campo "distributed file copy source", quindi fare clic su "OK".
   NOTA: quando viene visualizzata la finestra di dialogo "Inserire il disco",
         fare clic su "OK", immettere "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win95"(se D:
         è la lettera dell'unità CD-ROM) nel campo "file copy source", quindi
         fare clic su OK.
         Inoltre, inserire il Cd del sistema Windows 95, se necessario, e fare
         clic su "OK".
         Immettere "D:\WIN95 " nel campo "file copy source" oppure fare clic
         su "Reference" e selezionare "D:\WIN95".

f. Seguire le istruzioni e continuare l'installazione.
   NOTA: se si verifica un conflitto (ovvero, se viene visualizzato un
         messaggio per informare che è presente un file più recente rispetto
         a quello da copiare e all'utente viene consigliato di utilizzare
         il file già esistente), fare clic su "Sì".

g. Nella cartella "Stampanti" viene visualizzata l'icona della stampante
   aggiunta.

L'installazione del driver di stampante è stata completata.


3.2.2 per 4.00.950B oppure 4.00.950C
==================================
a. Collegare la stampante al PC e accendere il PC.

b. Accendere il PC e avviare Windows 95.  Se è già stato avviato, riavviare
   il sistema.

c. Quando viene visualizzata la finestra "Aggiornamento guidato driver di
   periferica" fare clic su "Avanti".

d. Fare clic su "Altri percorsi...".

e. Inserire il CD di installazione della stampante nell'unità CD-ROM.

f. Immettere "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win95" (se D: è la lettera dell'unità
   CD-ROM) nel campo "Percorso", quindi fare clic su "OK".

g. Quando viene visualizzata la finestra "Aggiornamento guidato driver di
   periferica" fare clic su "Fine".

h. Seguire le istruzioni sullo schermo e continuare l'installazione.
   NOTA: quando viene visualizzata la finestra di dialogo "Inserire il disco",
         fare clic su "OK", immettere "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win95"
         (se D: è la lettera dell'unità CD-ROM) nel campo "Copia file da:",
         quindi fare clic su "OK".
         È possibile che venga richiesto di inserire il CD del sistema
         Windows 95.
         Fare clic su "OK" dopo aver inserito il CD.  Immettere "D:\WIN95"
         nel campo "Copia file da:" oppure fare clic su "Sfoglia" e selezionare
         "D:\WIN95".

i. Nella cartella "Stampanti" viene visualizzata un'icona per la stampante
   aggiunta.

L'installazione del driver di stampante è stata completata.



----------------------------
3.3 Installazione utilizzando la funzione "Aggiungi stampante"
----------------------------
Avviare l'Installazione guidata stampante.
Di seguito viene indicata la procedura di installazione di FUJITSU DL3850+
dopo l'avvio di Windows 95.

a. Fare clic su "Start" -> "Impostazioni" -> "Stampanti".

b. Fare doppio clic su "Aggiungi stampante".

c. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione guidata stampante".
   Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e procedere.

d. Quando viene visualizzato l'elenco delle stampanti e dei produttori,
   fare clic su "Disco driver".

e. Inserire il disco di installazione della stampante nell'unità CD-ROM,
   immettere "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win95" (se D: è la lettera dell'unità
   CD-ROM) nel campo "Copia file del produttore in:", quindi fare clic su "OK".

f. I nomi dei modelli saranno elencati nella casella di riepilogo "Stampanti".
   Selezionare il modello e fare clic su "Avanti".
   NOTA: quando viene visualizzato il messaggio "Un driver per questa stampante
         è già stato installato. È possibile scegliere se mantenere il vecchio
         driver o usarne uno nuovo. Se si installa il nuovo driver, le stampe
         inviate dalle applicazioni installate potrebbero risultare diverse",
         selezionare "Sostituisci il driver esistente".

g. Selezionare le "Porte disponibili".

h. Confermare il nome della stampante e impostarla come stampante predefinita,
   quindi fare clic su "Avanti".

i. Se desiderato, eseguire una stampa di prova, quindi fare clic su "Avanti".
   NOTA: potrà venire richiesto all'utente di inserire il CD del sistema
         Windows 95.
         Fare clic su "OK" dopo aver inserito il CD.
         Immettere "D:\WIN95" nel campo "Copia file da:" oppure fare clic
         su "Sfoglia" e selezionare "D:\WIN95".

j. Come al punto [i.], quando si seleziona l'opzione "Stampa pagina di prova",
   viene visualizzata una finestra di dialogo al termine della stampa.
   Fare clic sul pulsante "OK" o "No".
   Nota per la pagina di prova:
     - La stampa verrà eseguita in base alle impostazioni correnti del driver
       di stampante.
     - I valori predefiniti sono "Automatically Select" (Selezione automatica)
       per il metodo di alimentazione della pagina e "LETTER" per il formato
       carta, pertanto è necessario preparare carta di formato LETTER per
       la pagina di prova.
     - Se si utilizza un diverso formato di carta per la pagina di prova,
       modificare le impostazioni.

k. Al termine dell'installazione nella cartella "Stampanti" viene visualizzata
   l'icona della stampante aggiunta.



4. Metodo di installazione del driver di stampante

- Le impostazioni del driver di stampante possono essere eseguite aprendo
  la cartella "Stampanti" e selezionando la stampante, quindi "File" e
  "Proprietà".

- Per ulteriori informazioni leggere il capitolo relativo al software nel
  manuale per l'utente.



5. Altro

a. L'emulazione di questo driver è in modalità "DPL24C+".
   Assicurarsi che l'impostazione per l'installazione della stampante
   corrisponda.

b. Gli utenti dovranno regolare le periferiche per quanto riguarda
   l'inserimento della carta.
   Assicurarsi che le impostazioni per la carta e quelle nel riquadro
   delle operazioni corrispondano alla stampante.

c. La stampa da software applicativo Windows 3.1 in ambiente Windows 95
   può produrre risultati diversi dal previsto.

d. In base al formato dei dati alcuni caratteri di stampa specifici
   dell'applicazione potranno non essere utilizzabili.

e. In base all'applicazione utilizzata, la stampa in modalità zoom potrebbe
   essere eseguita sempre con caratteri di dimensione 10,5.

f. La carta di lunghezza pari a 76,2 mm (3 pollici) – 355,6 mm (14 pollici)
   viene regolata con una larghezza di 381 mm (15 pollici).
   Quando si utilizza carta con una larghezza inferiore a 381 mm (15 pollici),
   regolare il margine destro dell'applicazione affinché non superi
   l'intervallo massimo consentito.

g. Quando con questa stampante si utilizza la forma Continua con
   un'alimentazione a trattore, la lunghezza di piegatura consentita
   è di 101,5 mm (4 pollici) o superiore.
   Quando la lunghezza di piegatura è uguale alla lunghezza della pagina,
   utilizzare carta con una lunghezza di piegatura superiore a 101,5 mm
   (4 pollici).

h. Se la stampa viene annullata dalla porta della stampante durante
   l'operazione di stampa, riavviare la stampante.
   Se si continua a stampare senza riavviare la stampante, si possono
   verificare problemi come, ad esempio, testo distorto.

i. Maschera continua
   - I margini superiore e inferiore per una maschera continua sono impostati
     su 0 mm in questo driver di stampante.  Si consiglia di impostare su un
     valore superiore a 25,4 mm (1 pollice) i margini superiore e inferiore
     per la maschera continua quando si utilizza l'alimentazione a trattore
     con questa stampante.
   - La testina di stampa e il nastro possono essere danneggiatei quando si
     stampa su righe perforate e su fori dentati.

j. Buste
   - Stampare solo sul lato esterno.  Non stampare sul lato del lembo di
     chiusura, altrimenti la busta potrebbe incepparsi.
   - Non stampare su buste con finestra o su buste a doppio strato.
   - In questo driver di stampante entrambi i margini, superiore e inferiore,
     sono impostati su 25,4 mm (1 pollice).
   - La stampa al di fuori dei margini non è garantita.
   - Vedere le informazioni riportate di seguito per le direzioni di
     alimentazione della carta in modo da evitare inceppamenti.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *     inserire la carta con questo orientamento     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Regolare la guida della carta per la stampa su carta in formato A3 Ruotato.
   (Il margine di stampa sinistro è impostato su 38 mm/0,5 pollici)

l. Quando si seleziona "Alimentazione manuale", viene visualizzato il messaggio
   "Inserire il foglio" per ogni singola pagina.
   Fare clic su "OK" e procedere con la stampa.
   NOTA: con alcune applicazioni il messaggio "Inserire il foglio" potrebbe
         non essere visualizzato nella finestra di dialogo.
         Fare semplicemente clic sul pulsante "OK" per riprendere la stampa.

m. Informazioni sui diversi formati definiti dall'utente.
   Impostare il driver di stampante per ciascun formato definito dall'utente.
   Il driver può essere utilizzato in modo interscambiabile immettendo
   i formati come nomi del driver.

n. Quando viene specificato un tipo di fonte della stampante e la si stampa, 
   cambiare l'impostazione della lingua in PAGE850 a partire dal DLMENU o dal 
   setup offline.
   Altrimenti la stampa potrebbe non risultare corretta.



- Informazioni sul marchio registrato
    I nomi di società e prodotti citati in questo documento sono marchi
    registrati o marchi di fabbrica di ciascuna società.

[Fine]
