===============================================================================
                               Microsoft Windows95

                         FUJITSU DL3750+ Printer Driver

                                  Version 3.40

                        Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Данный драйвер предназначен для работы под следующей операционной системой:

  Microsoft(R) Windows(R) 95 (далее Windows95)

Этот драйвер для работы с принтером FUJITSU DL3750+.


Содержание

1. Рабочая среда драйвера
2. Конфигурация драйвера
3. Установка драйвера
 3.1 Действия перед установкой
  3.2 Установка через "New Hardware Found"
    3.2.1  Для 4.00.950 или 4.00.950a
    3.2.2  Для 4.00.950B или 4.00.950C:
   3.3 Установка с помощью "Add Printer"
4. Особенности драйвера принтера
5. Другое
- О торговой марке

Примечание: Этот драйвер предназначен только для принтера FUJITSU DL3750+.
            Не использовать с другими принтерами.
            Если вы печатаете под Windows95, вернитесь к заводским установкам
            принтера.
            В обратном случае возможны сбои работы принтера.



1. Рабочая среда драйвера

- Аппаратное обеспечение:
  Персональный компьютер с установленной Windows95.

- Операционная система
  Windows95.

Примечание: Этот драйвер предназначен для работы с Windows95.



2. Конфигурация драйвера

   Драйвер для принтера FUJITSU DL3750+ состоит из следующих файлов:

   DL3750.DRV    FUJITSU DL3750+ DRV файл драйвера
   NRBMON.DLL    FUJITSU DL3750+ DLL языковой монитор
   DL3750.INF    Установочная информация
   README.TXT    Этот файл



3. Установка драйвера
---------------------
3.1 Действия перед установкой
-----------------------------

- Для установки подготовьте следующее:
  1) Установочный CD-ROM с Windows95
  2) Установочный диск с драйверами для принтера FUJITSU DL3750+

- Выберите FUJITSU DL3750+ через "New Hardware Found".
  Если "New Hardware" не найдено, то устанавливайте с помощью "Add Printer".

- Если драйвер для принтера FUJITSU DL3750+ уже был установлен, то удалите ег
  о и установите заново.


----------------------------------------
3.2 Установка через "New Hardware Found"
----------------------------------------
При установке через "New Hardware Found", экран может выглядеть по разному в
зависимости от версии используемого Windows95.
Щелкните правой клавишей мыши на иконку "My computer" и выберите "System
properties" в "General".


3.2.1  Для 4.00.950 или 4.00.950a
=================================
a. Подключите принтер к компьютеру, включите принтер.

б. Включите компьютер и загрузите Windows95. Перезапустите Windows95, если
   он был уже загружен.

в. Когда появится окно "New Hardware Found", выберите "Driver from disk
   provided by hardware manufacturer" и нажмите "ОК".

г. Вставьте диск в CD-привод.

д. Введите "D:\Drivers\DL3750+\Russian\Win95" в строке "Distributed file
   copy source" и нажмите "ОК" (если CD-привод опознается не как D, введите
   соответствующие изменения). 
   Примечание: Когда появится окно "Insert disk", нажмите "ОК". 
               Введите "D:\Drivers\DL3750+\Russian\Win95" в строке "Distributed
               file copy source" и нажмите "ОК". 
               Если потребуется вставьте системный диск Windows95 и нажмите
               "ОК". 
               Введите "D:\WIN95" в строку "File copy source" или нажмите
               "Reference" и выберите "D:\WIN95".

е. Следуйте указаниям и продолжайте установку.
   Примечание: при возникновении конфликта (в это случае на экране появится
               "There is a newer file than the one to be copied, and users
               are advised to use the already existing file"), нажмите "ОК".

ж. По завершению установки в папке "Printers" появится значок добавленного
   принтера.

На этом установка драйвера завершена


3.2.2  Для 4.00.950B или 4.00.950C:
===================================
a. Подключите принтер к компьютеру, включите принтер.

б. Включите компьютер и загрузите Windows95. Перезапустите Windows95, если он
   был уже загружен.

в. Когда появится "Update Device Driver Wizard", нажмите "Next".

г. Выберите "Other Locations...".

д. Вставьте диск в CD-привод.

е. Введите "D:\Drivers\DL3750+\Russian\Win95" в строке "Location" и
   нажмите "ОК" (если CD-привод опознается не как D, введите соответствующие
   изменения).

ж. Когда появится "Update Device Driver Wizard", нажмите "Finish".

з. Следуйте указаниям и продолжайте установку.
   Примечание: Когда появится диалоговое окно "Insert Disk", нажмите "ОК"
               и введите в строку "Copy files from:" следующий путь "D:\Drivers
               \DL3750+\Russian\Win95" (если CD-привод опознается не как D,
               введите соответствующие изменения).
               Если будет необходимо, вставьте системный диск Windows95,
               нажмите "ОК". Введите путь "D:\WIN95" в строку "Copy files
               from:" или нажмите "Browse" и выберите "D:\WIN95".

и. По завершению установки в папке "Printers" появится значок добавленного
   принтера.

На этом установка драйвера завершена


-------------------------------------
3.3 Установка с помощью "Add Printer"
-------------------------------------
Запустите Add Printer Wizard
Выполните следующие действия после загрузки Windows95:

a. Выберите "Start", "Settings", затем "Printers".

б. Двойной щелчок по "Add Printer".

в. Запустится "Add Printer Wizard".
   Следуйте указаниям на экране для успешной установки драйвера.

г. Когда появится список производителей и моделей принтеров, выберите "Have
   Disk".

д. Вставьте диск в CD-привод. Введите "D:\Drivers\DL3750+\Russian\Win95" в
   строке "Copy manufacture's files from:" и нажмите "ОК" (если CD-привод
   опознается не как D, введите соответствующие изменения). 

е. Выберите название модели из приведенного списка. Нажмите "Next".
   Примечание: Если появится фраза "A driver is already installed for this
               printer. 
               Would you like to keep the existing driver or use the new driver
               one? Your programs may print differently if you use the new
               driver" (Драйвер уже установлен на этот принтер. 
               Вы хотите сохранить уже существующий драйвер или использовать
               новый? Вывод на печать может быть другим, если Вы будете
               использовать новый драйвер), выберите "Replace existing driver" 
               (Заменить существующий драйвер).

ж. Выберите "Available ports".

з. Проверьте имя принтера, сделайте его принтером по умолчанию и нажмите
   "Next".

и. По желанию, выберите печать тестовой страницы, затем нажмите "Next".
   Примечание: Если будет необходимо, вставьте системный диск Windows95,
               нажмите "ОК". Введите путь "D:\WIN95" в строку "Copy files
               from:" или нажмите "Browse" и выберите "D:\WIN95".

к. Если в [и.] была выбрана тестовая печать, то по завершению печати появится
   диалоговое окно. Нажмите на "OK" или "No".

Примечания по тестовой печати:
 - Печать будет производиться на тех установках принтера, которые активны в
   данный момент.
 - Установки по умолчанию для подачи бумаги стоят в положении "automatically
   select", размер бумаги выбран "Letter", поэтому подготовьте бумагу
   ответствующего размера.
 - Для использования бумаги другого размера сначала измените настройки.

k. По завершению установки в папке "Printers" появится значок добавленного
   принтера.



4. Особенности драйвера принтера

- Изменение установок принтера может быть произведена через папку "Printers".
  Выберите принтер, затем в "File" и "Properties".

- За дополнительной информацией обращайтесь к руководству пользователя.



5. Другое

a. Драйвер принтера работает в стандарте "DPL24C+". Убедитесь, что выбранные
   настройки для установки принтера соответствуют этому стандарту.

б. Пользователи могут самостоятельно изменять размер бумаги, поэтому перед
   печатью убедитесь, что используется именно та бумага, что выбрана в
   установках.

в. При печати под Windows95 из программного обеспечения предназначенного для
   Window3.1 возможны отклонения в результатах печати.

д. Некоторые специализированные шрифты могут не воспроизводиться в зависимости
   от формата данных.

е. Максимальная ширина бумаги, которую можно выбрать в "Server Properties"
   равна 10,5 дюймам. Убедитесь, что ширина вводимых данных не превышает
   8 дюймов. Это может привести к некорректному выводу данных.

ж. Бумага длиной от 3 до 14 дюймов идет на печать с шириной 10 дюймов. 
   При использовании бумаги шириной менее 10 дюймов, убедитесь, что выбранная
   в приложении ширина данных не превосходит максимально возможной.

з. При использовании листинга при тянущей подаче возможные отступы на сгибе
   4 или более дюймов.
   Не используйте бумагу, где длина станицы такая же, как и отступы, отводимые
   на сгиб.  

и. Если произведена отмена печати с порта принтера, перезапустите принтер. 
   Продолжение печати без перезапуска может привести к проблемам, таким как
   нечитаемый текст.

к. Листинг
   - Верхний и нижний отступы в случае листинга устанавливаются в 0 мм в этом
     драйвере. Рекомендуется задавать верхний и нижний отступы для печати
     листинга с использованием протяжки в не менее чем 25.4 мм.
   - Головка и лента принтера могут быть повреждены в результате печати поверх
     перфорации.

л. Конверты
   - Печать возможна только на лицевой стороне конверта. При печати на
     обратной стороне может произойти застревание конверта в принтере.
   - Не печатайте на конвертах с рамкой или двухслойных конвертах.
   - Верхний и нижний отступы устанавливаются в 25.4 мм в этом драйвере.
   - Печать за пределами отступов не гарантируется.
   - Используйте следующее направление при подаче бумаги.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          Вставлять конверт в этом направлении     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

м. Установите корректный размер бумаги при печати на B4(JIS) и B5(JIS).
   (Левый отступ встаёт в 13.4 мм)

н. Фраза "Please insert paper" будет возникать перед подачей каждого
   отдельного листа, если используется режим "Manual feed". Нажмите "ОК"
   и продолжите печать.
   Примечание: В некоторых приложениях сообщения "Please insert paper"
   может не быть в диалоговом окне. Просто нажмите "OK" и печать продолжится.

о. Если у вас несколько нестандартных размеров бумаги, предопределяемых
   пользователем.
   Настройте драйвер принтера для каждого из размеров бумаги. Затем вы
   можете их использовать посменно, для этого можно указать размер в
   названии драйвера.

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE866 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- О товарных знаках
Названия компании и названия продуктов, используемые выше, являются
зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими этим компаниям.

[Конец]
