=======================================================================
                       Microsoft Windows Server 2008 R2

                  Controlador de la impresora FUJITSU DL7400

                  Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
=======================================================================

Este controlador de impresora funciona en los siguientes sistemas operativos:

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard,
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
  -> conocido como Windows Server 2008 R2

Este controlador sólo puede utilizarse con impresoras FUJITSU DL7400.


Contenido

1. Entorno operativo del controlador de impresora
2. Configuración del controlador de impresora
3. Instalación del controlador de impresora
  3.1 Antes de la instalación
  3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
  3.3 Uso de Plug and Play
4. Desinstalación del controlador de impresora
5. Método de instalación del controlador de impresora
6. Otros
- Acerca de la marca

NOTA: este controlador sólo puede utilizarse con impresoras FUJITSU DL7400.
      No utilizar con otras impresoras.
      Cuando realice impresiones en Windows Server 2008 R2, vuelva a cambiar la
      configuración de la impresora a la configuración predeterminada.
      De lo contrario, la impresora puede no funcionar correctamente.



1. Entorno operativo del controlador de impresora

- Hardware
  Ordenadores con Windows Server 2008 R2

- Sistema operativo
  Windows Server 2008 R2



2. Configuración del controlador de impresora

  El controlador de impresora FUJITSU DL7400 está formado por los
  siguientes archivos:

   DL7400.DLL    Archivo DLL de recurso del controlador de la impresora
   DL7400.GPD    Archivo GPD del controlador de la impresora FUJITSU DL7400
   MGLMONN.DLL   Archivo DLL de recursos del controlador
   DL7400.INF    Archivo con información sobre la instalación
   README.TXT    Este archivo



3. Instalación del controlador de impresora

---------------------------
3.1 Antes de la instalación
---------------------------
- Realice los siguientes preparativos para la instalación:
   1) Sistema operativo Windows Server 2008 R2
   2) Disco del controlador de la impresora (este disco)

- Cuando vaya a realizar la instalación, acceda con una cuenta de
  administrador.

- Después de insertar el disco de instalación en la unidad de CD-ROM del PC,
  se visualiza la ventana de instalación de software de FUJITSU DL Series.
  Si su sistema operativo es Windows Server 2008 R2, hacer clic en el botón
  Aceptar.
  Para cualquier otro sistema operativo Windows, hacer clic en el botón Salir.

- Si el controlador de la impresora FUJITSU DL7400 ya está instalado,
  elimínelo y vuelva a realizar la instalación.

- Esta guía incluye procedimientos para la instalación de controladores de
  impresora en PC conectados en una red local.
  Para obtener más información acerca de los métodos de instalación en una
  conexión de red y de las impresoras compartidas, lea la guía de usuario
  de Windows Server 2008 R2 o la "Ayuda".

- Durante la instalación, se le puede preguntar en el cuadro de diálogo
  Control de cuentas de usuario: ¿Desea permitir que el siguiente programa
  de un fabricante desconocido modifique este equipo? Seleccionar Sí.


-----------------------------------------------------------------------
3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
-----------------------------------------------------------------------
Usar el Asistente para agregar impresoras para instalar el controlador de la
impresora.
En esta sección se describe el procedimiento de instalación para Windows
Server 2008 R2.
En el siguiente procedimiento, se instala el controlador de la impresora
Fujitsu DL7400.
Si la impresora o el controlador de impresora es diferente, se debe cambiar
al nombre de modelo actual para leer el manual.

 1. Iniciar sesión en el equipo como administrador.

 2. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.

 3. En la carpeta Dispositivos e impresoras, seleccionar Agregar una impresora.

 4. Se muestra el Asistente para agregar impresoras. Seleccionar Agregar una
    impresora local.
    ** En Windows Server 2008 R2, se muestra la siguiente ventana.
       Seleccionar Agregar una impresora local o de red como administrador.
       Esta ventana no se muestra cuando se inicia sesión con una cuenta
       predefinida de administrador.

 5. Especificar un puerto para conectar la impresora y hacer clic en el botón
    Siguiente.
    ** Si el puerto no está preparado todavía, como por ejemplo cuando el
       puerto para conectar la impresora no figura en la lista de Usar un
       puerto existente, seleccionar un puerto temporario como LPT1: (Puerto
       de impresora) en su lugar.

 6. Se muestra la ventana de Instalación de controlador de impresora.
    A continuación, hacer clic en Usar disco.

 7. Insertar el CD-ROM de instalación en la unidad de CD (D:). A continuación,
    cambiar el nombre de ruta de "A:\" a "D:\Drivers\DL7400\Spanish\W28R2" y
    hacer clic en el botón Aceptar.
    ** En el ejemplo anterior, la unidad de CD se establece en "D:".
       Si la unidad de CD está configurada en otra unidad, modificar el nombre
       de la unidad que debe leerse.
    ** Cuando se instala otro controlador de impresora, cambiar la parte del
       controlador de la impresora al nombre del controlador de la impresora
       del modelo en la ruta que se especificará.
    ** Si se usa el último controlador de impresora descargado de nuestro sitio
       web, escribir "(el nombre de la carpeta donde se encuentran los datos
       del controlador descargado)\W28R2".

 8. Los nombres de modelo se muestran en el cuadro de lista.
    Seleccionar el controlador de impresora que se usará y hacer clic en el
    botón Siguiente.
    ** Cuando se muestra la ventana que contiene el mensaje ¿Qué versión del
       controlador desea usar?, seleccionar Reemplazar el controlador actual.

 9. Se muestra la ventana Escribir el nombre de una impresora.
    Ingresar el nombre de la impresora y hacer clic en el botón Siguiente.
    ** Para modificar el nombre de la impresora, escribir el nombre de la
       impresora modificado.

10. Se muestra el mensaje Windows no puede verificar el fabricante de este
    software de controlador en el cuadro de Seguridad de Windows.
    Seleccionar Instalar este software de controlador de todas formas.

11. Se inicia copia de los archivos.

12. Se muestra la ventana Compartir impresoras. Seleccionar de acuerdo con el
    entorno del equipo y hacer clic en el botón Siguiente.
    ** La ventana Compartir impresoras puede no mostrarse en algunos entornos.
       Cuando se muestre la ventana Compartir impresoras, seleccionar según el
       entorno del equipo.
       (1) No compartir : seleccionar No compartir esta impresora.
       (2) Compartir    : seleccionar Compartir esta impresora con otros
                          usuarios de la red e ingresar el nombre compartido,
                          la ubicación y comentarios.

13. Corroborar que se muestre el mensaje Fujitsu DL7400 se agregó correctamente
    y hacer clic en el botón Finalizar para cerrar el asistente.
    ** Si se instalaron muchos controladores de impresora, esta ventana
       mostrará el elemento Establecer como impresora predeterminada.
       Seleccionar según corresponda.
    ** Se muestra el botón Imprimir una página de prueba en esta ventana.
       Imprimir páginas de prueba si se desea.
    ** Notas sobre la impresión de páginas de prueba...
       (1) No se deben imprimir páginas de prueba si se selecciona un puerto
           temporario en el Procedimiento 5.
       (2) Corroborar que la impresora se encuentre activa cuando se impriman
           páginas de prueba.
       (3) Las páginas de prueba se imprimen de acuerdo con las configuraciones
           del controlador de la impresora en dicho momento.
           En el controlador de la impresora predeterminado se encuentran
           configurados los valores siguientes: Fuente de papel: selección
           automática y Tamaño de papel: Letter.
           Imprimir páginas de prueba con hojas tamaño Letter.
       (4) Si se desea usar un método de alimentación o tamaño de papel no
           predeterminado, modificar primero las configuraciones y,
           a continuación, imprimir las páginas de prueba.

14. Reiniciar Windows. Esto completa la instalación del controlador de la
    impresora.

Si la impresora se conecta después de la instalación con este método,
se puede mostrar la ventana Instalar software del controlador del dispositivo
y la impresora conectada puede aparecer como componente no especificado de
Dispositivos e impresoras.
En dicho caso, reiniciar Windows.


------------------------
3.3 Uso de Plug and Play
------------------------
[IMPORTANTE antes de instalar]
  Para Windows Server 2008 R2 , instalar el controlador de la impresora antes
  de conectarla al equipo personal.
  Se muestran algunos de los mensajes siguientes en el programa de instalación:
  La impresora está preparada para la instalación.
  o Se completó la instalación del controlador de la impresora.
  Después de que se muestre el mensaje, conectar la impresora al PC.
  Si la impresora se conectó al PC antes de la instalación del controlador,
  consultar la sección de este manual Solución de problemas durante la
  instalación.

* Imprescindible:
  asegúrese de apagar el ordenador y la impresora.

 1. Iniciar sesión en el equipo como administrador.

 2. Insertar el disco de instalación en la unidad de CD-ROM del equipo.
    Se mostrará la ventana de reproducción automática. Hacer clic en Ejecutar
    DLSELECT.EXE.
    Si la ventana de reproducción automática no aparece, usar el Explorador u
    otra aplicación para abrir el CD-ROM. A continuación, hacer doble clic en
    el archivo DLSELECT.EXE. 

 3. Se muestra la ventana de instalación de software de FUJITSU DL Series.
    De la lista de controladores de la impresora, seleccionar DL7400 y hacer
    clic en el botón Aceptar.
    ** Si se usa el controlador de impresora más reciente descargado de nuestro
       sitio web, hacer doble clic en el programa ejecutable (un archivo cuya
       extensión es EXE) ubicado en la carpeta de datos del controlador que se
       descargó.

 4. Si se visualiza el cuadro de diálogo ¿Desea permitir que el siguiente
    programa de un fabricante desconocido modifique este equipo?, hacer clic
    en Sí.

 5. Se muestra la ventana del paquete del controlador de la impresora de
    FUJITSU DL Series. Hacer clic en el botón Aceptar.

 6. Se muestra una ventana con el siguiente mensaje: Seleccionar un controlador
    de impresora para agregar.
    Para usar un puerto de red, seleccionar la casilla de verificación "Usar
    un puerto de red".

 7. Seguir el menú que se muestra y seleccionar un controlador de impresora
    para instalar. A continuación, hacer clic en el botón Aceptar.
    ** Si se selecciona Usar un puerto de red, ir al Procedimiento a.
    ** Si no se desea instalar el controlador de la impresora, seleccionar
       Cancelar.
       Cuando se termina el procedimiento sin instalar el controlador de la
       impresora, hacer doble clic en cada programa ejecutable de la
       instalación de software de FUJITSU DL Series o del paquete del
       controlador de la impresora de FUJITSU DL Series nuevamente, o bien
       instalar el controlador de la impresora con el Método de instalación
       con el Asistente para agregar impresoras.
    ** Acerca de “Usar un puerto de red...
       (1) Para crear o instalar un puerto de red, leer el manual o la guía de
           instalación de una placa o adaptador LAN opcional, o bien consultar
           la Ayuda en Windows Server 2008 R2.
       (2) Si se usa un puerto de red creado mediante una placa o adaptador
           LAN opcional o mediante un puerto TCP/IP estándar de Windows,
           seleccionar este elemento.
       (3) No se debe seleccionar este elemento si se usa un puerto paralelo
           o USB.

 8. Se visualiza Windows no puede verificar el fabricante de este software de
    controlador en el cuadro de Seguridad de Windows.
    Seleccionar Instalar este software de controlador de todas formas.

 9. Se inicia la copia de los archivos.
    ** Esperar hasta que se muestre la ventana del Procedimiento 10.

10. Se muestra el mensaje El controlador de la impresora está preparado para
    la instalación. Hacer clic en el botón Aceptar.

11. Conectar la impresora al equipo y encender la impresora.

12. Se muestra Instalación de software de controlador de dispositivo en el
    área de notificación de la barra de tareas.
    Luego de unos minutos, se muestra El software del controlador del
    dispositivo Fujitsu DL7400 se instaló correctamente.
    ** Si se usa una interfaz USB para la conexión, se muestra ahora El
       dispositivo está preparado para usarse.

13. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.

14. Corroborar que el icono del controlador de la impresora se haya agregado
    a la sección Impresoras y faxes.

15. Reiniciar Windows.

[Si se selecciona Usar un puerto de red:]
a. Se muestra el siguiente mensaje: Se seleccionó Usar un puerto de red:
   Leer el contenido atentamente y hacer clic en el botón Aceptar.

b. Si se muestra el mensaje Windows no puede verificar el fabricante de este
   software de controlador en el cuadro de diálogo de Seguridad de Windows,
   seleccionar Instalar este software de controlador de todas formas.

c. Se inicia la copia de los archivos.
   ** Esperar hasta que se muestre la ventana del Procedimiento D.

d. Se muestra el Asistente para agregar impresoras. A continuación, seleccionar
   Agregar una impresora local.

e. Especificar un puerto para conectar la impresora y, a continuación, hacer
   clic en el botón Siguiente.
   ** Si el puerto no está preparado todavía, como por ejemplo cuando el
      puerto de red no figura en la lista de Usar un puerto existente,
      seleccionar un puerto temporario como LPT1: (Puerto de impresora) en
      su lugar. 

f. Se muestra la ventana de Instalación de controlador de impresora.
   En Fabricante, seleccionar FUJITSU. A continuación, seleccionar un modelo
   de la lista de Impresoras y hacer clic en el botón Siguiente. 

g. Se muestra la ventana Escribir el nombre de una impresora.
   Ingresar el nombre de la impresora y hacer clic en el botón Siguiente.
   ** Si se modifica el nombre de la impresora, escribir el nombre modificado
      para la impresora. 

h. Se inicia la copia de los archivos.
   ** Esperar hasta que se muestre la ventana del Procedimiento I. o del
      Procedimiento J.

i. Se muestra la ventana Compartir impresoras. Seleccionar de acuerdo con
   el entorno del equipo y hacer clic en el botón Siguiente.
   ** La ventana Compartir impresoras puede no mostrarse en algunos entornos.
      Cuando se muestre la ventana Compartir impresoras, seleccionar según el
      entorno del equipo.
      (1) No compartir : seleccionar No compartir esta impresora.
      (2) Compartir    : seleccionar Compartir esta impresora con otros
                         usuarios de la red e ingresar el nombre compartido,
                         la ubicación y comentarios.

j. Corroborar que se muestre el mensaje Fujitsu DL7400 se agregó correctamente
   y hacer clic en el botón Finalizar para cerrar el asistente.
  ** Si se instalaron varios controladores de impresora, se muestra Establecer
     como impresora predeterminada en esta ventana.
     Seleccionar según corresponda.
  ** Se muestra el botón Imprimir una página de prueba en esta ventana.
     Imprimir páginas de prueba si se desea.
  ** Notas sobre la impresión de páginas de prueba...
     (1) No se deben imprimir páginas de prueba si se selecciona un puerto
         temporario en el Procedimiento E.
     (2) Corroborar que la impresora se encuentre activa cuando se impriman
         páginas de prueba.
     (3) Las páginas de prueba se imprimen de acuerdo con las configuraciones
         del controlador de la impresora en dicho momento. En el controlador
         de la impresora predeterminado se encuentran configurados los valores
         siguientes: Fuente de papel: selección automática y Tamaño de papel:
         Letter. Imprimir páginas de prueba con hojas tamaño Letter.
     (4) Si se desea usar un método de alimentación o tamaño de papel no
         predeterminado, modificar primero las configuraciones y,
         a continuación, imprimir las páginas de prueba.

k. Se muestra el siguiente mensaje: Se completó la instalación del controlador
   de la impresora. Leer el contenido atentamente y hacer clic en el botón
   Aceptar.

l. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e Impresoras.

m. Corroborar que el icono del controlador de la impresora se haya agregado
   a la sección Impresoras y faxes.

n. Reiniciar Windows. Esto completa la instalación del controlador de la
   impresora.



4. Desinstalación del controlador de impresora

   El siguiente procedimiento se usa para quitar el controlador de la
   impresora.

   -NOTA-
   ** El controlador de impresora FUJITSU DL7400 se usa como ejemplo en esta
      sección.
   ** Si se usa otro controlador de impresora, modificar el nombre del
      controlador de impresora actual para leer la descripción.
   ** Para eliminar, corroborar que no esté en uso el controlador de la
      impresora. Si hay algún trabajo de impresión en proceso, cancelarlo.

 1. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.

 2. Seleccionar Fujitsu DL7400 en Impresoras y faxes. A continuación,
    seleccionar Quitar dispositivo.

 3. Se muestra la ventana Quitar dispositivo. Se muestra el mensaje ¿Está
    seguro de que desea quitar este dispositivo? Fujitsu DL7400.
    Seleccionar Sí.

 4. Seleccionar la impresora instalada en Impresoras y faxes, tal como Fax o
    Escritor de documentos XPS de Microsoft.
    A continuación, seleccionar Propiedades del servidor de impresión.

 5. Hacer clic en la ficha Controladores y en el botón Modificar
    configuraciones del controlador. 
    ** Este botón puede no aparecer en algunas cuentas, como la predefinida
       del administrador.

 6. De la lista de Controladores de impresión instalados, seleccionar Fujitsu
    DL7400 y hacer clic en el botón Quitar.

 7. Se muestra la ventana Quitar controlador y paquete.
    Seleccionar Quitar controlador y paquete del controlador y hacer clic en
    el botón Aceptar.

 8. Se muestra una ventana con el mensaje Si quita el paquete del controlador
    de impresora, se elimina totalmente del sistema. ¿Está seguro de que desea
    eliminar Fujitsu DL7400 ? Hacer clic en Sí.

 9. Se muestra el siguiente mensaje en la ventana Quitar controlador y paquete:
    Se recopiló información del paquete del controlador. Hacer clic en el botón
    Eliminar. 

10. Cuando se muestre el mensaje Se eliminó el paquete del mensaje, hacer clic
    en el botón Aceptar. A continuación, hacer clic en el botón Cerrar para
    cerrar el cuadro de diálogo de propiedades del servidor de impresión.

11. Apagar la impresora y reiniciar Windows Server 2008 R2.

Esto completa la eliminación del controlador de la impresora.
Cuando se muestra el siguiente mensaje en el Procedimiento (10): El paquete
contiene el(los) siguiente(s) controlador(es) en uso, reiniciar Windows Server
2008 R2 y volver a quitar el controlador de la impresora.



5. Método de instalación del controlador de impresora

- Las propiedades del documento, tales como el tamaño del papel, pueden
  configurarse en el menú "Propiedades de la impresora" en el software de
  la aplicación.

- Según el software de la aplicación que se utilice, la configuración del
  tamaño del papel del software de la aplicación puede ser la predeterminada
  en lugar de la que aparece en la pestaña "Configurar página".

- Se puede asignar tamaño de papel y otros valores para cada ruta de
  alimentación de papel de la siguiente manera.
  El controlador de impresora Fujitsu DL7400 se usa como ejemplo en esta
  sección.
  Si se usa otro controlador de impresora, cambiarlo al nombre del controlador
  de impresora actual para leer el procedimiento.
  (1) Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.
  (2) Hacer clic con el botón secundario en Fujitsu DL7400, en Impresoras y
      faxes, y seleccionar Propiedades de la impresora.
      A continuación, especificar en la sección Formato de asignación de
      bandeja en la ficha Configuración del dispositivo.

- Se puede crear un tamaño de papel definido por el usuario de la siguiente
  manera. El controlador de impresora Fujitsu DL7400 se usa como ejemplo en
  esta sección.
  Si se usa otro controlador de impresora, cambiarlo al nombre del controlador
  de impresora actual para leer el procedimiento.
  (1) Iniciar sesión con una cuenta de grupo de administradores.
  (2) Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.
  (3) Hacer clic en Fujitsu DL7400 en Impresoras y faxes, y seleccionar
      Propiedades de la impresora en la barra de menús.
  (4) Hacer clic en el botón Configuración de cambio de formato en la ficha
      Formato.
  (5) Marcar la casilla Crear un nuevo formato.
  (6) Escribir el nombre de papel a crear en Nombre del formato.
  (7) Seleccionar una unidad del tamaño de papel para crear en Descripción del
      formato (medidas) e ingresar ancho y alto del papel.
  (8) Hacer clic en Guardar formato.
  (9) Hacer clic en el botón Aceptar y cerrar Propiedades del servidor de
      impresión.
  -NOTA-
  ** El procedimiento o los contenidos de visualización pueden variar en
     algunas versiones de Windows Server 2008 R2. En dicho caso, se deben
     seguir las instrucciones mostradas en su lugar.
  ** Si es posible, usar la medida de pulgada como unidad para especificar la
     longitud.
  ** Se puede producir un error si se crea o configura un formato de papel
     continuo especial con longitud de 10, 11, 13, 14, 16 ó 17 pulgadas en 3
     páginas, como tamaño definido por el usuario. Esto puede generar un
     problema de alineación de la impresión.
  ** El tamaño definido por el usuario, incluso después de establecer
     adecuadamente los márgenes, puede no reflejarse correctamente.
     Editar los márgenes en Configuración de papel de la aplicación.



6. Otros

a. La emulación de este controlador se realiza en el modo "DPL24C+".
   Asegúrese de que coincide con la configuración de instalación de la
   impresora.

b. Los usuarios deben ajustar los dispositivos para este tipo de inserción
   del papel.
   Asegúrese de que la configuración del papel y del panel de funcionamiento
   corresponden a la impresora.

c. Las impresiones realizadas desde otro software de aplicación de Windows
   en el entorno Windows Server 2008 R2 pueden dar resultados distintos.

d. El contenido de "Propiedades" del controlador de impresora y de
   "Preferencias de impresión" de la impresora se puede solapar.
   Realice los ajustes necesarios para evitar todos los posibles errores
   de funcionamiento.

e. Dependiendo del formato de los datos, es posible que algunas de las
   fuentes de impresora especificadas no puedan utilizarse.

f. El ancho máximo de tamaño de papel que puede establecerse en
   "Propiedades del servidor" es de 15 pulg.  Ajuste los márgenes
   izquierdo y derecho para que no excedan el ancho de papel de 13,6 pulg.,
   dado que la impresión de los datos puede resultar incorrecta.

   El alto del papel se puede configurar a partir de 1 pulg. (aprox. 25,4mm).
   Sin embargo, cuando se especifica cualquiera de los siguientes puertos de
   alimentación de papel, no especifique 2,76 pulg. (aprox. 70,00mm) o menos
   de alto.
   De lo contrario, el papel no se alimentará correctamente y quedará atascado.

   - alimentación manual
   - alimentador de hojas sueltas / compartimiento #1
   - alimentador de hojas sueltas / compartimiento #2

g. Al imprimir con la especificación "Una página por hoja" desde la ficha
   "Diseño" del menú de impresión, puede ocurrir que las líneas de los marcos
   no se impriman con determinadas aplicaciones.

h. Con algunas aplicaciones, la impresión en modo de zoom puede mostrar
   fuentes de tamaño de 10,5 en todos los casos.

i. Al papel con largo comprendido entre 3 y 14 pulg. se le asigna un ancho
   de 15 pulg.
   Si utiliza un papel con ancho inferior a 15 pulg., asegúrese de realizar
   los ajustes al margen derecho de la aplicación para no exceder el intervalo
   máximo posible.

j. Si utiliza un formulario continuo con un alimentador de tractor en esta
   impresora, el largo de doblado posible será de 4 pulg. como mínimo.
   Si el largo de doblado y el largo de página son iguales, utilice un papel
   con un largo de doblado superior a 4 pulg.

k. Si una impresión en marcha se cancela desde el puerto de impresora,
   reinicie la impresora.
   Si continúa la impresión sin reiniciar la impresora, pueden aparecer
   problemas como texto borroso.

l. Formulario continuo
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior para
     los formularios continuos se establecen en 0 mm.  Si se utiliza un
     alimentador de tractor con esta impresora, se recomienda establecer
     los márgenes superior e inferior de los formularios continuos en un
     valor superior a 25,4 mm.
   - Las cintas y los cabezales de la impresora pueden dañarse si se imprime
     en líneas de perforación y orificios dentados.

m. Sobres
   - Imprimir la superficie únicamente.  No imprimir en la solapa, el sobre
     puede atascarse.
   - No imprimir en sobres con orificios ni en sobres de doble capa.
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior están
     establecidos en 25,4 mm.
   - No se garantiza la impresión fuera de lo márgenes.
   - Consulte las siguientes instrucciones de alimentación de papel para evitar
     los atascos de papel.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *        insertar el papel en esta dirección        *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Ajuste las guías del papel para imprimir en A3 girado.
   (El margen de impresión izquierdo está establecido en 38 mm.)

o. El controlador de la impresora DL7400 se configurará para cada puerto 
   conector si se cambia el puerto conector USB. (por ej.: FUJITSU DL7400 
   (copia 2) etc.)
   Dado que cada configuración del controlador de la impresora es el valor 
   inicial, cambie la configuración de acuerdo con el estado de uso.

p. Cuando se especifica la Fuente de la impresora y se imprime, cambie la 
   configuración del Idioma a WCP1252 a través de DLMENU o Configuración 
   Offline.
   De lo contrario, la impresión puede resultar errónea

q. Sobre la Impresora DL7400
   Para expulsar una hoja suelta a la bandeja de hojas sueltas frontal,
   algunas veces debemos esperar para retirarla (la luz parpadea para
   expulsión frontal).  En esos casos,retire el papel de la bandeja de hojas
   sueltas, cargue el nuevo papel, y luego oprima el interruptor de encendido.
   *El mensaje de error que aparece mientras se encuentra en estado de espera
    para retirar una hoja suelta (la luz parpadea para expulsión frontal)
    durante la impresión indica un error TIME OUT y no PAPER OUT.

r. Cambiar el puerto de alimentación de papel o el tamaño de papel en
   Configurar página o Configurar documento de la aplicación.
   Se puede configurar el tamaño del margen fuera del área de impresión
   aun cuando no se respete el valor especificado del controlador de la
   impresora.
   Para evitar eso, primero configure el puerto de alimentación del papel y el
   tamaño del papel que usted quiera utilizar en propiedades de la impresora
   en la carpeta Impresoras.  Luego cambie el puerto de alimentación de papel
   y el tamaño de papel en la aplicación o evite configurar el margen fuera
   del área de impresión.
   Haga referencia al Manual del Usuario para obtener información sobre el área
   de impresión (tamaño de margen mú‹imo) según los puertos de alimentación de
   papel y tamaños de papel.



- Acerca de la marca
    Todos los nombres de empresas y productos que se mencionan anteriormente
    son marcas registradas o marcas de cada empresa.

[Fin]
