===============================================================================
                           Microsoft Windows95 

            Konfiguracja sterownika do drukarki  FUJITSU DL3850+ 

                               Wersja 3.40

                    Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Sterownik współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:

  Microsoft(R) Windows(R) 95 (zwany dalej Windows95)

Sterownik ten przeznaczony jest do pracy z drukarkami FUJITSU DL3850+.



Spis treści:

1. Wymagania systemowe dla pracy sterownika drukarki
2. Konfiguracja sterownika do drukarki
3. Instalacja sterownika do drukarki
  3.1 Przed instalacją
  3.2 Ustawienia z kreatorem "Znaleziono nowy sprzęt"
    3.2.1 dla 4.00.950 lub 4.00.950A
    3.2.2 dla 4.00.950B lub 4.00.950C
  3.3 Ustawienia z kreatorem "Dodaj drukarkę"
4. Sposoby instalowania sterownika drukarki
5. Inne
- Uwagi na temat znaków towarowych

UWAGA: Sterownik ten przeznaczony jest dla drukarek FUJITSU DL3850+.
       Nie należy go stosować z innymi modelami.
       W przypadku drukowania z Windows95 należy przywrócić domyślne
       ustawienia.
       W przeciwnym wypadku drukarka może nie funkcjonować we właściwy sposób.



1. Wymagania systemowe dla pracy sterownika drukarki

- Sprzęt
  Stacja robocza (PC) z wersją Windows95

- Docelowy system operacyjny
  Windows95 



2. Konfiguracja sterownika drukarki

W skład sterownika do drukarki FUJITSU DL3850+ wchodzą następujące pliki:

   DL3850.DRV    FUJITSU DL3850+ sterownik drukarki
   NRBMON.DLL    FUJITSU DL3850+ Language Monitor (monitor języka)
   DL3850.INF    Plik informacji instalacyjnych
   README.TXT    Niniejszy plik



3. Instalacja sterownika drukarki 

--------------------------------------
3.1 Przed przystąpieniem do instalacji
--------------------------------------
- Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: 
   1) Wersję systemu operacyjnego Windows95 (dysk CD)
   2) Dysk CD zawierający sterownik do drukarki FUJITSU DL3850+
      (niniejszy dysk CD)

- Zainstaluj  FUJITSU DL3850+ ze "Znaleziono nowy sprzęt".
  Jeśli pojawi się komunikat, że nowy sprzęt nie został odnaleziony
  "Nie znaleziono żadnego nowego urządzenia", przystąp do instalacji
  z kreatorem "Dodaj drukarkę".

- Jeśli ustawienia sterownika drukarki FUJITSU DL3850+ zostały już wprowadzone,
  usuń je i wprowadź ponownie.


---------------------------------------------------
3.2 Instalacja z kreatorem "Znaleziono nowy sprzęt"
---------------------------------------------------
Ekran w czasie instalacji z kreatora "Znaleziono nowy sprzęt", może wyglądać
w inaczej dla każdej wersji Windows95.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę "Mój komputer" i wybierz "Właściwości
systemu" z "Ogólne".


3.2.1  dla 4.00.950 lub 4.00.950a
=================================
a. Podłącz drukarkę do komputera i włącz ją. 

b. Włącz komputer, uruchom Windows95. Uruchom ponownie Windows95, jeśli
   wcześniej zostały uruchomione. 

c. Gdy pojawi się okno dialogowe z komunikatem "Znaleziono nowy sprzęt",
   wybierz "Sterownik z dysku dostarczonego przez producenta sprzętu",
   a następnie kliknij "OK".

d. Włóż do napędu dysk CD z sterownikiem do drukarki.

e. Wprowadź "D:\Drivers\DL3850+\Polish\Win95" (jeśli D to napęd CD-ROM) w pole
   "kopiuj z:", a następnie kliknij "OK".
   UWAGA: Gdy pojawi się okno dialogowe z komunikatem "włóż dysk", kliknij
          "OK", wprowadź "D:\Drivers\DL3850+\Polish\Win95" (jeśli D to napęd
          CD-ROM) do "kopiuj z:", a następnie kliknij "OK".
          Dodatkowo, jeśli zachodzi taka potrzeba, włóż dysk CD z systemem
          operacyjnym Windows95, a następnie kliknij "OK". Wprowadź "D:\WIN95"
          do "kopiuj z:" lub kliknij "odwołanie" i wybierz "D:\WIN95".

f. Postępuj według wskazówek i kontynuuj instalację.
   UWAGA: W przypadku wystąpienia konfliktu (gdy pojawi się komunikat "Na tym
          komputerze zainstalowano nowszy plik niż ten, który wybrano do
          skopiowania), zalecamy zastąpienie istniejącego", kliknij "tak".

g. Ikona dodanej drukarki pojawi się w katalogu "Drukarki".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.


3.2.2  dla 4.00.950B lub 4.00.950C:
===================================
a. Podłącz drukarkę do komputera i włącz ją. 

b. Włącz komputer, uruchom  Windows95. Uruchom ponownie Windows95, jeśli
   wcześniej zostały uruchomione. 

c. Gdy pojawi się kreator "Aktualizuj sterownik urządzenia", kliknij “dalej”.

d. Kliknij "Inne lokalizacje...".

e. Włóż dysk CD ze sterownikiem drukarki do napędu.

f. Wprowadź "D:\Drivers\DL3850+\Polish\Win95" (jeśli D to napęd CD-ROM) w pole
   "Lokalizacja", a następnie kliknij przycisk "OK".

g. Gdy pojawi się kreator "Aktualizuj sterownik urządzenia", kliknij "Zakończ".

h. Postępuj według wskazówek i kontynuuj instalację.
   UWAGA: Gdy pojawi się okno dialogowe "Włóż dysk", kliknij "OK", wprowadź
          "D:\Drivers\DL3850+\Polish\Win95" (jeśli D to napęd CD-ROM)  dla
          "Kopiuj z:", a następnie kliknij przycisk "OK".
          Użytkownik może zostać poproszony o włożenie do napędu płytki CD
          z systemem operacyjnym. Po włożeniu płytki kliknij przycisk "OK",
          wprowadź "D:\WIN95" dla "Kopiuj z :" lub kliknij "Przeglądaj" i
          wybierz "D:\WIN95".

i. Ikona dodanej drukarki pojawi się w folderze "Drukarki".

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.



---------------------------------
3.3 Instalacja z "Dodaj drukarkę"
---------------------------------
Uruchom kreator ”Dodaj drukarkę”
Poniżej znajdziesz szczegółową procedurę instalacji sterownika drukarki FUJITSU
DL3850+  po uruchomieniu Windows95.

a. Przejdź do "Start" -> "Ustawienia" ->"Drukarki".

b. Kliknij dwukrotnie na "Dodaj drukarkę".

c. Pojawi się kreator "Dodaj drukarkę" .
   Postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie i kontynuuj
   instalację.

d. Gdy na ekranie pojawi się lista drukarek producenta, kliknij na  "Z dysku".

e. Włóż do napędu płytę CD ze sterownikiem drukarki, (jeśli litera D oznacza
   napęd CD-ROM), wprowadź "D:\Drivers\DL3850+\Polish\Win95" jako "Kopiuj pliki
   producenta z:", a następnie kliknij przycisk "OK".

f. W oknie "Drukarki" ukaże się lista z nazwami modeli drukarek.
   Wybierz właściwy model i naciśnij "dalej".
   UWAGA: Gdy pojawi się komunikat "Na tym komputerze zainstalowano
          nowszy sterownik niż ten, który wybrano do skopiowania,
          zalecamy zastąpienie istniejącego", wybierz "Zastąp istniejący
          sterownik”.

g. Wybierz "Porty".

h. Potwierdź nazwę drukarki, ustaw ją jako domyślną, a następnie kliknij na
   "dalej".

i. Jeśli chcesz, możesz wykonać próbny wydruk, a następnie wybierz "dalej".
   UWAGA: Użytkownik może zostać poproszony o włożenie do napędu płytki CD
          z systemem operacyjnym. Po włożeniu dysku CD kliknij "OK", wprowadź
          "D:\WIN95" dla "Kopiuj z :" lub kliknij "Przeglądaj" i wybierz "D:
          \WIN95".

j. Tak jak w [i.], gdy wybrano "Drukuj stronę testową", pojawi się okno
   dialogowe informujące, że drukowanie zostało zakończone. Kliknij na
   przycisk "OK" lub "Nie".
   Uwaga dotycząca strony testowej:
     - Wydruk wykonany zgodnie z wprowadzonymi aktualnie ustawieniami
       sterownika.
     - Domyślnym wyborem dla źródła papieru jest „wybór automatyczny”
       z określonym rozmiarem papieru „Letter”. W związku z tym, przygotuj
       papier w formacie „Letter” dla testowania strony.
     - Zmień ustawienia jeśli wykorzystujesz do testowania inny rozmiar
       papieru.

k. Gdy instalacja jest zakończona, ikona dodanej drukarki pojawi się w
   katalogu "Drukarki".



4. Sposoby instalacji sterownika drukarki

- Ustawienia sterownika drukarki mogą zostać wprowadzone albo poprzez folder
  “Drukarki”, wybór drukarki, a następnie wybranie "Plik" - "Właściwości".

- Więcej szczegółowych informacji znajduje się w podręczniku użytkownika,
  w rozdziale poświeconym oprogramowaniu.



5. Inne

a. Emulacja tego sterownika drukarki znajduje się w "DPL24C+".  Upewnij się,
   czy ustawiona w czasie instalacji konfiguracja sterownika jest właściwa.

b. Użytkownik powinien dostosować urządzenia do pracy np.
   do sposobu podawania papieru.
   Upewnij się, że stawienia właściwości papieru oraz ustawienia na panelu
   kontrolnym zgadzają się z ustawieniami drukarki.

c. Wydruki z  aplikacji pracującej pod Windows3.1 i w środowisku Windows95
   mogą się różnić.

d. Niektóre określone czcionki aplikacji mogą być niewykorzystywane ze względu
   na format danych.

e. W zależności od aplikacji, w czasie prób drukowania z powiększeniem –
   pomniejszeniem można zawsze otrzymywać czcionkę o rozmiarze 10.5.

f. Do wydruku na papierze o długości  3 cala – 14 cali stosuje się ustawienia
   jak do papieru o szerokości 15 cali. Jeśli używasz papieru o szerokości
   mniejszej niż 15 cali, dokonaj niezbędnych zmian prawego marginesu tak,
   by nie wykraczał on poza maksymalny możliwy zakres.

g. Jeśli wykorzystujesz opcję “Papier ciągły” drukując na papierze z podajnika
   papieru, możliwa długość złożonego arkusza może wynosić 4 cale lub więcej.
   Jeśli długość arkusza papieru jest taka sama jak długość strony, wykorzystaj
   papier ze złożeniem dłuższym niż 4 cale.

h. Jeśli anulowano drukowanie z portu drukarki podczas drukowania, uruchom
   drukarkę  ponownie. Kontynuowanie drukowania bez operacji ponownego
   uruchomienia może powodować problemy np. zniekształcenie tekstu.

i. Papier ciągły
   - Standardowe ustawienia w niniejszym sterowniku dla zarówno górnego,
     jak i dolnego marginesu papieru ciągłego wynoszą 0 mm. Zalecane ustawienie
     górnego i dolnego marginesu dla wydruku na papierze ciągłym z podajnika
     wynosi co najmniej  25.4mm.
   - Głowica drukarki i taśma mogą ulec uszkodzeniu jeżeli drukować będziesz na
     liniach perforacji lub na części papieru z otworami bocznymi.

j. Koperty
   - Wydruk jedynie na przedniej stronie koperty. Nie drukuj na stronie z
     zakładką ponieważ może to spowodować zablokowanie koperty w drukarce. 
   - Nie drukuj na kopertach z okienkiem lub kopertach dwuwarstwowych.
   - Ustawienia zarówno górnego jak i dolnego marginesu w tym sterowniku
     wynoszą 25.4 mm
   - Gwarancja nie obejmuje drukowania poza marginesem.
   - Zastosuj się do poniższych wskazówek dotyczących kierunku wkładania
     papieru, by uniknąć jego zablokowania w drukarce.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          włóż papier w tym kierunku               *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Zastosuj właściwe ustawienia, jeśli drukujesz na papierze w formacie
   A3.
   (Ustawienie lewego marginesu powinno wynosić 38mm)

l. Jeśli użytkownik wybrał "Podawanie ręczne" przy drukowaniu każdej
   pojedynczej strony pojawi się komunikat "Włóż papier". Kliknij "OK"
   i kontynuuj drukowanie.
   Uwaga: W niektórych programach komunikat "Włóż papier" może nie ukazywać się
          w oknie dialogowym. W takim przypadku po prostu kliknij na przycisk
          "OK" i drukowanie będzie kontynuowane. 

m. Uwaga na temat różnych rozmiarów ustawionych przez użytkowników.
   Ustaw sterowniki drukarki dla każdego rozmiaru definiowanego przez
   użytkownika.
   Sterowniki mogą być zamiennie wykorzystywane, gdy wprowadzisz rozmiary jako
   nazwy sterownika. 

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



-Zastrzeżone znaki towarowe
 Nazwy firm oraz nazwy produktów wymienione w tekście są zastrzeżonymi znakami
 lub nazwami handlowymi należącymi do odpowiednich firm. 

[Koniec]
