===============================================================================
                        Microsoft Windows 98/Me

                    Driver di stampa FUJITSU DL7600

                Copyright(C) 2008 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Questo driver di stampante funziona con i seguenti sistemi operativi:

     Microsoft(R) Windows(R) 98
     Microsoft(R) Windows(R) 98 Second Edition
      -> indicato come Windows 98
     Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition
      -> indicato come Windows Me

Questo driver è per stampanti FUJITSU DL7600.



Sommario

1. Ambiente operativo del driver di stampante
2. Configurazione del driver di stampante
3. Installazione del driver di stampante
  3.1 Prima di installare il driver
  3.2 Installazione dalla finestra di dialogo "Nuovo componente hardware
      individuato"
    3.2.1 per Windows 98
    3.2.2 per Windows Me
  3.3 Installazione utilizzando la funzione "Aggiungi stampante"
4. Setup of USB device driver
  4.1 for Windows98
  4.2 for WindowsMe
5. Metodo di installazione del driver di stampante
6. Altro
- Informazioni sul marchio registrato

NOTA: questo driver è per stampanti FUJITSU DL7600.
      Non utilizzarlo con altre stampanti.
      Durante la stampa con Windows 98 o Windows Me, ripristinare le
      impostazioni predefinite della stampante.
      In caso contrario la stampante potrebbe non funzionare come previsto.



1. Ambiente operativo del driver di stampante

- Hardware
  PC con Windows 98 o Windows Me

- Sistemi operativi
  Windows98 o WindowsMe



2. Configurazione del driver di stampante

  Il driver di stampante FUJITSU DL7600 include i seguenti file:

   DL7600.DRV    Driver di stampante FUJITSU DL7600
   HGLMON.DLL    File di risorsa DLL
   DL7600.INF    File delle informazioni di installazione
   README.TXT    Questo file



3. Installazione del driver di stampante

---------------------------------
3.1 Prima di installare il driver
---------------------------------
- Per eseguire l'installazione, preparare quanto segue:
   1) Sistema operativo Windows 98 o Windows Me
   2) Disco di installazione del driver di stampante  (questo disco)

- Installare FUJITSU DL7600 dalla finestra di dialogo "Nuovo componente
  hardware individuato".
  Se non viene individuato un "Nuovo componente hardware", eseguire
  l'installazione utilizzando la funzione "Aggiungi stampante".

- Se il driver di stampante FUJITSU DL7600 è già stato installato,
  disinstallarlo e installarlo nuovamente.


------------------------------------------------------------
3.2 Installazione da "Nuovo componente hardware individuato"
------------------------------------------------------------
++++++++++++++++++++
3.2.1 per Windows 98
++++++++++++++++++++
a. Collegare la stampante al PC e accendere il PC.

b. Accendere il PC e avviare Windows 98.
   Se Windows 98 è già stato avviato, riavviare il sistema.

c. Quando viene visualizzata la finestra "Installazione guidata nuovo
   hardware", fare clic su "Avanti".

d. Selezionare "Cerca il miglior driver per la periferica
   (scelta consigliata)", quindi fare clic su "Avanti".

e. Inserire il CD di installazione del driver di stampante nell'unità CD-ROM.

f. Selezionare "Specificare un percorso" e immettere "D:\Drivers\DL7600
   \Italian\Win98Me" (se D: è la lettera dell'unità CD-ROM), quindi fare
   clic su "Avanti".

g. Quando viene visualizzato il messaggio "Ricerca del file del driver per
   la periferica:", fare clic su "Avanti". 
   NOTA: quando viene visualizzata la finestra di dialogo "Inserire il disco",
         fare clic su "OK", immettere "D:\Drivers\DL7600\Italian\Win95"
         (se D: è la lettera dell'unità CD-ROM) nel campo "file copy source",
         quindi fare clic su "OK".

h. Seguire le istruzioni sullo schermo e continuare l'installazione.

i. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il software richiesto
   è stato installato nella nuova periferica hardware, fare clic su "Fine".

  L'installazione del driver di stampante è stata completata.


++++++++++++++++++++
3.2.2 per Windows Me
++++++++++++++++++++
a. Collegare la stampante al PC e accenderla.

b. Accendere il PC e avviare Windows Me.  Se Windows Me è già avviato,
   riavviare il sistema.

c. Quando viene visualizzata la finestra "Installazione guidata nuovo
   hardware", fare clic su "Avanti".

d. Inserire il CD di installazione del driver di stampante nell'unità CD-ROM.

e. Selezionare "auto driver-search (recommended)" e fare clic su "Avanti".
   Nota: se viene visualizzato un messaggio per informare che non è possibile
         trovare il software della periferica, fare clic su "Precedente" e
         leggere le istruzioni da  (5.).

f. Per i dettagli del percorso, selezionare il driver dalla directory
   "Win98Me" e fare clic su "OK".

g. Viene visualizzata la finestra "Installazione guidata stampante".

h. Seguire le istruzioni visualizzate e procedere.
   NOTA: se si verifica un conflitto (ovvero, se viene visualizzato un
         messaggio per informare che è presente un file più recente
         rispetto a quello da copiare e all'utente viene consigliato
         di utilizzare il file già esistente), fare clic su "Sì".

i. Quando viene visualizzato il messaggio per avvisare che è stato installato
   il software necessario nella nuova periferica hardware, fare clic su "Fine".

L'installazione del driver di stampante è stata completata.


Nota: specifica del percorso del driver:

f'. Selezionare "Specificare un percorso", quindi fare clic su "Avanti".

g'. Selezionare "Specificare un percorso" e immettere "D:\Drivers\DL7600
    \Italian\Win98Me" (se D: è la lettera dell'unità CD-ROM), quindi fare clic
    su "Avanti".

h'. Per i dettagli del percorso, selezionare il driver dalla directory
    "Win98Me" e fare clic su "OK".

i'. Quando viene visualizzata la schermata relativa alla ricerca del file
    del driver FUJITSU DL7600, fare clic su "Avanti".

j'. Seguire le istruzioni visualizzate e procedere.
    NOTA: se si verifica un conflitto (ovvero, se viene visualizzato un
          messaggio per informare che è presente un file più recente rispetto
          a quello da copiare e all'utente viene consigliato di utilizzare
          il file già esistente), fare clic su "Sì".

k'. Quando viene visualizzato il messaggio per avvisare che è stato installato
    il software necessario nella nuova periferica hardware, fare clic su "Fine".

--------------------------------------------------------------
3.3 Installazione utilizzando la funzione "Aggiungi stampante"
--------------------------------------------------------------
In questa procedura entrambi i sistemi Windows Me e Windows 98 verranno
indicati come "Windows 98":

a. Fare clic su "Risorse del computer"  -> "Stampanti" -> "Aggiungi stampante".

b. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Installazione guidata stampante".
   Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e procedere.

c. Quando viene visualizzato l'elenco delle stampanti e dei produttori,
   fare clic su "Disco driver".

d. Inserire il disco di installazione della stampante nell'unità CD-ROM,
   immettere "D:\Drivers\DL7600\Italian\Win98Me" (se D: è la lettera 
   dell'unità CD-ROM) nel campo "Copia file del produttore in:", quindi fare
   clic su "OK".

e. I nomi dei modelli saranno elencati nella casella di riepilogo "Stampanti".
   Selezionare il modello e fare clic su "Avanti".
   NOTA: quando viene visualizzato il messaggio "Un driver per questa stampante
         è già stato installato. È possibile scegliere se mantenere il vecchio
         driver o usarne uno nuovo. Se si installa il nuovo driver, le stampe
         inviate dalle applicazioni installate potrebbero risultare diverse",
         selezionare "Sostituisci il driver esistente".

f. Selezionare le "Porte disponibili".

g. Confermare il nome della stampante e impostarla come stampante predefinita,
   quindi fare clic su "Avanti".

h. Se si desidera, eseguire una stampa di prova, quindi fare clic su "Fine".
   NOTA: È possibile che venga richiesto di inserire il CD del sistema
         Windows 98.  Fare clic su "OK" dopo aver inserito il CD.
         Immettere "D:\WIN98" nel campo "Copia file da:" oppure fare clic
         su "Sfoglia" e selezionare "D:\WIN98".

i. Come al punto [h.], quando si seleziona l'opzione "Stampa pagina di prova",
   viene visualizzata una finestra di dialogo al termine della stampa.
   Fare clic sul pulsante "OK" o "No".
   Nota per la pagina di prova:
     - La stampa verrà eseguita in base alle impostazioni correnti del driver
       di stampante.
     - I valori predefiniti sono "Trattore Frontale" per il metodo di
       alimentazione della pagina e "modulo continuo 11in x 15in" per
       il formato carta, pertanto è necessario preparare carta di formato
       modulo continuo 11in x 15in per la pagina di prova.
     - Se si utilizza un diverso formato di carta per la pagina di prova,
       modificare le impostazioni.

j. Al termine dell'installazione nella cartella "Stampanti" viene visualizzata
   l'icona della stampante aggiunta.

L'installazione del driver di stampante è stata completata.



4. Impostazione del driver per periferica USB

Impostare questo driver per periferica USB nel modo seguente.
Se l'impostazione non viene fatta nel modo indicato, potrebbe non funzionare.

-----------------
4.1 Per Windows98
-----------------
a. Accendere il computer e avviare Windows 98.

b. Connettere il PC con la stampante DL7600 tramite un cavo USB.
   NOTA: Assicurarsi che la stampante DL7600 sia spenta quando la si connette 
         al PC con un cavo USB
         Nel caso in cui il PC e la stampante DL3580+ non sono connessi bene 
         tramite il cavo USB, la stampante DL7600 non sara` rilevata.

c. Accendere la stampante DL7600.

d. Quando appare "Istallazione guidata nuovo hardware", cliccare "Avanti".

e. Selezionare "Ricerca il miglior driver disponibile per la periferica usata 
   (raccomandato)" e poi cliccare "Avanti".

f. Mettere nel lettore del CD il "FUJITSU DL7600 Printer Driver Disk".

g. Segnare la casella di spunta "Area di ricerca designata", scrivere
   (D:\Drivers\DL7600\Italian\Win98Me)(se D: è il lettore di CD), e quindi 
   cliccare "Avanti".

h. Cliccare "avanti" se appaiono i seguenti messaggi:
     Trovare il file conil driver per la seguente periferica usando:
          Supporto di stampa USB
     L'istallazione del driver migliore per questa periferica è stata preparata.   NOTA: Se appare la finestra di dialogo "Inserire disco" premere "OK".
         Poi mettere (D:\Drivers\DL7600\Italian\Win98Me) in "Sorgente del file
         da copiare", (nel caso in cui D: sia il lettore di CD) e quindi 
         cliccare "OK".

i. Continuare l'impostazione seguendo le indicazioni sullo schermo.

j. Cliccare "Fine" quando appare il messaggio "Il software necessario per la 
   nuova periferica è stato installato".

Sul come effettuare l'impostazione, leggere  "3. Installazione del driver di 
stampante"


--------------
4.2 Windows Me
--------------
a. Accendere il PC e avviare Windows Me.

b. Connettere il PC alla stampante DL7600 tramite un cavo USB.
   NOTA: Assicurarsi che la stampante DL7600 sia spenta quando la si connette
         al PC con un cavo USB.
         Nel caso in cui il PC e la stampante DL3580+ non sono connessi
         bene tramite il cavo USB, è impossibile chela stampante DL7600
         sia rilevata.

c. Accendere la stampante DL7600.

d. Quando appare "Istallazione guidata nuovo hardware", mettere nel lettore di
   CD il "FUJITSU DL7600 Printer Driver Disk".

e. Selezionare "Ricerca il miglior driver disponibile per la periferica usata
   (raccomandato)" e poi cliccare "Avanti".

f. Cliccare "Fine" quando appare il messaggio "Il software necessario per la
   nuova periferica è stato installato".

Sul come effettuare l'impostazione, leggere  "3. Installazione del driver di
stampante"



5. Metodo di installazione del driver di stampante

- Le impostazioni del driver di stampante possono essere eseguite aprendo
  la cartella "Stampanti" e selezionando la stampante, quindi "File"
  e "Proprietà".

- Per ulteriori informazioni leggere il capitolo relativo al software nel
  manuale per l'utente.



6. Altro

a. L'emulazione di questo driver è in modalità "DPL24C+".
   Assicurarsi che l'impostazione per l'installazione della stampante
   corrisponda.

b. Gli utenti dovranno regolare le periferiche per quanto riguarda
   l'inserimento della carta.
   Assicurarsi che le impostazioni per la carta e quelle nel riquadro
   delle operazioni corrispondano alla stampante.

c. La stampa da software applicativo Windows 3.1 in ambiente Windows 95
   può produrre risultati diversi dal previsto.

d. In base al formato dei dati alcuni caratteri di stampa specifici
   dell'applicazione potranno non essere utilizzabili.

e. In base all'applicazione utilizzata, la stampa in modalità zoom potrebbe
   essere eseguita sempre con caratteri di dimensione 10,5.

f. La carta di lunghezza pari a 76,2 mm (3 pollici) – 355,6 mm (14 pollici)
   viene regolata con una larghezza di 381 mm (15 pollici).
   Quando si utilizza carta con una larghezza inferiore a 381 mm (15 pollici),
   regolare il margine destro dell'applicazione affinché non superi
   l'intervallo massimo consentito.

   La lunghezza della carta può essere impostata a partire da un pollice 
   (25.4 mm.).
   In ogni caso, quando si specifica uno degli ingressi di alimentazione di
   seguito specificati, non specificare la carta di 2,76 pollici
   (circa 70.00 mm.) o meno di lunghezza. 
   In caso contrario la carta non verrà immessa in modo corretto, cosa che
   provocherà il blocco della stampante. 

   - alimentazione manuale
   - alimentatore foglio singolo/bin #1
   - alimentatore foglio singolo/bin #2

g. Quando con questa stampante si utilizza la forma Continua con
   un'alimentazione a trattore, la lunghezza di piegatura consentita
   è di 101,5 mm (4 pollici) o superiore.
   Quando la lunghezza di piegatura è uguale alla lunghezza della pagina,
   utilizzare carta con una lunghezza di piegatura superiore a 101,5 mm
   (4 pollici).

h. Se la stampa viene annullata dalla porta della stampante durante
   l'operazione di stampa, riavviare la stampante.
   Se si continua a stampare senza riavviare la stampante, si possono
   verificare problemi come, ad esempio, testo distorto.

i. Maschera continua
   - I margini superiore e inferiore per una maschera continua sono impostati
     su 0 mm in questo driver di stampante.  Si consiglia di impostare su un
     valore superiore a 25,4 mm (1 pollice) i margini superiore e inferiore
     per la maschera continua quando si utilizza l'alimentazione a trattore
     con questa stampante.
   - La testina di stampa e il nastro possono essere danneggiatei quando si
     stampa su righe perforate e su fori dentati.

j. Buste
   - Stampare solo sul lato esterno.  Non stampare sul lato del lembo di
     chiusura, altrimenti la busta potrebbe incepparsi.
   - Non stampare su buste con finestra o su buste a doppio strato.
   - In questo driver di stampante entrambi i margini, superiore e inferiore,
     sono impostati su 25,4 mm (1 pollice).
   - La stampa al di fuori dei margini non è garantita.
   - Vedere le informazioni riportate di seguito per le direzioni di
     alimentazione della carta in modo da evitare inceppamenti.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *     inserire la carta con questo orientamento     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Regolare la guida della carta per la stampa su carta in formato
   A3 Ruotato.
   (Il margine di stampa sinistro è impostato su 38 mm/0,5 pollici)

l. Quando si seleziona "Alimentazione manuale", viene visualizzato
   il messaggio "Inserire il foglio" per ogni singola pagina.
   Fare clic su "OK" e procedere con la stampa.
   NOTA: con alcune applicazioni il messaggio "Inserire il foglio"
         potrebbe non essere visualizzato nella finestra di dialogo.
         Fare semplicemente clic sul pulsante "OK" per riprendere la stampa.

m. Informazioni sui diversi formati definiti dall'utente.
   Impostare il driver di stampante per ciascun formato definito dall'utente.
   Il driver può essere utilizzato in modo interscambiabile immettendo
   i formati come nomi del driver.

n. Quando viene specificato un tipo di fonte della stampante e la si stampa, 
   cambiare l'impostazione della lingua in WCP1252 a partire dal DLMENU o dal 
   setup offline.
   Altrimenti la stampa potrebbe non risultare corretta.

o. A proposito della stampante DL7600
   L'espulsione di fogli singoli nel piano frontale per fogli singoli porta
   all'attesa per la rimozione dei fogli singoli (la luce per l'espulsione
   posta in avanti lampeggerà). In questi casi, rimuovere la carta dal piano
   per fpogli singoli, preparare il foglio successivo e quindi premere il
   tasto online.
   * Se appare un messaggio di errore mentre si è in attesa della rimozione
     di un foglio singolo (la luce lampeggiante per l'espulsione posta in
     avanti) vuole significare che c'è stato un errore nei tempi, non un erroe
     di stampa.

- Informazioni sul marchio registrato
    I nomi di società e prodotti citati in questo documento sono marchi
    registrati o marchi di fabbrica di ciascuna società.

[Fine]
