===============================================================================
                          Microsoft Windows2000  
                          Microsoft WindowsXP

                        FUJITSU DL3850+ tiskový ovladač

                  Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Tento tiskový ovladač pracuje s následujícími operačními systémy:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> dále jen Windows2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> dále jen WindowsXP

Tento tiskový ovladač je pro tiskárny FUJITSU DL3850+.


Obsah

1. Tiskový ovladač - prostředí operačního systému
2. Tiskový ovladač - nastavení
3. Instalace tiskového ovladače
   3.1 Před instalací
   3.2 pro Windows2000
    3.2.1 Instalace metodou Průvodce přidáním tiskárny
          (bez využití Plug & Play)
    3.2.2 Instalace metodou Průvodce přidáním tiskárny (využitím Plug & Play)
    3.2.3 využití Plug & Play
   3.3 pro WindowsXP
    3.3.1 Instalace metodou Průvodce přidáním tiskárny
          (bez využití Plug & Play)
     3.3.1.1 pro WindowsXP Professional
     3.3.1.2 pro WindowsXP Home Edition
    3.3.2 Instalace metodou využití Průvodce přidáním tiskárny
          (využití Plug & Play)
     3.3.2.1 pro WindowsXP Professional
     3.3.2.2 pro WindowsXP Home Edition
    3.3.3 využití Plug & Play
4. Odinstalování tiskového ovladače
   4.1 Windows2000
   4.2 WindowsXP Professional
   4.3 WindowsXP Home Edition
5. Metoda nastavení tiskového ovladače
6. Jiné
-  O obchodní značce

Poznámka: Tento ovladač je pro tiskárny FUJITSU DL3850+.
Nepoužívejte s jinými tiskárnami.
Při tisku využitím Windows2000 nebo WindowsXP, změňte nastavení tiskárny
zpět na tovární nastavení.
Jinak tiskárna nemusí fungovat podle očekávání.



1. Tiskový ovladač - prostředí operačního systému

- Hardware
  PC s   Windows2000 nebo WindowsXP

- Operační systém
  Windows2000 nebo WindowsXP

  Poznámka: Tento produkt pracuje pouze s   Windows2000 a WindowsXP.



2. Tiskový ovladač - nastavení

  FUJITSU DL3850+ tiskový ovladač se skládá z následující souborů:

  DL3850.GPD     FUJITSU DL3850+ GPD soubor tiskového ovladače
  DL3850.DLL     FUJITSU DL3850+ základní DLL soubor tiskového ovladače
  NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ Jazykový monitor
  DL3850.INF     Instalační informace
  README.TXT     tento soubor



3. Instalace tiskového ovladače

------------------
3.1 Před instalací
------------------
- Pro instalaci připravte následující:
  1) Windows2000 nebo WindowsXP Operační systém
  2) Disk tiskového ovladače (tento disk)

- Když instalujete, přihlaste se s Administratorským oprávněním.

- Před instalací jděte na Vlastnosti Systému , zvolte <ignorovat> nebo
  <upozornit> pro "ověření souboru podpisu" ve volbě Podpis ovladače.

- Pokud již je tiskový ovladač FUJITSU DL3850+ nainstalován, zrušte
  jej a nainstalujte znovu.


--------------------
3.2 pro Windows 2000
--------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Instalace metodou Průvodce přidáním tiskárny (bez využití Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Spusťte Průvodce přidáním tiskárny.
Následuje instalační postup FUJITSU DL3850+  poté, co Windows2000
nastartoval.

a. Jděte na "Start" -> "Nastavení" -> "tiskárny".

b. Poklepte ikonu "Přidat tiskárnu" ve složce "tiskárny".

c. Když se objeví "Průvodce přidáním tiskárny", zvolte "další".

d. Když se objeví "Místní nebo síťová tiskárna" z "Průvodce přidáním tiskárny",
   zvolit "místní tiskárna", zrušte zaškrtnutí "automaticky vyhledat a
   instalovat mou Plug and Play tiskárnu", a zvolte "další".

e. Zvolte připojovací port pro tiskárnu z "použít následující port",
   a zvolte "další".

f. Když se objeví seznam tiskáren jednotlivých výrobců ťukněte na
   "Z diskety...", vložte disk tiskového ovladače, vepište jméno diskové
   jednotky \DL3850+\Czech\Win2kxp" jako "Zdroj kopírovaných souborů výrobce
   z:", a zvolte "OK".
   Poznámka: CD jednotka výše je předpokládána D:, podle potřeby upravte.

g. Jména modelů budou vypsána v roletovém seznamu "tiskárny". Zvolte model
   a ťukněte na "další".
   Poznámka: Když se objeví zpráva "Použijte existující ovladač", zvolte
             existující ovladač".

h. Vepište jméno modelu tiskárny, a upřesněte zda tiskárna bude použita
   jako výchozí tiskárna, a zvolte "další".
   Poznámka: tiskárna bude nastavena automaticky jako výchozí tiskárna,
             pokud jiné tiskárny nejsou naistalovány.

i. Upřesněte, zda tiskárna bude sdílena, a zvolte "další".

j. Proveďte zkušební stránku, pokud si přejete, a zvolte "další".

k. Když se objeví zpráva "Dokončen Průvodce přidáním tiskárny", ujistěte se, 
   že zvolený obsah je správně, a zvolte "dokončit".

l. Když se objeví zpráva "digitální podpis nenalezen", zvolte "ano".
   Poznámka: Jako v  3.1, toto je případ když "soubor podpis ověření" je
             nastaven na "upozornit".

m. Soubory jsou zkopírovány a instalace ovladače je nyní hotova.

n. Jako v  [j.], když je zvolen "Tisk zkušební stránky", objeví se dialogové
   okno když tisk je hotov.  Ťukněte na tlačítko "OK" nebo "Poradce při
   potížích".
   Poznámka pro zkušební stránku:
   - Tisk proběhne v závislosti na nastaveních tiskového ovladače v daném
     okamžiku.
   - výchozí hodnota metody podávání papíru je "automaticky vybrat"
     s velikostí papíru nastavené na "Letter", proto , prosím, připravte
     Letter papír pro zkušební stránku.
   - Změňte pro zkušební stránku nastavení, pokud používáte jiné velikosti
     papíru

o. Když je instalace hotova, ikona přidané tiskárny se objeví 
   ve složce "tiskárny".

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Instalace metodou využití Průvodce přidáním tiskárny
      (využití Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Spusťte Průvodce přidáním tiskárny.
následuje instalační postup poté co je Windows 2000 nastartoval.
Poznámka: Zapněte tiskárnu.

a. Jděte na "Start" -> "Nastavení" -> "tiskárny".

b. Poklepte ikonu "Přidat tiskárnu" ve složce "tiskárny".

c. Když se objeví "Průvodce přidáním tiskárny", zvolte "další".

d. Když se objeví "Místní nebo síťová tiskárna" z "Průvodce přidáním tiskárny",
   zvolit "místní tiskárna", zatrhnout "automaticky vyhledat a instalovat
   Plug-and-Play tiskárny zvolte "další".

e. Bude aktivováno"Vyhledání nové tiskárny ", a pokud je úspěšně nalezena, 
   objeví se dialog "nalezen nový hardware".

f. Když se objeví zpráva "Vítejte v Průvodci Nalezení nového hardwaru" z 
   Nalezení nového hardwaru", zvolte "další".

g. Když se objeví zpráva "Instalovat ovladač zařízení Hardware" v
   "Průvodci Nalezení nového hardwaru", ujistěte se, že "hledat vhodný ovladač
   pro mé zařízení (doporučeno)" je vybráno, a zvolte "další".

h. Když se objeví obrazovka "Upřesni umístění souborů ovladače", vložte
   Disk s tiskovým ovladačem, a zrušte zaškrtnutí "disketové jednotky".
   Ujistěte se, že je zatrženo pouze "upřesněte umístění", a zvolte "další".

i. Vepište jméno diskové jednotky "D:\Drivers\DL3850+\Czech\Win2kxp" do
   "Zdroj kopírovaných souborů výrobce z:", a zvolte "OK".
   Poznámka: CD jednotka výše je předpokládána D:, podle potřeby upravte.

j. Když se objeví "Výsledky vyhledávání souborů ovladače", ujistěte se, zpráva
   "Windows nalezl ovladač pro toto zařízení. K instalaci nalezeného ovladače
   Windows, ťukněte další." objeví se, a zvolte "další".

k. Když se objeví zpráva "digitální podpis nenalezen", zvolte "ano".
   Poznámka: Jako v  3.1, toto je případ když "soubor podpis ověření" je
             nastaven na "upozornit".

l. Začne kopírování souborů.

m. Když se objeví "Dokončit v Průvodci Nalezení nového hardwaru",
   zpráva "Windows dokončil instalaci software pro toto zařízení
   se objeví, a zvolte "dokončit".

n. Když se objeví "Vyhledání nové tiskárny" na obrazovce, ujistěte se zpráva
   se objeví "Chcete vytisknout zkušební stránku?". Zvolte "ano" nebo "ne",
   a zvolte "další".

o. Když se objeví na obrazovce "Dokončen Průvodce přidáním tiskárny", ujistěte
   se že se objeví zpráva "Úspěšně jste dokončil Průvodce přidáním tiskárny"
   Zvolte "Dokončit".

p. Jako v  [n.], když je zvolen "Tisk zkušební stránky", objeví se dialogové
   okno když tisk je hotov.  Ťukněte na tlačítko "OK" nebo "Poradce při
   potížích".
   Poznámka pro zkušební stránku:
   - Tisk proběhne v závislosti na nastaveních tiskového ovladače v daném
     okamžiku.
   - výchozí hodnota metody podávání papíru je "automaticky vybrat"
     s velikostí papíru nastavené na "Letter", proto , prosím, připravte
     Letter papír pro zkušební stránku.
   - Změňte pro zkušební stránku nastavení, pokud používáte jiné velikosti
     papíru

q. Když je instalace hotova, ikona přidané tiskárny se objeví ve složce
   "tiskárny".

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.
Pokud instalace nemůže být vykonána, viz.2.1 Instalace metodou využití
"Průvodce přidáním tiskárny (bez využití Plug & Play)".


+++++++++++++++++++++++++
3.2.3 využití Plug & Play
+++++++++++++++++++++++++
Poznámka: Vypněte jak PC tak tiskárnu.

a. Ujistěte se, že tiskárna je připojena k PC, a zapněte tiskárnu.

b. Ujistěte se  tiskárna is on-line, Zapněte PC, a start up Windows2000.

c. "Průvodce Nalezení nového hardwaru Nový Hardware" nastartuje.
   Dialog "Instaluji..." se objeví, je-li nalezena.

d. Když  "Nalezen nový hardware", zvolte "další".

e. Když se objeví zpráva "Instalovat ovladač zařízení Hardware" z 
   "Průvodce Nalezení nového hardwaru", ujistěte se, že "hledat vhodný ovladač
   pro mé zařízení (doporučeno)" je vybráno, a zvolte "další".

f. Když se objeví obrazovka "Upřesni umístění souborů ovladače", vložte Disk s
   tiskovým ovladačem Disk s tiskovým ovladačem, a zrušte zaškrtnutí "disketové
   jednotky". Ujistěte se, že je zatrženo pouze "upřesněte umístění", a zvolte
   "další".

g. Vepište jméno diskové jednotky "D:\Drivers\DL3850+\Czech\Win2kxp" do
   "Zdroj kopírovaných souborů výrobce z:", a zvolte "OK".
   Poznámka: CD jednotka výše je předpokládána D:, podle potřeby upravte.

h. Když se objeví" Výsledky vyhledávání souborů ovladače", ujistěte se,
   že zpráva "Windows nalezl ovladač pro toto zařízení. K instalaci nalezeného
   ovladače Windows, ťukněte další." objeví se, a zvolte "další".

i. Když se objeví zpráva "digitální podpis nenalezen", zvolte "ano".
   Poznámka: Jako v  3.1, toto je případ když "soubor podpis ověření" je
   nastaven na "upozornit".

j. Začne kopírování souborů.

k. Když se objeví "Dokončit v Průvodci Nalezení nového hardwaru",
   zpráva "Windows dokončil instalaci software pro toto zařízení
   se objeví, a zvolte "dokončit".

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.


-----------------
3.3 pro WindowsXP
-----------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Instalace metodou využití Průvodce přidáním tiskárny
      (bez využití Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.1.1 pro WindowsXP Professional
==================================
Spusťte Průvodce přidáním tiskárny.
Následuje instalační postup FUJITSU DL3850+  poté, co WindowsXP is
nastartován.

a. Jděte na "Start" -> "Ovládací panely" -> "tiskárny a ostatní Hardware".

b. Zvolte "Přidat tiskárnu".

c. Když se objeví "Průvodce přidáním tiskárny", zvolte "další".

d. Když se objeví "Místní nebo síťová tiskárna" v "Průvodci přidáním tiskárny",
   zvolit "Místní tiskárna připojena k tomuto počítači", zrušte zaškrtnutí
   "automaticky vyhledat a instalovat mou Plug & Play tiskárny", a zvolte
   "další".

e. Upřesněte připojovací port pro tiskárnu, a zvolte "další".

f. ťukněte na tlačítko "Z diskety..." 

g. Vložte tento disk do CD jednotky (když D: je CD jednotka), změňte cestu
   z "A:\" to "D:\Drivers\DL3850+\Czech\Win2kxp", a stiskněte "OK".
   Poznámka: CD jednotka výše je předpokládána D:, podle potřeby upravte.

h. Jména modelů budou vypsána v roletovém seznamu.
   Zvolte použitý model a stiskněte "další".
   Poznámka: Když se objeví zpráva "Chcete ponechat stávající ovladač nebo
             použít nový?" zvolte "Nahraďte existující ovladač".

i. Vepište jméno modelu tiskárny, a upřesněte zda tiskárna bude použita
   jako výchozí tiskárna, a zvolte "další".

j. Upřesněte, zda tiskárna bude sdílena, a zvolte "další".

k. Poté, co instalace je hotova, vytiskněte zkušební stránku pokud si přejete,
   a zvolte "další".

l. K ukončení průvodce, ťukněte na tlačítko "Dokončit".

m. Když se objeví obrazovka "Instalace hardwaru", zvolte "Přesto pokračovat".
   Poznámka: Jako v  3.1, toto je případ když "Podpisy ovladačů" je nastaveno
             na "upozornit".

n. Soubory jsou zkopírovány a instalace pro ovladač je nyní hotova.
   V [k.], když je zvoleno "vytiskněte zkušební stránku", a objeví se dialogové
   okno informující dialogové okno informující, že tisk je hotov.
   Ťukněte na "Ano" nebo tlačítko "Při potížích…"
   Poznámka pro zkušební stránku:
   - Tisk proběhne v závislosti na nastaveních tiskového ovladače v daném
     okamžiku.
   - výchozí hodnota metody podávání papíru je "automaticky vybrat"
     s velikostí papíru nastavené na "Letter", proto , prosím, připravte
     Letter papír pro zkušební stránku.
   - Změňte pro zkušební stránku nastavení, pokud používáte jiné velikosti
     papíru


Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.


3.3.1.2 pro WindowsXP Home Edition
==================================
Start Průvodce přidáním tiskárny.
následuje instalační postup poté co WindowsXP Home Edition je nastartováno.

a. Jděte na "Start" -> "Ovládací panely" -> "tiskárna a jiný hardware".

b. Zvolte "Přidat tiskárnu" z obrazovky "tiskárny a jiný hardware".

c. Když se objeví obrazovka "Průvodce přidáním tiskárny", zvolte "další".

d. Když se objeví "Místní nebo síťová tiskárna" v "Průvodci přidáním tiskárny",
   zvolit "Místní tiskárna připojena k tento počítači", zrušte zaškrtnutí
   "automaticky vyhledat a instalovat mou Plug & Play tiskárnu", a zvolte
   "další".

e. Pro zbytek procedury, prosím, viz na proceduru [e.] a poté
   v "3.3.1.1 pro WindowsXP Professional".

f. Po instalaci se objeví ikona přidané tiskárny ve složce "tiskárny a faxy"
   folder.

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Instalace metodou využití Průvodce přidáním tiskárny
      (využití Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.2.1 pro WindowsXP Professional
==================================
Spusťte Průvodce přidáním tiskárny.
následuje instalační postup poté co je WindowsXP Professional
nastartován.
Poznámka: Zapněte tiskárnu.

a. Jděte na "Start" -> "Ovládací panely" -> "tiskárna a jiný hardware".

b. Zvolte "Přidat tiskárnu".

c. Když se objeví "Průvodce přidáním tiskárny", zvolte "další".

d. Když se objeví "Místní nebo síťová tiskárna" v "Průvodci přidáním tiskárny",
   zvolit "Místní tiskárna připojená k tomuto počítači", zatrhněte "automaticky
   vyhledat a instalovat mou Plug & Play tiskárny", a zvolte "další".

e. "Průvodce nalezením nového hardwaru" se objeví na obrazovce. Vložit tiskárna
   Vložte disk s ovladači tiskárny, zvolte "Instalovat z seznamu nebo jiného
   umístění (Pro pokročilé)", a zvolte "další".

f. Když se objeví "Prosím, Zvolte své vyhledávací a instalační volby", zvolit
   "Vyhledat nejvhodnější ovladač v těchto umístěních.", odstranit zatržení
   "hledat vyměnitelná media (diskety, CD-ROM...)", a pouze zatrhněte "Zahrňte
   toto umístění do vyhledávání".
   Vložit "D:\Drivers\DL3850+\Czech\Win2kxp" a zvolte "další".
   Poznámka: CD jednotka výše je předpokládána D:, podle potřeby upravte.

g. Začne kopírování souborů.

m. Když se objeví obrazovka "Instalace hardwaru", zvolte "Přesto pokračovat".
   Poznámka: Jako v  3.1, toto je případ když "Podpisy ovladačů" je nastaveno
             na "upozornit".

i. Když se objeví "Dokončen v Průvodci Nalezení nového hardwaru", ujistěte se,
   zpráva "průvodce nainstaloval software pro : FUJITSU DL3850+" se objeví,
   a zvolte "dokončit".

j. Když se objeví "Vyhledání nové tiskárny" na obrazovce, ujistěte se zpráva
   "Chcete vytisknout zkušební stránku?" objeví se.
   Zvolte "Ano" nebo "Ne", a zvolte "další".

k. Když se objeví na obrazovce "Průvodce přidáním tiskárny", ujistěte se, že se
   objeví zpráva "Dokončen Průvodce přidáním tiskárny". Zvolte "Dokončit".

l. Soubory jsou zkopírovány a instalace pro ovladač je nyní hotova.
   In [j.], když je zvoleno "vytiskněte zkušební stránku", a objeví se
   dialogové okno informující, že tisk je hotov. Ťukněte na "Ano"
   nebo tlačítko "Při potížích…"
   Poznámka pro zkušební stránku:
   - Tisk proběhne v závislosti na nastaveních tiskového ovladače v daném
     okamžiku.
   - výchozí hodnota metody podávání papíru je "automaticky vybrat"
     s velikostí papíru nastavené na "Letter", proto , prosím, připravte
     Letter papír pro zkušební stránku.
   - Změňte pro zkušební stránku nastavení, pokud používáte jiné velikosti
     papíru


m. Když je instalace hotova, ikona přidané tiskárny se objeví
   ve složce "tiskárny a faxy".

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.


3.3.2.2 pro WindowsXP Home Edition
==================================
Start Průvodce přidáním tiskárny.
následuje instalační postup poté co WindowsXP Home Edition je nastartováno
up.
Poznámka: Zapněte tiskárnu.

a. Jděte na "Start" -> "Ovládací panely" -> "tiskárna a jiný hardware".

b. Zvolte "Přidat tiskárnu" z obrazovky "tiskárny a jiný hardware".

c. Když se objeví obrazovka "Průvodce přidáním tiskárny", zvolte "další".

d. Když se objeví "Místní nebo síťová tiskárna" v "Průvodci přidáním tiskárny",
   zvolit "Místní tiskárna připojená k tomuto počítači", zatrhněte "automaticky
   vyhledat a instalovat mou Plug & Play tiskárnu", a zvolte "další".

e. Pro zbytek procedury, prosím, viz na proceduru [e.] a poté
   v "3.3.2.1 pro WindowsXP Professional".

f. Po instalaci se objeví ikona přidané tiskárny ve složce
   "tiskárny a faxy" folder.

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.


+++++++++++++++++++++++++
3.3.3 využití Plug & Play
+++++++++++++++++++++++++
Poznámka: Vypněte jak PC a tiskárnu.

a. Ujistěte se, že tiskárna je připojena k PC, a zapněte tiskárnu.

b. Ujistěte se tiskárna je on-line, Zapněte PC, a spusťte WindowsXP.

c. Na obrazovce se objeví "Vítejte v Průvodci Nalezení nového hardwaru".
   Vložte disk s tiskovým ovladačem, zvolte "Instalovat ze seznamu nebo
   upřesněte umístění (Pro pokročilé)", a zvolte "další".

d. Když se objeví "Prosím, zvolte své vyhledávací a instalační volby", zvolit
   "Vyhledat nejvhodnější ovladač v těchto umístěních.", odstranit zatržení
   "hledat vyměnitelná media (diskety, CD-ROM...)", a pouze zatrhněte "Zahrňte
   toto umístění do vyhledávání" Vložit "D:\Drivers\DL3850+\Czech\Win2kxp" a
   zvolte "další".
   Poznámka: CD jednotka výše je předpokládána D:, podle potřeby upravte.

e. Když se objeví obrazovka "Instalace hardwaru", zvolte "Přesto pokračovat".
   Poznámka: Jako v  3.1, toto je případ když "Podpisy ovladačů" je nastaveno
             na "upozornit".

f. Začne kopírování souborů.

g. Když se objeví "Dokončen v Průvodci Nalezení nového hardwaru", ujistěte se,
   že se objeví zpráva "průvodce nainstaloval software pro : FUJITSU DL3850+",
   a zvolte "dokončit".

Instalace tiskového ovladače je nyní hotova.



4. Odinstalování tiskového ovladače

-------------------
4.1 pro Windows2000
-------------------
odinstalace tiskového ovladače je následující.

a. Jděte na "Start" -> "Nastavení" -> "tiskárny".

b. Zvolit "FUJITSU DL3850+"  ze složky "tiskárny", a zvolte "Odstranit" z
   menu "Soubor".

c. Když se objeví "Jste si jist, že chcete zrušit tiskárnu 'FUJITSU DL3850+'?"
   o bjeví se na obrazovce, zvolte "ano".
   Poznámka: Pokud tiskový ovladač není instalován, objeví se upozornění:
             Výchozí tiskárna byla zrušena. Tiskárny nastavené na vašem
             počítači" se objeví. Stiskněte tlačítko "OK".
             Pokud není žádná výchozí tiskárna, zpráva "Upozornění: výchozí
             tiskárna byla zrušena. Nová tiskárna je 'XXXXXX XXXXXXX'.
             (Nově nainstalovaná tiskárna je 'XXXXXX XXXXXXX' ) se objeví na
             obrazovce. Stiskněte tlačítko "OK".

d. Zvolte "Vlastnosti Serveru" z menu "Soubor", ťukněte na záložku "Ovladače".

e. Zvolit "FUJITSU DL3850+" ze seznamu "Instalované tiskové ovladače:" , a
   zvolte "Odebrat".

f. Když se objeví na obrazovce "Zrušením tohoto ovladače jej Odeberete ze systém   u. Jste si jist že chcete smazat FUJITSU DL3850+?", zvolte "Ano".

g. Poté, co jednotka je zrušena, ťukněte na "Zavřít Print server" 
   dialog "Vlastnosti .

h. Vypněte tiskárnu a restartujte počítač.

Tiskový ovladač je nyní Odebrán.


------------------------------
4.2 pro WindowsXP Professional
------------------------------
odinstalace tiskového ovladače je následující.

a. Jděte na "Start" -> "Ovládací panely" -> "tiskárna a jiný hardware" ->
   "tiskárny a faxy".

b. Zvolit "FUJITSU DL3850+" ve složce "tiskárny a faxy", a zvolte
   "smazat" z menu "Soubor".

c. Pro zbytek procedury, prosím, viz na proceduru [c.] a poté
   v "4.1 pro Windows 2000".

Tiskový ovladač je nyní Odebrán.


------------------------------
4.3 pro WindowsXP Home Edition
------------------------------
odinstalace tiskového ovladače je následující.

a. Jděte na "Start" -> "Ovládací panely" -> "tiskárny a jiný hardware" ->
   "tiskárny a faxy".

b. Zvolit "FUJITSU DL3850+" ve složce "tiskárny a faxy", a zvolte
   "smazat" z menu "Soubor".

c. Pro zbytek procedury, prosím, viz na proceduru [c.] a poté
   v "4.1 pro Windows 2000".

Tiskový ovladač je nyní Odebrán.



5. Metoda nastavení tiskového ovladače

- Vlastnosti dokumentu jako velikost papíru a jiné mohou být nastaveny
  v menu "vlastnosti tiskárny " v aplikačním software.

- V závislosti na použitém aplikačním software, může být 
  výchozí nastavení velikostí papíru dáno aplikačním software
  nastavením v záložce .

- následuje metoda pro podávání všech papírů (nastavit např.přiřazení velikostí
  papíru
  přiřazení):
  [for Windows2000]
     Jděte na "Start" -> "Nastavení" -> "tiskárny" -> "FUJITSU DL3850+",
     a ťuknutí na pravé tlačítko myši, zvolte "vlastnosti", upřesněte
     "přiřazení Formuláře k podavači " ze záložky "Nastavení zařízení".

  [pro WindowsXP Professional/Home Edition]
     Zvolte "Start" -> "Ovládací panely" -> "tiskárna a jiný hardware" ->
     "tiskárny a faxy" -> "FUJITSU DL3850+", a ťukněte na pravé tlačítko myši,
     zvolte "vlastnosti", upřesněte "přiřazení Formuláře přiřazení Formuláře
     k podavači " ze záložky "Nastavení zařízení".

  Poznámka:
  - Tato metoda je platná pouze Když nastavení Zdroje papíru tiskárny
    v ovladači je nastaveno na "Automaticky Zvolit".
  - Prosím, ujistěte se aktuální velikost papíru souhlasí s vybranou velikostí
    papíru.
    Použijte "Ruční podávání papíru" pokud se aktuální velikost papíru liší od
    vybraných velikostí papíru


- Viz kapitola software v uživatelské příručce Pro další podrobnosti.



6. Jiné

a. Emulace pro tento ovladač jsou v "DPL24C+" modu.
   Ujistěte se nastavení tiskárny tomu odpovídá.

b. Uživatel musí nastavit zařízení pro takové parametry jako vkládání papíru.
   Prosím, ujistěte se, že nastavení papíru, i nastavení z
   operátorského panelu odpovídá situaci tiskárny.

c. Tisk z Windows95 aplikačního software pod  Windows2000 nebo
   WindowsXP prostředí může poskytnout rozdílné výsledky.

d. obsah "Vlastnosti"  tiskového ovladače a
   nastavení tiskárny se mohou překrývat. Prosím, udělejte nezbytná nastavení
   abyste se vyhnuli možným nesrovnalostem.

e. Některé uvedené fonty tiskárny z prostředí aplikace nemusí být použity v
   závi slosti na formátu dat.

f. Velikost papíru z "Vlastnosti Serveru" může být nastaveno na maximální šířku
   15 palců. Nastavte pravé a levé okraje tak, aby nepřekročily 13.6 palce
   šířky papíru jinak data nemusejí být správně vytisknuta.

g. Při tisku se specificí "Stránek na list" ze záložky "rozložení" v
   menu tisk, linky rámečku z některých aplikací nemusejí být vytisknuty.

h. V závislosti na aplikaci může požadavek zvětšení/zmenšení tisku vyústit k pou   žití fontů velikosti 10.5

i. Papír s délkou 3 - 14 palců je ošetřován s šířkou 15 palců palců.
   Když použijete papír s šířkou menší než 15 palců, prosím, nastavte pravý
   okraj k pravému okraji aplikace aby nepřekročil možné maximum.

j. Když použijete nekonečný Formulář s traktorovým podavačem na tuto tiskárnu, 
   možná délka skladu je 4 palce nebo více.
   Když délka skladů je shodná s délkou stránky, použijte papír s
   délkou skladů více než 4 palce.

k. Pokud tisk je zrušen z portu tiskárny v průběhu tisku, restartujte tiskárnu.
   Pokračováním tisku bez restartu tiskárny může vyústit v problemy
   jako "rozsypaný čaj".

l. Nekonečný Formulář
   - Jak horní, tak spodní okraj nekonečného formuláře jsou nastaveny na na
     0mm v tomto tiskovém ovladači. Je doporučeno aby horní a spodní okraj
     pro nekonečný Formulář s využitím Traktorového podavače s touto tiskárnou
     byl větší než 25.4mm
   - tisková hlava a páska může být poškozena, když tisknete na na perforované
     linky a vodící dírky.

m. Obálky
   - Tiskněte pouze na vnější stranu. Netiskněte na chlopeň neboť
     se obálka může být pomačkat.
   - Netiskněte na Obálky s okénkem nebo dvojskladem.
   - Jak horní, tak dolní okraj jsou nastaveny na 25.4mm v tomto tiskovém
     ovladači.
   - Tisk mimo okraje je bez záruky.
   - Viz následující pro pokyny k podávání papíru, abyste se vyhnuli pomačkání
     papíru.
        +---------------------------------------------------------+
        |*                                                       *|
        | *                                                     * |
        |  *          Vložte papír v tomto směru               *  |
        |   *                                                 *   |
        |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |                            |                            |
        |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
        | *                                                     * |
        |*                                                       *|
        +---------------------------------------------------------+

n. Nastavte vodítka papíru, když tisknete na A3 našíř.
   (levý tiskový okraj je nastaven na 38mm)

o. Pod Windows 2000, připojte DL3850+ k vašemu PC před instalací ovladače
   tiskárny Objeví se následující zpráva "Neznámé zařízení", "Nový hardware"
   nastartuje "Průvodce Vyhledáním Nového Hardware".
   Instalujte DL3850+ tiskový ovladač podle tohoto průvodce, nebo po ťuknutí
   "Zrušit" instalujte tiskový ovladač DL3850+ v "Přidání nové tiskárny" in
   složka tiskárny.

p. DL3850+ tiskový ovladač bude nastaven pro každý připojovací port pokud 
   připojovací USB port je změněn. (např. FUJITSU DL3850+ (copy 2) atd.)
   Jelikož každé nastavení tiskového ovladače je s počátečními hodnotami,
   změňte nastavení podle použitého stavu.

q. Když je specifikován Font tiskárny a tisknete jím, změňte nastavení jazyka
   na PAGE852 v DLMENU nebo v Offline instalaci.
   Jinak vytisknuté výstupy nemusejí být správně.

r. Poznámka pro sdílení tiskárny v síťovém prostředí
   - tiskárna sdílená v síťovém prostředí nemusí být použitelná s
     Windows XP SP2 v důsledku Windows Firewall.
     V tomto případě změňte ve výjimkách nastaveních Windows Firewall 
     následovně.
     1.Zvolte "Start"->"Ovládací panely"->"Centrum zabezpečení".
     2.Zvolte "Windows Firewall".
     3.Když se objeví dialogové okno "Windows Firewall", zvolte "Výjimky".
     4.Zatrhněte "Sdílení Souborů a tiskáren", a ťukněte na "OK".

   ** V případě, že tiskárna je instalována do Windows XP SP2 se
      síťovým sdílením, automaticky je zatrženo "Sdílení Souborů a tiskáren"



-  O obchodní značce
Jména Společností a značek uvedená výše jsou registrované obchodní značky 
nebo obchodní značky jednotlivých firem


[End]
