===============================================================================
                        Microsoft WindowsNT4.0

                 Драйвер за принтер FUJITSU DL3850+

                             Версия 3.40

                Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Този драйвер за принтер работи под следните операционни системи:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 English (наричан WindowsNT4.0)

Този драйвер е за принтери FUJITSU DL3850+.



Съдържание 

1. Операционна среда на драйвера за принтера
2. Конфигурация на драйвера на принтера
3. Инсталиране на драйвера за принтера 
  3.1 Преди инсталирането
  3.2 Начин на инсталиране 
4. Начин на настройка на драйвера за принтера
5. Други 
- За търговската марка

ЗАБЕЛЕЖКА: Този драйвер е за принтери FUJITSU DL3850+ 
           Не го използвайте за други принтери.
           При разпечатване под WindowsNT4.0, върнете фабричните настройките
           на принтера.
           В противен случай принтера може да не работи според очакванията.



1 Операционна среда на драйвера за принтера

- Хардуер 
  Персонални компютри WindowsNT4.0

- Операционна система
  WindowsNT4.0

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт работи само под WindowsNT4.0.



2. Конфигурация на драйвера за принтер

  Драйверът за принтери  FUJITSU DL3850+ се състои от следните файлове:

   DL3850.DLL   DLL ресурсен файл за драйвера за принтер FUJITSU DL3850+
   NRBMONN.DLL  монитор на езиците за FUJITSU DL3850+ 
   DL3850.INF   Файл с информация за параметрите 
   README.TXT   Този файл 



3. Инсталиране на принтерния драйвер

-----------------------
3.1 Преди инсталирането
-----------------------
- Подгответе следното за инсталирането:
   1) операционна система WindowsNT Workstation4.0 or WindowsNT Server4.0
      (CD-ROM)
   2) FUJITSU DL3850+ Printer Driver Disk
      (този диск)

- При започване на инсталиране, влезте с парола на Администратор.

- Драйверът за принтер FUJITSU DL3850+ не може да се инсталира като
  алтернативен драйвер.

- Не избирайте Sharing (Съвместно) когато инсталирате драйвера за принтера.

- Ако драйверът за принтер FUJITSU DL3850+ вече е бил инсталиран,
  изтрийте го и го инсталирайте отново.



-------------------------
3.2 Начин на инсталиране 
-------------------------
Стартирайте инсталирането на принтерния драйвер чрез активиране на Add Printer
Wizard.
След стартиране на WindowsNT4.0, процедурата за инсталиране на FUJITSU DL3850+
е следната:

a. Отидете на "My Computer" (“Моят компютър”) - "Printers" (“Принтери”).

b. Щракнете два пъти върху Add Printer (Добави принтер).

c. Когато се появи "Add Printer Wizard", изберете My Computer,
   и натиснете“next” (“продължи”).

d. Изберете един наличен (Добави порт и конфигурирай порта, ако е необходимо),
   и натиснете“next” (“продължи”).

e. Натиснете върху бутон Има диск (Have Disk...), и ще се появи диалогов
   прозорец Install From Disk (Инсталирай от диск).

f. Поставете диска с драйвера за FUJITSU DL3850+, и въведете D:\Drivers
   \DL3850+\Bulgarian\Winnt40 като "Copy manufacture's files from:"
   (“Копирай файловете на производителя от:”), и щракнете “OK”.
   Забележка: Приема се, че CD устройството е D, направете промени,
              ако е необходимо.

g. Имената на моделите ще бъдат дадени в списъка на "Printers" (“Принтери”).
   Изберете модела и щракнете "next" (“продължи”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се появи съобщението "A driver is already installed
              for this printer.
              Would you like to keep the existing driver or use the new
              driver one?  Your programs may print differently if you
              use the new driver" (“Има вече инсталиран драйвер за този
              принтер.
              Желаете ли да запазите съществуващия драйвер, или ще използване
              новия драйвер? Вашите програми може да разпечатват различно,
              ако използвате новия драйвер”), изберете "Replace existing
              driver" (Замени съществуващия драйвер”).

h. Въведете името на модела на принтера и посочете, дали принтерът ще се
   използва като основен принтер, и изберете "next" (“продължи”).

i. Изберете "not shared" за посочения принтер и натиснете "next" (“продължи”).

j. Направете пробна разпечатка, ако желаете, и изберете "Finish" (“Край”).
   ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителят може да бъде помолен да постави диск за
              WindowsNT4.0.
              Щракнете "OK" след поставянето на диска. Въведете D:\I386
              (ако D е CD устройството) за Copy files from (Копирай файлове
              от:”), или щракнете "Browse" (“Търсене”) и изберете D:\I386.

k. След инсталирането, върнете на диалоговия прозорец Printers.
   Уверете се, че принтерът е добавен в  диалоговия прозорец Printers.

l. Както в [j.], когато се избере "Print Test Page" (“Разпечатай тест
   страница”, ще се появи диалогово поле когато разпечатването приключи.
   Щракнете върху  "OK" или "No". 
   Отбележете с тест-страницата:
     - Разпечатването ще протече на базата на настройките на драйвера
       за принтера в момента.
     - Основните стойности за начина на подаване на хартия се избират
       автоматично ("automatically select"), според зададения размер
       на хартията и "Letter"), следователно, моля, за тест-страницата
       подгответе хартия Letter .
     - Променете параметрите когато използвате различен размер хартия
       за тест-страницата.

m. Отидете в меню File и изберете Close (Затвори), за да затворите диалоговия
   прозорец.

Сега инсталирането на драйвера за принтера е приключило.



4. Начин за настройка на драйвера за принтер 

- Параметрите на принтерния драйвер могат да се настройват като се отиде
  в папка Printers (Принтери) и се избере принтера след отиване във File
  - Document Defaults, или чрез отиване в Properties (Характеристики) - 
  Device settings (Параметри на устройството).

- За повече подробности, прочетете главата за софтуера от наръчника
  за потребителя..



5. Други

a. Емулацията на този драйвер е в режим "DPL24C+".
   Проверете, дали настройките за инсталирането на принтера съответстват
   на него.

b. Потребителите трябва да регулират устройствата според зарежданата хартия.
   Моля, проверете, дали параметрите на хартията, както и настройките от
   работния панел, отговарят на принтера.

c. Разпечатването от приложен софтуер Windows95 под среда WindowsNT4.0
   може да даде различни резултати.

d. Съдържанията на "Properties" и "Printing Preferences" могат да се
   припокриват. Моля, направете необходимите настройки, за да избегнете
   всяка евентуална неизправност.

e. Някои определени шрифтове за разпечатване от приложението не могат
   да се използват в зависимост от формата на данните..

f. Размерът на хартията от "Server Properties" (Характеристики на сървъра)
   може да се зададе с максимална широчина от 38,1 см..  Широчината на
   десните и левите полета не трябва да надвишава широчина от 15 см, тъй
   като данните могат да не се разпечатат правилно.

g. Според приложението, разпечатването с увеличаване/намаляване на размера,
   може винаги да доведе до шрифт с размер 10.5.

f. Хартия с дължина 7,62 см – 35,56 см трябва да има широчина 38,1 см.
   При използване на хартия с широчина по-малка от 38,1 см, моля коригирайте
   дясното поле на приложението, така че да не надвишава максималния възможен
   размер.

i. При използване на Непрекъсната форма (Continuous) през трактора, възможната
   дължина на прегъване е 15 см или повече.
   Когато дължината на прегъване е равна на дължината на страницата,
   използвайте хартия, която има дължина на прегъване повече от 15 см.  

h. Ако по време на разпечатването от принтерния порт се отмени разпечатването,
   рестартирайте принтера.
   Продължаването на разпечатването, без да се рестартира принтера, може да
   доведе до проблеми, като изкривяване на текста.

k. Непрекъсната форма 
   - И горните, и долните полета при непрекъснатата форма се задават на 0 мм.
     Препоръчва се горните и долните полета да са повече от 25,4 мм за
     непрекъсната форма през трактора. 
   - Печатащата глава и лентата могат да се повредят при разпечатване върху
     перфорацията за водене на хартията или перфорацията за разделяне на
     формите.

l. Пликове 
   - Разпечатвайте само върху лицевата страна. Не разпечатвайте откъм
     страната на залепване на плика, тъй като пликът може да се защипе.
   - Не разпечатвайте върху пликове с прозорци, или върху двупластови пликове .
   - И горните, и долните полета се задават на 25,4 мм при този драйвер
     за принтер.
   - Няма гаранция за разпечатването извън полетата.
   - По-долу са дадени посоките на подаване на плика, за да се избегне
     защипване.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          пъхнете плика в тази посока              *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

m. Регулирайте водача на хартията когато разпечатвате върху хартия с формат
   A3.  (Лявото печатно поле се задава на 38 мм)

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE855 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.


- За търговската марка 
  Имената на фирмата и имената на продуктите, цитирани по-горе,
  са регистрирани търговски марки или търговски марки на всяка фирма.


[Край]
