=======================================================================
                             Microsoft Windows 7

                    Driver della stampante FUJITSU DL3850+

                   Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
=======================================================================

Questo driver della stampante è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

  Windows(R) 7 Ultimate,
  Windows(R) 7 Ultimate x64 Edition,
  Windows(R) 7 Enterprise,
  Windows(R) 7 Enterprise x64 Edition,
  Windows(R) 7 Professional,
  Windows(R) 7 Professional x64 Edition,
  Windows(R) 7 Home Premium,
  Windows(R) 7 Home Premium x64 Edition,
  Windows(R) 7 Starter
  -> di seguito denominato Windows 7

Questo driver funziona solo con stampanti FUJITSU DL3850+.


Contenuto

1. Ambiente operativo del driver della stampante
2. Configurazione del driver della stampante
3. Installazione del driver della stampante
  3.1 Prima di iniziare l'installazione
  3.2 Installazione tramite "Installazione guidata stampante"
  3.3 Installazione tramite Plug & Play
4. Disinstallazione del driver della stampante
5. Impostazioni del driver della stampante
6. Altre impostazioni
- Informazioni sul marchio

NOTA: Questo driver della stampante è compatibile solo con le stampanti
      FUJITSU DL3850+.
      Non utilizzare con altre stampanti.
      Per stampare con Windows 7, ripristinare le impostazioni ai valori
      predefiniti.
      In caso contrario, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.



1. Ambiente operativo del driver della stampante

- Hardware
  PC con Windows 7

- Sistema operativo
  Windows 7



2. Configurazione del driver della stampante

  Il driver per le stampanti FUJITSU DL3850+ contiene i seguenti file:

   DL3850.DLL   File di risorsa DLL
   DL3850.GPD   File GPD per stampante FUJITSU DL3850+
   NRBMONN.DLL  File di risorsa DLL
   DL3850.INF   File di informazione sull'installazione
   README.TXT   Il presente file



3. Installazione del driver della stampante

-------------------------------------
3.1 Prima di iniziare l'installazione
-------------------------------------
- Assicurarsi di possedere:
   1) Sistema operativo Windows 7
   2) Il disco del driver della stampante (il disco fornito in dotazione).

- Durante l'installazione, accedere come Utente Amministratore.

- Una volta inserito il disco di installazione nell'unità CD-ROM del PC, viene
  visualizzata la finestra di installazione FUJITSU DL Series Software Setup
  (Installazione del software serie FUJITSU DL).
  Se è in uso il sistema operativo Windows 7 , fare clic sul pulsante OK.
  Per gli altri sistemi operativi Windows, fare clic sul pulsante Exit.

- Se il driver della stampante per FUJITSU DL3850+ è stato già installato in
  precedenza, assicurarsi di eliminarlo e installarlo di nuovo.

- La presente guida illustra la procedura di installazione dei driver della
  stampante su PC connessi localmente.
  Per installare e condividere la stampante su una rete domestica, vedere il
  manuale d'uso di Windows 7 o la "guida e supporto tecnico di Windows".

- Durante l'installazione, è possibile che nella finestra di dialogo Controllo
  dell'account utente venga visualizzato il messaggio di conferma Consentire
  al programma seguente con autore sconosciuto di apportare modifiche al
  computer? Selezionare Sì.

- Se è in uso Windows 7 a 64 bit, attenersi alla procedura di cui sopra.

- Nella procedura di installazione illustrata di seguito, il tasto "iniziare"
  fa riferimento al logo di Windows in basso a sinistra del desktop.


-----------------------------------------------------------
3.2 Installazione tramite "Installazione guidata stampante"
-----------------------------------------------------------
Per installare il driver della stampante, utilizzare la procedura guidata
Aggiungi stampante.
In questa sezione viene descritta la procedura di installazione con Windows 7.
Nella procedura seguente viene descritta l'installazione del driver della
stampante Fujitsu DL3850+.
Se la stampante o il driver in uso sono diversi, per la procedura indicata
applicare il nome della stampante o del driver utilizzati.

 1. Accedere come amministratore del computer.

 2. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

 3. Nella cartella Dispositivi e stampanti, selezionare Aggiungi stampante.

 4. Viene visualizzata la procedura guidata Aggiungi stampante.
    Selezionare Aggiungi stampante locale.

 5. Specificare una porta per il collegamento della stampante, quindi fare
    clic sul pulsante Avanti.
    ** Se non sono è disponibile alcuna porta, ad esempio, nel caso in cui una
       porta di rete da utilizzare non sia presente nell'elenco Usa una porta
       esistente, selezionare una porta temporanea come LPT1:(Porta stampante).

 6. Viene visualizzata la finestra Installa il driver della stampante.
    Fare clic su Disco.

 7. Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD (D:). Quindi, modificare
    il nome del percorso da "A:\" in "D:\Drivers\DL3850+\Italian\Win7" e fare
    clic sul pulsante OK.
    ** Nell'esempio sopra, l'unità CD viene impostata come "D:".
       Se l'unità CD è impostata su un'altra lettera di unità, modificare il
       percorso.
    ** Per Windows 7 a 64 bit, anche la cartella di cui sopra deve essere
       specificata.
    ** Se viene installato un altro driver della stampante, nel percorso
       modificare il nome affinché coincida con quello del driver della
       stampante in uso.
    ** Se viene utilizzato il driver della stampante più recente scaricato dal
       sito Web ufficiale, digitare "(nome della cartella nella quale sono
       stati scaricati i dati del driver)\Win7".

 8. I nomi dei modelli vengono visualizzati nella finestra di elenco.
    Selezionare il driver della stampante da utilizzare, quindi fare clic sul
    pulsante Avanti.
    ** Nella finestra contenente il messaggio Specificare la versione del
       driver da utilizzare, selezionare Sostituisci il driver corrente.

 9. Viene visualizzata la finestra di dialogo Digitare il nome di una
    stampante.
    Digitare il nome della stampante e fare clic su Avanti.
    ** Se necessario, digitare il nome modificato della stampante.

10. Nella finestra di dialogo Protezione di Windows, viene visualizzato il
    messaggio Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo
    driver.
    Selezionare Installa il software del driver.

11. Viene avviata una copia del file.

12. Viene visualizzata la finestra Condivisione stampante.
    Effettuare la selezione in base all'ambiente in uso, quindi fare clic sul
    pulsante Avanti.
    ** In alcuni ambienti, è possibile che la finestra Condivisione stampante
       non venga visualizzata.
       Quando viene visualizzata la finestra Condivisione stampante, effettuare
       la selezione in base all'ambiente in uso.
       (1) Per non condividere : selezionare Non condividere questa stampante.
       (2) Per condividere     : selezionare Condividi la stampante per
                                 consentire agli altri utenti della rete locale
                                 di trovarla e utilizzarla, quindi immettere
                                 Nome condivisione, Percorso e Commento.

13. Accertarsi che venga visualizzato il messaggio Aggiunta di Fujitsu DL3850+
    completata, quindi fare clic sul pulsante Fine per terminare la procedura
    guidata.
    ** Se sono stati installati più driver della stampante, in questa finestra
       viene visualizzato il messaggio Imposta come stampante predefinita.
       Effettuare la selezione in base alle necessità.
    ** In questa finestra viene visualizzato il pulsante Stampa pagina di
       prova. Se necessario, effettuare una stampa di prova.
    ** Note sulla stampa delle pagine di prova...
       (1) Se al punto 5 è stata selezionata una porta temporanea, non
           effettuare stampe di prova.
       (2) Per stampare le pagine di prova, accertarsi che la stampante sia in
           linea.
       (3) Le pagine di prova vengono stampate in base alle impostazioni del
           driver della stampante. Nel driver della stampante sono configurate
           le impostazioni predefinite Alimentazione:Selezione automatica e
           Formato carta:Letter.
           Stampare le pagine di prova utilizzando il formato Letter.
       (4) Per utilizzare un tipo di alimentazione o formato di carta diversi,
           modificare prima l'impostazione, quindi procedere alla stampa di
           prova.

14. Riavviare Windows. L'installazione del driver della stampante è completata.

Se la stampante viene collegata dopo l'installazione effettuata con questo
metodo, è possibile che venga visualizzata la finestra Installazione driver
di dispositivo in corso e che la stampante collegata venga visualizzata nella
sezione Non specificato di Dispositivi e stampanti.
In questo caso, riavviare Windows. 


-------------------------------------
3.3 Installazione tramite Plug & Play
-------------------------------------
[IMPORTANTE Prima dell'installazione]
  Per Windows 7 , installare il driver della stampante prima di collegare la
  stampante al PC.
  Nel programma di installazione viene visualizzato uno dei messaggi seguenti:
  Stampante pronta per l'installazione.
  oppure Installazione del driver della stampante completata.
  Una volta visualizzato il messaggio, collegare la stampante al PC.
  Se la stampante è già collegata al PC prima che venga installato il driver
  della stampante, consultare la sezione Guida alla soluzione dei problemi di
  installazione nel presente manuale. 

* Attenzione:
  assicurarsi di spegnere il PC e la stampante.

 1. Accedere come amministratore del computer.

 2. Inserire il disco di installazione nell'unità CD-ROM del PC.
    Viene visualizzata la finestra AutoPlay. Fare clic su Esegui DLSELECT.EXE.
    Se la finestra AutoPlay non viene visualizzata, utilizzare Explorer o
    un'altra applicazione per accedere al contenuto del CD-ROM.
    Quindi, fare doppio clic sul file DLSELECT.EXE.

 3. Viene visualizzata la finestra FUJITSU DL Series Software Setup
    (Installazione del software serie FUJITSU DL).
    Nell'elenco dei driver della stampante, selezionare DL3850+ e fare clic
    sul pulsante OK.
    ** Se viene utilizzato il driver della stampante più recente scaricato dal
       sito Web ufficiale, nella cartella contenente i dati del driver fare
       doppio clic sul programma eseguibile (file con estensione EXE).

 4. Se viene visualizzato il messaggio di conferma Consentire al programma
    seguente con autore sconosciuto di apportare modifiche al computer, fare
    clic su Sì.

 5. Viene visualizzata la finestra Pacchetto dei driver della stampante serie
    FUJITSU DL. Fare clic sul pulsante OK.

 6. Viene visualizzato il messaggio Selezionare un driver della stampante da
    aggiungere. Per utilizzare una porta di rete, selezionare "Utilizza porta
    di rete".

 7. Attenersi a quanto visualizzato e selezionare un driver della stampante
    da installare. Quindi, fare clic sul pulsante OK.
    ** Se è stato selezionato Utilizza porta di rete, attenersi alla procedura
       descritta al punto a.
    ** Se non occorre installare il driver della stampante, selezionare
       Annulla. Se la procedura viene terminata senza avere installato alcun
       driver della stampante, fare nuovamente doppio clic su ciascun programma
       eseguibile di Installazione del software serie FUJITSU DL o Pacchetto
       dei driver della stampante serie FUJITSU DL oppure procedere
       all'installazione del driver attenendosi alla procedura Installazione
       utilizzando la procedura guidata Aggiungi stampante. 
    ** Informazioni sull'opzione "Utilizza porta di rete"...
       (1) Per informazioni sulla creazione o l'impostazione di una porta di
           rete, leggere il manuale o la guida all'installazione di una scheda
           LAN opzionale oppure consultare la Guida in linea di Windows 7 .
       (2) Selezionare questa opzione se viene utilizzata una porta di rete
           creata tramite una scheda LAN opzionale o una porta TCP/IP standard
           di Windows.
       (3) Non selezionare questa opzione se viene utilizzata una porta
           parallela o una porta USB. 

 8. Nella finestra di dialogo Protezione di Windows, viene visualizzato il
    messaggio Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo
    driver. Selezionare Installa il software del driver.

 9. Viene avviata una copia del file.
    ** Attendere la visualizzazione del messaggio Driver della stampante
       pronto per l'installazione.

10. Una volta visualizzato il messaggio Driver della stampante pronto per
    l'installazione, fare clic sul pulsante OK.

11. Collegare la stampante al PC e accenderla.

12. Nell'area di notifica sulla barra delle applicazioni viene visualizzato
    il messaggio Installazione driver di dispositivo in corso.
    Dopo alcuni istanti viene visualizzato il messaggio Fujitsu DL3850+:
    Installazione driver di dispositivo completata.
    ** Se per il collegamento viene utilizzata un'interfaccia USB, viene
       visualizzato il messaggio Il dispositivo è pronto per l'utilizzo.

13. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

14. Accertarsi che nella sezione Stampanti e fax sia presente l'icona del
    driver della stampante.

15. Riavviare Windows. 

[Se è stata selezionata l'opzione Utilizza porta di rete:]
a. Viene visualizzato il messaggio seguente: Utilizza porta di rete
   selezionato. 
   Leggere attentamente le istruzioni visualizzate e fare clic sul pulsante OK.

b. Nella finestra di dialogo Protezione di Windows viene visualizzato il
   messaggio Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo
   driver; selezionare Installa il software del driver.

c. Viene avviata una copia del file.
   ** Attendere la visualizzazione della finestra indicata al punto D.

d. Viene visualizzata la procedura guidata Aggiungi stampante.
   Selezionare Aggiungi stampante locale.

e. Specificare una porta per il collegamento della stampante, quindi fare clic
   su Avanti.
   ** Se non è ancora stata preparata una porta, ad esempio, nel caso in cui
      una porta di rete da utilizzare non sia presente nell'elenco Usa una
      porta esistente, selezionare una porta temporanea come LPT1:(Porta
      stampante).

f. Viene visualizzata la finestra Installa il driver della stampante.
   In Produttore, selezionare FUJITSU. Nell'elenco Stampanti, selezionare un
   modello da utilizzare e fare clic sul pulsante Avanti.

g. Viene visualizzata la finestra di dialogo Digitare il nome di una stampante.
   Digitare il nome della stampante e fare clic sul pulsante Avanti.
   ** Se necessario, digitare il nome modificato della stampante.

h. Viene avviata una copia del file.
   ** Attendere la visualizzazione della finestra indicata ai punti i o j.

i. Viene visualizzata la finestra Condivisione stampante.
   Effettuare la selezione in base all'ambiente in uso, quindi fare clic sul
   pulsante Avanti.
   ** In alcuni ambienti, è possibile che la finestra Condivisione stampante
      non venga visualizzata.
      Quando viene visualizzata la finestra Condivisione stampante, effettuare
      la selezione in base all'ambiente in uso.
      (1) Per non condividere : selezionare Non condividere questa stampante.
      (2) Per condividere     : selezionare Condividi la stampante per
                                consentire agli altri utenti della rete locale
                                di trovarla e utilizzarla, quindi immettere
                                Nome condivisione, Percorso e Commento.

j. Accertarsi che venga visualizzato il messaggio Aggiunta di Fujitsu DL3850+
   completata, quindi fare clic sul pulsante Fine per terminare la procedura
   guidata.
   ** Se sono stati installati più driver della stampante, viene visualizzato
      il messaggio Imposta come stampante predefinita. Effettuare la selezione
      in base alle necessità.
   ** In questa finestra viene visualizzato il pulsante Stampa pagina di prova.
      Se necessario, effettuare una stampa di prova.
   ** Note sulla stampa delle pagine di prova...
      (1) Se al punto E. è stata selezionata una porta temporanea, non
          effettuare stampe di prova.
      (2) Per stampare le pagine di prova, accertarsi che la stampante sia
          in linea.
      (3) Le pagine di prova vengono stampate in base alle impostazioni del
          driver della stampante. Nel driver della stampante sono configurate
          le impostazioni predefinite Alimentazione: Selezione automatica e
          Formato carta: Letter.
          Stampare le pagine di prova utilizzando il formato Letter.
      (4) Per utilizzare un tipo di alimentazione o formato di carta diversi,
          modificare prima l'impostazione, quindi procedere alla stampa di
          prova.

k. Viene visualizzato il messaggio seguente: Installazione del driver della
   stampante completata. Leggere attentamente le istruzioni visualizzate e
   fare clic sul pulsante OK.

l. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

m. Accertarsi che nella sezione Stampanti e fax sia presente l'icona del
   driver della stampante.

n. Riavviare Windows. L'installazione del driver della stampante è completata.



4. Disinstallazione del driver stampante

   Per rimuovere il driver della stampante, attenersi alla procedura seguente.

   -NOTA-
   ** In questa sezione, come esempio viene utilizzato il driver della
      stampante FUJITSU DL3850+.
   ** Se viene utilizzata un'altra stampante, per la lettura della descrizione
      applicare il nome del modello utilizzato.
   ** Per l'eliminazione, accertarsi che il driver della stampante non sia in
      uso. Se è in corso un processo di stampa, annullare l'operazione.

 1. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

 2. In Stampanti e fax, selezionare Fujitsu DL3850+. 
    Quindi, selezionare Rimuovi dispositivo.

 3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Rimuovi dispositivo.
    Viene visualizzato il messaggio di conferma Rimuovere il dispositivo?
    Fujitsu DL3850+. Selezionare Sì.

 4. In Stampanti e fax, selezionare la stampante installata, ad esempio Fax
    o Processo di scrittura documenti XPS Microsoft. Quindi, selezionare
    Proprietà server di stampa.

 5. Selezionare la scheda Driver, quindi fare clic sul pulsante Modifica
    impostazioni driver. 
    ** Per alcuni account di accesso, ad esempio l'account amministratore
       predefinito, è possibile che questo pulsante non venga visualizzato.

 6. Nell'elenco Driver della stampante installati, selezionare Fujitsu DL3850+
    e fare clic sul pulsante Rimuovi.

 7. Viene visualizzata la finestra di dialogo Rimuovi driver e pacchetto.
    Selezionare Rimuovi driver e pacchetto driver e fare clic sul pulsante OK.

 8. Viene visualizzata la finestra contenente il messaggio L'eliminazione
    di questo pacchetto driver della stampante ne comporta la rimozione dal
    sistema. Eliminare Fujitsu DL3850+ ?. Fare clic su Sì.

 9. Nella finestra di dialogo Rimuovi driver e pacchetto, viene visualizzato
    il messaggio seguente: Raccolta di informazioni sul pacchetto driver
    completata. Fare clic sul pulsante Elimina. 

10. Quando viene visualizzato il messaggio Pacchetto driver eliminato, fare
    clic sul pulsante OK. Quindi, fare clic sul pulsante Chiudi per uscire
    dalla finestra di dialogo Proprietà server di stampa.

11. Disattivare l'alimentazione della stampante e riavviare Windows 7.

La rimozione del driver della stampante è completata.
Alla visualizzazione del messaggio Il pacchetto contiene i seguenti driver
attualmente in uso: al punto (10), riavviare Windows 7 e rimuovere nuovamente
il driver della stampante.



5. Impostazioni driver della stampante

- Le proprietà del documento quali, ad es. il formato carta, possono essere
  impostate dal menu "Proprietà" dell'applicativo.

- In base all'applicativo utilizzato, è possibile scegliere come predefinite
  le impostazioni dell'applicativo, invece di quelle contenute nella scheda
  "impostazione pagina".

- Assegnazione del formato della carta e di altre impostazioni a ciascun
  percorso di alimentazione della carta.
  In questa sezione, per le spiegazioni viene utilizzato il driver della
  stampante FUJITSU DL3850+.
  Se viene utilizzato un altro driver della stampante, per la procedura
  applicare il nome del modello in uso.
  (1) Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.
  (2) In Stampanti e fax, con il pulsante destro del mouse fare clic su Fujitsu
      DL3850+, quindi selezionare Proprietà stampante. Infine, specificare come
      desiderato nella sezione Assegnazione dei fogli ai cassetti della scheda
      Impostazioni dispositivo.

- Creazione di un formato della carta personalizzato. 
  In questa sezione, per le spiegazioni viene utilizzato il driver della
  stampante Fujitsu DL3850+.
  Se viene utilizzato un altro driver della stampante, per la procedura
  applicare il nome del modello in uso.
  (1) Accedere con un account del gruppo di amministratori.
  (2) Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.
  (3) In Stampanti e fax, con il pulsante destro del mouse fare clic su Fujitsu
      DL3850+, quindi nella barra dei menu selezionare Proprietà stampante.
  (4) Nella scheda Modulo, fare clic sul pulsante Modifica impostazioni modulo.
  (5) Selezionare Crea nuovo modulo.
  (6) Digitare un nome per la carta in Nome modulo.
  (7) Selezionare un'unità di misura per il formato della carta in Descrizione
      modulo (misure), quindi immettere la larghezza e l'altezza della carta.
  (8) Fare clic su Salva modulo.
  (9) Fare clic sul pulsante OK e uscire da Proprietà server di stampa.
  -NOTA-
  ** Per alcune versioni di Windows 7, la procedura o il contenuto visualizzato
     potrebbe variare. In questo caso, attenersi alle istruzioni visualizzate.
  ** Se possibile, come unità di misura della lunghezza utilizzare i pollici.
  ** Se come dimensioni personalizzate viene creato un formato della carta
     speciale continuo, ad esempio con lunghezza di 10, 11, 13, 14, 16 o 17
     pollici in 3 pagine, è possibile che si verifichi un errore. In tal caso,
     si potrebbero verificare disallineamenti della stampa.
  ** È possibile che i formati personalizzati non vengano applicati
     correttamente, anche se i margini sono impostati adeguatamente.
     Modificare i margini in Impostazioni pagina dell'applicazione in uso.



6. Altre impostazioni

a. L'emulazione di questo driver è in modalità "DPL24C+".
   Assicurarsi che l'impostazione per l'installazione della stampante
   corrisponda.

b. Gli utenti devono impostare la periferica di stampa corretta per
   l'inserimento della carta.
   Assicurarsi che le impostazioni di formato carta e quelle del pannello
   di comando della stampante siano corrette.

c. Stampare da altri applicativi Windows in ambienti Windows 7 può dare
   risultati differenti.

d. I contenuti delle "Proprietà" del driver della stampante e le "Preferenze
   di stampa" della stampante possono sovrapporsi.
   Effettuare le modifiche necessarie per evitare possibili malfunzionamenti.

e. Il formato carta definito nelle "Proprietà server" può essere impostato
   ad una larghezza massima di 38.1 centimetri.
   Impostare i margini destro e sinistro in modo tale da non superare la
   larghezza massima del foglio di 34.54 centimetri per evitare problemi
   di stampa del documento.

f. Se si effettua la stampa utilizzando l'opzione "Pagina per foglio",
   nella scheda "layout" del menu della stampante, con alcune applicativi
   le interlinee potrebbero non essere stampate correttamente.

g. Un foglio con un'altezza dai 7.62 cm ai 35.56 cm può avere una larghezza
   massimadi 38 .1 cm.
   Se si utilizza un foglio con una larghezza inferiore ai 38.1cm, regolare
   il margine destro dell'applicativo in modo da non superare le dimensioni
   massime possibili.

h. Se si utilizzano i fogli a modulo continuo alimentati da un trattore,
   l'altezza minima della piega del foglio deve essere di 10.16 cm.
   Se l'altezza della piega è uguale all'altezza della pagina, utilizzare
   fogli con altezza piega superiore ai 10.16 cm.

i. Se durante la fase di stampa, questa viene cancellata dalla porta stampante,
   riavviare la stampante.
   Continuare la fase di stampa senza riavviare la stampante, potrebbe causare
   problemi quali testi stampanti scorrettamente.

j. Modulo Continuo
   - In questo driver della stampante, i margini superiori ed inferiori per
     il modulo continuo, sono impostati a 0 mm.  Si consiglia di impostare
     i margini superiori ed inferiori per il modulo continuo a 25.4 mm.
   - Se la stampa avviene sulle linee di perforazione e fori di trascinamento,
     la testina e il nastro della stampante potrebbero danneggiarsi.

k. Buste
   - Stampare solo sul lato anteriore.  Non stampare sul lato posteriore per
     evitare che la busta si inceppi.
   - Non stampare su buste con finestra o su buste a doppio lembo.
   - In questo driver della stampante, i margini superiori ed inferiori sono
     impostati a 25.4 mm.
   - Stampare fuori dei margini impostati non garantisce una stampa corretta.
   - Seguire le istruzioni sull'alimentazione carta ivi riportate, per evitare
     possibili inceppamenti.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *       inserire il foglio in questa direzione      *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |*                                                       *|
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

l. Regolare le guide del cassetto per stampare su foglio A3 Ruotato
   (orizzontale).
   (Il margine sinistro di stampa è impostato a 38 mm)

m. Se si utilizza una porta USB diversa, il driver della stampante per
   FUJITSU DL3850+ sarà impostato sulla nuova porta di connessione.
   (ad es. FUJITSU DL3850+ (copia 2) ecc.)
   Poiché ogni impostazione del driver della stampante assume i valori
   predefiniti, sarà necessario modificare le impostazioni secondo lo
   stato corrente.

n. Modificare la porta di alimentazione carta o il formato carta
   nell'impostazione pagina o impostazione documento dell'applicativo.
   Le dimensioni dei margini fuori dell'area di stampa possono essere
   impostati, anche se il valore specifico nel driver della stampante
   non corrisponde alle dimensioni effettive.
   Per evitare ciò, impostare prima la porta di alimentazione carta e il
   formato carta che si intende utilizzare, nelle proprietà della stampante.
   In seguito, modificare la porta di alimentazione carta e il formato carta
   nel menu dell'applicativo, o evitare di impostare le dimensioni dei margini
   fuori dell'area di stampa.
   Per informazioni sull'area di stampa (dimensioni minime margini) per
   ciascuna porta di alimentazione carta o formato carta, consultare il
   Manuale d'Uso.

o. In base al formato dei dati alcuni caratteri di stampa specifici
   dell'applicazione potranno non essere utilizzabili.

p. In base all'applicazione utilizzata, la stampa in modalità zoom potrebbe
   essere eseguita sempre con caratteri di dimensione 10,5.

q. Quando viene specificato un tipo di fonte della stampante e la si stampa,
   cambiare l'impostazione della lingua in PAGE850 a partire dal DLMENU o dal
   setup offline.
   Altrimenti la stampa potrebbe non risultare corretta.



- Informazioni sul marchio
    I nomi delle società e i nomi dei prodotti menzionati sopra sono marchi
    registrati o marchi delle rispettive società.

[Fine]
