===============================================================================
                          Microsoft Windows2000
                          Microsoft WindowsXP

                         FUJITSU DL3750+ Printer Driver

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ovaj printer driver isključivo je namijenjen za sljedeće operativne sustave:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> dalje u tekstu Windows2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> dalje u tekstu WindowsXP

Ovaj printer driver  namijenjen je za pisač FUJITSU DL3750+ printer.


Sadržaj

1. Printer driver operativno okruženje
2. Printer driver kofiguracija
3. Printer driver namještanje
  3.1 Prije namještanja
  3.2 Za Windows2000
    3.2.1 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
          (bez primjene Plug & Play)
    3.2.2 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
          (uz primjenu Plug & Play)
    3.2.3 Primjena Plug & Play
  3.3 Za WindowsXP
    3.3.1 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
          (bez primjene Plug & Play)
      3.3.1.1 Za WindowsXP Professional 
      3.3.1.2 Za WindowsXP Home Edition
    3.3.2 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
          (uz primjenu Plug & Play)
      3.3.2.1 Za WindowsXP Professional
      3.3.2.2 Za WindowsXP Home Edition
    3.3.3 Primjena Plug & Play
4. Deinstaliranje printer driver-a
  4.1 Windows2000
  4.2 WindowsXP Professional
  4.3 WindowsXP Home Edition
5. Načini namještanja printer driver-a
6. Ostalo
- O registriranim zaštitnim znacima

Napomena: Ovaj printer driver  namijenjen je za pisač FUJITSU DL3750+ printer.
          Ne koristite ovaj driver za druge pisače.
          Kod ispisa u Windows2000 ili WindowsXP, promijenite postavke pisača 
          na početne tvorničke postavke.
          U protivnom pisač neće funkcionirati onako kako očekujete.



1. Printer driver operativno okruženje

- Hardware
  Osobno računalo s Windows2000 ili WindowsXP

- Operativni sustav
  Windows2000 ili WindowsXP

Napomena: Ovaj produkt jedino funkcionira na Windows2000 i WindowsXP.



2. Printer driver kofiguracija

  FUJITSU DL3750+ printer driver sastoji se of the sljedećih datoteka:

   DL3750.GPD     FUJITSU DL3750+ printer driver GPD datoteka
   DL3750.DLL     FUJITSU DL3750+ printer driver resource DLL datoteka
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3750+ Language Monitor
   DL3750.INF     Setup information datoteka
   README.TXT     Ova datoteka



3. Printer driver namještanje

---------------------
3.1 Prije namještanja
---------------------
- Za namještanje pripremite sljedeće:
   1) Windows2000 ili WindowsXP operativni sustav
   2) FUJITSU DL3750+ Printer Driver Disk (ovaj disk)

- Dok namještate, logirajte se kao Administrator.

- Prije namještanja, idite u  System Properties, odaberite <ignore> ili <warn>
  za "file signature verification" kod driver signature opcije.

- Ako jeFUJITSU DL3750+ printer driver već bio namješten, obrišite ga i ponvno
  ga namjestite.


-------------------
3.2 Za Windows 2000
-------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
      (bez primjene Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3750+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut Windows2000.

a. Idite na  "Start" -> "Settings" -> "Printers".

b. Dva puta kliknite na "Add Printer" ikonu u the "Printers" mapi.

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "local printer", uklonite kvačicu s "automatically detect and
   install my Plug and Play printer", i odaberite "next".

e. Odaberite port za priključak pisača iz "use the following port",
   i odaberite "next".

f. Kada se pojavi lista pisača pojedinog proizvođača kliknite na "Have Disk..",
   umetnite printer driver disk, unesite ime diska "D:\Drivers\DL3750+\Croatian
   \Win2kxp" kod "Copy manufacture's files from:", i odaberite "OK".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu. 

g. Pojavit će se lista imena modela pisača. Odaberite model
   i kliknite na "next".
   Napomena: Kada se pojavi poruka "Use Existing Driver", odaberite "Replace
             existing driver".

h. Unesite ime modela pisača, i specificirajte hoće li bisač biti korišten
   kao  osnovni pisač, i odaberite "next".
   Napomena: Pisač će biti automatski postavljen kao osnovni ako nije
             instaliran niti jedan drugi pisač.

i. Specificirajte hoće li se pisač dijeliti s drugima u mreži, i odaberite
   "next".

j. Želite li, odaberite ispis testne stranice, i odaberite "next".

k. Kada se pojavi poruka "Completing the Add Printer Wizard", provjerite je li
   odabrani sadržaj točan, i odaberite "finish".

l. Kada se pojavi poruka "digital signature not found" , odaberite "yes".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
             postavljen na "warn".

m. Datoteke su kopirane i instalacija driver-a je sada dovršena.

n. Za [j.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite
       Letter format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

o. Kada je instalacija završena, pojavit će se ikona dodanog pisača
   u "Printers" mapi.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
      (uz primjenu Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3750+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut Windows2000.
Napomena: Uključite pisač.

a. Idite na  "Start" -> "Settings" -> "Printers".

b. Dva puta kliknite na "Add Printer" ikonu u "Printers" mapi.

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "local printer", označite "automatically detect and install
   my Plug and Paly printer", i odaberite "next".

e. Aktivirat će se detekcija novog pisača, ako bude uspješno pronađen, 
   pojavit će se dijaloški prozor "found new hardware".

f. Kada se pojavi poruka "Welcome to the Found New Hardware Wizard" iz "Found
   new hardware wizard", odaberite "next".

g. Kada se pojavi poruka "Install Hardware Device Drivers" iz "Found New
   Hardware wizard", provjerite je li odabrano "search for a suitable driver
   for my device (preporučljivo)", i odaberite "next".

h. Kada se pojavi prozor "Locate Driver Files" , umetnite FUJITSU DL3750+
   Printer Driver Disk, i uklonite kvačice s  "floppy disk drives" i
   "CD-ROM drives".  Provjerite da je odabrano "specify a location", i
   odaberite"next".

i. Unesite ime diska "D:\Drivers\DL3750+\Croatian\Win2kxp" kod 
   "Copy manufacture's files from:", i odaberite "OK".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

j. Kada se pojave rezultati pronalaženja, provjerite da se je pojavila poruka
   "Windows je pronašao driver za ovaj uređaj. Za instalaciju driver-a,
   kliknite "next".

k. Kada se pojavi poruka "digital signature not found" , odaberite "yes".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
   postavljen na "warn".

l. Počinje kopiranje datoteka.

m. Kada se pojavi "Completiong the Found New Hardware Wizard", provjerite
   da se je pojavila poruka da su Windows-i završili instalaciju software-a za
   taj uređaj i odaberite "finish".

n. Kada se na ekranu pojavi "New Printer Detection", provjerite da se je
   pojavila poruka želite li ispis testne stranice?.
   Odaberite "yes" ili "no", i odaberite "next".

o. Kada se na ekranu pojavi "Completing the Add Printer Wizard", provjerite
   da se je pojavila poruka "You have successfully completed the Add Printer
   Wizard" Odaberite "finish".

p. Za [n.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

q. Kada je instalacija završena, pojavit će se ikona dodanog pisača
   u "Printers" mapi.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.
Ako se instalacija printer driver-a ne može izvesti, uputite se na
3.2.1 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka (bez
primjene Plug & Play)


++++++++++++++++++++++++++
3.2.3 Primjena Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++
Napomena: Isključite i osobno računalo i pisač.

a. Provjerite da je pisač priključen na osobno računalo, i uključite pisač.

b. Provjerite da je pisač on-line, uključite osobno računalo, i podignite
   Windows2000.

c. Pojavljuje se "Found New Hardware".
   Dijalog "Installing..." će se pojaviti ako je pisač pronađen.

d. Kada se pojavi "Found New Hardware čarobnjak", odaberite "next".

e. Kada se pojavi poruka "Install Hardware Device Drivers" iz "Found New
   Hardware wizard", provjerite je li odabrano "search for a suitable driver
   for my device (preporučljivo)", i odaberite "next".

f. Kada se pojavi prozor "Locate Driver Files" , umetnite FUJITSU DL3750+
   Printer Driver Disk, i uklonite kvačice s  "floppy disk drives" i
   "CD-ROM drives".  Provjerite da je odabrano "specify a location", i
   odaberite"next".

g. Unesite ime diska "D:\Drivers\DL3750+\Croatian\Win2kxp" kod 
   "Copy manufacture's files from:", i odaberite "OK".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

h. Kada se pojave rezultati pronalaženja, provjerite da se je pojavila poruka
   "Windows je pronašao driver za ovaj uređaj. Za instalaciju driver-a,
   kliknite "next".

i. Kada se pojavi poruka "digital signature not found" , odaberite "yes".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
   postavljen na "warn".

j. Počinje kopiranje datoteka.

k. Kada se pojavi "Completiong the Found New Hardware Wizard", provjerite
   da se je pojavila poruka da su Windows-i završili instalaciju software-a
   za taj uređaj i odaberite "finish".

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


----------------
3.3 Za WindowsXP
----------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
      (bez primjene Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1.1 Za WindowsXP Professional
=================================
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3750+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut WindowsXP professional.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printers and Other Hardware".

b. Odaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "local printer", uklonite kvačicu s "automatically detect and
   install my Plug and Play printer", i odaberite "next".

e. Odaberite port za priključak pisača iz "use the following port",
   i odaberite "next".

f. Kliknite na  "Have Disk..." gumb.

g. Umetnite disk u CD uređaj (ako je D: adresa CD uređaja), promjenite put od
   "A:\" na "D:\Drivers\DL3750+\Croatian\Win2kxp", i pritisnite "OK".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

h. Imena modela pisača biti će prikazana na listi..
   Odaberite model i pritisnite "next".
   Napomena: Kada se pojavi poruka "Želite li zadržati postojeći driver ili
             koristiti novi?", odaberite "Zamjeni postoječi driver".

i. Unesite ime modela pisača, i specificirajte hoće li bisač biti korišten
   kao  osnovni pisač, i odaberite "next".

j. Specificirajte hoće li se pisač dijeliti s drugima u mreži, i odaberite
   "next".

k. Nakon što je instalacija dovršena, ispišite testnu stranicu ako želite,
   i odaberite "next".

l. Pritisnite "Finish" gumb.

m. Kada se pojavi poruka "digital signature not found" , odaberite "yes".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
             postavljen na "warn".

n. Datoteke su kopirane i instalacija driver-a je sada dovršena.
   Za [k.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


3.3.1.2 ZaWindowsXP Home Edition
================================
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3750+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut WindowsXP Home.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printers and Other Hardware".

b. Odaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "local printer", uklonite kvačicu s "automatically detect and
   install my Plug and Play printer", i odaberite "next".

e. Odaberite port za priključak pisača iz "use the following port",
   i odaberite "next".

f. Kliknite na  "Have Disk..." gumb.

g. Umetnite disk u CD uređaj (ako je D: adresa CD uređaja), promjenite put od
   "A:\" na "D:\Drivers\DL3750+\Croatian\Win2kxp", i pritisnite "OK".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

h. Imena modela pisača biti će prikazana na listi..
   Odaberite model i pritisnite "next".
   Napomena: Kada se pojavi poruka "Želite li zadržati postojeći driver ili
             koristiti novi?", odaberite "Zamjeni postoječi driver".

i. Unesite ime modela pisača, i specificirajte hoće li bisač biti korišten
   kao  osnovni pisač, i odaberite "next".

j. Specificirajte hoće li se pisač dijeliti s drugima u mreži, i odaberite
   "next".

k. Nakon što je instalacija dovršena, ispišite testnu stranicu ako želite,
   i odaberite "next".

l. Pritisnite "Finish" gumb.

m. Kada se pojavi poruka "digital signature not found" , odaberite "yes".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
             postavljen na "warn".

n. Datoteke su kopirane i instalacija driver-a je sada dovršena.
   Za [k.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
      (uz primjenu Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2.1 ZaWindowsXP Professional
================================
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3750+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut WindowsXP Professional.
Note: Uključite pisač.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printers and Other Hardware".

b. Odaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "local printer", označite "automatically detect and install
   my Plug and Play printer", i odaberite "next".

e. "Found New Hardware Čarobnjak" će se pojaviti na ekranu.  Umetnite disk,
   odaberite "Install from a list or specific location (Advanced)",
   i odaberite "next".

f. Kada se pojavi"Please choose your search and installation options" ,
   odaberite "Search for the best driver in these locations.", uklonite
   kvačicu s "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", i označite samo
   "Include this location in the search".  Upišite "D:\Drivers\DL3750+\Croatian
   \Win2kxp" i odaberite "next".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

g. Počinje kopiranje datoteka.

m. Kada se pojavi ekran "Hardware Installation" , odaberite "Continue Anyway".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
   postavljen na "warn".

i. Kada se pojavi "Completing the Found New Hardware Wizard", provjerite
   da se je pojavila poruka"The wizard has installing the software for :
   FUJITSU DL3750+", i odaberite "Finish".

j. Kada se pojavi prozor "New Printer Detection", provjerite da se je pojavila
   poruka "Do you want to print a test page?".
   Odaberite "Yes" ili "No", i odaberite"next".

k. Kada se pojavi prozor "Add Printer Wizard"  provjerite da se pojavila poruka
   "Completing the Add Printer Wizard". Odaberite "Finish".

l. Datoteke su kopirane i instalacija driver-a je sada dovršena.
   Za [k.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

m. Kada je instalacija završena, pojavit će se ikona dodanog pisača
   u "Printers" mapi.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


3.3.2.2 Za WindowsXP Home Edition
=================================
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3750+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut WindowsXP Professional.
Note: Uključite pisač.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printers and Other Hardware".

b. Odaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "local printer", označite "automatically detect and install
   my Plug and Play printer", i odaberite "next".

e. "Found New Hardware Čarobnjak" će se pojaviti na ekranu.  Umetnite disk,
   odaberite "Install from a list or specific location (Advanced)",
   i odaberite "next".

f. Kada se pojavi"Please choose your search and installation options" ,
   odaberite "Search for the best driver in these locations.", uklonite
   kvačicu s "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", i označite samo
   "Include this location in the search".  Upišite "D:\Drivers\DL3750+\Croatian
   \Win2kxp" i odaberite "next".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

g. Počinje kopiranje datoteka.

m. Kada se pojavi ekran "Hardware Installation" , odaberite "Continue Anyway".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
   postavljen na "warn".

i. Kada se pojavi "Completing the Found New Hardware Wizard", provjerite
   da se je pojavila poruka"The wizard has installing the software for :
   FUJITSU DL3750+", i odaberite "Finish".

j. Kada se pojavi prozor "New Printer Detection", provjerite da se je pojavila
   poruka "Do you want to print a test page?".
   Odaberite "Yes" ili "No", i odaberite"next".

k. Kada se pojavi prozor "Add Printer Wizard"  provjerite da se pojavila poruka
   "Completing the Add Printer Wizard". Odaberite "Finish".

l. Datoteke su kopirane i instalacija driver-a je sada dovršena.
   Za [k.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

m. Kada je instalacija završena, pojavit će se ikona dodanog pisača
   u "Printers" mapi.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


++++++++++++++++++++++++++
3.3.3 Primjena Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++
Napomena: Isključite i osobno računalo i pisač.

a. Provjerite da je pisač priključen na osobno računalo, i uključite pisač.

b. Provjerite da je pisač on-line, uključite osobno računalo, i podignite
   WindowsXP.

c. Pojavit će se ekran "Welcome to the Found New Hardware Wizard".
   Umetnite Printer driver disk, odaberite "Install from a list or specific
   location (Advanced)", and odaberite "next".

d. Kada se pojavi"Please choose your search and installation options" ,
   odaberite "Search for the best driver in these locations.", uklonite
   kvačicu s "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", i označite samo
   "Include this location in the search".  Upišite "D:\Drivers\DL3750+\Croatian
   \Win2kxp" i odaberite "next".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

e. Kada se pojavi prozor "Hardware Installation", odaberite "Continue Anyway".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
   postavljen na "warn".

f. Počinje kopiranje datoteka.

g. Kada se pojavi "Completing the Found New Hardware Wizard", provjerite da se
   je pojavila poruka "The wizard has installing the software for : FUJITSU
   DL3750+", i odaberite "Finish".

Printer driver namještanje sada je dovršeno.



4. Deinstaliranje printer driver-a

------------------
4.1 Za Windows2000
------------------
Printer driver se deinstalira kako slijedi.

a. Idite na"Start" -> "Settings" -> "Printers".

b. Odaberite "FUJITSU DL3750+" iz "printers" mape, i odaberite "Delete" iz
   "File" izbornika.

c. Kada se na ekranu pojavi poruka "Are you sure want to delete the printer
   'FUJITSU DL3750+'?", odaberite "yes".

d. Odaberite "Server Properties" iz "File" izbornika, click na "Drivers" gumb.

e. Odaberite "FUJITSU DL3750+" iz "Installed printer drivers:" liste, i
   odaberite "Remove".

f. Kada se na ekranu pojavi poruka "Deleting this driver will remove it from
   the system. Are you sure you want to delete FUJITSU DL3750+?", odaberite
   "Yes".

g. Nakon što je driver uklonjen, kliknite na  "Close" i završite "Print server
   properties" dijalog.

h. Isključite pisač i restartajte osobno računalo.

Printer driver je sada uklonjen.


-----------------------------
4.2 Za WindowsXP Professional
-----------------------------
Printer driver se deinstalira kako slijedi.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware" ->
   "Printers and Faxes".

b. Odaberite "FUJITSU DL3750+" iz"Printers and Faxes" mape, and odaberite
   "Delete" iz "File" izbornika.

c. Za ostatak postupka, obratite se na postupak [c.] i zatim
   na "4.1 za Windows 2000".

Printer driver je sada uklonjen.


-----------------------------
4.3 Za WindowsXP Home Edition
-----------------------------
Printer driver se deinstalira kako slijedi.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware" ->
   "Printers and Faxes".

b. Odaberite "FUJITSU DL3750+" iz"Printers and Faxes" mape, and odaberite
   "Delete" iz "File" izbornika.

c. Za ostatak postupka, obratite se na postupak [c.] i zatim
   na "4.1 za Windows 2000".

Printer driver je sada uklonjen.



5. Načini namještanja printer driver-a

- Osobine dokumenta kao što su veličina papira i ostalocan mogu se namještati
  u "printer properties" izborniku u aplikativnom software-u.

- Ovisno o aplikativnom software-u kojeg koristite, postavke za veličinu
  papira u aplikativnom software-u mogu se radije postaviti u njemu nego
  u  "page setting" gumbu.

- Način postavljanja papira:
  [za Windows2000]
     Idite na "Start" -> "Settings" -> "Printers" -> "FUJITSU DL3750+",
     i kliknite na desni gumb miša, odaberite "properties", specificirajte
     "Form to Tray assignment" iz"Device Settings" gumba.

  [za WindowsXP Professional/Home Edition]
      Odaberite "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware" ->
      "Printers and Faxes" -> "FUJITSU DL3750+", i kliknite
      na desni gumb miša, odaberite "properties", specificirajte "Form
      to Tray assignment" iz "Device Settings" gumba.

  Napomena:
  - Ovo je valjani način samo onda kada je  izvor papira u driver-u postavljen
    na "Automatically Select".
  - Provjerite da stvarna veličina papira odgovara odabranoj veličini u
    driver-u.
    Koristite ručno umetanje papiraako stvarna veličina papira ne odgovara
    onoj u driveru.

- Za potankosti pogledajte poglavlje software u priručniku za korisnika..



6. Ostalo

a. Emulacija za ovaj driver je "DPL24C+" način.
   Provjerite da postavke pisača odgovaraju tome.

b. Od korisnika se traži da podesi uređaj za način umetanja papira.
   Provjerite da postavke papira na kontrolnom panelu odgovaraju
   onima na pisaču.

c. Ispis u Windows95 aplikativnom software-u u Windows2000 ili
   WindowsXP okruženju, može dati različite rezultate.

d. Sadržaj "Properties" printer driver-a i "Printing
   Preferences" pisača se mogu preklapati.  Za izbjegavanje lošeg
   funkcioniranja pisača, učinite neophodna podešavanja.

e. Neki specificirani pisačevi fontovi možda neće biti korišteni iz aplikacije
   zbog formata podataka.

f. Veličina papira iz  "Server Properties" može maksimalno biti postavljena na
   10.5 inch-a.  Podesite desnu i lijevu  marginu tako da ne prelazi 8 inch-a.

g. Kada ispisujete s "Page per Sheet" specifikacijom u "layout" gumbu u
   print izborniku, crte okvira u nekim aplikacijama možda neće biti ispisane.

h. U ovisnosti o aplikaciji, zoom-in/out ispis može rezultirati u
   10.5-veličini fontova.

i. Kada koristite papir od 10 inch-a, podesite desnu marginu u aplikaciji
   tako da ne prelazi maksimalno dozvoljenu granicu.

j. Kada koristite beskonačni papir s tractor umetanjem, moguća preklopna
   duljina je 4 inch-a ili više.

k. Ako je ispis prekinut iz pisačevog priključka za vrijeme ispisa, restartajte
   pisač Nastavak ispisa bez restartanja pisača može rezultirati lošim ispisom.

l. Beskonačni papir
   - I gornja i donja margina za beskonačni postavljena je na at 0mm u
     printer driver-u.  Preporučuje se da i gornja i donja margina
     za beskonačni papir uz korištenje traktorskog transporta, bude veća od
     25.4mm
   - Ispisna glava i vrpca mogu se oštetiti kada se ispisuje preko 
     perforacije.

m. Omotnice
   - Ispisujte samo vanjsku stranu.  Ne ispisujte stranu s poklopcem,
     omotnice se mugu zgužvati.
   - Ne ispisujte omotnice s prozorom.
   - I gornja i donja margina postavljene su na 25.4mm uprinter driver-u.
   - Ispis izvan margina nije priznato u jamstvu.
   - Za izbjegavanje gužvanja papira, 
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          umetnite papir u ovom smjeru             *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Podesite vodilice papira kada ispisujete na B4(JIS) i B5(JIS) veličinu
   papira. (Lijeva je margina postavljena na 13.4mm)

o. *** Sorry for English ***
   Under Windows 2000, connect DL3750+ to your PC before installing Printer
   Driver, the following message appears as "Unknown Device", "New Hardware
   Detection Wizard" will start.
   Install DL3750+ Printer Driver according to this Wizard, or after clicking
   "Cancel" install DL3750+ Printer Driver in "Addition of new Printer" in
   Printer Folder.

p. *** Sorry for English ***
   The DL3750+ printer driver to every connecting port will be set if the
   connecting USB port is changed.  (e.g. FUJITSU DL3750+ (copy 2) etc.)
   Since every setting of the printer driver is the initial value, so
   change the setting according to the using state.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.

r. *** Sorry for English ***
   Note for sharing printer into Network environment
    -Printer shared by Network environment may not be able to be used with
     Windows XP SP2 because of Windows Firewall.
     In this case, change the exceptional settings of Windows Firewall with
     following procedure.
     1.Select "Start"->"Control Panel"->"Security Center".
     2.Select "Windows Firewall".
     3.When the dialogo box of "Windows Firewall", select "Exceptions".
     4.Check "File and Printer Sharing", and click "OK".

      **In case that the printer installed into Windows XP SP2 is set
      with Network sharing setting, automatically checked to "File and
      printer share".



- O registriranim zaštitnim znacima
    Imena tvrtki i imena proizvoda koji se gore spominju zaštićeni su
    registriranim zaštitnim znacima ili trgovačkim znakom svake tvrtke.

[Kraj]
