===============================================================================
                          Microsoft Windows2003

                         FUJITSU DL3850+ Printer Driver

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ovaj printer driver isključivo je namijenjen za sljedeće operativne sustave:

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard x64 Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise Edition
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise x64 Edition
  -> dalje u tekstu Windows2003

Ovaj printer driver  namijenjen je za pisač FUJITSU DL3850+ printer.


Sadržaj

1. Printer driver operativno okruženje
2. Printer driver kofiguracija
3. Printer driver namještanje
  3.1 Prije namještanja
  3.2 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
      (bez primjene Plug & Play)
  3.3 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
      (uz primjenu Plug & Play)
  3.4 Primjena Plug & Play
4. Deinstaliranje printer driver-a
5. Načini namještanja printer driver-a
6. Ostalo
- O registriranim zaštitnim znacima

Napomena: Ovaj printer driver  namijenjen je za pisač FUJITSU DL3850+ printer.
          Ne koristite ovaj driver za druge pisače.
          Kod ispisa u Windows2003, promijenite postavke pisača 
          na početne tvorničke postavke.
          U protivnom pisač neće funkcionirati onako kako očekujete.



1. Printer driver operativno okruženje

- Hardware
  Osobno računalo s Windows2003.

- Operativni sustav
  Windows2003



2. Printer driver kofiguracija

  FUJITSU DL3850+ printer driver sastoji se of the sljedećih datoteka:

   DL3850.GPD     FUJITSU DL3850+ printer driver GPD datoteka
   DL3850.DLL     FUJITSU DL3850+ printer driver resource DLL datoteka
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3850+ Language Monitor
   DL3850.INF     Setup information datoteka
   README.TXT     Ova datoteka



3. Printer driver namještanje

---------------------
3.1 Prije namještanja
---------------------
- Za namještanje pripremite sljedeće:
   1) Windows2003 operativni sustav
   2) FUJITSU DL3850+ Printer Driver Disk (ovaj disk)

- Dok namještate, logirajte se kao Administrator.

- Prije namještanja, idite u  System Properties, odaberite <ignore> ili <warn>
  za "file signature verification" kod driver signature opcije.

- Ako jeFUJITSU DL3850+ printer driver već bio namješten, obrišite 
  ga i ponvno ga namjestite.

- Ovaj priručnik uključuje proceduru instalacije printer diver-a na lokalno
  spojenom osobnom računalu.
  Za instalacijske metode mrežnog ili dijelečeg pisača, uputite se na
  Windows2003 priručnik za korisnika ili "help".


-----------------------------------------------------------
3.2 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
    (bez primjene Plug & Play)
-----------------------------------------------------------
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3850+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut Windows2003.

a. Idite na "Start" -> "Printers and Faxes".

b. Odaberite "Add a printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "Local printer attached to this computer", uklonite kvačicu
   "Automatically detect and install my Plug & Play printer", i odaberite
   "next".

e. Odaberite port za priključak pisača iz "use the following port", i odaberite
   "next".

f. Kliknite na  "Have Disk..." gumb.

g. Umetnite disk u  CD uređaj (ako je D:  CD uređaj), promjenite put
   s "A:\" na "D:\Drivers\DL3850+\Croatian\Win2003", i pritisnite "OK".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

h. Pojavit će se lista imena modela pisača. Odaberite model
   i kliknite na "next".
   Napomena: Kada se pojavi poruka "Use Existing Driver", odaberite "Replace
             existing driver".

i. Unesite ime modela pisača, i specificirajte hoće li bisač biti korišten
   kao  osnovni pisač, i odaberite "next".

j. Specificirajte hoće li se pisač dijeliti s drugima u mreži, i odaberite
   "next".

k. Odaberite da li želite lokaciju pisača i  komentar dobavljača, i
   kliknite "next".

l. Želite li, odaberite ispis testne stranice, i odaberite "next".

m. Za kraj, kliknite na  "Finish" gumb.

n. Kada se pojavi ekran "Hardware Installation", odaberite "Continue Anyway".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "Driver Signing" postavljen na
             "warn".

o. Datoteke su kopirane i instalacija driver-a je sada dovršena.
   Za [l.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


-----------------------------------------------------------
3.3 Postupak namještanja uz primjenu Add Printer čarobnjaka
    (uz primjenu Plug & Play)
-----------------------------------------------------------
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3850+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut Windows2000.
Napomena: Uključite pisač.

a. Idite na "Start" -> "Printers and Faxes".

b. Odaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "next".

d. Kada se pojavi "local or network printer" iz "Add Printer čarobnjaka",
   odaberite "local printer", označite "automatically detect and install
   my Plug and Paly printer", i odaberite "next".

e. Aktivirat će se detekcija novog pisača, ako bude uspješno pronađen, 
   pojavit će se dijaloški prozor "found new hardware".

f. Kada se pojavi "Please choose your search and installation options",
   odaberite "Search for the best driver in these locations.", skinite
   kvačicu s "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", i postavite
   kvačicu na "Include this location in the search".  Unesite "D:\Drivers
   \DL3850+\Croatian\Win2003" i odaberite "next".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

g. Počinje kopiranje datoteka.

m. Kada se pojavi ekran "Hardware Installation", odaberite "Continue Anyway".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
             postavljen na "warn".

i. Kada se pojavi "Completing the Found New Hardware Wizard", provjerite da se
   je pojavila poruka "The wizard has installing the software for : FUJITSU
   DL3850+", i odaberite "Finish".

j. Kada se na ekranu pojavi "New Printer Detection", Provjerite da se pojavila
   poruka "Do you want to a test page?".
   Odaberite"Yes" ili "No", i odaberite "next".

k. Kada se na ekranu pojavi poruka "Completing the Add Printer Wizard",
   provjerite da se je pojavila poruka "You have successfully completed
   the Add Printer Wizard" Odaberite "finish".

l. Za [j.], Kada je odabran "Print Test Page" , pojavit će se dijaloški prozor
   kada je ispis dovršen.  Kliknite na  "OK" ili "troubleshoot" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

m. Kada je instalacija završena, pojavit će se ikona dodanog pisača
   u "Printers and Faxes" mapi.

Printer driver namještanje sada je dovršeno.


------------------------
3.4 Primjena Plug & Play
------------------------
Napomena: Isključite i osobno računalo i pisač.

a. Provjerite da je pisač priključen na osobno računalo, i uključite pisač.

b. Provjerite da je pisač on-line, uključite osobno računalo, i podignite
   Windows2003.

c. Kada se na ekranu pojavi "Welcome to the Found New Hardware Wizard",
   Umetnite printer driver disk, odaberite "Install from a list or specific
   location (Advanced)", i odaberite "next".

d. Kada se pojavi "Please choose your search and installation options",
   odaberite "Search for the best driver in these locations.", skinite
   kvačicu s "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", i stavite kvačicu
   na "Include this location in the search".  Unesite "D:\Drivers\DL3850+
   \Croatian\Win2003" i odaberite "next".
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

e. Kada se pojavi ekran "Hardware Installation", odaberite "Continue Anyway".
   Napomena: Za  3.1, to je u slučaju kada je "file signature verification"
             postavljen na "warn".

f. Počinje kopiranje datoteka.

g. Kada se pojavi "Completiong the Found New Hardware Wizard", provjerite
   da se je pojavila poruka da su Windows-i završili instalaciju software-a
   za taj uređaj i odaberite "finish".

Printer driver namještanje sada je dovršeno.



4. Deinstaliranje printer driver-a

Printer driver se deinstalira kako slijedi.

a. Idite na "Start" -> "Printers and Faxes".

b. Odaberite "FUJITSU DL3850+" iz "printers" mape, i odaberite "Delete" iz
   "File" izbornika.

c. Kada se na ekranu pojavi poruka "Are you sure want to delete the printer
   'FUJITSU DL3850+'?", odaberite "yes".
   
d. Odaberite "Server Properties" iz "File" izbornika, click na "Drivers" gumb.

e. Odaberite "FUJITSU DL3850+" iz "Installed printer drivers:" liste, i
   odaberite "Remove".

f. Kada se na ekranu pojavi poruka "Deleting this driver will remove it from
   the system. Are you sure you want to delete FUJITSU DL3850+?", odaberite
   "Yes".

g. Nakon što je driver uklonjen, kliknite na  "Close" i završite "Print server
   properties" dijalog.

h. Isključite pisač i restartajte osobno računalo.

Printer driver je sada uklonjen.



5. Načini namještanja printer driver-a

- Osobine dokumenta kao što su veličina papira i ostalocan mogu se namještati
  u "printer properties" izborniku u aplikativnom software-u.

- Ovisno o aplikativnom software-u kojeg koristite, postavke za veličinu
  papira u aplikativnom software-u mogu se radije postaviti u njemu nego
  u "page setting" gumbu.

- Način postavljanja papira:
     Idite na "Start" -> "Settings" -> "Printers" -> "FUJITSU DL3850+",
     i kliknite na desni gumb miša, odaberite "properties", specificirajte
     "Form to Tray assignment" iz"Device Settings" gumba.

  Napomena:
  - Ovo je valjani način samo onda kada je  izvor papira u driver-u postavljen
    na "Automatically Select".
  - Provjerite da stvarna veličina papira odgovara odabranoj veličini u
    driver-u.
    Koristite ručno umetanje papiraako stvarna veličina papira ne odgovara
    onoj u driveru.

- Za potankosti pogledajte poglavlje software u priručniku za korisnika..



6. Ostalo

a. Emulacija za ovaj driver je "DPL24C+" način.
   Provjerite da postavke pisača odgovaraju tome.

b. Od korisnika se traži da podesi uređaj za način umetanja papira.
   Provjerite da postavke papira na kontrolnom panelu odgovaraju
   onima na pisaču.

c. Ispis u Windows95 aplikativnom software-u u Windows2003,
   može dati različite rezultate.

d. Sadržaj "Properties" printer driver-a i "Printing Preferences"
   pisača se mogu preklapati.  Za izbjegavanje lošeg funkcioniranja
   pisača, učinite neophodna podešavanja.

e. Neki specificirani pisačevi fontovi možda neće biti korišteni iz aplikacije
   zbog formata podataka.

f. Veličina papira iz  "Server Properties" može maksimalno biti postavljena na
   15 inch-a.  Podesite desnu i lijevu  marginu tako da ne prelazi 13.6 inch-a.

g. Kada ispisujete s "Page per Sheet" specifikacijom u "layout" gumbu u
   print izborniku, crte okvira u nekim aplikacijama možda neće biti ispisane.

h. U ovisnosti o aplikaciji, zoom-in/out ispis može rezultirati u
   10.5-veličini fontova.

i. Kada koristite papir od 15 inch-a, podesite desnu marginu u aplikaciji
   tako da ne prelazi maksimalno dozvoljenu granicu.

j. Kada koristite beskonačni papir s tractor umetanjem, moguća preklopna
   duljina je 4 inch-a ili više.

k. Ako je ispis prekinut iz pisačevog priključka za vrijeme ispisa, restartajte
   pisač Nastavak ispisa bez restartanja pisača može rezultirati lošim ispisom.

l. Beskonačni papir
   - I gornja i donja margina za beskonačni postavljena je na at 0mm u
     printer driver-u.  Preporučuje se da i gornja i donja margina
     za beskonačni papir uz korištenje traktorskog transporta, bude veća od
     25.4mm
   - Ispisna glava i vrpca mogu se oštetiti kada se ispisuje preko 
     perforacije.

m. Omotnice
   - Ispisujte samo vanjsku stranu.  Ne ispisujte stranu s poklopcem,
     omotnice se mugu zgužvati.
   - Ne ispisujte omotnice s prozorom.
   - I gornja i donja margina postavljene su na 25.4mm uprinter driver-u.
   - Ispis izvan margina nije priznato u jamstvu.
   - Za izbjegavanje gužvanja papira, 
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          umetnite papir u ovom smjeru             *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Podesite vodilice papira kada ispisujete na A3 veličinu papira.
   (Lijeva je margina postavljena na 38mm)

p. *** Sorry for English ***
   The DL3850+ printer driver to every connecting port will be set if the
   connecting USB port is changed.  (e.g. FUJITSU DL3750+ (copy 2) etc.)
   Since every setting of the printer driver is the initial value, so
   change the setting according to the using state.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- O registriranim zaštitnim znacima
    Imena tvrtki i imena proizvoda koji se gore spominju zaštićeni su
    registriranim zaštitnim znacima ili trgovačkim znakom svake tvrtke.

[Kraj]
