=======================================================================
                       Microsoft Windows Server 2008 R2

                  Controlador de la impresora FUJITSU DL3850+

                  Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
=======================================================================

Este controlador de impresora funciona en los siguientes sistemas operativos:

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard,
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
  -> conocido como Windows Server 2008 R2

Este controlador sólo puede utilizarse con impresoras FUJITSU DL3850+.


Contenido

1. Entorno operativo del controlador de impresora
2. Configuración del controlador de impresora
3. Instalación del controlador de impresora
  3.1 Antes de la instalación
  3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
  3.3 Uso de Plug and Play
4. Desinstalación del controlador de impresora
5. Método de instalación del controlador de impresora
6. Otros
- Acerca de la marca

NOTA: este controlador sólo puede utilizarse con impresoras FUJITSU DL3850+.
      No utilizar con otras impresoras.
      Cuando realice impresiones en Windows Server 2008 R2, vuelva a cambiar la
      configuración de la impresora a la configuración predeterminada.
      De lo contrario, la impresora puede no funcionar correctamente.



1. Entorno operativo del controlador de impresora

- Hardware
  Ordenadores con Windows Server 2008 R2

- Sistema operativo
  Windows Server 2008 R2



2. Configuración del controlador de impresora

  El controlador de impresora FUJITSU DL3850+ está formado por los
  siguientes archivos:

   DL3850.DLL    Archivo DLL de recurso del controlador de la impresora
   DL3850.GPD    Archivo GPD del controlador de la impresora FUJITSU DL3850+
   NRBMONN.DLL   Archivo DLL de recursos del controlador
   DL3850.INF    Archivo con información sobre la instalación
   README.TXT    Este archivo



3. Instalación del controlador de impresora

---------------------------
3.1 Antes de la instalación
---------------------------
- Realice los siguientes preparativos para la instalación:
   1) Sistema operativo Windows Server 2008 R2
   2) Disco del controlador de la impresora (este disco)

- Cuando vaya a realizar la instalación, acceda con una cuenta de
  administrador.

- Después de insertar el disco de instalación en la unidad de CD-ROM del PC,
  se visualiza la ventana de instalación de software de FUJITSU DL Series.
  Si su sistema operativo es Windows Server 2008 R2, hacer clic en el botón
  Aceptar.
  Para cualquier otro sistema operativo Windows, hacer clic en el botón Salir.

- Si el controlador de la impresora FUJITSU DL3850+ ya está instalado,
  elimínelo y vuelva a realizar la instalación.

- Esta guía incluye procedimientos para la instalación de controladores de
  impresora en PC conectados en una red local.
  Para obtener más información acerca de los métodos de instalación en una
  conexión de red y de las impresoras compartidas, lea la guía de usuario
  de Windows Server 2008 R2 o la "Ayuda".

- Durante la instalación, se le puede preguntar en el cuadro de diálogo
  Control de cuentas de usuario: ¿Desea permitir que el siguiente programa
  de un fabricante desconocido modifique este equipo? Seleccionar Sí.


-----------------------------------------------------------------------
3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
-----------------------------------------------------------------------
Usar el Asistente para agregar impresoras para instalar el controlador de la
impresora.
En esta sección se describe el procedimiento de instalación para Windows
Server 2008 R2.
En el siguiente procedimiento, se instala el controlador de la impresora
Fujitsu DL3850+.
Si la impresora o el controlador de impresora es diferente, se debe cambiar
al nombre de modelo actual para leer el manual.

 1. Iniciar sesión en el equipo como administrador.

 2. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.

 3. En la carpeta Dispositivos e impresoras, seleccionar Agregar una impresora.

 4. Se muestra el Asistente para agregar impresoras. Seleccionar Agregar una
    impresora local.
    ** En Windows Server 2008 R2, se muestra la siguiente ventana.
       Seleccionar Agregar una impresora local o de red como administrador.
       Esta ventana no se muestra cuando se inicia sesión con una cuenta
       predefinida de administrador.

 5. Especificar un puerto para conectar la impresora y hacer clic en el botón
    Siguiente.
    ** Si el puerto no está preparado todavía, como por ejemplo cuando el
       puerto para conectar la impresora no figura en la lista de Usar un
       puerto existente, seleccionar un puerto temporario como LPT1: (Puerto
       de impresora) en su lugar.

 6. Se muestra la ventana de Instalación de controlador de impresora.
    A continuación, hacer clic en Usar disco.

 7. Insertar el CD-ROM de instalación en la unidad de CD (D:). A continuación,
    cambiar el nombre de ruta de "A:\" a "D:\Drivers\DL3850+\Spanish\W28R2" y
    hacer clic en el botón Aceptar.
    ** En el ejemplo anterior, la unidad de CD se establece en "D:".
       Si la unidad de CD está configurada en otra unidad, modificar el nombre
       de la unidad que debe leerse.
    ** Cuando se instala otro controlador de impresora, cambiar la parte del
       controlador de la impresora al nombre del controlador de la impresora
       del modelo en la ruta que se especificará.
    ** Si se usa el último controlador de impresora descargado de nuestro sitio
       web, escribir "(el nombre de la carpeta donde se encuentran los datos
       del controlador descargado)\W28R2".

 8. Los nombres de modelo se muestran en el cuadro de lista.
    Seleccionar el controlador de impresora que se usará y hacer clic en el
    botón Siguiente.
    ** Cuando se muestra la ventana que contiene el mensaje ¿Qué versión del
       controlador desea usar?, seleccionar Reemplazar el controlador actual.

 9. Se muestra la ventana Escribir el nombre de una impresora.
    Ingresar el nombre de la impresora y hacer clic en el botón Siguiente.
    ** Para modificar el nombre de la impresora, escribir el nombre de la
       impresora modificado.

10. Se muestra el mensaje Windows no puede verificar el fabricante de este
    software de controlador en el cuadro de Seguridad de Windows.
    Seleccionar Instalar este software de controlador de todas formas.

11. Se inicia copia de los archivos.

12. Se muestra la ventana Compartir impresoras. Seleccionar de acuerdo con el
    entorno del equipo y hacer clic en el botón Siguiente.
    ** La ventana Compartir impresoras puede no mostrarse en algunos entornos.
       Cuando se muestre la ventana Compartir impresoras, seleccionar según el
       entorno del equipo.
       (1) No compartir : seleccionar No compartir esta impresora.
       (2) Compartir    : seleccionar Compartir esta impresora con otros
                          usuarios de la red e ingresar el nombre compartido,
                          la ubicación y comentarios.

13. Corroborar que se muestre el mensaje Fujitsu DL3850+ se agregó
    correctamente y hacer clic en el botón Finalizar para cerrar el asistente.
    ** Si se instalaron muchos controladores de impresora, esta ventana
       mostrará el elemento Establecer como impresora predeterminada.
       Seleccionar según corresponda.
    ** Se muestra el botón Imprimir una página de prueba en esta ventana.
       Imprimir páginas de prueba si se desea.
    ** Notas sobre la impresión de páginas de prueba...
       (1) No se deben imprimir páginas de prueba si se selecciona un puerto
           temporario en el Procedimiento 5.
       (2) Corroborar que la impresora se encuentre activa cuando se impriman
           páginas de prueba.
       (3) Las páginas de prueba se imprimen de acuerdo con las configuraciones
           del controlador de la impresora en dicho momento.
           En el controlador de la impresora predeterminado se encuentran
           configurados los valores siguientes: Fuente de papel: selección
           automática y Tamaño de papel: Letter.
           Imprimir páginas de prueba con hojas tamaño Letter.
       (4) Si se desea usar un método de alimentación o tamaño de papel no
           predeterminado, modificar primero las configuraciones y,
           a continuación, imprimir las páginas de prueba.

14. Reiniciar Windows. Esto completa la instalación del controlador de la
    impresora.

Si la impresora se conecta después de la instalación con este método,
se puede mostrar la ventana Instalar software del controlador del dispositivo
y la impresora conectada puede aparecer como componente no especificado de
Dispositivos e impresoras.
En dicho caso, reiniciar Windows.


------------------------
3.3 Uso de Plug and Play
------------------------
[IMPORTANTE antes de instalar]
  Para Windows Server 2008 R2 , instalar el controlador de la impresora antes
  de conectarla al equipo personal.
  Se muestran algunos de los mensajes siguientes en el programa de instalación:
  La impresora está preparada para la instalación.
  o Se completó la instalación del controlador de la impresora.
  Después de que se muestre el mensaje, conectar la impresora al PC.
  Si la impresora se conectó al PC antes de la instalación del controlador,
  consultar la sección de este manual Solución de problemas durante la
  instalación.

* Imprescindible:
  asegúrese de apagar el ordenador y la impresora.

 1. Iniciar sesión en el equipo como administrador.

 2. Insertar el disco de instalación en la unidad de CD-ROM del equipo.
    Se mostrará la ventana de reproducción automática. Hacer clic en Ejecutar
    DLSELECT.EXE.
    Si la ventana de reproducción automática no aparece, usar el Explorador u
    otra aplicación para abrir el CD-ROM. A continuación, hacer doble clic en
    el archivo DLSELECT.EXE. 

 3. Se muestra la ventana de instalación de software de FUJITSU DL Series.
    De la lista de controladores de la impresora, seleccionar DL3850+ y hacer
    clic en el botón Aceptar.
    ** Si se usa el controlador de impresora más reciente descargado de nuestro
       sitio web, hacer doble clic en el programa ejecutable (un archivo cuya
       extensión es EXE) ubicado en la carpeta de datos del controlador que se
       descargó.

 4. Si se visualiza el cuadro de diálogo ¿Desea permitir que el siguiente
    programa de un fabricante desconocido modifique este equipo?, hacer clic
    en Sí.

 5. Se muestra la ventana del paquete del controlador de la impresora de
    FUJITSU DL Series. Hacer clic en el botón Aceptar.

 6. Se muestra una ventana con el siguiente mensaje: Seleccionar un controlador
    de impresora para agregar.
    Para usar un puerto de red, seleccionar la casilla de verificación "Usar
    un puerto de red".

 7. Seguir el menú que se muestra y seleccionar un controlador de impresora
    para instalar. A continuación, hacer clic en el botón Aceptar.
    ** Si se selecciona Usar un puerto de red, ir al Procedimiento a.
    ** Si no se desea instalar el controlador de la impresora, seleccionar
       Cancelar.
       Cuando se termina el procedimiento sin instalar el controlador de la
       impresora, hacer doble clic en cada programa ejecutable de la
       instalación de software de FUJITSU DL Series o del paquete del
       controlador de la impresora de FUJITSU DL Series nuevamente, o bien
       instalar el controlador de la impresora con el Método de instalación
       con el Asistente para agregar impresoras.
    ** Acerca de “Usar un puerto de red...
       (1) Para crear o instalar un puerto de red, leer el manual o la guía de
           instalación de una placa o adaptador LAN opcional, o bien consultar
           la Ayuda en Windows Server 2008 R2.
       (2) Si se usa un puerto de red creado mediante una placa o adaptador
           LAN opcional o mediante un puerto TCP/IP estándar de Windows,
           seleccionar este elemento.
       (3) No se debe seleccionar este elemento si se usa un puerto paralelo
           o USB.

 8. Se visualiza Windows no puede verificar el fabricante de este software de
    controlador en el cuadro de Seguridad de Windows.
    Seleccionar Instalar este software de controlador de todas formas.

 9. Se inicia la copia de los archivos.
    ** Esperar hasta que se muestre la ventana del Procedimiento 10.

10. Se muestra el mensaje El controlador de la impresora está preparado para
    la instalación. Hacer clic en el botón Aceptar.

11. Conectar la impresora al equipo y encender la impresora.

12. Se muestra Instalación de software de controlador de dispositivo en el
    área de notificación de la barra de tareas.
    Luego de unos minutos, se muestra El software del controlador del
    dispositivo Fujitsu DL3850+ se instaló correctamente.
    ** Si se usa una interfaz USB para la conexión, se muestra ahora El
       dispositivo está preparado para usarse.

13. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.

14. Corroborar que el icono del controlador de la impresora se haya agregado
    a la sección Impresoras y faxes.

15. Reiniciar Windows.

[Si se selecciona Usar un puerto de red:]
a. Se muestra el siguiente mensaje: Se seleccionó Usar un puerto de red:
   Leer el contenido atentamente y hacer clic en el botón Aceptar.

b. Si se muestra el mensaje Windows no puede verificar el fabricante de este
   software de controlador en el cuadro de diálogo de Seguridad de Windows,
   seleccionar Instalar este software de controlador de todas formas.

c. Se inicia la copia de los archivos.
   ** Esperar hasta que se muestre la ventana del Procedimiento D.

d. Se muestra el Asistente para agregar impresoras. A continuación, seleccionar
   Agregar una impresora local.

e. Especificar un puerto para conectar la impresora y, a continuación, hacer
   clic en el botón Siguiente.
   ** Si el puerto no está preparado todavía, como por ejemplo cuando el
      puerto de red no figura en la lista de Usar un puerto existente,
      seleccionar un puerto temporario como LPT1: (Puerto de impresora) en
      su lugar. 

f. Se muestra la ventana de Instalación de controlador de impresora.
   En Fabricante, seleccionar FUJITSU. A continuación, seleccionar un modelo
   de la lista de Impresoras y hacer clic en el botón Siguiente. 

g. Se muestra la ventana Escribir el nombre de una impresora.
   Ingresar el nombre de la impresora y hacer clic en el botón Siguiente.
   ** Si se modifica el nombre de la impresora, escribir el nombre modificado
      para la impresora. 

h. Se inicia la copia de los archivos.
   ** Esperar hasta que se muestre la ventana del Procedimiento I. o del
      Procedimiento J.

i. Se muestra la ventana Compartir impresoras. Seleccionar de acuerdo con
   el entorno del equipo y hacer clic en el botón Siguiente.
   ** La ventana Compartir impresoras puede no mostrarse en algunos entornos.
      Cuando se muestre la ventana Compartir impresoras, seleccionar según el
      entorno del equipo.
      (1) No compartir : seleccionar No compartir esta impresora.
      (2) Compartir    : seleccionar Compartir esta impresora con otros
                         usuarios de la red e ingresar el nombre compartido,
                         la ubicación y comentarios.

j. Corroborar que se muestre el mensaje Fujitsu DL3850+ se agregó correctamente
   y hacer clic en el botón Finalizar para cerrar el asistente.
  ** Si se instalaron varios controladores de impresora, se muestra Establecer
     como impresora predeterminada en esta ventana.
     Seleccionar según corresponda.
  ** Se muestra el botón Imprimir una página de prueba en esta ventana.
     Imprimir páginas de prueba si se desea.
  ** Notas sobre la impresión de páginas de prueba...
     (1) No se deben imprimir páginas de prueba si se selecciona un puerto
         temporario en el Procedimiento E.
     (2) Corroborar que la impresora se encuentre activa cuando se impriman
         páginas de prueba.
     (3) Las páginas de prueba se imprimen de acuerdo con las configuraciones
         del controlador de la impresora en dicho momento. En el controlador
         de la impresora predeterminado se encuentran configurados los valores
         siguientes: Fuente de papel: selección automática y Tamaño de papel:
         Letter. Imprimir páginas de prueba con hojas tamaño Letter.
     (4) Si se desea usar un método de alimentación o tamaño de papel no
         predeterminado, modificar primero las configuraciones y,
         a continuación, imprimir las páginas de prueba.

k. Se muestra el siguiente mensaje: Se completó la instalación del controlador
   de la impresora. Leer el contenido atentamente y hacer clic en el botón
   Aceptar.

l. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e Impresoras.

m. Corroborar que el icono del controlador de la impresora se haya agregado
   a la sección Impresoras y faxes.

n. Reiniciar Windows. Esto completa la instalación del controlador de la
   impresora.



4. Desinstalación del controlador de impresora

   El siguiente procedimiento se usa para quitar el controlador de la
   impresora.

   -NOTA-
   ** El controlador de impresora FUJITSU DL3850+ se usa como ejemplo en esta
      sección.
   ** Si se usa otro controlador de impresora, modificar el nombre del
      controlador de impresora actual para leer la descripción.
   ** Para eliminar, corroborar que no esté en uso el controlador de la
      impresora. Si hay algún trabajo de impresión en proceso, cancelarlo.

 1. Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.

 2. Seleccionar Fujitsu DL3850+ en Impresoras y faxes. A continuación,
    seleccionar Quitar dispositivo.

 3. Se muestra la ventana Quitar dispositivo. Se muestra el mensaje ¿Está
    seguro de que desea quitar este dispositivo? Fujitsu DL3850+.
    Seleccionar Sí.

 4. Seleccionar la impresora instalada en Impresoras y faxes, tal como Fax o
    Escritor de documentos XPS de Microsoft.
    A continuación, seleccionar Propiedades del servidor de impresión.

 5. Hacer clic en la ficha Controladores y en el botón Modificar
    configuraciones del controlador. 
    ** Este botón puede no aparecer en algunas cuentas, como la predefinida
       del administrador.

 6. De la lista de Controladores de impresión instalados, seleccionar Fujitsu
    DL3850+ y hacer clic en el botón Quitar.

 7. Se muestra la ventana Quitar controlador y paquete.
    Seleccionar Quitar controlador y paquete del controlador y hacer clic en
    el botón Aceptar.

 8. Se muestra una ventana con el mensaje Si quita el paquete del controlador
    de impresora, se elimina totalmente del sistema. ¿Está seguro de que desea
    eliminar Fujitsu DL3850+ ? Hacer clic en Sí.

 9. Se muestra el siguiente mensaje en la ventana Quitar controlador y paquete:
    Se recopiló información del paquete del controlador. Hacer clic en el botón
    Eliminar. 

10. Cuando se muestre el mensaje Se eliminó el paquete del mensaje, hacer clic
    en el botón Aceptar. A continuación, hacer clic en el botón Cerrar para
    cerrar el cuadro de diálogo de propiedades del servidor de impresión.

11. Apagar la impresora y reiniciar Windows Server 2008 R2.

Esto completa la eliminación del controlador de la impresora.
Cuando se muestra el siguiente mensaje en el Procedimiento (10): El paquete
contiene el(los) siguiente(s) controlador(es) en uso, reiniciar Windows Server
2008 R2 y volver a quitar el controlador de la impresora.



5. Método de instalación del controlador de impresora

- Las propiedades del documento, tales como el tamaño del papel, pueden
  configurarse en el menú "Propiedades de la impresora" en el software de
  la aplicación.

- Según el software de la aplicación que se utilice, la configuración del
  tamaño del papel del software de la aplicación puede ser la predeterminada
  en lugar de la que aparece en la pestaña "Configurar página".

- Se puede asignar tamaño de papel y otros valores para cada ruta de
  alimentación de papel de la siguiente manera.
  El controlador de impresora Fujitsu DL3850+ se usa como ejemplo en esta
  sección.
  Si se usa otro controlador de impresora, cambiarlo al nombre del controlador
  de impresora actual para leer el procedimiento.
  (1) Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.
  (2) Hacer clic con el botón secundario en Fujitsu DL3850+, en Impresoras y
      faxes, y seleccionar Propiedades de la impresora.
      A continuación, especificar en la sección Formato de asignación de
      bandeja en la ficha Configuración del dispositivo.

- Se puede crear un tamaño de papel definido por el usuario de la siguiente
  manera. El controlador de impresora Fujitsu DL3850+ se usa como ejemplo en
  esta sección.
  Si se usa otro controlador de impresora, cambiarlo al nombre del controlador
  de impresora actual para leer el procedimiento.
  (1) Iniciar sesión con una cuenta de grupo de administradores.
  (2) Seleccionar Inicio y, a continuación, Dispositivos e impresoras.
  (3) Hacer clic en Fujitsu DL3850+ en Impresoras y faxes, y seleccionar
      Propiedades de la impresora en la barra de menús.
  (4) Hacer clic en el botón Configuración de cambio de formato en la ficha
      Formato.
  (5) Marcar la casilla Crear un nuevo formato.
  (6) Escribir el nombre de papel a crear en Nombre del formato.
  (7) Seleccionar una unidad del tamaño de papel para crear en Descripción del
      formato (medidas) e ingresar ancho y alto del papel.
  (8) Hacer clic en Guardar formato.
  (9) Hacer clic en el botón Aceptar y cerrar Propiedades del servidor de
      impresión.
  -NOTA-
  ** El procedimiento o los contenidos de visualización pueden variar en
     algunas versiones de Windows Server 2008 R2. En dicho caso, se deben
     seguir las instrucciones mostradas en su lugar.
  ** Si es posible, usar la medida de pulgada como unidad para especificar la
     longitud.
  ** Se puede producir un error si se crea o configura un formato de papel
     continuo especial con longitud de 10, 11, 13, 14, 16 ó 17 pulgadas en 3
     páginas, como tamaño definido por el usuario. Esto puede generar un
     problema de alineación de la impresión.
  ** El tamaño definido por el usuario, incluso después de establecer
     adecuadamente los márgenes, puede no reflejarse correctamente.
     Editar los márgenes en Configuración de papel de la aplicación.



6. Otros

a. La emulación de este controlador se realiza en el modo "DPL24C+".
   Asegúrese de que coincide con la configuración de instalación de la
   impresora.

b. Los usuarios deben ajustar los dispositivos para acciones tales como la
   inserción de papel.
   Asegúrese de que la configuración de papel y la configuración del panel
   de operaciones se corresponden con la impresora.

c. Las impresiones realizadas desde otro software de aplicación de Windows
   en el entorno Windows 7 pueden dar resultados distintos.

d. El contenido de "Propiedades" del controlador de impresora y el de
   "Preferencias de impresión" de la impresora pueden superponerse.
   Realice los ajustes necesarios para evitar un posible funcionamiento
   incorrecto.

e. El tamaño del papel de "Propiedades del servidor" puede ajustarse a un
   ancho máximo de 15 pulgadas.
   Ajuste los márgenes izquierdo y derecho en para que la anchura de papel
   no sobrepase las 13,6 pulgadas. De lo contrario, los datos podrían no
   imprimirse correctamente.

f. Cuando realice impresiones con la especificación "Página por hoja" de la
   pestaña "Presentación" del menú de impresión, puede que con algunas
   aplicaciones no se impriman las líneas de los marcos.

g. El papel con una longitud de 3 a 14 pulgadas se imprime con un ancho de
   15 pulgadas.
   Si utiliza un papel con un ancho inferior a 15 pulgadas, realice los
   ajustes necesarios en el margen derecho de la aplicación para no exceder
   el campo máximo posible.

h. Si utiliza el formulario continuo en esta impresora con una carga de
   tractor, la superficie de impresión posible es como mínimo de 4 pulgadas.
   Si la superficie de impresión tiene la misma longitud que la página,
   utilice papel con una superficie de impresión de más de 4 pulgadas.

i. Si durante la impresión, ésta es cancelada desde el puerto de la impresora,
   reinicie la impresora.
   Si continua imprimiendo sin reiniciar la impresora, pueden producirse
   problemas tales como textos indescifrables.

j. Formulario continuo
   - Tanto el margen superior como el inferior del formulario continuo están
     ajustados a 0mm. en este controlador de impresora.
     Si se utiliza la carga de tractor, se recomienda que los márgenes
     superior e inferior para formularios continuos sean superiores a 25,4mm.
   - El cabezal de impresión y la cinta pueden sufrir daños si se realizan
     impresiones en las líneas de perforación y en las perforaciones de
     arrastre.

k. Sobres
   - Imprima solamente en el lado liso.
     No imprima en el lado de la solapa, ya que puede bloquear la impresora.
   - No imprima sobres con ventana o con doble capa.
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior están
     ajustados a 25,4mm.
   - Las impresiones realizadas fuera de los márgenes están exentas de
     garantía.
   - Lea la siguiente información acerca de las direcciones de carga de papel
     para evitar los atascos de papel.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *         inserte el papel en esta dirección        *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

l. Ajuste la guía de papel cuando imprima sobre papel A3 girado .
   (el margen izquierdo de impresión está ajustado a 38mm.)

m. El controlador de la impresora FUJITSU DL3850+ se ajustará a todos los
   puertos de conexión si se modifica el puerto USB al que se conecta.
   (p. ej. FUJITSU DL3850+ (copiar 2) etc.)
   La configuración del controlador de impresora está formada por valores
   iniciales.
   Por tanto, modifique los ajustes según el uso que haga de la impresora.

n. Cambio del puerto de carga de papel o el tamaño de papel con la
   configuración de página o de documento en la aplicación.
   El tamaño del margen situado fuera del área de impresión puede
   ajustarse aunque el valor especificado del controlador de impresora
   no se refleje correctamente.
   Para evitarlo, ajuste primero el puerto de carga de papel y el tamaño
   de papel que desea utilizar con las propiedades de la impresora en la
   carpeta de la impresora. A continuación, cambie el puerto de carga de
   papel y el tamaño de papel de la aplicación o evite ajustar el tamaño
   del margen fuera de la zona de impresión.  Para obtener más información
   acerca de la zona de impresión (tamaño mínimo de margen) para cada 
   puerto de carga de papel y para los tamaños de papel, lea la guía de
   usuario.

o. Dependiendo del formato de los datos, es posible que algunas de las
   fuentes de impresora especificadas no puedan utilizarse.

p. Con algunas aplicaciones, la impresión en modo de zoom puede mostrar
   fuentes de tamaño de 10,5 en todos los casos.

q. Cuando se especifica la Fuente de la impresora y se imprime, cambie la
   configuración del Idioma a PAGE850 a través de DLMENU o Configuración
   Offline.
   De lo contrario, la impresión puede resultar errónea.



- Acerca de la marca
    Todos los nombres de empresas y productos que se mencionan anteriormente
    son marcas registradas o marcas de cada empresa.

[Fin]
