===============================================================================
                            Microsoft Windows Vista

                      Pilote d'imprimante FUJITSU DL7400

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ce pilote d'imprimante fonctionne avec les systèmes d'exploitation suivants :

  Microsoft(R) Windows Vista(R) Entreprise
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Édition Intégrale
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Professionnel
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Édition Familiale Premium
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Édition Familiale Basique
  -> ci-après appelé Windows Vista ou Windows Vista x64

Ce pilote d'imprimante est destiné aux imprimantes FUJITSU DL7400.


Sommaire

1. Environnement d'exploitation pour le pilote d'imprimante
2. Configuration du pilote d'imprimante
3. Installation du pilote d'imprimante
  3.1 Avant l'installation
  3.2 Méthode d'installation avec l'Assistant Ajout d'imprimante
      (sans Plug and Play)
  3.3 Avec Plug and Play
4. Désinstallation du pilote d'imprimante
5. Méthode d'installation du pilote d'imprimante
6. Autres
- À propos de la marque de fabrique

NOTE: Ce pilote d'imprimante est destiné aux imprimantes FUJITSU DL7400.
      N'utilisez pas d'autres imprimantes.
      Lors de l'impression avec Windows Vista, revenez aux paramètres
      de réglage par défaut.
      Sinon, l'imprimante risque de ne pas fonctionner comme prévu.



1. Environnement d'exploitation pour le pilote d'imprimante

- Matériel
  Ordinateur avec Windows Vista ou Windows Vista x64

- Système d'exploitation
  Windows Vista ou Windows Vista x64 



2. Configuration du pilote d'imprimante

  Le pilote d'imprimante FUJITSU DL7400 se compose des fichiers
  suivants :

   DL7400.DLL    Fichier ressource DLL du pilote d'imprimante
   DL7400.GPD    Fichier GPD du pilote d'imprimante FUJITSU DL7400
   MGLMONN.DLL   Fichier de ressources DLL
   DL7400.INF    Fichier des informations d'installation
   README.TXT    Ce fichier



3. Installation du pilote d'imprimante

------------------------
3.1 Avant l'installation
------------------------
- Préparez les éléments suivants pour l'installation :
   1) Système d'exploitation avec Windows Vista ou Windows Vista x64
   2) Disque du pilote d'imprimante (ce disque)

- Pour l'installation, ouvrez une session avec un compte d'administrateur.

- « Windows a besoin de votre autorisation pour continuer » risque de
  s'afficher dans la boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur »
  pendant le processus d'installation.
  Si c'est le cas, cliquez sur « Continuer ».

- Si le pilote d'imprimante FUJITSU DL7400 a déjà été installé,
  supprimez-le et ré-installez-le.

- Ce guide inclut la procédure pour l'installation des pilotes d'imprimante
  sur des ordinateurs connectés localement.
  Pour en savoir plus sur les méthodes d'installation en connexion réseau
  et les imprimantes partagées, consultez le mode d'emploi de Windows Vista
  ou « Aide ».

- Dans les méthodes d'installation ci-dessous, « Démarrer » correspond
  au logo Windows dans le coin inférieur gauche du bureau.


--------------------------------------------------------------
3.2 Méthode d'installation avec l'Assistant Ajout d'imprimante
    (sans Plug and Play)
--------------------------------------------------------------
Installez l'imprimante en exécutant l'Assistant Ajout d'imprimante.
La procédure décrite suppose que Windows Vista ou Windows Vista x64
est déjà en cours d'exécution.

a. Sélectionnez « Démarrer » -> « Panneau de configuration » ->
   « Matériel et audio » -> « Imprimante ».

b. Sélectionnez « Ajouter une imprimante » dans le dossier Imprimante.

c. Sélectionnez « Ajouter une imprimante locale » lorsque l'assistant
   « Ajout d'imprimante » s'affiche.

d. Spécifiez à quel port se connectera l'imprimante puis cliquez sur le bouton
   « Suivant ».

e. Sélectionnez « Disque fourni... » lorsque l'écran « Installer le pilote
   d'imprimante » s'affiche.

f. Insérez ce disque dans le lecteur CD (D:) et modifiez le chemin de « A:\ »
   à « D:\Drivers\DL7400\French\Vista »
   ** Dans cet exemple, le lecteur est le lecteur D:.
      Si une autre lettre est utilisée pour le lecteur CD, modifiez la lettre
      du lecteur en conséquence.

g. Plusieurs noms de modèles s'afficheront dans une zone de liste.
   Sélectionnez le modèle à utiliser, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
   ** Si « Quelle version du pilote voulez-vous utiliser ? », sélectionnez
      « Remplacer le pilote actuelle ».

h. Lorsque la fenêtre « Entrer un nom d'imprimante » s'affiche, saisissez
   le nom de l'imprimante (pour modifier le nom de l'imprimante, saisissez
   le nouveau nom de l'imprimante), effectuez les réglages pour l'imprimante
   par défaut puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

i. « Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote » s'affichera dans
   la boîte de dialogue « Sécurité Windows » mais sélectionnez « -> Installer
   ce pilote quand même ».

j. L'assistant commencera à copier les fichiers.

k. Spécifiez si vous voulez partager l'imprimante puis cliquez sur le bouton
   « Suivant ».
   Pour ne pas partager l'imprimante:
      Sélectionnez « Ne pas partager cette imprimante ».
   Pour partager cette imprimante:
      Sélectionnez « Partager cette imprimante afin que d'autres
      utilisateurs puissent l'utiliser » et saisissez un « Nom de partage »,
      un « Emplacement » et un « Commentaire ».
      ** Cette fenêtre ne s'affichera que si le « Contrôle de comptes
         d'utilisateurs (UAC) » est désactivé.

l. Assurez-vous que le message « Vous avez ajouté FUJITSU DL7400 »
   s'affiche, puis cliquez sur le bouton « Terminer » pour quitter l'assistant.
   Le bouton « Imprimer une page de test » s'affichera pour que vous puissiez
   imprimer une page de test si nécessaire.
   ** Assurez-vous que l'imprimante est connectée lors de l'impression de la
      page de test.
   ** Remarques sur l'impression des pages de test
      - Les pages de test s'impriment en fonction des paramètres du pilote
        d'imprimante actuel.
      - Les paramètres par défaut pour le pilote d'imprimante sont « Sélection
        automatique » pour la méthode d'alimentation papier et « Lettre » pour
        le format de papier, vous devez donc insérer du papier au format lettre
        avant d'imprimer une page de test.
      - Pour utiliser un autre format de papier, modifiez les paramètres avant
        d'imprimer la page de test.

Ceci termine la procédure d'installation du pilote d'imprimante.
Si l'imprimante est installée avec cette méthode, la fenêtre « Nouveau matériel
détecté » risque de s'afficher et l'ordinateur redémarrera.
Si c'est le cas, effectuez de nouveau la procédure d'installation.


----------------------
3.3 Avec Plug and Play
----------------------
* Remarque : Veillez à éteindre l'ordinateur et l'imprimante.

a. Assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur puis allumez
   l'imprimante.

b. Assurez-vous que l'imprimante est connectée, puis allumez l'ordinateur
   et démarrez Windows Vista ou Windows Vista x64.

c. Si l'imprimante est détectée avec succès, « Windows doit installer le pilote
   logiciel de votre FUJITSU DL7400 » s'affichera dans la boîte de dialogue
   « Nouveau matériel détecté ».

d. Sélectionnez « Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé) ».

e. Lorsque « Insérez le disque fourni avec votre FUJITSU DL7400 » s'affiche,
   insérez le disque du pilote d'impression dans le CD-ROM.
   ** Si le disque d'installation a déjà été inséré dans le lecteur avant que
      cette fenêtre ne s'affiche, appuyez sur le bouton « Suivant » puisqu'il
      est affiché.
   ** Pour utiliser la dernière version du pilote d'imprimante téléchargé
      du site Internet, sélectionnez « -> Je ne possède pas ce disque.
      Indiquez-moi d'autres options. » puis passez à l'étape g.

f. Lorsque « Sélectionnez le meilleur polite pour votre matériel à partir de
   la liste ci-dessous » s'affiche, sélectionnez le pilote dans le dossier
   « D:\Drivers\DL7400\French\Vista » pour la description de
   l'« Emplacement », puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
   Passez à l'étape i.
   ** Dans cet exemple, le lecteur est le lecteur D:.
      Si une autre lettre est utilisée pour le lecteur CD, modifiez la lettre
      du lecteur en conséquence.

g. Lorsque la fenêtre « Windows n'a trouvé aucun pilote logiciel pour votre
   périphérique » s'affiche, cliquez sur « Rechercher un pilote logiciel sur
   mon ordinateur (avancé) ».

h. Lorsque la fenêtre « Rechercher le pilote logiciel sur votre ordinateur»
   s'affiche, saisissez « (nom du dossier contenant le pilote téléchargé)
   \Drivers\DL7400\French\Vista » dans le champ « Rechercher les pilote
   logiciels à cet emplacement : », puis cliquez sur le bouton « Suivant ».

i. « Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote » s'affichera dans la
   boîte de dialogue « Sécurité de Windows » mais sélectionnez « -> Installer
   ce pilote quand même ».

j. L'assistant Plug and Play commencera à copier les fichiers.

k. Lorsque « Nouveau matériel détecté - FUJITSU DL7400 » s'affiche,
   assurez-vous que le message « Le logiciel de ce périphérique a été
   correctement installé » s'affiche, puis sélectionnez « Fermer ».

Ceci termine la procédure d'installation du pilote d'imprimante.



4. Désinstallation du pilote d'imprimante

« Windows a besoin de votre autorisation pour continuer » risque de
s'afficher dans la boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur »
lors de la suppression du pilote d'imprimante.
Si c'est le cas, cliquez sur « Continuer ».
La procédure pour supprimer le pilote d'imprimante est la suivante :

a. Sélectionnez « Démarrer » -> « Panneau de configuration » ->
   « Matériel et audio » -> « Imprimante ».

b. Sélectionnez « FUJITSU DL7400 » dans « Imprimantes » puis sélectionnez
   « Organiser » -> « Supprimer ».

c. Sélectionnez « Oui » lorsque la fenêtre « Voulez-vous vraiment supprimer
   l'imprimante 'FUJITSU DL7400' ? » s'affiche.
   ** Si aucun autre pilote d'imprimante n'a été installé, la fenêtre
      « L'imprimante par défaut a été supprimée. » s'affichera.
      Cliquez sur le bouton « Fermer ».
   ** Si l'imprimante a été définie comme imprimante par défaut, la fenêtre
      « L'imprimante par défaut a été supprimée.  La nouvelle imprimante par
      défaut de cet ordinateur est XXXXXXXXXX. » s'affichera.
      Cliquez sur le bouton « Fermer ».

d. Sélectionnez « Organiser » -> « Disposition » -> « Barre de menus ».

e. Sélectionnez « Fichier » -> « Exécuter en tant qu'administrateur » ->
   « Propriétés du serveur ».

f. Cliquez sur l'onglet « Pilotes » et sélectionnez « FUJITSU DL7400 » dans
   la liste des « Pilotes d'imprimante installés », puis cliquez sur le bouton
   « Supprimer ».

g. Lorsque la fenêtre « Supprimer le pilote et le package » s'affiche,
   sélectionnez « Supprimer le pilote et le package de pilotes », puis
   cliquez sur le bouton « OK ».

h. Lorsque la fenêtre « La suppression de ce package de pilote d'imprimante
   sera effective sur tout le système.  Voulez-vous vraiment supprimer
   FUJITSU DL7400 ? » s'affiche, cliquez sur le bouton « Oui ».

i. Lorsque la fenêtre « Supprimer le package de pilotes » s'affiche,
   cliquez sur le bouton « Supprimer ».

j. Une fois le pilote supprimé, cliquez sur le bouton « OK », puis fermez
   la boîte de dialogue « Propriétés de Serveur d'impression » en cliquant
   sur le bouton « Fermer ».

k. Éteignez l'imprimante, puis redémarrez l'ordinateur.

Ceci termine la procédure de suppression du pilote d'imprimante.



5. Méthode d'installation du pilote d'imprimante

- Les propriétés de document telles que le format du papier et d'autres
  paramètres peuvent être définis dans le menu « Propriétés » de l'imprimante
  du logiciel d'application.

- Selon le logiciel d'application utilisé, les paramètres du format du papier
  seront les paramètres par défaut plutôt que ceux de l'onglet « Papier ».

- La méthode suivante explique l'alimentation papier (pour définir par exemple
  le format du papier) :
  [Pour Windows Vista]
      Sélectionnez « Démarrer » -> « Panneau de configuration » -> « Matériel
      et audio » -> « Imprimantes ».
      « FUJITSU DL7400 » et cliquez sur le bouton droit de la souris,
      sélectionnez « Propriétés », spécifiez « Affectation d'un modèle à un
      bac » dans l'onglet « Paramètres du périphérique ».
      NOTE:
      - Cette méthode n'est valide que lorsque le paramètre Alimentation papier
        du pilote d'imprimante est défini sur « Sélection automatique ».
      - Assurez-vous que le format du papier réel correspond au format du
        papier sélectionné.
        Utilisez « Alimentation manuelle » si le format du papier réel est
        différent du format du papier sélectionné.

- Lisez le chapitre du logiciel dans le mode d'emploi pour en savoir plus.



6. Autres

a. L'émulation de ce pilote est en mode "DPL24C+".
   Vérifiez que le paramètre adéquat, défini lors de l'installation, correspond
   à ce mode.

b. Les utilisateurs sont invités à régler leurs périphériques, notamment pour
   l'insertion du papier.
   Vérifiez que les paramètres relatifs au papier, ainsi que les paramètres
   présent sur l'écran de fonctionnement correspondent à l'imprimante.

c. L'impression à partir d'autres logiciels d'application Windows avec un
   système d'exploitation Windows Vista risque de présenter des résultats
   différents.

d. La configuration présente dans les propriétés du pilote d'imprimante peut
   entrer en conflit avec les préférences d'impression de l'imprimante.
   Veuillez procéder à tous les ajustements nécessaires pour éviter tout
   éventuel dysfonctionnement.

e. Certaines polices spécifiques à l'application peuvent être inutilisables
   en fonction du format des données.

f. Le paramètre de format de papier des propriétés de serveur peut être défini
   à une largeur maximale de 38.1 cm.  Ajustez les marges droite et gauche de
   sorte qu'elles ne dépassent pas la largeur d'un papier de 34.5 cm car les
   données pourraient mal s'imprimer.

   La longueur de papier est réglable à partir de 25,4 mm.
   Cependant, lorsque vous spécifiez l’un des ports d’alimentation en papier
   ci-dessous, ne spécifiez pas une longueur inférieure à 70 mm.
   Sinon l’alimentation en papier ne se fera pas correctement et entraînera un
   bourrage de papier.

   - alimentation manuelle
   - alimentation/bac N°1 pour papier prédécoupé
   - alimentation/bac N°2 pour papier prédécoupé

g. Lorsque vous imprimez en sélectionnant l'option "Une page par feuille" dans
   l'onglet "Mise en page" du menu d'impression, les lignes de cadre peuvent
   ne pas s'imprimer avec certaines applications.

h. Selon l'application utilisée, l'impression en zoom avant/arrière peut
   toujours entraîner l'utilisation de polices de taille 10,5.

i. Le papier de 3 à 14 pouces de longueur sont réglés avec une largeur de
   38,10 cm.
   En cas d'utilisation de papier d'une largeur inférieure à 15 pouces,
   ajustez de façon appropriée la marge de droite de sorte qu'elle ne dépasse
   pas largeur maximale autorisée.

j. Lorsque vous utilisez le mode Papier en continu avec un dispositif
   d'entraînement par picots sur cette imprimante, la longueur de pliage
   possible est de 10,16 cm ou plus.
   Lorsque la longueur de pliage correspond à la longueur de la page,
   utilisez un papier avec une longueur supérieure à 10,16 cm.

k. Si l'impression est annulée à partir du port de l'imprimante alors que
   cette dernière est en cours de fonctionnement, redémarrez-la.
   La poursuite de l'impression sans redémarrer l'imprimante peut entraîner
   divers problèmes (tels que le chevauchement de texte).

l. Papier en continu
   - Les marges supérieure et inférieure pour l'option de papier en continu
     sont définies à 0 mm dans ce pilote d'imprimante.  Il est recommandé de
     définir à plus de 25,4 mm les marges supérieure et inférieure pour le
     mode Papier en continu lorsque vous utilisez un dispositif d'entraînement
     à picots avec cette imprimante.
   - La tête et le ruban d'impression peuvent être endommagés lors
     d'impressions sur des lignes de perforations ou des perforations
     d'entraînement.

m. Enveloppes
   - N'imprimez que sur le côté destiné à l'adresse.  N'imprimez jamais sur le
     côté comportant des volets de fermeture pour éviter tout bourrage.
   - N'imprimez pas sur des enveloppes à fenêtres ou sur des enveloppes
     matelassées.
   - Les marges supérieures et inférieures sont définies à 25,4 mm pour ce
     pilote d'imprimante.
   - L'impression en dehors des marges n'est jamais garantie.
   - Reportez-vous au schéma suivant pour connaître le sens de l'alimentation
     papier pour éviter tout bourrage.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *      insérez le papier dans cette direction       *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Ajustez le guide du papier lors d'impression au format A3 Paysage.
   (La marge d'impression gauche est définie à 38 mm)

o. Remarque sur le partage d'imprimante dans un réseau
   - Une imprimante partagée en réseau risque de ne pas pouvoir être utilisée
     avec Windows Vista à cause du pare-feu de Windows.
     Dans ce cas, modifiez les paramètres exceptionnels du pare-feu de Windows
     en suivant la procédure ci-après.
     1. Sélectionnez « Démarrer » -> « Panneau de configuration » ->
        « Autoriser un programme via le pare-feu Windows ».
     3. Dans la boîte de dialogue « Paramètres du Pare-feu Windows »,
        sélectionnez « Exceptions ».
     4. Cochez « Partage de fichiers et d'imprimantes » et cliquez sur « OK ».

      ** Si l'imprimante installée sous Windows Vista est définie sur le
         paramètre de partage en réseau, cochez automatiquement « Partage
         de fichiers et d'imprimantes ».

p. Le pilote de l’imprimante DL7400 sera installé sur tous les ports de 
   connexion USB si le port USB est modifié.  (par ex. FUJITSU DL7400 
   (copie 2) etc.)
   Comme chaque installation du pilote d’imprimante se fait avec des valeurs 
   par défaut, vous devez changer les paramètres en fonction de l’utilisation.

q. Lorsque la police d’impression est spécifiée et imprimée, changez le 
   paramètre de langue sur WCP1252 par DLMENU ou le réglage hors-ligne.
   Faute de quoi le résultat de l’impression pourrait ne pas être correct.

r. A propos de l’imprimante DL7400
   Le fait d’éjecter des feuilles découpées sur le plateau avant pour feuilles
   découpées entraîne parfois une attente du retrait celle-ci (témoin
   d’éjection clignotant à l’avant).  Dans ce cas, retirez le papier du
   plateau avant pour feuille découpée, chargez le papier suivant, puis
   appuyez sur l’interrupteur de mise en ligne.
   * Le message d’erreur affiché lors de l’attente du retrait d’une feuille
     découpée (témoin d’éjection clignotant à l’avant) qui se produit pendant
     une impression indique une erreur de dépassement de délais et non une
     erreur de sortie de papier.

s. Changement du port d’alimentation en papier ou de la taille du papier 
   à l’aide du paramétrage de la page ou du document dans l’application.
   La taille de la marge à l’extérieur de la zone imprimable peut être définie
   même lorsque la valeur spécifiée du pilote d’imprimante n’est pas reflétée
   correctement.
   Pour éviter cela, paramétrez d’abord le port d’alimentation en papier et la
   taille du papier que vous avez l’intention d’utiliser à l’aide des
   propriétés de l’imprimante dans le dossier de l’imprimante.  Puis modifiez
   le port d’alimentation en papier et la taille du papier dans l’application,
   ou évitez de paramétrer la marge d’impression à l’extérieur de la zone
   imprimable.  Pour plus de détails concernant la zone imprimable (taille de
   la marge minimale) pour les ports d’alimentation en papier individuel et
   les tailles de papier, reportez-vous au mode d’emploi.



- À propos de la marque de fabrique
    Les noms de sociétés et les noms de produits ci-après sont des marques
    de fabrique déposées ou des marques de fabrique de chaque société.

[End]
