===============================================================================

                       Microsoft WindowsNT4.0

                       FUJITSU DL3750+ Printer Driver

                                 Inačica 3.40

                   Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ovaj printer driver isključivo je namijenjen za sljedeće operativne sustave:

  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (dalje u tekstu WindowsNT4.0)

Ovaj printer driver  namijenjen je za pisač FUJITSU DL3750+ printer.



Sadržaj

1. Printer driver operativno okruženje
2. Printer driver kofiguracija
3. Printer driver namještanje
  3.1 Prije namještanja
  3.2 Namještanje
4. Načini namještanja printer driver-a
5. Ostalo
- O registriranim zaštitnim znacima

Napomena: Ovaj printer driver  namijenjen je za pisač FUJITSU DL3750+ printer.
          Ne koristite ovaj driver za druge pisače.
          Kod ispisa u WindowsNT4.0, promijenite postavke pisača 
          na početne tvorničke postavke.
          U protivnom pisač neće funkcionirati onako kako očekujete.



1. Printer driver operativno okruženje

- Hardware
  Osobno računalo s WindowsNT4.0

- Operativni sustav
  WindowsNT4.0

Napomena: Ovaj produkt jedino funkcionira na WindowsNT4.0.



2. Printer driver kofiguracija

  FUJITSU DL3750+ printer driver sastoji se of the sljedećih datoteka:

   DL3750.DLL     FUJITSU DL3750+ printer driver resource DLL datoteka
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3750+ Language Monitor
   DL3750.INF     Setup information datoteka
   README.TXT     Ova datoteka




3. Printer driver namještanje

---------------------
3.1 Prije namještanja
---------------------
- Za namještanje pripremite sljedeće:
   1) WindowsNT Workstation4.0 ili WindowsNT Server4.0
      operativni sustav (CD-ROM)
   2) FUJITSU DL3750+ Printer Driver Disk (ovaj disk)

- Dok namještate, logirajte se kao Administrator.

- Printer driver za FUJITSU DL3750+ ne može biti instaliran kao alternativni.

- Nemojte odabrati "Sharing" dok instalirate printer driver.


- Ako jeFUJITSU DL3750+ printer driver već bio namješten, obrišite ga i ponvno
  ga namjestite.


---------------
3.2 Namještanje
---------------
Pokrenite Add Printer čarobnjaka.
Niže je opisana FUJITSU DL3750+ procedura namještanja printer driver-a 
nakon što je podignut WindowsNT4.0.

a. Idite na "My Computer" -> "Printers".

b. Dva puta kliknite na "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer čarobnjak", odaberite "My Computer", i kliknite
   "next".

d. Specificirajte port za priključak pisača ("Add Port" i "Configure Port" ,
   ako je potrebno), and click "next".

e. Kliknite "Have Disk...", i pojavit će se dijaloški prozor "Install From
   Disk".

f. Umetnite FUJITSU DL3750+ driver disk, i unesite "D:\Drivers\DL3750+\Croatian
   \Winnt40" za "Copy manufacture's files from:", i kliknite OK.
   Napomena: Podrazumjeva se da CD uređaj ima adresu D:, ako je potrebno,
             promijenite adresu.

g. Pojavit će se lista imena modela pisača. Odaberite model i kliknite na
   "next".
   Napomena: Kada se pojavi poruka "A driver is already installed for this
             printer.
             Would you like to keep the existing driver or use the new driver
             one? Your programs may print differently if you use the new
             driver", odaberite "Replace existing driver".

h. Unesite ime modela pisača, i specificirajte hoće li bisač biti korišten
   kao  osnovni pisač, i odaberite "next".

i. Odaberite "not shared" za specificirani pisač, i kliknite "next".

j. Ako želite odaberite ispis testne stranice, i odaberite "next".
   Napomena: Od korisnika se može tražiti da umetne WindowsNT4.0 sistemski
             CD-ROM.
             Kliknite na "OK" nakon što ste umetnuli CD-ROM.  Unesite "D:\I386"
             (ukoliko je D: adresa CD-ROM-a) za "Copy files from:" ili kliknite
             na "Browse" i odaberite"D:\I386".

k. Nakon instalacije vratite se na "Printers" dijaloški prozor.

l. Za[j.], kada je odabran ispis testne stranice,nakon ispisa će se pojaviti
   dijaloški prozor Kliknite na "Yes" ili "No" gumb.
   Ispis testne stranice:
     - Ispis će se odvijati na osnovu printer driver postavki u vrijeme ispisa.
     - Početna postavka za način umetanja papira je "automatski odabir"
       s veličinom papira postavljenom na "Letter", zbog toga pripremite Letter
       format papira za ispis testne stranice.
     - Promijenite postavke ako koristite drugačiji format papira za
       ispis testne stranice.

m. Za zatvaranje dijaloškog prozora idite na "File" iz izbornika i odaberite
   "Close".

Printer driver namještanje sada je dovršeno.



4. Načini namještanja printer driver-a

- Podešavanje printer driver-a može se izvesti u "Printers" mapi,
  treba odabrati pisač te otići na "File" - "Document Defaults" ili
  u "Properties" - "Device settings".

- Za potankosti pogledajte poglavlje software u priručniku za korisnika..



5. Ostalo

a. Emulacija za ovaj driver je "DPL24C+" način.
   Provjerite da postavke pisača odgovaraju tome.

b. Od korisnika se traži da podesi uređaj za način umetanja papira.
   Provjerite da postavke papira na kontrolnom panelu odgovaraju
   onima na pisaču.

c. Ispis u Windows95 aplikativnom software-u u WindowsNT4.0,
   može dati različite rezultate.

d. Sadržaj "Properties" printer driver-a i "Printing Preferences" pisača se
   mogu preklapati.  Za izbjegavanje lošeg funkcioniranja pisača, učinite
   neophodna podešavanja.

e. Neki specificirani pisačevi fontovi možda neće biti korišteni iz aplikacije
   zbog formata podataka.

f. Veličina papira iz  "Server Properties" može maksimalno biti postavljena na
   10.5 inch-a.  Podesite desnu i lijevu  marginu tako da ne prelazi 8 inch-a.

g. Kada ispisujete s "Page per Sheet" specifikacijom u "layout" gumbu u
   print izborniku, crte okvira u nekim aplikacijama možda neće biti ispisane.

h. U ovisnosti o aplikaciji, zoom-in/out ispis može rezultirati u
   10.5-veličini fontova.

i. Kada koristite papir od 10 inch-a, podesite desnu marginu u aplikaciji
   tako da ne prelazi maksimalno dozvoljenu granicu.

j. Kada koristite beskonačni papir s tractor umetanjem, moguća preklopna
   duljina je 4 inch-a ili više.

k. Ako je ispis prekinut iz pisačevog priključka za vrijeme ispisa, restartajte
   pisač Nastavak ispisa bez restartanja pisača može rezultirati lošim ispisom.

l. Beskonačni papir
   - I gornja i donja margina za beskonačni postavljena je na at 0mm u
     printer driver-u.  Preporučuje se da i gornja i donja margina
     za beskonačni papir uz korištenje traktorskog transporta, bude veća od
     25.4mm
   - Ispisna glava i vrpca mogu se oštetiti kada se ispisuje preko 
     perforacije.

m. Omotnice
   - Ispisujte samo vanjsku stranu.  Ne ispisujte stranu s poklopcem,
     omotnice se mugu zgužvati.
   - Ne ispisujte omotnice s prozorom.
   - I gornja i donja margina postavljene su na 25.4mm uprinter driver-u.
   - Ispis izvan margina nije priznato u jamstvu.
   - Za izbjegavanje gužvanja papira,
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          umetnite papir u ovom smjeru             *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Podesite vodilice papira kada ispisujete na B4(JIS) i B5(JIS) veličinu
   papira. (Lijeva je margina postavljena na 13.4mm)

o. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- O registriranim zaštitnim znacima
    Imena tvrtki i imena proizvoda koji se gore spominju zaštićeni su
    registriranim zaštitnim znacima ili trgovačkim znakom svake tvrtke.

[Kraj]
