===============================================================================
                          Microsoft Windows2000
                          Microsoft WindowsXP

                      FUJITSU DL3750+ Druckertreiber

                Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Dieser Druckertreiber arbeitet auf den folgenden Betriebssystemen:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> im Folgenden als Windows2000 bezeichnet

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> im Folgenden als WindowsXP bezeichnet

Dieser Druckertreiber ist für Drucker der Reihe FUJITSU DL3750+ bestimmt.


Inhalt

1. Druckertreiber Betriebssystem-Umgebung
2. Konfiguration des Druckertreibers
3. Einrichtung des Druckertreibers
  3.1 Vor der Einrichtung
  3.2 Für Windows2000
    3.2.1 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten 
          (ohne Plug & Play)
    3.2.2 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten 
          (mit Plug & Play)
    3.2.3 Unter Verwendung von Plug & Play
  3.3 Für WindowsXP
    3.3.1 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten 
          (ohne Plug & Play)
      3.3.1.1 Für WindowsXP Professional 
      3.3.1.2 Für WindowsXP Home Edition
    3.3.2 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten 
          (mit Plug & Play)
      3.3.2.1 Für WindowsXP Professional
      3.3.2.2 Für WindowsXP Home Edition
    3.3.3 Unter Verwendung von Plug & Play
4. Deinstallation des Druckertreibers
  4.1 Windows2000
  4.2 WindowsXP Professional
  4.3 WindowsXP Home Edition
5. Einrichtungsmethoden für den Druckertreiber
6. Weiteres
- Über die Marken

Hinweis: Dieser Druckertreiber ist für Drucker der Reihe FUJITSU DL3750+ 
         bestimmt.
         Verwenden Sie ihn nicht mit anderen Druckern.
         Setzen Sie beim Drucken mit Windows2000 oder WindowsXP die 
         Druckereinstellungen zurück auf die Standardeinstellungen.
         Die Drucker arbeiten sonst evtl. nicht erwartungsgemäß.



1. Druckertreiber Betriebssystem-Umgebung

- Hardware
  PCs mit Windows2000 oder WindowsXP

- Betriebssystem
  Windows2000 oder WindowsXP



2. Konfiguration des Druckertreibers

  Der FUJITSU DL3750+ Druckertreiber besteht aus den folgenden Dateien:

   DL3750.GPD     FUJITSU DL3750+ Druckertreiber GPD-Datei
   DL3750.DLL     FUJITSU DL3750+ Druckertreiber DLL Ressourcendatei
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3750+ Druckertreiber DLL Ressourcendatei
   DL3750.INF     Setup-Informationsdatei
   README.TXT     Diese Datei



3. Einrichtung des Druckertreibers

-----------------------
3.1 Vor der Einrichtung
-----------------------
- Nehmen Sie folgende Vorbereitungen vor:
   1) Betriebssystem Windows2000 oder WindowsXP
   2) FUJITSU DL3750+ Druckertreiber-Einrichtungsdiskette (diese Diskette)

- Melden Sie sich zum Einrichten als Administrator am Rechner an.

- Gehen Sie vor dem Einrichten zu "Systemeigenschaften" und wählen Sie 
  <Ignorieren> oder <Warnen> in den Treibersignaturoptionen.

- Wenn der FUJITSU DL3750+ Druckertreiber bereits eingerichtet wurde, löschen 
  Sie ihn und richten Sie ihn erneut ein.


--------------------
3.2 Für Windows 2000
--------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten
      (ohne Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten.
Das Folgende ist die Einrichtungsprozedur für FUJITSU DL3750+ nach dem Start 
von Windows2000.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker".

b. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Drucker hinzufügen" im Ordner "Drucker".

c. Wenn der "Druckerinstallations-Assistent" erscheint, klicken Sie auf 
   "Weiter".

d. Wenn die Auswahl "Lokaler oder Netzwerkdrucker" im Assistenten "Neuer 
   Drucker" erscheint, wählen Sie "Lokaler Drucker", deaktivieren Sie 
   "Automatische Druckererkennung und Installation von Plug & Play-Druckern" 
   und klicken Sie auf "Weiter".

e. Wählen Sie den Anschluss für den Drucker aus der Liste "Vorhandenen 
   Anschluss verwenden" und klicken Sie auf "Weiter".

f. Sobald die Druckerliste für die verschiedenen Hersteller angezeigt wird, 
   klicken Sie auf "Datenträger...", legen Sie den Druckertreiber-Datenträger 
   ein, geben Sie den Namen des Treibers als "D:\Drivers\DL3750+\German
   \Win2kxp" an für den Vorgang "Dateien des Herstellers kopieren von:",
   und klicken Sie auf "OK".
   Hinweis: Laufwerk D: gilt hierbei als das CD-ROM-Laufwerk; nehmen Sie 
            nötigenfalls eine entsprechende Anpassung vor.

g. Die Modellbezeichnungen werden im Listenfeld "Drucker" aufgeführt. Wählen 
   Sie Ihr Modell aus und klicken Sie auf "Weiter".
   Hinweis: Wenn die Meldung "Vorhandenen Treiber verwenden" erscheint, wählen 
            Sie "Vorhandenen Treiber ersetzen".

h. Geben Sie den Druckernamen ein und legen Sie fest, ob der Drucker als 
   Standarddrucker verwendet werden soll. Wählen Sie anschließend "Weiter".
   Hinweis: Der Drucker wird automatisch als Standarddrucker eingerichtet, 
            wenn kein anderer Drucker installiert ist.

i. Geben Sie an, ob der Drucker freigegeben werden soll und klicken Sie auf 
   "Weiter".

j. Drucken Sie die Testseite aus, wenn gewünscht, und klicken Sie auf "Weiter".

k. Stellen Sie bei der Meldung "Fertigstellen des Assistenten" sicher, dass 
   die ausgewählten Optionen richtig sind und klicken Sie auf "Fertig stellen".

l. Klicken Sie bei der Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden" auf "Ja".
   Hinweis: Dies ist wie unter 3.1 dann der Fall, wenn die 
            "Dateisignaturverifizierung" auf "Warnen" gesetzt ist.

m. Die Dateien werden kopiert und die Installation des Treibers ist damit 
   abgeschlossen.

n. Bei der Auswahl "Testseite drucken" erscheint wie unter [j.] ein
   Dialogfeld, sobald der Ausdruck abgeschlossen ist. Klicken Sie auf
   die Schaltfläche "OK" oder auf "Problembehandlung...".
   Hinweis zur Testseite:
     - Der Ausdruck basiert auf den zu der Zeit gültigen Treibereinstellungen.
     - Die Standardeinstellung der Papiereinzugsmethode lautet "Automatische 
       Auswahl" (Automatically Select) mit dem Papierformat "LETTER".
       Halten Sie deshalb für den Ausdruck der Testseite Papier im Format
       LETTER bereit.
     - Ändern Sie die Einstellungen, wenn Sie zum Ausdruck der Testseite ein 
       anderes Papierformat verwenden wollen.

o. Nach Abschluss der Installation erscheint im Ordner "Drucker" ein Symbol 
   für den hinzugefügten Drucker.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten
      (mit Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten.
Das Folgende ist die Einrichtungsprozedur nach dem Start von Windows 2000.
Hinweis: Schalten Sie den Drucker ein.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker".

b. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Neuer Drucker" im Ordner "Drucker".

c. Wenn der "Druckerinstallations-Assistent" erscheint, klicken Sie auf 
   "Weiter".

d. Wenn die Auswahl "Lokaler oder Netzwerkdrucker" im Druckerinstallations-
   Assistenten erscheint, wählen Sie "Lokaler Drucker", aktivieren Sie 
   "Automatische Druckererkennung und Installation von Plug & Play-Druckern" 
   und klicken Sie auf "Weiter".

e. "Neue Druckererkennung" wird aktiviert, und es erscheint das Dialogfeld 
   "Neue Hardware gefunden", wenn der Drucker tatsächlich entdeckt wurde.

f. Wenn die Meldung "Willkommen" im "Assistent für das Suchen neuer Hardware" 
   erscheint, klicken Sie auf "Weiter".

g. Stellen Sie, sobald die Meldung "Treiber für die Hardwarekomponente 
   installieren" im "Assistent für das Suchen neuer Hardware" erscheint, 
   sicher, dass die Option "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen 
   (empfohlen)" ausgewählt ist, und klicken Sie auf "Weiter".

h. Legen Sie bei der Anzeige des Bildschirms "Suche nach Treiberdateien" den 
   Setup-Datenträger mit dem Druckertreiber für den FUJITSU DL3750+ ein und 
   wählen Sie die Optionen "Diskettenlaufwerke" und "CD-ROM-Laufwerke" ab. 
   Vergewissern Sie sich, dass nur die Option "Andere Quelle angeben" markiert 
   ist, und klicken Sie auf "Weiter".

i. Geben Sie den Namen des Treiberlaufwerks mit "D:\Drivers\DL3750+\German
   \Win2kxp" an für den Vorgang "Dateien des Herstellers kopieren von:",
   und klicken Sie auf "OK".
   HINWEIS: Das oben genannte CD-ROM-Laufwerk gilt als Laufwerk D:; nehmen Sie 
            nötigenfalls eine entsprechende Anpassung vor.

j. Sobald die "Treiberdateien - Suchergebnisse" angezeigt werden, vergewissern 
   Sie sich, dass Windows einen Treiber für dieses Gerät gefunden hat. Klicken 
   Sie auf "Weiter", um den gefundenen Treiber zu installieren.

k. Klicken Sie bei der Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden" auf "Ja".
   HINWEIS: Dies ist, wie unter 3.1 der Fall, wenn die 
            "Dateisignaturverifizierung" auf "Warnung" gesetzt ist.

l. Die Dateien werden kopiert.

m. Sobald das Dialogfeld "Fertigstellen des Assistenten" erscheint, 
   vergewissern Sie sich, dass die Meldung "Die Software für das Gerät wurde 
   installiert" erscheint, und klicken Sie auf "Fertig stellen".

n. Wenn das Dialogfeld "Neue Druckererkennung" erscheint, beachten Sie die 
   Meldung "Soll eine Testseite gedruckt werden?". Wählen Sie "Ja" oder 
   "Nein" und klicken Sie auf "Weiter".

o. Vergewissern Sie sich bei der Anzeige des Dialogfelds "Fertigstellen des 
   Assistenten", dass die Meldung "Der Assistent wurde erfolgreich 
   abgeschlossen" erscheint. Klicken Sie auf "Fertig stellen".

p. Bei der Auswahl "Testseite drucken" erscheint wie unter [n.] ein Dialogfeld,
   sobald der Ausdruck abgeschlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
   "OK" oder auf "Problembehandlung...".
   Hinweis zur Testseite:
     - Der Ausdruck basiert auf den zu der Zeit gültigen Treibereinstellungen.
     - Die Standardeinstellung der Papiereinzugsmethode lautet "Automatische
       Auswahl" (Automatically Select) mit dem Papierformat "LETTER".
       Halten Sie deshalb für den Ausdruck der Testseite Papier im Format
       LETTER bereit.
     - Ändern Sie die Einstellungen, wenn Sie zum Ausdruck der Testseite ein 
       anderes Papierformat verwenden wollen.

q. Nach Abschluss der Installation erscheint im Ordner "Drucker" ein Symbol für
   den hinzugefügten Drucker.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.
Falls die Installation nicht durchführbar sein sollte, lesen Sie unter
"3.2.1 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten 
(ohne Plug & Play)" nach.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.3 Unter Verwendung von Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HINWEIS: Schalten Sie sowohl PC als auch Drucker aus.

a. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker am PC angeschlossen ist und schalten
   Sie den Drucker ein.

b. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker online ist, und starten Sie 
   Windows2000.

c. Der Assistent "Neue Hardware gefunden" startet.
   Nachdem sie gefunden wurde, erscheint ein Dialog "Installation wird 
   durchgeführt..."

d. Wenn der "Assistent für das Suchen neuer Hardware" erscheint, klicken Sie 
   auf "Weiter".

e. Stellen Sie, sobald die Meldung "Treiber für die Hardwarekomponente 
   installieren" im "Assistent für das Suchen neuer Hardware" erscheint, 
   sicher, dass die Option "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen 
   (empfohlen)" ausgewählt ist, und klicken Sie auf "Weiter".

f. Legen Sie bei der Anzeige des Bildschirms "Suche nach Treiberdateien" den 
   Setup-Datenträger mit dem Druckertreiber für den FUJITSU DL3750+ ein und 
   wählen Sie die Optionen "Diskettenlaufwerke" und "CD-ROM-Laufwerke" ab. 
   Vergewissern Sie sich, dass nur die Option "Andere Quelle angeben" markiert 
   ist, und klicken Sie auf "Weiter".

g. Geben Sie den Namen des Treiberlaufwerks mit "D:\Drivers\DL3750+\German
   \Win2kxp" an für den Vorgang "Dateien des Herstellers kopieren von:",
   und klicken Sie auf "OK".
   HINWEIS: Das oben genannte CD-ROM-Laufwerk gilt als Laufwerk D:; nehmen Sie 
            nötigenfalls eine entsprechende Anpassung vor.

h. Sobald die "Treiberdateien - Suchergebnisse" angezeigt werden, vergewissern 
   Sie sich, dass Windows einen Treiber für dieses Gerät gefunden hat. Klicken 
   Sie auf "Weiter", um den gefundenen Treiber zu installieren.

i. Klicken Sie bei der Meldung "Digitale Signatur nicht gefunden" auf "Ja".
   HINWEIS: Dies ist, wie unter 3.1 der Fall, wenn die 
            "Dateisignaturverifizierung" auf "Warnung" gesetzt ist.

j. Die Dateien werden kopiert.

k. Sowie das Dialogfeld "Fertigstellen des Assistenten" erscheint, vergewissern
   Sie sich, dass die Meldung "Die Software für das Gerät wurde installiert" 
   erscheint, und klicken Sie auf "Fertig stellen".

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.


-----------------
3.3 Für WindowsXP
-----------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten
      (ohne Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.1.1 Für WindowsXP Professional
==================================
Starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten.
Das Folgende ist die Einrichtungsprozedur für FUJITSU DL3750+ nach dem Start 
von WindowsXP.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker und andere Hardware".

b. Wählen Sie "Drucker hinzufügen".

c. Wenn der "Druckerinstallations-Assistent" erscheint, klicken Sie auf 
   "Weiter".

d. Wenn die Auswahl "Lokaler oder Netzwerkdrucker" im Assistenten für die 
   Druckertreiberinstallation erscheint, wählen Sie "Lokaler Drucker, der an 
   diesen Computer angeschlossen ist", deaktivieren Sie "Plug & Play-Drucker 
   automatisch ermitteln und installieren" und klicken Sie auf "Weiter".

e. Geben Sie den Anschluss-Port für den Drucker an und klicken Sie auf 
   "Weiter".

f. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Datenträger...".

g. Legen Sie diese CD in das CD-Laufwerk ein (D: steht für das CD-Laufwerk), 
   ändern Sie den Pfad von "A:\" zu "D:\Drivers\DL3750+\German\Win2kxp" und
   klicken Sie auf "OK".
   HINWEIS: Das oben genannte CD-ROM-Laufwerk gilt als Laufwerk D:; nehmen Sie 
            nötigenfalls eine entsprechende Anpassung vor.

h. Die Modellbezeichnungen werden in einem Listenfeld aufgeführt.
   Wählen Sie das verwendete Modell aus und klicken Sie auf "Weiter".
   HINWEIS: Wenn die Meldung "Möchten Sie den vorhandenen Treiber beibehalten 
            oder den neuen verwenden?" erscheint, wählen Sie "Vorhandenen 
            Treiber ersetzen".

i. Geben Sie die Bezeichnung des Druckermodells ein und legen Sie fest, ob der 
   Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll. Wählen Sie anschließend 
   "Weiter".

j. Geben Sie an, ob der Drucker freigegeben werden soll und klicken Sie auf 
   "Weiter".

k. Drucken Sie nach Abschluss der Installation die Testseite, wenn gewünscht, 
   und klicken Sie auf "Weiter".

l. Um den Assistenten zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig 
   stellen".

m. Wenn der Bildschirm "Hardwareinstallation" erscheint, wählen Sie 
   "Installation fortsetzen".
   HINWEIS: Dies ist, wie unter 3.1 der Fall, wenn die Treibersignatur auf 
            "Warnung" gesetzt ist.

n. Die Dateien werden kopiert und die Installation des Treibers ist damit 
   abgeschlossen.
   Bei der Auswahl "Testseite drucken" erscheint wie unter [k.] ein
   Dialogfeld, sobald der Ausdruck erfolgt ist, um über den Abschluss
   des Vorgangs zu informieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ja"
   oder auf "Problembehandlung...".
   Hinweis zur Testseite:
     - Der Ausdruck basiert auf die zu der Zeit gültigen Treibereinstellungen.
     - Die Standardeinstellung der Papiereinzugsmethode lautet "Automatische 
       Auswahl" (Automatically Select) mit dem Papierformat "LETTER".
       Halten Sie deshalb für den Ausdruck der Testseite Papier im Format
       LETTER bereit.
     - Ändern Sie die Einstellungen, wenn Sie zum Ausdruck der Testseite ein 
       anderes Papierformat verwenden wollen.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.


3.3.1.2 Für WindowsXP Home Edition
==================================
Starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten.
Das Folgende ist die Einrichtungsprozedur nach dem Start von WindowsXP Home 
Edition.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker und andere Hardware".

b. Wählen Sie "Drucker hinzufügen" im Bildschirm "Drucker und andere Hardware".

c. Wenn der "Druckerinstallations-Assistent" erscheint, klicken Sie auf 
   "Weiter".

d. Wenn die Auswahl "Lokaler oder Netzwerkdrucker" im Assistenten für die 
   Druckertreiberinstallation erscheint, wählen Sie "Lokaler Drucker, der an 
   diesen Computer angeschlossen ist", deaktivieren Sie "Plug & Play-Drucker 
   automatisch ermitteln und installieren" und klicken Sie auf "Weiter".

e. Lesen Sie für den Rest der Prozedur unter [e.] nach und anschließend unter 
   "3.3.1.1 für WindowsXP Professional".

f. Nach Abschluss der Installation erscheint im Ordner "Drucker und Faxgeräte" 
   ein Symbol für den hinzugefügten Drucker.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Einrichtung mit Hilfe des Druckerinstallations-Assistenten
      (mit Plug & Play)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3.3.2.1 Für WindowsXP Professional
==================================
Starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten.
Das Folgende ist die Einrichtungsprozedur nach dem Start von WindowsXP 
Professional.

Hinweis: Schalten Sie den Drucker ein.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker und andere Hardware".

b. Wählen Sie "Drucker hinzufügen".

c. Wenn der "Druckerinstallations-Assistent" erscheint, klicken Sie auf 
   "Weiter".

d. Wenn die Auswahl "Lokaler oder Netzwerkdrucker" im Assistenten für die 
   Druckertreiberinstallation erscheint, wählen Sie "Lokaler Drucker, der an 
   diesen Computer angeschlossen ist", aktivieren Sie "Automatische 
   Druckererkennung und Installation von Plug & Play-Druckern" und klicken 
   Sie auf "Weiter".

e. Der Assistent "Neue Hardware gefunden" erscheint auf dem Bildschirm. 
   Legen Sie die Diskette mit dem Druckertreiber ein, wählen Sie "Software 
   von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene 
   Benutzer)" und klicken Sie auf "Weiter".

f. Wenn die Aufforderung erscheint "Wählen Sie die Such- und 
   Installationsoptionen", wählen Sie "Diese Quellen nach dem zutreffendsten 
   Treiber durchsuchen", deaktivieren Sie die Option "Wechselmedien durchsuchen
   (Diskette, CD,...)" und aktivieren Sie nur "Folgende Quelle ebenfalls 
   durchsuchen:". Geben Sie "D:\Drivers\DL3750+\German\Win2kxp" ein und klicken
   Sie auf "Weiter".
   HINWEIS: Das oben genannte CD-ROM-Laufwerk gilt als Laufwerk D:; nehmen Sie 
            nötigenfalls eine entsprechende Anpassung vor.

g. Die Dateien werden kopiert.

m. Wenn der Bildschirm "Hardwareinstallation" erscheint, wählen Sie 
   "Installation fortsetzen".
   HINWEIS: Dies ist, wie unter 3.1 der Fall, wenn die Treibersignatur auf 
            "Warnung" gesetzt ist.

i. Sobald das Dialogfeld "Fertigstellen des Assistenten" erscheint,
   vergewissern Sie sich, dass die Meldung "Die Software für die folgende
   Hardware wurde installiert: FUJITSU DL3750+" erscheint und klicken Sie
   auf "Beenden".

j. Wenn das Dialogfeld "Suche nach neuem Drucker" erscheint, beachten Sie die 
   Meldung "Möchten Sie eine Testseite drucken?".
   Wählen Sie "Ja" oder "Nein" und klicken Sie auf "Weiter".

k. Vergewissern Sie sich bei der Anzeige des Dialogfelds "Druckerinstallations-
   Assistent", dass die Meldung "Fertigstellen des Assistenten" erscheint. 
   Klicken Sie auf "Fertig stellen".

l. Die Dateien werden kopiert und die Installation des Treibers ist damit 
   abgeschlossen.
   Bei der Auswahl "Testseite drucken" erscheint wie unter [j.] ein Dialogfeld,
   sobald der Ausdruck erfolgt ist, um über den Abschluss des Vorgangs zu 
   informieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ja" oder auf 
   "Problembehandlung...".
   Hinweis zur Testseite:
     - Der Ausdruck basiert auf die zu der Zeit gültigen Treibereinstellungen.
     - Die Standardeinstellung der Papiereinzugsmethode lautet "Automatische 
       Auswahl" (Automatically Select) mit dem Papierformat "LETTER".
       Halten Sie deshalb für den Ausdruck der Testseite Papier im Format
       LETTER bereit.
     - Ändern Sie die Einstellungen, wenn Sie zum Ausdruck der Testseite ein 
       anderes Papierformat verwenden wollen.

m. Nach Abschluss der Installation erscheint im Ordner "Drucker und Faxgeräte" 
   ein Symbol für den hinzugefügten Drucker.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.


3.3.2.2 Für WindowsXP Home Edition
==================================
Starten Sie den Druckerinstallations-Assistenten.
Das Folgende ist die Einrichtungsprozedur nach dem Start von WindowsXP Home 
Edition.
HINWEIS: Schalten Sie den Drucker ein.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker und andere Hardware".

b. Wählen Sie "Drucker hinzufügen" im Bildschirm "Drucker und andere Hardware".

c. Wenn der "Druckerinstallations-Assistent" erscheint, klicken Sie auf 
   "Weiter".

d. Wenn die Auswahl "Lokaler oder Netzwerkdrucker" im Assistenten für die 
   Druckertreiberinstallation erscheint, wählen Sie "Lokaler Drucker, der an 
   diesen Computer angeschlossen ist", aktivieren Sie "Automatische 
   Druckererkennung und Installation von Plug & Play-Druckern" und klicken Sie 
   auf "Weiter".

e. Lesen Sie für den Rest der Prozedur unter [e.] nach und anschließend unter 
   "3.3.2.1 für WindowsXP Professional".

f. Nach Abschluss der Installation erscheint im Ordner "Drucker und Faxgeräte" 
   ein Symbol für den hinzugefügten Drucker.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.3 Unter Verwendung von Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HINWEIS: Schalten Sie sowohl PC als auch Drucker aus.

a. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker am PC angeschlossen ist und 
   schalten Sie den Drucker ein.

b. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker online ist, und starten Sie 
   WindowsXP.

c. "Willkommen beim Assistenten für das Suchen neuer Hardware" erscheint auf 
   dem Bildschirm.
   Legen Sie die Diskette mit dem Druckertreiber ein, wählen Sie "Software von 
   einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene
   Benutzer)" und klicken Sie auf "Weiter".

d. Wenn die Aufforderung erscheint "Wählen Sie die Such- und 
   Installationsoptionen", wählen Sie "Diese Quellen nach dem zutreffendsten 
   Treiber durchsuchen", deaktivieren Sie die Option "Wechselmedien durchsuchen
   (Diskette, CD,...)" und aktivieren Sie nur "Folgende Quelle ebenfalls 
   durchsuchen:". Geben Sie "D:\Drivers\DL3750+\German\Win2kxp" ein und klicken
   Sie auf "Weiter".
   HINWEIS: Das oben genannte CD-ROM-Laufwerk gilt als Laufwerk D:; nehmen Sie 
            nötigenfalls eine entsprechende Anpassung vor.

e. Wenn der Bildschirm "Hardwareinstallation" erscheint, wählen Sie 
   "Installation fortsetzen".
   HINWEIS: Dies ist, wie unter 3.1 der Fall, wenn die Treibersignatur auf 
            "Warnung" gesetzt ist.

f. Die Dateien werden kopiert.

g. Sobald das Dialogfeld "Fertigstellen des Assistenten" erscheint,
   vergewissern Sie sich, dass die Meldung "Die Software für die folgende
   Hardware wurde installiert: FUJITSU DL3750+" erscheint und klicken Sie
   auf "Beenden".

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.



4. Deinstallation des Druckertreibers

-------------------
4.1 Für Windows2000
-------------------
Folgendermaßen deinstallieren Sie den Druckertreiber.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker".

b. Wählen Sie "FUJITSU DL3750+" aus dem Ordner "Drucker" und anschließend 
   "Löschen" im Menü "Datei".

c. Bei der Meldung "Soll der Drucker 'FUJITSU DL3750+' wirklich gelöscht 
   werden?" klicken Sie auf "Ja".
   HINWEIS: Wenn der Druckertreiber nicht installiert ist, erscheint die 
            Meldung: "Warnung: Der Standarddrucker wurde gelöscht. Es sind 
            weitere Drucker vorhanden."  Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
            Wenn es keinen Standarddrucker gibt, erscheint die Meldung: 
            "Warnung: Der Standarddrucker wurde gelöscht. Neuer Standarddrucker
            ist 'XXXXXX XXXXXXX' (wobei 'XXXXX XXXXXX' der neu installierte 
            Drucker ist). Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

d. Wählen Sie "Servereigenschaften" im Menü "Datei" und klicken Sie auf die 
   Registerkarte "Treiber".

e. Wählen Sie "FUJITSU DL3750+" aus der Liste "Installierte Druckertreiber:" 
   und klicken Sie auf "Entfernen".

f. Bei der Meldung "Das Löschen des Druckertreibers entfernt diesen von dem 
   System. Sind Sie sicher, dass FUJITSU DL3750+ gelöscht werden soll?"
   klicken Sie auf "Ja".

g. Klicken Sie nach dem Löschen des Treibers auf "Schließen" und beenden Sie 
   den Dialog "Eigenschaften des Druckservers".

h. Schalten Sie den Drucker aus und starten Sie den Computer neu.

Der Druckertreiber ist nun entfernt.


------------------------------
4.2 Für WindowsXP Professional
------------------------------
Folgendermaßen deinstallieren Sie den Druckertreiber.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker und andere Hardware" -> 
   "Drucker und Faxgeräte".

b. Wählen Sie "FUJITSU DL3750+" aus dem Ordner "Drucker und Faxgeräte" und 
   anschließend "Löschen" im Menü "Datei".

c. Lesen Sie für den Rest der Prozedur unter [c.] nach und anschließend unter 
   "4.1 für Windows 2000".

Der Druckertreiber ist nun entfernt.


------------------------------
4.3 Für WindowsXP Home Edition
------------------------------
Folgendermaßen deinstallieren Sie den Druckertreiber.

a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker und andere Hardware" -> 
   "Drucker und Faxgeräte".

b. Wählen Sie "FUJITSU DL3750+" aus dem Ordner "Drucker und Faxgeräte" und 
   anschließend "Löschen" im Menü "Datei".

c. Lesen Sie für den Rest der Prozedur unter [c.] nach und anschließend unter 
   "4.1 für Windows 2000".

Der Druckertreiber ist nun entfernt.



5. Einrichtungsmethoden für den Druckertreiber

- Dokumenteigenschaften wie Papierformat und andere können im Menü 
  "Druckereigenschaften" über die Anwendungssoftware eingestellt werden.

- Je nach verwendeter Anwendungssoftware kann es sein, dass für die Einstellung
  des Papierformats die Standardwerte statt der Werte von der Registerkarte 
  "Seitenformat" verwendet werden.

- Die Papiereinzugsmethode (um etwa das Papierformat zuzuweisen) wird 
  folgendermaßen festgelegt:
  [für Windows2000]
     Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker" -> "FUJITSU DL3750+"
     und klicken Sie mit der rechte Maustaste auf das Objekt, wählen Sie
     "Eigenschaften" und geben Sie in der Registerkarte "Geräteeinstellungen"
     die "Einstellung für Papierschacht" an.

  [für WindowsXP Professional/Home Edition]
      Gehen Sie zu "Start" -> "Systemsteuerung" -> "Drucker und andere 
      Hardware" -> "Drucker und Faxgeräte" -> "FUJITSU DL3750+" und klicken
      Sie mit der rechte Maustaste auf das Objekt, wählen Sie "Eigenschaften"
      und geben Sie in der Registerkarte "Geräteeinstellungen" die "Zuordnung
      zwischen Papierformat und Schacht" an.

  HINWEIS:
  - Diese Methode ist nur anwendbar, wenn die Einstellung für die Papierquelle 
    des Druckers auf "Automatische Auswahl" (Automatically Select) gesetzt ist.
  - Vergewissern Sie sich, dass das aktuelle Papierformat mit dem ausgewählten 
    Papierformat übereinstimmt.
    Verwenden Sie "Manueller Einzug" (Manual Paper Feed), wenn das aktuelle 
    Papierformat nicht mit dem ausgewählten Papierformat übereinstimmt.

- Lesen Sie das Kapitel über die Software im Benutzerhandbuch für weitere 
  Informationen.



6. Weiteres

a. Die Emulation für diesen Treiber ist "DPL24C+".
   Stellen Sie sicher, dass die Druckereinstellungen damit übereinstimmen.

b. Der Benutzer muss das Gerät in verschiedener Hinsicht wie etwa Papier-
   zuführung selbst anpassen.
   Stellen Sie bitte sicher, dass die Papiereinstellungen wie auch die 
   Einstellungen am Bedienfeld mit dem Drucker übereinstimmen.

c. Unter Windows2000 oder WindowsXP kann das Drucken von Windows95-Software-
   anwendungen aus zu abweichenden Ergebnissen führen.

d. Die Werte in den "Eigenschaften" des Druckertreibers und die 
   "Druckeinstellungen" des Druckers können sich überschneiden. Nehmen Sie zur 
   Vermeidung möglicher Fehlfunktionen entsprechende Anpassungen vor.

e. Einige in einer Anwendungssoftware eingestellte Druckerfonts werden unter 
   Umständen auf Grund des Datenformats nicht verwendet.

f. In den "Servereigenschaften" kann die Papiergröße auf eine maximale Breite 
   von 10,5 Zoll (26,6 cm) eingestellt werden. Stellen Sie den rechten und 
   linken Seitenrand so ein, dass eine Papierbreite von 8 Zoll (20,3 cm) nicht 
   überschritten wird, sonst werden die Daten eventuell nicht ordnungsgemäß 
   gedruckt.

g. Beim Drucken mit der Einstellung "Seite pro Blatt" im Druckmenü auf der 
   Registerkarte "Layout" werden unter Umständen Rahmenlinien in manchen 
   Programmen nicht gedruckt.

h. Je nach Anwendungssoftware kann ein Ausdruck mit der Zoom-in/Zoom-out-
   Funktion stets eine Schriftgröße von 10,5 Punkten ergeben.

i. Für Papier mit einer Länge von 2,5 Zoll (6,35 cm) bis 14 Zoll (35,5 cm) wird
   ein Standardwert von 10 Zoll (25,4 cm) Breite verwendet.
   Wenn Sie schmäleres Papier als 10 Zoll (25,4 cm) verwenden, stellen Sie den 
   rechten Seitenrand so ein, dass die Papierbreite beim Druck nicht über-
   schritten wird.

j. Bei der Verwendung von Endlospapier mit einem Traktoreinzug in diesem 
   Drucker beträgt der mögliche Abstand zwischen zwei Falzungen 4 Zoll 
   (10,15 cm) oder größer.
   Wenn der Abstand zwischen zwei Falzungen identisch ist mit der Seitenlänge, 
   verwenden Sie Papier mit einem größeren Abstand zwischen zwei Falzungen als 
   4 Zoll (10,15 cm).

k. Falls der Drucker während des Drucks vom Druckeranschluss getrennt wird, 
   starten Sie den Drucker neu.
   Eine Fortsetzung des Drucks ohne Neustart des Druckers kann die Ausgabe 
   von unsinnigen Zeichen zur Folge haben.

l. Endlospapier
   - In diesem Druckertreiber ist für Endlospapier sowohl der obere als auch 
     der untere Seitenrand auf 0 mm gesetzt. Es wird empfohlen, bei diesem 
     Drucker den oberen als auch den unteren Seitenrand für Endlospapier auf 
     mehr als 25,4 mm einzustellen.
   - Der Druckkopf und das Farbband können Schaden nehmen, wenn auf die 
     Perforationskanten oder auf die Führungslöcher gedruckt wird.

m. Umschläge
   - Drucken Sie nur auf der Oberseite der Umschläge. Drucken Sie nicht auf 
     die Seite mit der Schließlasche, da die Umschläge sonst einen Papierstau 
     verursachen könnten.
   - Drucken Sie nicht auf Fensterkuverts oder zweilagige Umschläge.
   - In diesem Druckertreiber ist sowohl der obere als auch der untere 
     Seitenrand auf 25,4 mm gesetzt.
   - Drucken außerhalb des Seitenrandes ist von der Garantie ausgenommen.
   - Wenn Sie Folgendes beim Papiereinzug beachten, vermeiden Sie einen 
     Papierstau.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *         Papier in diese Richtung einlegen         *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Passen Sie die Papierführung an, wenn Sie auf Papier des Formats B4 (JIS) 
   und B5 (JIS) drucken. (Der linke Druckrand ist auf 13,4 mm voreingestellt)

o. Wenn Sie unter Windows 2000 den DL3750+ an Ihren PC anschließen, bevor Sie 
   den Druckertreiber installieren, erscheint die folgende Meldung als 
   "Unbekanntes Gerät", und der "Hardware-Assistent" wird gestartet.
   Installieren Sie den DL3750+ Druckertreiber mithilfe dieses Assistenten, 
   oder klicken Sie auf "Abbrechen", und installieren Sie den DL3750+ 
   Druckertreiber mit "Neuen Drucker hinzufügen" im Ordner Drucker.

p. Wenn der für den Anschluss verwendete USB-Port geändert wird, wird der 
   DL3750+ Druckertreiber für jeden Anschluss festgelegt.  (z.B. FUJITSU 
   DL3750+ (Kopie 2) usw.)
   Da jede Einstellung des Druckertreibers die Anfangswerte enthält, ändern 
   Sie die Einstellung entsprechend dem Benutzungszustand.

q. Wenn der Druckerfont angegeben und gedruckt wird, ändern Sie die 
   Spracheinstellung auf PAGE850 mit DLMENU oder Offline-Setup. Anderenfalls 
   ist das Druckergebnis eventuell nicht korrekt.

r. Hinweis zur Freigabe des Druckers in der Netzwerkumgebung
   -Ein durch die Netzwerkumgebung freigegebener Drucker kann wegen der 
    Windows-Firewall u. U. nicht mit Windows XP SP2 verwendet werden.
    Ändern Sie in diesem Fall die Ausnahmeeinstellungen der Windows-Firewall 
    nach dem folgenden Verfahren.
    1.Wählen Sie "Start" -> "Systemsteuerung" -> "Sicherheitscenter".
    2.Wählen Sie "Windows-Firewall".
    3.Wenn das Dialogfeld "Windows-Firewall" erscheint, wählen Sie "Ausnahmen".
    4.Aktivieren Sie "Datei- und Druckerfreigabe", und klicken Sie auf "OK".

      **Für den Fall, dass der unter Windows XP SP2 installierte Drucker auf 
      Netzwerk-Freigabe eingestellt wird, wird "Datei- und Druckerfreigabe" 
      automatisch aktiviert.



- Über die Marken
    Oben erwähnte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken der 
    jeweiligen Firma.

[Ende]
