=======================================================================
                       Microsoft Windows Server 2008 R2

                    Driver della stampante FUJITSU DL7600

                   Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
=======================================================================

Questo driver della stampante è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard,
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
  -> di seguito denominato Windows Server 2008 R2

Questo driver funziona solo con stampanti FUJITSU DL7600.


Contenuto

1. Ambiente operativo del driver della stampante
2. Configurazione del driver della stampante
3. Installazione del driver della stampante
  3.1 Prima di iniziare l'installazione
  3.2 Installazione tramite "Installazione guidata stampante"
  3.3 Installazione tramite Plug & Play
4. Disinstallazione del driver della stampante
5. Impostazioni del driver della stampante
6. Altre impostazioni
- Informazioni sul marchio

NOTA: Questo driver della stampante è compatibile solo con le stampanti
      FUJITSU DL7600.
      Non utilizzare con altre stampanti.
      Per stampare con Windows Server 2008 R2, ripristinare le impostazioni
      ai valori predefiniti.
      In caso contrario, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.



1. Ambiente operativo del driver della stampante

- Hardware
  PC con Windows Server 2008 R2

- Sistema operativo
  Windows Server 2008 R2



2. Configurazione del driver della stampante

  Il driver per le stampanti FUJITSU DL7600 contiene i seguenti file:

   DL7600.DLL   File di risorsa DLL
   DL7600.GPD   File GPD per stampante FUJITSU DL7600
   HGLMONN.DLL  File di risorsa DLL
   DL7600.INF   File di informazione sull'installazione
   README.TXT   Il presente file



3. Installazione del driver della stampante

-------------------------------------
3.1 Prima di iniziare l'installazione
-------------------------------------
- Assicurarsi di possedere:
   1) Sistema operativo Windows Server 2008 R2
   2) Il disco del driver della stampante (il disco fornito in dotazione).

- Durante l'installazione, accedere come Utente Amministratore.

- Una volta inserito il disco di installazione nell'unità CD-ROM del PC, viene
  visualizzata la finestra di installazione FUJITSU DL Series Software Setup
  (Installazione del software serie FUJITSU DL).
  Se è in uso il sistema operativo Windows Server 2008 R2 , fare clic sul
  pulsante OK.
  Per gli altri sistemi operativi Windows, fare clic sul pulsante Exit.

- Se il driver della stampante per FUJITSU DL7600 è stato già installato in
  precedenza, assicurarsi di eliminarlo e installarlo di nuovo.

- La presente guida illustra la procedura di installazione dei driver della
  stampante su PC connessi localmente.
  Per installare e condividere la stampante su una rete domestica, vedere il
  manuale d'uso di Windows Server 2008 R2 o la "guida e supporto tecnico di
  Windows".

- Durante l'installazione, è possibile che nella finestra di dialogo Controllo
  dell'account utente venga visualizzato il messaggio di conferma Consentire
  al programma seguente con autore sconosciuto di apportare modifiche al
  computer? Selezionare Sì.


-----------------------------------------------------------
3.2 Installazione tramite "Installazione guidata stampante"
-----------------------------------------------------------
Per installare il driver della stampante, utilizzare la procedura guidata
Aggiungi stampante.
In questa sezione viene descritta la procedura di installazione con Windows
Server 2008 R2.
Nella procedura seguente viene descritta l'installazione del driver della
stampante Fujitsu DL7600.
Se la stampante o il driver in uso sono diversi, per la procedura indicata
applicare il nome della stampante o del driver utilizzati.

 1. Accedere come amministratore del computer.

 2. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

 3. Nella cartella Dispositivi e stampanti, selezionare Aggiungi stampante.

 4. Viene visualizzata la procedura guidata Aggiungi stampante.
    Selezionare Aggiungi stampante locale.
    ** In Windows Server 2008 R2, viene visualizzata la finestra seguente.
       Selezionare Aggiungi stampante locale o di rete come amministratore.
       Questa finestra non viene visualizzata se si effettua l'accesso
       utilizzando l'account amministratore predefinito.

 5. Specificare una porta per il collegamento della stampante, quindi fare
    clic sul pulsante Avanti.
    ** Se non sono è disponibile alcuna porta, ad esempio, nel caso in cui una
       porta di rete da utilizzare non sia presente nell'elenco Usa una porta
       esistente, selezionare una porta temporanea come LPT1:(Porta stampante).

 6. Viene visualizzata la finestra Installa il driver della stampante.
    Fare clic su Disco.

 7. Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD (D:). Quindi, modificare
    il nome del percorso da "A:\" in "D:\Drivers\DL7600\Italian\W28R2" e fare
    clic sul pulsante OK.
    ** Nell'esempio sopra, l'unità CD viene impostata come "D:".
       Se l'unità CD è impostata su un'altra lettera di unità, modificare il
       percorso.
    ** Se viene installato un altro driver della stampante, nel percorso
       modificare il nome affinché coincida con quello del driver della
       stampante in uso.
    ** Se viene utilizzato il driver della stampante più recente scaricato dal
       sito Web ufficiale, digitare "(nome della cartella nella quale sono
       stati scaricati i dati del driver)\W28R2".

 8. I nomi dei modelli vengono visualizzati nella finestra di elenco.
    Selezionare il driver della stampante da utilizzare, quindi fare clic sul
    pulsante Avanti.
    ** Nella finestra contenente il messaggio Specificare la versione del
       driver da utilizzare, selezionare Sostituisci il driver corrente.

 9. Viene visualizzata la finestra di dialogo Digitare il nome di una
    stampante.
    Digitare il nome della stampante e fare clic su Avanti.
    ** Se necessario, digitare il nome modificato della stampante.

10. Nella finestra di dialogo Protezione di Windows, viene visualizzato il
    messaggio Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo
    driver.
    Selezionare Installa il software del driver.

11. Viene avviata una copia del file.

12. Viene visualizzata la finestra Condivisione stampante.
    Effettuare la selezione in base all'ambiente in uso, quindi fare clic sul
    pulsante Avanti.
    ** In alcuni ambienti, è possibile che la finestra Condivisione stampante
       non venga visualizzata.
       Quando viene visualizzata la finestra Condivisione stampante, effettuare
       la selezione in base all'ambiente in uso.
       (1) Per non condividere : selezionare Non condividere questa stampante.
       (2) Per condividere     : selezionare Condividi la stampante per
                                 consentire agli altri utenti della rete locale
                                 di trovarla e utilizzarla, quindi immettere
                                 Nome condivisione, Percorso e Commento.

13. Accertarsi che venga visualizzato il messaggio Aggiunta di Fujitsu DL7600
    completata, quindi fare clic sul pulsante Fine per terminare la procedura
    guidata.
    ** Se sono stati installati più driver della stampante, in questa finestra
       viene visualizzato il messaggio Imposta come stampante predefinita.
       Effettuare la selezione in base alle necessità.
    ** In questa finestra viene visualizzato il pulsante Stampa pagina di
       prova. Se necessario, effettuare una stampa di prova.
    ** Note sulla stampa delle pagine di prova...
       (1) Se al punto 5 è stata selezionata una porta temporanea, non
           effettuare stampe di prova.
       (2) Per stampare le pagine di prova, accertarsi che la stampante sia in
           linea.
       (3) Le pagine di prova vengono stampate in base alle impostazioni del
           driver della stampante. Nel driver della stampante sono configurate
           le impostazioni predefinite Alimentazione:Selezione automatica e
           Formato carta:modulo continuo 11in x 15in.
           Stampare le pagine di prova utilizzando il formato modulo continuo
           11in x 15in.
       (4) Per utilizzare un tipo di alimentazione o formato di carta diversi,
           modificare prima l'impostazione, quindi procedere alla stampa di
           prova.

14. Riavviare Windows. L'installazione del driver della stampante è completata.

Se la stampante viene collegata dopo l'installazione effettuata con questo
metodo, è possibile che venga visualizzata la finestra Installazione driver
di dispositivo in corso e che la stampante collegata venga visualizzata nella
sezione Non specificato di Dispositivi e stampanti.
In questo caso, riavviare Windows. 


-------------------------------------
3.3 Installazione tramite Plug & Play
-------------------------------------
[IMPORTANTE Prima dell'installazione]
  Per Windows Server 2008 R2 , installare il driver della stampante prima di
  collegare la stampante al PC.
  Nel programma di installazione viene visualizzato uno dei messaggi seguenti:
  Stampante pronta per l'installazione.
  oppure Installazione del driver della stampante completata.
  Una volta visualizzato il messaggio, collegare la stampante al PC.
  Se la stampante è già collegata al PC prima che venga installato il driver
  della stampante, consultare la sezione Guida alla soluzione dei problemi di
  installazione nel presente manuale. 

* Attenzione:
  assicurarsi di spegnere il PC e la stampante.

 1. Accedere come amministratore del computer.

 2. Inserire il disco di installazione nell'unità CD-ROM del PC.
    Viene visualizzata la finestra AutoPlay. Fare clic su Esegui DLSELECT.EXE.
    Se la finestra AutoPlay non viene visualizzata, utilizzare Explorer o
    un'altra applicazione per accedere al contenuto del CD-ROM.
    Quindi, fare doppio clic sul file DLSELECT.EXE.

 3. Viene visualizzata la finestra FUJITSU DL Series Software Setup
    (Installazione del software serie FUJITSU DL).
    Nell'elenco dei driver della stampante, selezionare DL7600 e fare clic
    sul pulsante OK.
    ** Se viene utilizzato il driver della stampante più recente scaricato dal
       sito Web ufficiale, nella cartella contenente i dati del driver fare
       doppio clic sul programma eseguibile (file con estensione EXE).

 4. Se viene visualizzato il messaggio di conferma Consentire al programma
    seguente con autore sconosciuto di apportare modifiche al computer, fare
    clic su Sì.

 5. Viene visualizzata la finestra Pacchetto dei driver della stampante serie
    FUJITSU DL. Fare clic sul pulsante OK.

 6. Viene visualizzato il messaggio Selezionare un driver della stampante da
    aggiungere. Per utilizzare una porta di rete, selezionare "Utilizza porta
    di rete".

 7. Attenersi a quanto visualizzato e selezionare un driver della stampante
    da installare. Quindi, fare clic sul pulsante OK.
    ** Se è stato selezionato Utilizza porta di rete, attenersi alla procedura
       descritta al punto a.
    ** Se non occorre installare il driver della stampante, selezionare
       Annulla. Se la procedura viene terminata senza avere installato alcun
       driver della stampante, fare nuovamente doppio clic su ciascun programma
       eseguibile di Installazione del software serie FUJITSU DL o Pacchetto
       dei driver della stampante serie FUJITSU DL oppure procedere
       all'installazione del driver attenendosi alla procedura Installazione
       utilizzando la procedura guidata Aggiungi stampante. 
    ** Informazioni sull'opzione "Utilizza porta di rete"...
       (1) Per informazioni sulla creazione o l'impostazione di una porta di
           rete, leggere il manuale o la guida all'installazione di una scheda
           LAN opzionale oppure consultare la Guida in linea di Windows Server
           2008 R2.
       (2) Selezionare questa opzione se viene utilizzata una porta di rete
           creata tramite una scheda LAN opzionale o una porta TCP/IP standard
           di Windows.
       (3) Non selezionare questa opzione se viene utilizzata una porta
           parallela o una porta USB. 

 8. Nella finestra di dialogo Protezione di Windows, viene visualizzato il
    messaggio Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo
    driver. Selezionare Installa il software del driver.

 9. Viene avviata una copia del file.
    ** Attendere la visualizzazione del messaggio Driver della stampante
       pronto per l'installazione.

10. Una volta visualizzato il messaggio Driver della stampante pronto per
    l'installazione, fare clic sul pulsante OK.

11. Collegare la stampante al PC e accenderla.

12. Nell'area di notifica sulla barra delle applicazioni viene visualizzato
    il messaggio Installazione driver di dispositivo in corso.
    Dopo alcuni istanti viene visualizzato il messaggio Fujitsu DL7600:
    Installazione driver di dispositivo completata.
    ** Se per il collegamento viene utilizzata un'interfaccia USB, viene
       visualizzato il messaggio Il dispositivo è pronto per l'utilizzo.

13. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

14. Accertarsi che nella sezione Stampanti e fax sia presente l'icona del
    driver della stampante.

15. Riavviare Windows. 

[Se è stata selezionata l'opzione Utilizza porta di rete:]
a. Viene visualizzato il messaggio seguente: Utilizza porta di rete
   selezionato. 
   Leggere attentamente le istruzioni visualizzate e fare clic sul pulsante OK.

b. Nella finestra di dialogo Protezione di Windows viene visualizzato il
   messaggio Windows: impossibile verificare l'autore del software di questo
   driver; selezionare Installa il software del driver.

c. Viene avviata una copia del file.
   ** Attendere la visualizzazione della finestra indicata al punto D.

d. Viene visualizzata la procedura guidata Aggiungi stampante.
   Selezionare Aggiungi stampante locale.

e. Specificare una porta per il collegamento della stampante, quindi fare clic
   su Avanti.
   ** Se non è ancora stata preparata una porta, ad esempio, nel caso in cui
      una porta di rete da utilizzare non sia presente nell'elenco Usa una
      porta esistente, selezionare una porta temporanea come LPT1:(Porta
      stampante).

f. Viene visualizzata la finestra Installa il driver della stampante.
   In Produttore, selezionare FUJITSU. Nell'elenco Stampanti, selezionare un
   modello da utilizzare e fare clic sul pulsante Avanti.

g. Viene visualizzata la finestra di dialogo Digitare il nome di una stampante.
   Digitare il nome della stampante e fare clic sul pulsante Avanti.
   ** Se necessario, digitare il nome modificato della stampante.

h. Viene avviata una copia del file.
   ** Attendere la visualizzazione della finestra indicata ai punti i o j.

i. Viene visualizzata la finestra Condivisione stampante.
   Effettuare la selezione in base all'ambiente in uso, quindi fare clic sul
   pulsante Avanti.
   ** In alcuni ambienti, è possibile che la finestra Condivisione stampante
      non venga visualizzata.
      Quando viene visualizzata la finestra Condivisione stampante, effettuare
      la selezione in base all'ambiente in uso.
      (1) Per non condividere : selezionare Non condividere questa stampante.
      (2) Per condividere     : selezionare Condividi la stampante per
                                consentire agli altri utenti della rete locale
                                di trovarla e utilizzarla, quindi immettere
                                Nome condivisione, Percorso e Commento.

j. Accertarsi che venga visualizzato il messaggio Aggiunta di Fujitsu DL7600
   completata, quindi fare clic sul pulsante Fine per terminare la procedura
   guidata.
   ** Se sono stati installati più driver della stampante, viene visualizzato
      il messaggio Imposta come stampante predefinita. Effettuare la selezione
      in base alle necessità.
   ** In questa finestra viene visualizzato il pulsante Stampa pagina di prova.
      Se necessario, effettuare una stampa di prova.
   ** Note sulla stampa delle pagine di prova...
      (1) Se al punto E. è stata selezionata una porta temporanea, non
          effettuare stampe di prova.
      (2) Per stampare le pagine di prova, accertarsi che la stampante sia
          in linea.
      (3) Le pagine di prova vengono stampate in base alle impostazioni del
          driver della stampante. Nel driver della stampante sono configurate
          le impostazioni predefinite Alimentazione:Selezione automatica e
          Formato carta:modulo continuo 11in x 15in.
          Stampare le pagine di prova utilizzando il formato modulo continuo
          11in x 15in.
      (4) Per utilizzare un tipo di alimentazione o formato di carta diversi,
          modificare prima l'impostazione, quindi procedere alla stampa di
          prova.

k. Viene visualizzato il messaggio seguente: Installazione del driver della
   stampante completata. Leggere attentamente le istruzioni visualizzate e
   fare clic sul pulsante OK.

l. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

m. Accertarsi che nella sezione Stampanti e fax sia presente l'icona del
   driver della stampante.

n. Riavviare Windows. L'installazione del driver della stampante è completata.



4. Disinstallazione del driver stampante

   Per rimuovere il driver della stampante, attenersi alla procedura seguente.

   -NOTA-
   ** In questa sezione, come esempio viene utilizzato il driver della
      stampante FUJITSU DL7600.
   ** Se viene utilizzata un'altra stampante, per la lettura della descrizione
      applicare il nome del modello utilizzato.
   ** Per l'eliminazione, accertarsi che il driver della stampante non sia in
      uso. Se è in corso un processo di stampa, annullare l'operazione.

 1. Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.

 2. In Stampanti e fax, selezionare Fujitsu DL7600. Quindi, selezionare Rimuovi
    dispositivo.

 3. Viene visualizzata la finestra di dialogo Rimuovi dispositivo.
    Viene visualizzato il messaggio di conferma Rimuovere il dispositivo?
    Fujitsu DL7600. Selezionare Sì.

 4. In Stampanti e fax, selezionare la stampante installata, ad esempio Fax
    o Processo di scrittura documenti XPS Microsoft. Quindi, selezionare
    Proprietà server di stampa.

 5. Selezionare la scheda Driver, quindi fare clic sul pulsante Modifica
    impostazioni driver. 
    ** Per alcuni account di accesso, ad esempio l'account amministratore
       predefinito, è possibile che questo pulsante non venga visualizzato.

 6. Nell'elenco Driver della stampante installati, selezionare Fujitsu DL7600
    e fare clic sul pulsante Rimuovi.

 7. Viene visualizzata la finestra di dialogo Rimuovi driver e pacchetto.
    Selezionare Rimuovi driver e pacchetto driver e fare clic sul pulsante OK.

 8. Viene visualizzata la finestra contenente il messaggio L'eliminazione
    di questo pacchetto driver della stampante ne comporta la rimozione dal
    sistema. Eliminare Fujitsu DL7600?. Fare clic su Sì.

 9. Nella finestra di dialogo Rimuovi driver e pacchetto, viene visualizzato
    il messaggio seguente: Raccolta di informazioni sul pacchetto driver
    completata. Fare clic sul pulsante Elimina. 

10. Quando viene visualizzato il messaggio Pacchetto driver eliminato, fare
    clic sul pulsante OK. Quindi, fare clic sul pulsante Chiudi per uscire
    dalla finestra di dialogo Proprietà server di stampa.

11. Disattivare l'alimentazione della stampante e riavviare Windows Server
    2008 R2.

La rimozione del driver della stampante è completata.
Alla visualizzazione del messaggio Il pacchetto contiene i seguenti driver
attualmente in uso: al punto (10), riavviare Windows Server 2008 R2 e
rimuovere nuovamente il driver della stampante.



5. Impostazioni driver della stampante

- Le proprietà del documento quali, ad es. il formato carta, possono essere
  impostate dal menu "Proprietà" dell'applicativo.

- In base all'applicativo utilizzato, è possibile scegliere come predefinite
  le impostazioni dell'applicativo, invece di quelle contenute nella scheda
  "impostazione pagina".

- Assegnazione del formato della carta e di altre impostazioni a ciascun
  percorso di alimentazione della carta.
  In questa sezione, per le spiegazioni viene utilizzato il driver della
  stampante FUJITSU DL7600.
  Se viene utilizzato un altro driver della stampante, per la procedura
  applicare il nome del modello in uso.
  (1) Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.
  (2) In Stampanti e fax, con il pulsante destro del mouse fare clic su Fujitsu
      DL7600, quindi selezionare Proprietà stampante. Infine, specificare come
      desiderato nella sezione Assegnazione dei fogli ai cassetti della scheda
      Impostazioni dispositivo.

- Creazione di un formato della carta personalizzato. 
  In questa sezione, per le spiegazioni viene utilizzato il driver della
  stampante Fujitsu DL7600.
  Se viene utilizzato un altro driver della stampante, per la procedura
  applicare il nome del modello in uso.
  (1) Accedere con un account del gruppo di amministratori.
  (2) Selezionare Start, quindi Dispositivi e stampanti.
  (3) In Stampanti e fax, con il pulsante destro del mouse fare clic su Fujitsu
      DL7600, quindi nella barra dei menu selezionare Proprietà stampante.
  (4) Nella scheda Modulo, fare clic sul pulsante Modifica impostazioni modulo.
  (5) Selezionare Crea nuovo modulo.
  (6) Digitare un nome per la carta in Nome modulo.
  (7) Selezionare un'unità di misura per il formato della carta in Descrizione
      modulo (misure), quindi immettere la larghezza e l'altezza della carta.
  (8) Fare clic su Salva modulo.
  (9) Fare clic sul pulsante OK e uscire da Proprietà server di stampa.
  -NOTA-
  ** Per alcune versioni di Windows Server 2008 R2, la procedura o il
     contenuto visualizzato potrebbe variare. In questo caso, attenersi
     alle istruzioni visualizzate.
  ** Se possibile, come unità di misura della lunghezza utilizzare i pollici.
  ** Se come dimensioni personalizzate viene creato un formato della carta
     speciale continuo, ad esempio con lunghezza di 10, 11, 13, 14, 16 o 17
     pollici in 3 pagine, è possibile che si verifichi un errore. In tal caso,
     si potrebbero verificare disallineamenti della stampa.
  ** È possibile che i formati personalizzati non vengano applicati
     correttamente, anche se i margini sono impostati adeguatamente.
     Modificare i margini in Impostazioni pagina dell'applicazione in uso.



6. Altre impostazioni

a. L'emulazione di questo driver è in modalità "DPL24C+".
   Assicurarsi che l'impostazione per l'installazione della stampante
   corrisponda.

b. Gli utenti dovranno regolare le periferiche per quanto riguarda
   l'inserimento della carta.
   Assicurarsi che le impostazioni per la carta e quelle nel riquadro delle
   operazioni corrispondano alla stampante.

c. Stampare da altri applicativi Windows in ambienti Windows Server 2008 R2
   può dare risultati differenti.

d. I contenuti di "Proprietà" del driver di stampante e di "Preferenze di
   stampa" della stampante possono sovrapporsi.
   Eseguire le necessarie regolazioni per evitare possibili malfunzionamenti.

e. In base al formato dei dati alcuni caratteri di stampa specifici
   dell'applicazione potranno non essere utilizzabili.

f. La larghezza massima che è possibile impostare per il formato carta
   in "Proprietà server" è 381,1 mm (15,0 pollici).
   Regolare i margini destro e sinistro in modo che non superino la
   larghezza di 345,4 mm (13,6 pollici), altrimenti i dati potrebbero essere
   stampati in modo errato.

   La lunghezza della carta può essere impostata a partire da un pollice 
   (25.4 mm.).
   In ogni caso, quando si specifica uno degli ingressi di alimentazione di
   seguito specificati, non specificare la carta di 2,76 pollici
   (circa 70.00 mm.) o meno di lunghezza. 
   In caso contrario la carta non verrà immessa in modo corretto, cosa che
   provocherà il blocco della stampante. 

   - alimentazione manuale
   - alimentatore foglio singolo/bin #1
   - alimentatore foglio singolo/bin #2

g. Quando si stampa dopo aver specificato un determinato numero di pagine
   per foglio nella scheda "Layout" del menu "Stampa", con alcune applicazioni
   è possibile che le linee di contorno non vengano stampate.

h. In base all'applicazione utilizzata, la stampa in modalità zoom potrebbe
   essere eseguita sempre con caratteri di dimensione 10,5.

i. La carta di lunghezza pari a 76,2 mm (3 pollici) – 355,6 mm (14 pollici)
   viene regolata con una larghezza di 381 mm (15 pollici).
   Quando si utilizza carta con una larghezza inferiore a 381 mm (15 pollici),
   regolare il margine destro dell'applicazione affinché non superi
   l'intervallo massimo consentito.

j. Quando con questa stampante si utilizza la forma Continua con
   un'alimentazione a trattore, la lunghezza di piegatura consentita
   è di 101,5 mm (4 pollici) o superiore.
   Quando la lunghezza di piegatura è uguale alla lunghezza della pagina,
   utilizzare carta con una lunghezza di piegatura superiore a 101,5 mm
   (4 pollici).

k. Se la stampa viene annullata dalla porta della stampante durante
   l'operazione di stampa, riavviare la stampante.
   Se si continua a stampare senza riavviare la stampante, si possono
   verificare problemi come, ad esempio, testo distorto.

l. Maschera continua
   - I margini superiore e inferiore per una maschera continua sono
     impostati su 0 mm in questo driver di stampante.  Si consiglia
     di impostare su un valore superiore a 25,4 mm (1 pollice) i margini
     superiore e inferiore per la maschera continua quando si utilizza
     l'alimentazione a trattore con questa stampante.
   - La testina di stampa e il nastro possono essere danneggiatei quando
     si stampa su righe perforate e su fori dentati.

m. Buste
   - Stampare solo sul lato esterno.  Non stampare sul lato del lembo di
     chiusura, altrimenti la busta potrebbe incepparsi.
   - Non stampare su buste con finestra o su buste a doppio strato.
   - In questo driver di stampante entrambi i margini, superiore e inferiore,
     sono impostati su 25,4 mm (1 pollice).
   - La stampa al di fuori dei margini non è garantita.
   - Vedere le informazioni riportate di seguito per le direzioni di
     alimentazione della carta in modo da evitare inceppamenti.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *     inserire la carta con questo orientamento     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Regolare la guida della carta per la stampa su carta in formato 
   A3 Ruotato.
   (Il margine di stampa sinistro è impostato su 38 mm/0,5 pollici)

o. Il driver della stampante DL7600 verrà impostato ad ogni porta di 
   connessione nel caso in cui cambia la porta di connessione USB. (per es. 
   FUJITSU DL7600 (copia 2) ecc.)
   Poichè ogni impostazione del driver della stampante sarà impostata sui 
   valori iniziali, si prega ogni volta di impostarli secondo i valori in uso.

p. Quando viene specificato un tipo di fonte della stampante e la si stampa, 
   cambiare l'impostazione della lingua in WCP1252 a partire dal DLMENU o dal 
   setup offline.
   Altrimenti la stampa potrebbe non risultare corretta.

q. A proposito della stampante DL7600
   L'espulsione di fogli singoli nel piano frontale per fogli singoli porta
   all'attesa per la rimozione dei fogli singoli (la luce per l'espulsione
   posta in avanti lampeggerà). In questi casi, rimuovere la carta dal piano
   per fpogli singoli, preparare il foglio successivo e quindi premere il
   tasto online.
   * Se appare un messaggio di errore mentre si è in attesa della rimozione
     di un foglio singolo (la luce lampeggiante per l'espulsione posta in
     avanti) vuole significare che c'è stato un errore nei tempi, non un erroe
     di stampa.

r. Cambiare la porta di alimentazione della carta o le dimensioni della carta
   con l'impostazione della pagina o del documento nell'applicazione
   Le dimensioni del margine al di fuori dell'area di stampa possono essere
   impostate anche se non riflettono corettamente il valore specificato nel
   driver della stampante.
   Per evitare questo, prima di tutto impostare la porta di alimentazione e
   le dimensioni della carta che si useranno attraverso le proprietà della
   stampante nella cartella della stampante. Quindi cambiare la porta di
   alimentazione e le dimensioni della carta nell'applicazione oppure evitare
   di impostare le dimensioni dei margini esterni all'area di stampa. Per
   avere informazioni sull'area di stampa (dimensioni minime dei margini) per
   le porte dei fogli singoli e per le dimensioni della carta, fare riferimento
   al manuale utenti.



- Informazioni sul marchio
    I nomi delle società e i nomi dei prodotti menzionati sopra sono marchi
    registrati o marchi delle rispettive società.

[Fine]
