=======================================================================
                           Microsoft Windows Vista

                  Controlador de la impresora FUJITSU DL7400

                  Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
=======================================================================

Este controlador de impresora funciona en los siguientes sistemas operativos:

  Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Premium
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Basic
  -> conocido como Windows Vista o Windows Vista x64 Edition

Este controlador sólo puede utilizarse con impresoras FUJITSU DL7400.


Contenido

1. Entorno operativo del controlador de impresora
2. Configuración del controlador de impresora
3. Instalación del controlador de impresora
  3.1 Antes de la instalación
  3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
      (sin utilizar Plug and Play)
  3.3 Uso de Plug and Play
4. Desinstalación del controlador de impresora
5. Método de instalación del controlador de impresora
6. Otros
- Acerca de la marca

NOTA: este controlador sólo puede utilizarse con impresoras FUJITSU DL7400.
      No utilizar con otras impresoras.
      Cuando realice impresiones en Windows Vista, vuelva a cambiar la
      configuración de la impresora a la configuración predeterminada.
      De lo contrario, la impresora puede no funcionar correctamente.



1. Entorno operativo del controlador de impresora

- Hardware
  Ordenadores con Windows Vista o Windows Vista x64 Edition

- Sistema operativo
  Windows Vista o Windows Vista x64 Edition



2. Configuración del controlador de impresora

  El controlador de impresora FUJITSU DL7400 está formado por los
  siguientes archivos:

   DL7400.DLL    Archivo DLL de recurso del controlador de la impresora
   DL7400.GPD    Archivo GPD del controlador de la impresora FUJITSU DL7400
   MGLMONN.DLL   Archivo DLL de recursos del controlador
   DL7400.INF    Archivo con información sobre la instalación
   README.TXT    Este archivo



3. Instalación del controlador de impresora

---------------------------
3.1 Antes de la instalación
---------------------------
- Realice los siguientes preparativos para la instalación:
   1) Sistema operativo Windows Vista o Windows Vista x64 Edition
   2) Disco del controlador de la impresora (este disco)

- Cuando vaya a realizar la instalación, acceda con una cuenta de
  administrador.

- Puede aparecer el mensaje <Windows necesita su permiso para continuar>
  en el cuadro de diálogo <Control de cuentas de usuario> durante el proceso
  de instalación. En casi afirmativo, haga clic en <Continuar>.

- Si el controlador de la impresora FUJITSU DL7400 ya está instalado,
  elimínelo y vuelva a realizar la instalación.

- Esta guía incluye procedimientos para la instalación de controladores de
  impresora en PC conectados en una red local.
  Para obtener más información acerca de los métodos de instalación en una
  conexión de red y de las impresoras compartidas, lea la guía de usuario
  de Windows Vista o la "Ayuda".

- En los métodos de instalación que aparecen a continuación, "Iniciar" hace
  referencia al logotipo de Windows situado en la esquina inferior izquierda
  del escritorio.


-----------------------------------------------------------------------
3.2 Método de instalación mediante el Asistente para agregar impresoras
    (sin utilizar Plug and Play)
-----------------------------------------------------------------------
Instale la impresora ejecutando el Asistente para agregar impresoras. 
En el proceso que se describe a continuación se da por supuesto que ya se está
ejecutando Windows Vista o Windows Vista x64 Edition.

a. Seleccione "Iniciar" -> "Panel de control" -> "Hardware y sonido" ->
   "Impresora".

b. Seleccione <Agregar una impresora> en la carpeta de impresoras.

c. Seleccione <Agregar una impresora local> cuando aparezca el asistente
   <Agregar impresora>.

d. Especifique el puerto al que se va a conectar la impresora y,
   a continuación, haga clic en <Siguiente>.

e. Seleccione <Usar disco> cuando aparezca la pantalla <Instalar el
   controlador de impresora>.

f. Inserte este disco en el lector de CD-ROM (D:) y modifique la ruta de "A:\"
   a "D:\Drivers\DL7400\Spanish\Vista"
   ** En este ejemplo el lector de CD-ROM es D:. 
      Si se utiliza otra letra distinta para el lector de CD-ROM, modifique la
      letra según corresponda.

g. En la lista desplegable aparecerán varios nombres de modelos.
   Seleccione el modelo que va a utilizar y, a continuación, haga clic en
   <Siguiente>.
   ** Si aparece el mensaje "¿Qué versión de controlador desea usar?",
      seleccione <Reemplazar el contolador actual>.

h. Cuando aparezca la ventana <Escriba un nombre de impresora>, escriba el
   nombre de la impresora (para modificar el nombre de la impresora, escriba
   el nombre de la nueva), realice ajustes para la impresora predeterminada
   y haga clic en <Siguiente>.

i. Aunque aparezca el mensaje "Windows no puede comprobar el editor de esta
   software de controlador" en el cuadro de diálogo <Seguridad de Windows>,
   seleccione "->Instalar este software de controlador de todos formas".

j. El asistente iniciará la copia de archivos.

k. Especifique si desea compartir la impresora y haga clic en <Siguiente>.
   Si no desea compartir la impresora:
     Seleccione <No compartir esta impresora>.
   Si desea compartir la impresora :
     Seleccione <Compartir esta impresora para que otros usuarios de la red
     puedan buscarla y usarla> y escriba un <Nombre para la impresora
     compartida>, <Ubicación> y <Comentario>.
   ** Esta ventana aparecerá solamente si la opción <Control de cuentas de
      usuario (UAC)> está deshabilitada.

l. Asegúrese de que aparece el mensaje "FUJITSU DL7400 se agregó
   correctamente" y, a continuación, haga clic en <Finalizar> para
   finalizar el asistente.
   Si lo considera necesario, haga clic en el botón <Imprimir una página
   de prueba> cuando aparezca para imprimir una página de prueba.
   ** Asegúrese de que la impresora está conectada cuando imprima las páginas
      de prueba.
   ** Advertencias sobre las páginas de prueba
      - las páginas de prueba se imprimen según la configuración actual del
        controlador de la impresora.
      - la configuración predeterminada del controlador de impresora para el
        método de carga de papel es "Selección automática" y el tamaño de
        papel está ajustado a "Carta".
        Por tanto, prepare papel con tamaño de carta antes de imprimir la
        página de prueba.
      - si utiliza un tamaño de papel distinto al predeterminado, modifique
        la configuración antes de imprimir la página de prueba.

De este modo, finaliza el proceso de instalación del controlador
de impresora.
Si la instalación de la impresora se realiza de este modo,
es posible que aparezca el mensaje <Nuevo hardware encontrado>
cuando se reinicie el ordenador.
Si esto ocurre, vuelva a empezar el proceso de instalación.


------------------------
3.3 Uso de Plug and Play
------------------------
* Imprescindible: asegúrese de apagar el ordenador y la impresora.

a. Asegúrese de que la impresora está conectada al ordenador y enciéndala.

b. Asegúrese de que la impresora está conectada, encienda el ordenador y
   arranque Windows Vista o Windows Vista x64 Edition.

c. Si la impresora se detecta automáticamente, aparecerá el mensaje "Windows
   necesita instalar software del controlador para FUJITSU DL7400" en el
   cuadro de diálogo <Nuevo hardware encontrado>. 

d. Seleccione <Buscar e instalar el software controlador (recomendado)>.

e. Cuando aparezca el mensaje "Inserte el disco incluido en FUJITSU DL7400",
   inserte el disco del controlador de impresora en el lector de
   CD-ROM.
   ** Si el disco de instalación ya se ha insertado en el lector antes de que
      aparezca esta ventana, pulse en el botón <Siguiente> que aparecerá.
   ** Para utilizar la última versión del controlador de impresora que haya
      descargado desde nuestra página web, seleccione ->"No tengo el disco.
      Mostrarme otras opciones." y avance hasta el paso g.

f. Cuando aparezca el mensaje "Seleccione de la Siguiente lista el hardware
   pue mejor se ajuste al auyo.", seleccione el controlador de la carpeta
   "D:\Drivers\DL7400\Spanish\Vista" para la característica <Ubicación> y,
   a continuación, haga clic en <Siguiente>.
   Vaya al paso i.
   ** En este ejemplo el lector de CD-ROM es D:. 
      Si se utiliza otra letra distinta para el lector de CD-ROM, modifique la
      letra según corresponda.

g. Cuando aparezca el mensaje <Windows no encontró el software de controlador
   para el dispositivo>, haga clic en <Buscar software de controlador en el
   (avanzado)>.

h. Cuando aparezca el mensaje "Buspue software de controlador en el equipo",
   escriba "(nombre de la carpeta que contenga los datos descargados del
   controlador)\Drivers\DL7400\Sapnish\Vista" en el campo <Buscar el software
   de controlador en esta ubicación:> y, a continuación, haga clic en
   <Siguiente>.

i. Aunque aparezca el mensaje "Windows no puede comprobar el editor de esta
   software de controlador" en el cuadro de diálogo <Seguridad de Windows>,
   seleccione -> Instalar este software de controlador de todos formas>.

j. El asistente Plug and Play iniciará la copia de archivos.

k. Cuando aparezca el mensaje <Nuevo hardware encontrado - FUJITSU DL7400>,
   asegúrese de que aparece el mensaje "El software de esta dispositivo se
   instaló correctamente" y, a continuación, seleccione <Cerrar>.

De este modo, finaliza el proceso de instalación del controlador de impresora.



4. Desinstalación del controlador de impresora

Puede aparecer el mensaje <Windows necesita su permiso para continuar> en el
cuadro de diálogo <Control de cuentas de usuario> cuando se elimine el
controlador de impresora. En casi afirmativo, haga clic en <Continuar>.
El proceso de eliminación del controlador de impresora se realiza del
siguiente modo.

a. Seleccione "Iniciar" -> "Panel de control" -> "Hardware y sonido" ->
   "Impresora".

b. Seleccione "FUJITSU DL7400" en <Impresoras> y, a continuación,
   seleccione <Organizar> -> <Eliminar>.

c. Seleccione <Sí> cuando aparezca el mensaje <¿Está seguro de que desea
   eliminar la impresora 'FUJITSU DL7400'?>.
   ** Si no se ha instalado ningún otro controlador de impresora, aparecerá
      el mensaje. <Se eliminó la impresora predeterminada.>
      Haga clic en <Cerrar>.
   ** Si la impresora se ha configurado como impresora predeterminada,
      aparecerá el mensaje  <Se eliminó la impresora predeterminada. La nueva
      impresora predeterminada en esta equipo es XXXXXXXXXX>.
      Haga clic en <Cerrar>.

d. Seleccione <Organizar> -> <Diseño> -> <Barra de menú>.

e. Seleccione <Archivo> -> <Ejecutar como administrador> -> <Propiedades del
   servidor>.

f. Haga clic en la pestaña <Controladores> y seleccione "FUJITSU DL7400"
   de la lista de <Controladores de impresoras instalados> y, a continuación,
   haga clic en <Quitar>.

g. Cuando aparezca el mensaje <Quitar el controlador y el paquete>, seleccione
   <Quitar el controlador y el paquete de controladores> y, a continuación,
   haga clic en <Aceptar>.

h. Cuando aparezca el mensaje <Al eliminar este paquete de controladores de
   impresora, se quitará del sistema. ¿Está seguro de que desea eliminar
   FUJITSU DL7400?>, haga clic en <Sí>.

i. Cuando aparezca el mensaje <Quitar paquete de controladores>, haga clic en
   <Eliminar>.

j. Una vez haya eliminado el controlador, haga clic en <Aceptar> y,
   a continuación, cierre el cuadro de diálogo <Propiedades de Servidor
   de impresión> haciendo clic en <Cerrar>.

k. Apague la impresora y reinicie el ordenador.

De este modo, finaliza el proceso de eliminación del controlador de impresora.



5. Método de instalación del controlador de impresora

- Las propiedades del documento, tales como el tamaño del papel, pueden
  configurarse en el menú "Propiedades de la impresora" en el software de
  la aplicación.

- Según el software de la aplicación que se utilice, la configuración del
  tamaño del papel del software de la aplicación puede ser la predeterminada
  en lugar de la que aparece en la pestaña "Configurar página".

- A continuación, se describe el proceso para cada carga de papel (para
  ajustar opciones como el tamaño del papel):
  [para Windows Vista]
      Seleccione "Inicisr" -> "Panel de control" -> "Hardware y sonido" ->
      "Impresoras" ->.
      "FUJITSU DL7400" y haga clic con el botón secundario del ratón,
      seleccione "Propiedades" y en la pestaña "Configuración del dispositivo"
      especifique el "Formato a asignación de bandeja".
      NOTA:
      - Este método es válido solamente cuando la configuración Fuente del
        papel del controlador de impresora está ajustada a "Selección
        automática".
     - Asegúrese de que el tamaño de papel real coincide con el tamaño de papel
       seleccionado.
       Utilice la "Alim. de papel manual" si el tamaño de papel real es
       distinto del tamaño de papel seleccionado.

- Para obtener más detalles, lea el capítulo de software en la guía de usuario.



6. Otros

a. La emulación de este controlador se realiza en el modo "DPL24C+".
   Asegúrese de que coincide con la configuración de instalación de la
   impresora.

b. Los usuarios deben ajustar los dispositivos para este tipo de inserción
   del papel.
   Asegúrese de que la configuración del papel y del panel de funcionamiento
   corresponden a la impresora.

c. Las impresiones realizadas desde otro software de aplicación de Windows
   en el entorno Windows Vistapueden dar resultados distintos.

d. El contenido de "Propiedades" del controlador de impresora y de
   "Preferencias de impresión" de la impresora se puede solapar.
   Realice los ajustes necesarios para evitar todos los posibles errores
   de funcionamiento.

e. Dependiendo del formato de los datos, es posible que algunas de las
   fuentes de impresora especificadas no puedan utilizarse.

f. El ancho máximo de tamaño de papel que puede establecerse en
   "Propiedades del servidor" es de 15 pulg.  Ajuste los márgenes
   izquierdo y derecho para que no excedan el ancho de papel de 13,6 pulg.,
   dado que la impresión de los datos puede resultar incorrecta.

   El alto del papel se puede configurar a partir de 1 pulg. (aprox. 25,4mm).
   Sin embargo, cuando se especifica cualquiera de los siguientes puertos de
   alimentación de papel, no especifique 2,76 pulg. (aprox. 70,00mm) o menos
   de alto.
   De lo contrario, el papel no se alimentará correctamente y quedará atascado.

   - alimentación manual
   - alimentador de hojas sueltas / compartimiento #1
   - alimentador de hojas sueltas / compartimiento #2

g. Al imprimir con la especificación "Una página por hoja" desde la ficha
   "Diseño" del menú de impresión, puede ocurrir que las líneas de los marcos
   no se impriman con determinadas aplicaciones.

h. Con algunas aplicaciones, la impresión en modo de zoom puede mostrar
   fuentes de tamaño de 10,5 en todos los casos.

i. Al papel con largo comprendido entre 3 y 14 pulg. se le asigna un ancho
   de 15 pulg.
   Si utiliza un papel con ancho inferior a 15 pulg., asegúrese de realizar
   los ajustes al margen derecho de la aplicación para no exceder el intervalo
   máximo posible.

j. Si utiliza un formulario continuo con un alimentador de tractor en esta
   impresora, el largo de doblado posible será de 4 pulg. como mínimo.
   Si el largo de doblado y el largo de página son iguales, utilice un papel
   con un largo de doblado superior a 4 pulg.

k. Si una impresión en marcha se cancela desde el puerto de impresora,
   reinicie la impresora.
   Si continúa la impresión sin reiniciar la impresora, pueden aparecer
   problemas como texto borroso.

l. Formulario continuo
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior para
     los formularios continuos se establecen en 0 mm.  Si se utiliza un
     alimentador de tractor con esta impresora, se recomienda establecer
     los márgenes superior e inferior de los formularios continuos en un
     valor superior a 25,4 mm.
   - Las cintas y los cabezales de la impresora pueden dañarse si se imprime
     en líneas de perforación y orificios dentados.

m. Sobres
   - Imprimir la superficie únicamente.  No imprimir en la solapa, el sobre
     puede atascarse.
   - No imprimir en sobres con orificios ni en sobres de doble capa.
   - En este controlador de impresora, los márgenes superior e inferior están
     establecidos en 25,4 mm.
   - No se garantiza la impresión fuera de lo márgenes.
   - Consulte las siguientes instrucciones de alimentación de papel para evitar
     los atascos de papel.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *        insertar el papel en esta dirección        *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Ajuste las guías del papel para imprimir en A3 girado.
   (El margen de impresión izquierdo está establecido en 38 mm.)

o. Advertencia sobre la impresora compartida en un entorno de red
   -Es posible que las impresoras compartidas en un entorno de red no puedan
    utilizarse con Windows Vista debido al Firewall de Windows.
    En este caso, modifique la configuración especial del Firewall de Windows
    de la siguiente forma.
     1.Seleccione "Iniciar"->"Panel de control"->"Dejar pasar un programa a
       través de Firewall de Windows".
     2.Cuando aparezca el cuadro de diálogo de "Configuración de Firewall de
       Windows", seleccione "Excepciones".
     3.Marque la casilla "Compartir archivos e impresoras" y haga clic en
       "Aceptar".

     ** En caso de que la impresora instalada en Windows Vista esté ajustada
        con la configuración de red compartida, "Compartir archivos e
        impresoras" se marcará automáticamente.

p. El controlador de la impresora DL7400 se configurará para cada puerto 
   conector si se cambia el puerto conector USB. (por ej.: FUJITSU DL7400 
   (copia 2) etc.)
   Dado que cada configuración del controlador de la impresora es el valor 
   inicial, cambie la configuración de acuerdo con el estado de uso.

q. Cuando se especifica la Fuente de la impresora y se imprime, cambie la 
   configuración del Idioma a WCP1252 a través de DLMENU o Configuración 
   Offline.
   De lo contrario, la impresión puede resultar errónea

r. Sobre la Impresora DL7400
   Para expulsar una hoja suelta a la bandeja de hojas sueltas frontal,
   algunas veces debemos esperar para retirarla (la luz parpadea para
   expulsión frontal).  En esos casos,retire el papel de la bandeja de hojas
   sueltas, cargue el nuevo papel, y luego oprima el interruptor de encendido.
   *El mensaje de error que aparece mientras se encuentra en estado de espera
    para retirar una hoja suelta (la luz parpadea para expulsión frontal)
    durante la impresión indica un error TIME OUT y no PAPER OUT.

s. Cambiar el puerto de alimentación de papel o el tamaño de papel en
   Configurar página o Configurar documento de la aplicación.
   Se puede configurar el tamaño del margen fuera del área de impresión
   aun cuando no se respete el valor especificado del controlador de la
   impresora.
   Para evitar eso, primero configure el puerto de alimentación del papel y el
   tamaño del papel que usted quiera utilizar en propiedades de la impresora
   en la carpeta Impresoras.  Luego cambie el puerto de alimentación de papel
   y el tamaño de papel en la aplicación o evite configurar el margen fuera
   del área de impresión.
   Haga referencia al Manual del Usuario para obtener información sobre el área
   de impresión (tamaño de margen mú‹imo) según los puertos de alimentación de
   papel y tamaños de papel.



- Acerca de la marca
    Todos los nombres de empresas y productos que se mencionan anteriormente
    son marcas registradas o marcas de cada empresa.

[Fin]
