===============================================================================
                             Microsoft WindowsNT4.0 

               Konfiguracja sterownika do drukarki  FUJITSU DL3750+ 

                                 Wersja 3.40

                   Copyright(C) 2005 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Sterownik współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi:
  Microsoft(R) Windows NT(R) 4.0 (zwany dalej WindowsNT4.0)

Sterownik ten przeznaczony jest do pracy z drukarkami FUJITSU DL3750+.


Spis treści:

1. Wymagania systemowe dla pracy sterownika drukarki
2. Konfiguracja sterownika do drukarki
3. Instalacja sterownika do drukarki
  3.1 Przed instalacją
  3.2 Sposoby instalacji
4. Sposoby instalowania sterownika drukarki
5. Inne
- Uwagi na temat znaków towarowych

UWAGA: Sterownik ten przeznaczony jest dla drukarek FUJITSU DL3750+.
       Nie należy go stosować z innymi modelami.
       W przypadku drukowania z WindowsNT4.0, należy przywrócić ustawienia
       domyślne.
       W przeciwnym wypadku drukarka może nie funkcjonować we właściwy sposób.



1. Wymagania systemowe dla pracy sterownika drukarki

- Sprzęt
  Stacja robocza (PC) z wersją WindowsNT4.0

- System operacyjny
  WindowsNT4.0



2. Konfiguracja sterownika drukarki

W skład sterownika do drukarki FUJITSU DL3750+ wchodzą następujące pliki:

   DL3750.DLL    plik źródłowy DLL sterownika drukarki FUJITSU DL3750+
   NRBMON.DLL    Language Monitor (monitor języka) FUJITSU DL3750+
   DL3750.INF    Plik informacji instalacyjnych
   README.TXT    Niniszy plik


3. Instalacja sterownika drukarki 

---------------------------------------
3.1 Przed przystąpieniem do instalacji 
---------------------------------------
- Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: 
   1) Wersję systemu operacyjnego WindowsNT Workstation4.0 lub WindowsNT
      Server4.0 (dysk CD)
   2) Dysk CD zawierający sterownik do drukarki FUJITSU DL3750+
      (niniejszy dysk CD)

- Przystępując do instalacji zaloguj się korzystając z konta administratora
  systemu.

- Sterownik dla drukarki FUJITSU DL3750+ nie może być zainstalowany jako
  alternatywny sterownik.

- Nie wybieraj opcji "Udostępnianie" podczas instalowania tego sterownika.

- Jeśli ustawienia sterownika drukarki FUJITSU DL3750+ zostały już wprowadzone,
  usuń je i wprowadź ponownie.


----------------------
3.2 Sposoby instalacji
----------------------
Rozpocznij instalację poprzez aktywację kreatora “Dodaj drukarkę”.
Poniżej znajdziesz szczegółową procedurę instalacji sterownika drukarki
FUJITSU DL3750+  po uruchomieniu WindowsNT4.0.

a. Przejdź do "Mój komputer" -> "Drukarki".

b. Kliknij dwukrotnie na ikonę "Dodaj drukarkę".

c. Gdy pojawi się kreator dodawania drukarki “Dodaj drukarkę”, wybierz
   "Mój komputer",  a następnie kliknij przycisk „Dalej”.

d. Określ dostępny port ("Dodaj port" i "Konfiguruj port" jeśli zachodzi taka
   potrzeba), a następnie kliknij przycisk „Dalej”.

e. Kliknij na opcję "Z dysku..." i pojawi się okno dialogowe "Zainstaluj
   z dysku".

f. Włóż do napędu płytę CD ze sterownikiem drukarki FUJITSU DL3750+ i wprowadź
   "D:\Drivers\DL3750+\Polish\Winnt40" w opcji "Kopiuj pliki producenta z ",
   a następnie kliknij przycisk „OK”.
   UWAGA: W podanym powyżej przykładzie założono, iż napęd CD-ROM oznaczony
          jest literą D, jeśli jest inaczej – dokonaj niezbędnych zmian.

g. W oknie "Drukarki" ukaże się lista z nazwami modeli drukarek.
   Wybierz właściwy model i naciśnij „Dalej”.
   UWAGA: Gdy pojawi się komunikat " Ta drukarka ma już zainstalowany
          sterownik. Możesz użyć istniejącego sterownika lub go zamienić.
          Czy chcesz zachować istniejący sterownik, czy użyć nowego? Twoje
          oprogramowanie może drukować w inny sposób, jeśli użyjesz nowego.”,
          wybierz opcję "Zamień istniejący sterownik".

h. Wprowadź nazwę modelu drukarki i zdecyduj, czy drukarka ma być
   wykorzystywana jako domyślna, a następnie wybierz ”Dalej”.

i. Wybierz "nie udostępniona" dla określonej drukarki, a następnie kliknij
   przycisk „Dalej”.

j. Jeśli chcesz, możesz wykonać próbny wydruk, a następnie wybierz „Dalej”.
   UWAGA: Użytkownik może zostać poproszony o włożenie do napędu dysku CD
          z systemem operacyjnym WindowsNT4.0.
          Kliknij przycisk "OK" po włożeniu dysku CD. Wprowadź "D:\I386"
          (jeśli litera D oznacza napęd CD-ROM) w opcji "Kopiuj pliki z .."
          lub kliknij przycisk "Przeglądaj" i wybierz "D:\I386".

k. Po instalacji wróć do okna dialogowego "Drukarki".
   Upewnij się, ze drukarka została dodana do okna dialogowego "Drukarki".

l. Jak w [j.], gdy wybrano "Drukowanie strony testowej", pojawi się okno
   dialogowe informujące, że drukowanie zostało zakończone.
   Kliknij na przycisk "Tak" lub "Nie".
   Uwaga dotycząca strony testowej:
     - Wydruk wykonany zgodnie z wprowadzonymi aktualnie ustawieniami
       sterownika.
     - Domyślnym wyborem dla źródła papieru jest wybór automatyczny -"wybór
       automatyczny" z określonym rozmiarem papieru i „Letter”.
       W związku z tym, przygotuj papier w formacie „Letter” dla testowania
       strony
     - Zmień ustawienia, jeśli wykorzystujesz do testowania inny rozmiar
       papieru.

m. W menu "Plik" wybierz "Zamknij", aby zamknąć okno dialogowe.

Instalacja sterownika drukarki została zakończona.



4. Sposoby instalacji sterownika drukarki

- Ustawienia sterownika drukarki mogą zostać wprowadzone albo poprzez folder
  "Drukarki",  wybór drukarki, a  następnie wybór polecenia "Plik" - "Domyśle
   ustawienie dokumentów" lub "Właściwości" - "Ustawienia urządzenia".

- Więcej szczegółowych informacji znajduje się w podręczniku użytkownika,
  w rozdziale poświeconym oprogramowaniu.



5. Inne

a. Emulacja tego sterownika drukarki znajduje się w "DPL24C+".
   Upewnij się, że ustawiona w czasie instalacji konfiguracja sterownika jest
   właściwa.

b. Użytkownik powinien dostosować urządzenia do pracy np.
   do sposobu podawania papieru. Upewnij się, że ustawienia właściwości
   papieru oraz ustawienia na panelu kontrolnym zgadzają się z ustawieniami
   drukarki.

c. Wydruki z aplikacji pracującej pod Windows95 i w środowisku WindowsNT4.0
   mogą się różnić.

d. Zakres "Właściwości” sterownika drukarki oraz "Preferencje drukowania"
   drukarki mogą się pokrywać. Dokonaj niezbędnych poprawek by uniknąć
   niewłaściwej pracy urządzenia.

e. Niektóre określone czcionki aplikacji mogą być niewykorzystywane ze względu
   na format danych.

f. Rozmiar papieru z "Właściwości serwera" można ustawić na maksymalną
   szerokość 10.5 cali.
   Dostosuj prawy i lewy margines drukowania tak, by nie przekraczały 8 cali
   szerokości papieru, gdyż dane mogą zostać wydrukowane w niewłaściwy sposób.

g. W zależności od aplikacji, w czasie prób drukowania z powiększeniem –
   pomniejszeniem można zawsze otrzymywać czcionkę o rozmiarze 10.5.

h. Do wydruku na papierze o długości 2.5 cala – 14 cali stosuje się ustawienia
   jak do papieru o szerokości 10 cali. Jeśli używasz papieru o szerokości
   mniejszej niż 10 cali dokonaj niezbędnych zmian prawego marginesu tak,
   by nie wykraczał on poza maksymalny możliwy zakres.

i. Jeśli wykorzystujesz opcję “Papier ciągły” drukując na papierze z podajnika
   papieru, możliwa długość złożonego arkusza może wynosić 4 cale lub więcej.
   Jeśli długość arkusza papieru jest taka sama jak długość strony, wykorzystaj
   papier ze złożeniem dłuższym niż 4 cale. 

j. Jeśli anulowano drukowanie z portu drukarki podczas drukowania, uruchom
   drukarkę ponownie. Kontynuowanie drukowania bez operacji ponownego
   uruchomienia może powodować problemy np. zniekształcenie tekstu.

k. Papier ciągły
   - Standardowe ustawienia w niniejszym sterowniku dla zarówno górnego,
     jak i dolnego marginesu papieru ciągłego wynoszą 0mm.
     Zalecane ustawienie górnego i dolnego marginesu dla wydruku na papierze
     ciągłym z podajnika wynosi co najmniej 25.4 mm.
   - Głowica drukarki i taśma mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli drukować będziesz
     na liniach perforacji lub na części papieru z otworami bocznymi.

l. Koperty
   - Wydruk jedynie na przedniej stronie koperty.
     Nie drukuj na stronie z zakładką, ponieważ może to spowodować zablokowanie
     koperty w drukarce. 
   - Nie drukuj na kopertach z okienkiem lub kopertach dwuwarstwowych.
   - Ustawienia zarówno górnego, jak i dolnego marginesu w tym sterowniku
     wynoszą 25.4.mm
   - Gwarancja nie obejmuje drukowania poza marginesem.
   - Zastosuj się do poniższych wskazówek dotyczących kierunku wkładania
     papieru, by uniknąć jego zablokowania w drukarce.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          włóż papier w tym kierunku               *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

m. Zastosuj właściwe ustawienia, jeśli drukujesz na papierze w formacie
   B4(JIS) i B5(JIS).
   (Ustawienie lewego marginesu powinno wynosić 13.4mm)

n. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.



- Zastrzeżone znaki towarowe
  Nazwy firm oraz nazwy produktów wymienione w tekście są zastrzeżonymi
  znakami lub nazwami handlowymi należącymi do odpowiednich firm. 

[Koniec]
