===============================================================================
                            Microsoft Windows2000
                            Microsoft WindowsXP

                FUJITSU DL3750+ upravljački program za štampač

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ovaj upravljački program za štampač radi na sledećim operativnim sistemima:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> u daljem tekstu Windows2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> u daljem tekstu WindowsXP

Ovaj upravljački program za štampač je namenjen za FUJITSU DL3750+ štampače.


Sadržaj

1. Radno okruženje za upravljački program
2. Elementi upravljačkog programa
3. Podešavanje upravljačkog programa
  3.1 Pre podešavanja
  3.2 za Windows2000
    3.2.1 Podešavanje metodom korišćenja Add Printer Wizard
          (bez korišćenja Plug & Play)
    3.2.2 Podešavanje metodom korišćenja Add Printer Wizard
          (sa korišćenjem Plug & Play)
    3.2.3 Korišćenje Plug & Play tehnike
  3.3 za WindowsXP
    3.3.1 Podešavanje metodom korišćenja add-printer Wizard
          (bez korišćenja Plug & Play)
      3.3.1.1 za WindowsXP Professional 
      3.3.1.2 za WindowsXP Home Edition
    3.3.2  Podešavanje metodom korišćenja Add Printer Wizard
           (sa korišćenjem Plug & Play)
      3.3.2.1 za WindowsXP Professional
      3.3.2.2 za WindowsXP Home Edition
    3.3.3 Korišćenje Plug & Play tehnike
4. Deinstalacija upravljačkog programa za štampač
  4.1 Windows2000
  4.2 WindowsXP Professional
  4.3 WindowsXP Home Edition
5. Način podešavanja upravljačkog programa za štampač
6. Ostalo
- O zaštitnom znaku

Napomena: Ovaj upravljački program za štampač je namenjen za FUJITSU DL3750+
          štampače.
          Ne koristiti ga za druge štampače.
          Za štampanje koristeći Windows2000 ili WindowsXP, promeniti
          podešavanja samog štampača na fabrički podešene vrednosti. 
          U suprotnom štampač ne mora funkcionisati prema očekivanom.



1. Radno okruženje za upravljački program

- Oprema (Hardware)
  Personalni računar sa verzijom operativnog sistema Windows2000 ili WindowsXP

- Operativni sistem
  Windows2000 ili WindowsXP

NOTE: Ovaj proizvod radi samo na operativnog sistema Windows2000 i WindowsXP.



2. Elementi upravljačkog programa

  FUJITSU DL3750+ upravljački program za štampač sastoji se od sledećih
  datoteka:

   DL3750.GPD     FUJITSU DL3750+ GPD datoteka upravljačkog programa štampača
   DL3750.DLL     FUJITSU DL3750+ Izvorna DLL datoteka za upravljački program
                  štampača
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3750+ Monitor jezika
   DL3750.INF     Informaciona datoteka podešavanja
   README.TXT     Ova datoteka



3. Podešavanje upravljačkog programa
-------------------
3.1 Pre podešavanja
-------------------
- Pripremiti sledeće za postupak podešavanja:
   1) Windows2000 ili WindowsXP operativnog sistema
   2) Disk sa upravljačkim programom za štampač FUJITSU DL3750+ (ovaj disk)

- Prilikom podešavanja, prijavite se na sistem preko Administratorskog naloga.

- Pre podešavanja, idite na System Properties, izaberite <ignore> ili
  <warn> za "file signature verification" na opcijama za proveru upravljačkog
  programa.

- Ako je upravljački program za štampač FUJITSU DL3750+ već bio podešen,
  obrišite ga i izvršite podešavanja ponovo

-------------------
3.2 za Windows 2000
-------------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Podešavanje metodom korišćenja Add Printer Wizard
      (bez korišćenja Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pokrenite "Add Printer Wizard".
U nastavku sledi procedura za podešavanje štampača FUJITSU DL3750+ pošto ste
startovali Windows2000.

a. Idite na "Start" -> "Settings" -> "Printers".

b. Izaberite "Add Printer" ikonicu u "Printers" fascikli (folderu).

c. Kada se pojavi "Add Printer Wizard", izaberite "next".

d. Posle pojave "Local or Network Printer" u "Add Printer Wizard" , izaberite
   "Local printer attached to this computer", nemojte izabrati opciju
   "Automatically detect and install my Plug & Play printer", a zatim
   pritisnite "next".

e. Izaberite priključak (port) koji ćete koristiti za povezivanje sa štampačem
   iz ekrana "use the following port" i pritisnite "next".

f. Kada se pojavi lista štampača različitih proizvođača, kliknite na "Have
   Disk...", postavite disk sa upravljačkim programom za štampač, unesiteite
   ime CD uređaja "D:\Drivers\DL3750+\Serbian\Win2kxp" u polje "Copy
   manufacture's files from:", i pritisnite "OK".
   NAPOMENA: Pretpostavka da je CD uređaj označen kao D:, promenite ako je
             to kod vas drugačije.

g. Nazivi modela štampača će se pojaviti u "printers" listi.
   Izaberite odgovarajući model i pritisnite "next".
   Napomena: Kada se pojavi poruka "Use Existing Driver", odaberite opciju
             "Replace existing driver".

h. Unesite ime koje ćete dodeliti štampaču, i definišite da li će štampač
   biti korišten kao glavni (default) štampač, a zatim izaberite opciju "next".
   Napomena: Štampač će se automatski podesiti kao glavni (default) ako nema
             instaliranih drugih štampača.

i. Definišite da li će štampač biti deljen sa drugim korisnicima, i pritisnite
   "next".

j. Ako želite, odštampajte testnu stranu a zatim odaberite "next".

k. Kada se pojavi poruka "Completing the Add Printer Wizard", uverite se u
   ispravnost unetih podataka i izaberite opciju "finish".

l. Ako se pojavi poruka "digital signature not found", izaberite "yes".
   Napomena: Kao i u 3.1, ovo je slučaj kada je opcija u "file signature
             verification" podešena na "warn".

m. Datoteke su iskopirane i instalacija upravljačkog programa je sada završena.

n. U [j.], kada je izabrana opcija "Print Test Page" , pojaviće se na ekranu
   informacija sa pitanjem da li je štampanje završeno. Pritisnite "Yes" ili
   "Troubleshoot" opciju.
   Napomena za testnu stranu:
     - Štampanje će biti u skladu sa trenutnim podešavanjima upravljačkog
       programa.
     - Unapred podešen način uzimanja papira je "automatically select" sa
       izabranom veličinom papira "Letter", i zato je potrebno pripremiti
       odgovarajući papir.    
     - Promenite podešavanja ako koristite drugačiju veličinu papira za
       testnu stranu.

o. Kada je instalacija završena, sličica dodatog štampača će se pojaviti 
   u "Printers" fascikli (folderu).

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Podešavanje metodom korišćenja Add Printer Wizard
      (sa korišćenjem Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pokrenite "Add Printer Wizard".
U nastavku sledi procedura za podešavanje štampača FUJITSU DL3750+ pošto ste
startovali Windows2000.
Napomena: Uključite štampač

a. Idite na "Start" -> "Settings" -> "Printers".

b. Izaberite "Add Printer" ikonicu u "Printers" fascikli (folderu).

c. Kada se pojavi "Add Printer Wizard", izaberite "next".

d. Posle pojave "Local or Network Printer" u "Add Printer Wizard" , izaberite
   "Local printer", izaberite opciju "Automatically detect
   and install my Plug & Play printer", a zatim pritisnite "next".

e. "New printer detection" procedura će se pokrenuti, i posle uspešnog
   pronalaženja štampača, pojaviće se ekran sa dijalogom "found new hardware".

f. Kada se pojavi poruka "Welcome to the Found New Hardware Wizard" u okviru
   ekrana "Found new hardware wizard", izaberite "next".

g. Posle poruke "Install Hardware Device Drivers" iz ekrana "Found New
   Hardware wizard", uverite se da je odabrana opcija "search for a suitable
   driver for my device (recommended)", i pritisnite "next".

h. Kada se pojavi ekran sa "Locate Driver Files", Ubacite disk sa upravljačkim
   programom za štampač FUJITSU DL3750+, a potom se uverite da je izabrana samo
   opcija "specify a location" (ne "floopy disk drives" i "CD-ROM drives") i
   pritisnite "next".

i. Unesite lokaciju gde se upravljački program nalazi "D:\Drivers\DL3750+
   \Serbian\Win2kxp" u polje "Copy manufacture's files from:", i izaberite
   "OK".
   NAPOMENA: Pretpostavka da je CD uređaj označen kao D:, promenite ako je
             to kod vas drugačije.

j. Kada se prikaže "Driver Files Search Results", uverite se da se pojavila
   poruka "Windows found a driver for this device. To install the driver
   Windows found, click next.", a zatim pritisnite "next".

k. Ako se pojavi poruka "digital signature not found", izaberite "yes".
   Napomena: Kao i u 3.1, ovo je slučaj kada je opcija u "file signature
             verification" podešena na "warn".

l. Počinje kopiranje datoteka.

m. Kada se pojavi "Completiong the Found New Hardware Wizard", utvrdite da se
   pojavila poruka "Windows has finished installing the software for this
   device", i izaberite "finish".

n. Po pojavi "New Printer Detection" na ekranu, uverite se da se postoji
   poruka "Do you want to print a test page?". Izaberite "yes" ili "no",
   i pritisnite "next".

o. Kada se na ekranu pojavi "Completing the Add Printer Wizard", sledi poruka
   "You have successfully completed the Add Printer Wizard".
   Na kraju pritisnite "finish".

p. Kao u [n.], kada je izabrana opcija "Print Test Page" , pojaviće se na
   ekranu informacija sa pitanjem da li je štampanje završeno. Pritisnite
   "Yes" ili "Troubleshoot" opciju.
   Napomena za testnu stranu:
     - Štampanje će biti u skladu sa trenutnim podešavanjima upravljačkog
       programa.
     - Unapred podešen način uzimanja papira je "automatically select" sa
       izabranom veličinom papira "Letter", i zato je potrebno pripremiti
       odgovarajući papir.
     - Promenite podešavanja ako koristite drugačiju veličinu papira za
       testnu stranu.

q. Kada je instalacija završena, sličica dodatog štampača će se pojaviti 
   u "Printers" fascikli (folderu).

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.
Ako se instalacija i podešavanje ne mogu izvršiti, pokušajte sa  
"3.2.1 Podešavanje metodom korišćenja Add Printer Wizard (bez korišćenja
Plug & Play)"


++++++++++++++++++++++++++++
3.2.3 Korišćenje Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++++
NAPOMENA: Pre svega isključite oba uređaja, i računar i štampač.

a. Uverite se da je štampač povezan sa računarom, i uključite štampač.

b. Uverite se da je štampač spreman za stampu (on-line), uključite računar,
   i startujte Windows2000.

c. POčinje procedura "Found New Hardware".
   Dijalog "Installing..." će se pojaviti ako se štampač automatski pronađe.

d. Kada se pojavi "Found New Hardware Wizard", izaberite "next".

e. Sledeća je poruka "Install Hardware Device Drivers" iz polja "Found New
   Hardware Wizard". Uverite se da je izabrana opcija "search for a suitable
   driver for my device (recommended)", i pritisnite "next".

f. Kada se pojavi ekran sa "Locate Driver Files", Ubacite disk sa upravljačkim
   programom za štampač FUJITSU DL3750+, a potom se uverite da je izabrana samo
   opcija "specify a location" (ne "floopy disk drives" i "CD-ROM drives") i
   pritisnite "next".

g. Unesite lokaciju gde se upravljački program nalazi "D:\Drivers\DL3750+
   \Serbian\Win2kxp" u polje "Copy manufacture's files from:", i izaberite
   "OK".
   NAPOMENA: Pretpostavka da je CD uređaj označen kao D:, promenite ako je
             to kod vas drugačije.

h. Kada se prikaže "Driver Files Search Results", uverite se da se pojavila
   poruka "Windows found a driver for this device. To install the driver
   Windows found, click next.", a zatim pritisnite "next".

i. Ako se pojavi poruka "digital signature not found", izaberite "yes".
   Napomena: Kao i u 3.1, ovo je slučaj kada je opcija u "file signature
             verification" podešena na "warn".

k. Počinje kopiranje datoteka.

m. Kada se pojavi "Completiong the Found New Hardware Wizard", utvrdite da
   se pojavila poruka "Windows has finished installing the software for this
   device", i izaberite "finish".

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno


----------------
3.3 za WindowsXP
----------------
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Podešavanje metodom korišćenja add-printer Wizard
      (bez korišćenja Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1.1 za WindowsXP Professional
=================================
Pokrenite "Add Printer Wizard".
U nastavku sledi procedura za podešavanje štampača FUJITSU DL3750+ pošto ste
startovali WindowsXP.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printers and Other Hardware".

b. Izaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer Wizard", pritisnite "next".

d. Kada se pojavi "Local or Network Printer" u polju "Add Printer Wizard",
   izaberite "Local printer attached to this computer", i nemojte odabrati
   opciju "Automatically detect and install my Plug & Play printer", i
   pritisnite "next".

e. Izaberite priključak (port) koji ćete koristiti za povezivanje sa štampačem
   i pritisnite "next".

f. Pritisnite opciju "Have Disk...".

g. Ubacite ovaj disk u CD uređaj (ako je CD uređaj označen kao D:), promenite
   putanju sa "A:\" na "D:\Drivers\DL3750+\Serbian\Win2kxp", i pritisnite "OK".
   NAPOMENA: Pretpostavili smo da je CD uređaj označen kao D:, promenite ako
             je to kod vas drugačije.

h. U prikazanoj listi biće ponuđeni modeli štampača.
   Izaberite odgovarajući model i pritisnite "next".
   NAPOMENA: Kada se pojavi poruka "Do you want to keep the existing driver
             or use the new one?", izaberite "Replace existing driver".

i. Unesite oznaku štampača, odredite da li će štampač biti korišten kao glavni
   štampač (default printer),i pritisnite "next".

j. Odredite da li ćete štampač koristiti zajedno sa ostalim korisnicima na
   mreži, i pritisnite "next".

k. Po obavljenoj instalaciji, odštampajte testnu stranu ako želite i pritisnite
   "next".

l. Za završetak instalacije, odaberite "Finish" opciju.

m. Kada se pojavi ekran "Hardware Installation" , izaberite "Continue Anyway".
   NAPOMENA: Kao što je pomenuto u 3.1, ovo je slučaj kada se u "Driver
             Signing" izabere opcija "Warn".

n. Datoteke su iskopirane i instalacija upravljačkog programa je sada završena.
   U [k.], kada je izabrana opcija "Print Test Page" , pojaviće se na ekranu
   informacija sa pitanjem da li je štampanje završeno. Pritisnite "Yes" ili
   "Troubleshoot..." opciju.
   Napomena za testnu stranu:
     - Štampanje će biti u skladu sa trenutnim podešavanjima upravljačkog
       programa.
     - Unapred podešen način uzimanja papira je "automatically select" sa
       izabranom veličinom papira "Letter", i zato je potrebno pripremiti
       odgovarajući papir.
     - Promenite podešavanja ako koristite drugačiju veličinu papira za testnu
       stranu.

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.


3.3.1.2 za WindowsXP Home Edition
=================================
Pokrenite "Add Printer Wizard".
U nastavku sledi procedura za podešavanje štampača FUJITSU DL3750+ pošto ste
startovali WindowsXP Home Edition.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printers and Other Hardware".

b. Izaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer Wizard", pritisnite "next".

d. Kada se pojavi "Local or Network Printer" u polju "Add Printer Wizard",
   izaberite "Local printer attached to this computer", i nemojte odabrati
   opciju "Automatically detect and install my Plug & Play printer", i
   pritisnite "next".

e. Za nastavak procedure, pratite [e.] i dalje u "3.3.1.1 za WindowsXP
   Professional".

f. Kada je instalacija završena, sličica dodatog štampača će se pojaviti 
   u "Printers and Faxes" fascikli (folderu).

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Podešavanje metodom korišćenja Add Printer Wizard
      (sa korišćenjem Plug & Play)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2.1 za WindowsXP Professional
=================================
Pokrenite "Add Printer Wizard".
U nastavku sledi procedura za podešavanje pošto ste startovali WindowsXP
Professional.
Napomena: Uključite štampač.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware".

b. Izaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer Wizard", izaberite "next".

d. Kada se pojavi "Local or Network Printer" u polju "Add Printer Wizard",
   izaberite "Local printer attached to this computer", odaberite opciju
   "Automatically detect and install my Plug & Play printer", i pritisnite
   "next".

e. "Found New Hardware Wizard" će se pojaviti na ekranu. Ubacite CD sa
   upravljačkim programom za štampač, izaberite "Install from a list or
   specific location (Advanced)", a potom selektujte "next".

f. Kada se pojavi "Please choose your search and installation options",
   izaberite "Search for the best driver in these locations.", nemojte
   izabrati opciju "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", i samo
   izaberite "Include this location in the search".  Unesite "D:\Drivers
   \DL3750+\Serbian\Win2kxp" i pritisnite "next".
   NAPOMENA: Pretpostavka da je CD uređaj označen kao D:, promenite ako je
             to kod vas drugačije.

g. Počinje kopiranje datoteka.

m. Na ekranu će se pojaviti "Hardware Installation", izaberite "Continue
   Anyway".
   NAPOMENA: Kao što je pomenuto u 3.1, ovo je slučaj kada se u "Driver
             Signing" izabere opcija "Warn".

i. Sledi "Completing the Found New Hardware Wizard", uverite se da se
   pojavila poruka "The wizard has installing the software for : FUJITSU
   DL3750+", i pritisnite "Finish".

j. Kada se prikaže "New Printer Detection", proverite da li se pojavila poruka
   "Do you want to a test page?". Izaberite "Yes" ili "No", i pritisnite "next".

k. Kad se na ekranu pojavi "Add Printer Wizard", videćete poruku "Completing
   the Add Printer Wizard" appears. Pritisnite "Finish".

l. Datoteke su iskopirane i instalacija upravljačkog programa je sada završena.
   U [j.], kada je izabrana opcija "Print Test Page" , pojaviće se na ekranu
   informacija sa pitanjem da li je štampanje završeno. Pritisnite "Yes" ili
   "Troubleshoot..." opciju.
   Napomena za testnu stranu:
     - Štampanje će biti u skladu sa trenutnim podešavanjima upravljačkog
       programa.
     - Unapred podešen način uzimanja papira je "automatically select" sa
       izabranom veličinom papira "Letter", i zato je potrebno pripremiti
       odgovarajući papir.
     - Promenite podešavanja ako koristite drugačiju veličinu papira za testnu
       stranu.

m. Kada je instalacija završena, sličica dodatog štampača će se pojaviti 
   u "Printers and Faxes" folderu.

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno


3.3.2.2 za WindowsXP Home Edition
=================================
Pokrenite "Add Printer Wizard".
U nastavku sledi procedura za podešavanje pošto ste startovali WindowsXP Home
Edition.
Napomena: Uključite štampač.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware".

b. Izaberite "Add Printer".

c. Kada se pojavi "Add Printer Wizard", izaberite "next".

d. Posle pojave "Local or Network Printer" u "Add Printer Wizard" , izaberite
   "Local printer attached to this computer", izaberite opciju "Automatically
   detect and install my Plug & Play printer", a zatim pritisnite "next".

e. Za nastavak procedure, pratite [e.] i dalje u "3.3.2.1 za WindowsXP Home
   Edition".

f. Kada je instalacija završena, sličica dodatog štampača će se pojaviti 
   u "Printers and Faxes" folderu.

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.


++++++++++++++++++++++++++++
3.3.3 Korišćenje Plug & Play
++++++++++++++++++++++++++++
NAPOMENA: Pre svega isključite oba uređaja, i računar i štampač.

a. Uverite se da je štampač povezan sa računarom, i uključite štampač.

b. Uverite se da je štampač spreman za stampu (on-line), uključite računar,
   i startujte WindowsXP.

c. Welcome to the Found New Hardware Wizard" će se pojaviti na ekranu.
   Ubacite CD sa upravljačkim programom za štampač, izaberite "Install from a
   list or specific location (Advanced)", a potom selektujte "next".

d. Kada se pojavi "Please choose your search and installation options",
   izaberite "Search for the best driver in these locations.", nemojte
   izabrati opciju "Search removable media (floppy,CD-ROM...)", i samo
   izaberite "Include this location in the search".  Unesite "D:\Drivers
   \DL3750+\Serbian\Win2kxp" i pritisnite "next".
   NAPOMENA: Pretpostavka da je CD uređaj označen kao D:, promenite ako je
             to kod vas drugačije. assumed to be D:, make changes if necessary.

e. Na ekranu će se pojaviti "Hardware Installation", izaberite "Continue
   Anyway".
   NAPOMENA: Kao što je pomenuto u 3.1, ovo je slučaj kada se u "Driver
             Signing" izabere opcija "Warn".

f. Počinje kopiranje datoteka.

g. Sledi "Completing the Found New Hardware Wizard", uverite se da se pojavila
   poruka "The wizard has installing the software for : FUJITSU DL3750+", i
   pritisnite "Finish".

Podešavanje upravljačkog programa za štampač je ovim završeno.



4. Deinstalacija upravljačkog programa za štampač

------------------
4.1 za Windows2000
------------------
Uklanjanje upravljačkog programa za štampač izvodi se na sledeći način.

a. Idite na "Start" -> "Printers and Faxes".

b. Izaberite "FUJITSU DL3750+" iz foldera "Printers and Faxes", i selektujte
   "Delete" iz "File" padajućeg menija.

c. Kada se na ekranu pojavi "Are you sure want to delete the printer 'FUJITSU
   DL3750+'?", izaberite "yes".
   NAPOMENA: Ako upravljački program za štampač nije instaliran, "Warning:
             The default printer has been deleted.  There are printers set
             up on your computer." će se pojaviti na ekranu. Pritisnite "OK"
             opciju.
             Ako na računaru nemate instaliran glavni štampač (default
             printer), pojaviće se poruka "Warning: The default printer
             has been deleted. The new printer is 'XXXXXX XXXXXXX'('XXXXX
             XXXXXX' being the newly installed printer).
             Pritisnite "OK" opciju.

d. Izaberite "Server Properties" iz padajućeg "File" menija, i pritisnite
   "Drivers" polje.

e. Izaberite "FUJITSU DL3750+" iz ponuđene liste "Installed printer drivers:", 
   i odaberite "Remove".

f. Kada se na ekranu pojavi "Deleting this printer driver will remove it from
   the system.
   Are you sure you want to delete FUJITSU DL3750+?", izaberite "Yes".

g. Posle uklanjanja štampača, pritisnite "Close" čime ste završili
   "Print Server Properties" dijalog. 

h. Isključite štampač i ponovo pokrenite računar.

Upravljački program za štampač je sada uklonjen.


-----------------------------
4.2 za WindowsXP Professional
-----------------------------
Uklanjanje upravljačkog programa za štampač izvodi se na sledeći način.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware" ->
   "Printers and Faxes".

b. Izaberite "FUJITSU DL3750+" iz "Printers and Faxes" fascikle (foldera),
   i selektujte "Delete" iz "File" padajućeg menija.

c. Za nastavak procedure, pratite [c.] i dalje u "4.1 za Windows2000".

Upravljački program za štampač je sada uklonjen.


-----------------------------
4.3 za WindowsXP Home Edition
-----------------------------
Uklanjanje upravljačkog programa za štampač izvodi se na sledeći način.

a. Idite na "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware" ->
   "Printers and Faxes".

b. Izaberite "FUJITSU DL3750+" iz "Printers and Faxes" fascikle (foldera),
   i selektujte "Delete" iz "File" padajućeg menija.

c. Za nastavak procedure, pratite [c.] i dalje u "4.1 za Windows2000".

Upravljački program za štampač je sada uklonjen.



5. Način podešavanja upravljačkog programa za štampač

- Karakteristike dokumenata kao što su veličina papira i druge, mogu biti
  podešavane u "printer properties" meniju u aplikativnom programu.

- U zavisnosti od aplikativnog programa koji se koristi, podešavanje veličine
  papira u tom programu može biti različito od onog podešenog u "page setting"
  polju.

- Sledeća procedura je za svako uvlačenje papira u štampač (za podešavanja kao
  što je izbor veličine papira):
  [za Windows2000]
      Idite na "Start" -> "Settings" -> "Printers" -> "FUJITSU DL3750+",
      i pritisnite desni taster na mišu, a zatim izaberite "properties",
      odabirući "Form to Tray assignment" iz "Device Settings" polja.

  [za WindowsXP Professional/Home Edition]
      Izaberite "Start" -> "Control Panel" -> "Printer and other hardware" ->
      "Printers and Faxes" -> "FUJITSU DL3750+", i pritisnite desni taster
      na mišu, a zatim izaberite "properties", odabirući "Form to Tray
      assignment" iz "Device Settings" polja.

  NAPOMENA:
  - Ova procedura je funkcionalna samo kada je opcija "uvlačenje papira"
    (paper source) podešena na "Automatically Select".
  - Molimo Vas da proverite da li veličina papira koju koristite odgovara
    veličini papira koja je izabrana prilikom podešavanja.
    Koristite "Manual Paper Feed" ako se veličina papira koju trenutno
    koristite razlikuje od one na koju je podešavanje izvršeno.

- Za više detalja pročitajte poglavlje "software" u Uputstvu za korišćenje
  štampača.



6. Ostalo

a. Emulacioni mod za ovaj štampač je "DPL24C+".
   Uverite se da su podešavanja prilikom instalacije štampača u skladu sa tim.

b. Od korisnika se očekuje da podesi uređaj prema potrebama (uvođenje
   papira,...).
   Molimo Vas da proverite da li su podešavanja vezana za papir, kao i ona koja
   su podešena na operatorskom panelu štampača, odgovarajuće usaglašena sa
   štampačem.

c. Štampanje iz Windows95 aplikativnih programa na operativnom sistemu
   Windows2000 ili WindowsXP, mogu dati neočekivane (različite) rezultate.

d. Sadržaj parametara u "Properties" upravljačkog programa za štampač i
   "Printing Preferences" samog štampača mogu se preklapati. Molimo Vas
   da izvršite potrebna usaglašavanja da bi se izbegle moguće nepravilnosti
   u radu.

e. Neki specifični fontovi štampača iz aplikativnih programa mogu biti
   neupotrebljivi u zavisnosti od formata podataka.

f. Veličina papira iz "Server Properties" može biti podešena na maksimalnu
   širinu od 266,7mm (10.5 inča). Podesite desnu i levu marginu dokumanata
   da ne prelaze širinu papira od 203,2mm (8 inča) jer podaci mogu biti
   nepravilno odštampani.

g. Kada štampate sa "Page per Sheet" specifikacijom iz "layout" polja u meniju
   za štampanje, linije okvira iz nekih aplikacija mogu biti izostavljene
   prilikom štampe.

h. U zavinosti od programa, uvećano/umanjeno štampanje može uvek dati veličinu
   fonta 10.5

i. Papir dužine od 63,5mm do 355,6mm (2.5 inča - 14 inča) tretira se kao papir
   sa širinom od 254mm (10 inča). Kada koristite papir širine manje od 254mm
   (10 inča), važno je da podešavanja desne margine u aplikaciji ne prelaze
   maksimalne dozvoljene vrednosti. 

j. Kada koristite beskonačan perforiran papir uz upotrebu traktora za pogon
   papira na štampaču, moguća dužina preklopa je 101,6mm (4 inča) i više. Kada
   je dužina preklopa ista kao i širina papira, koristite papir dužine preklopa
   od preko 101,6mm (4 inča).

k. Ako je štampanje prekinuto sa strane štampača u toku štampe, potrebno je
   ponovo pokrenuti štampač (isključiti ga i uključiti). Nastavak štampanja
   bez ponovnog ukjučenja štampača, može dovesti do problema kao što je
   izopačen tekst.

l. Beskonačan perforirani papir
   - Obe margine (gornja i donja) za štampu na beskonačnom papiru su podešene
     na 0mm u ovom upravljačkom programu za štampač. Preporučuje se da gornja
     i donja margina za beskonačan perforirani papir uz korišćenje traktora za
     pogon papira na ovom štampaču, budu veće od 25.4mm
   - Glava sa iglicama za štampanje i ribon traka mogu biti oštećene kada se
     štampa preko ivice preklopa (perforacije) i preko otvora koji služe za
     pokretanje papira.

m. Koverte
   - Štampajte samo na spoljašnoj strani koverte. Ne štampajte sa strane koja
     se presavija jer koverta može biti zgužvana.
   - Ne štampajte na dvoslojnim ili kovertama sa prozorom.
   - Obe margine, i gornja i donja, su podešene ovim upravljačkim programom
     za štampač na 25.4mm.
   - Ne garantujemo mogućnost štampanja izvan opsega margina.
   - Prilikom uvlačenja papira zbog mogućnosti gužvanja, obratite pažnju na
     sledeće.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *          postavite papir u ovom pravcu            *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Podesite graničnike (vođice) papira kada štampate na B4(JIS) i B5(JIS)
   papiru.
   (Leva margina za štampanje je podešena na 13.4mm)

o. Pod operativnim sistemom Windows 2000, ako povežete štampač FUJITSU DL3750+
   na vaš računar pre instalacije upravljačkog programa za štampač, prikazaće
   se poruka "Unknown Device", i pokrenuti procedura "New Hardware Detection
   Wizard".
   Instalirajte upravljački program za štampač DL3750+ prema ovoj proceduri,
   ili posle prekida pomoću "Cancel" instalirajte upravljački program za
   štampač DL3750+ iz "Addition of new Printer" u fasciklu (folder) za štampače

p. Upravljački program za štampač DL3750+ biće instaliran za svaki priključak
   posebno ako se promeni USB priključak (na primer FUJITSU DL3750+ (copy 2)
   i tako dalje).
   Kako se pri svakom podešavanju upravljačkog programa za štampač, parametri
   podešavaju na inicijalne vrednosti, potrebno je prilagoditi te vrednosti u
   skladu sa potrebama.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE855 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.

r. *** Sorry for English ***
   Note for sharing printer into Network environment
    -Printer shared by Network environment may not be able to be used with
     Windows XP SP2 because of Windows Firewall.
     In this case, change the exceptional settings of Windows Firewall with
     following procedure.
     1.Select "Start"->"Control Panel"->"Security Center".
     2.Select "Windows Firewall".
     3.When the dialogo box of "Windows Firewall", select "Exceptions".
     4.Check "File and Printer Sharing", and click "OK".

      **In case that the printer installed into Windows XP SP2 is set
      with Network sharing setting, automatically checked to "File and
      printer share".



- O zaštitnom znaku
    Kompanijska imena i imena proizvoda navedena u u prethodnom tekstu su
    registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci pojedinih kompanija.

[Kraj]
