=======================================================================
                           Microsoft Windows Vista

                    Driver della stampante FUJITSU DL7600

                   Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
=======================================================================

Questo driver della stampante è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

  Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Premium
  Microsoft(R) Windows Vista(R) Home Basic
  -> di seguito denominato Windows Vista o Windows Vista x64 Edition

Questo driver funziona solo con stampanti FUJITSU DL7600.


Contenuto

1. Ambiente operativo del driver della stampante
2. Configurazione del driver della stampante
3. Installazione del driver della stampante
  3.1 Prima di iniziare l'installazione
  3.2 Installazione tramite "Installazione guidata stampante"
      (senza la funzione Plug & Play)
  3.3 Installazione tramite Plug & Play
4. Disinstallazione del driver della stampante
5. Impostazioni del driver della stampante
6. Altre impostazioni
- Informazioni sul marchio

NOTA: Questo driver della stampante è compatibile solo con le stampanti
      FUJITSU DL7600.
      Non utilizzare con altre stampanti.
      Per stampare con Windows Vista, ripristinare le impostazioni ai valori
      predefiniti.
      In caso contrario, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.



1. Ambiente operativo del driver della stampante

- Hardware
  PC con Windows Vista o Windows Vista x64 Edition

- Sistema operativo
  Windows Vista o Windows Vista x64 Edition



2. Configurazione del driver della stampante

  Il driver per le stampanti FUJITSU DL7600 contiene i seguenti file:

   DL7600.DLL   File di risorsa DLL
   DL7600.GPD   File GPD per stampante FUJITSU DL7600
   HGLMONN.DLL  File di risorsa DLL
   DL7600.INF   File di informazione sull'installazione
   README.TXT   Il presente file



3. Installazione del driver della stampante

-------------------------------------
3.1 Prima di iniziare l'installazione
-------------------------------------
- Assicurarsi di possedere:
   1) Sistema operativo Windows Vista o Windows Vista x64 Edition
   2) Il disco del driver della stampante (il disco fornito in dotazione).

- Durante l'installazione, accedere come Utente Amministratore.

- Durante l'installazione, se appare il messaggio <Per continuare è neccessaria
  l'autorizzazione dell'utente> nella finestra di dialogo del <Controllo
  dell'account utente>, selezionare <Continua>.

- Se il driver della stampante per FUJITSU DL7600 è stato già installato in
  precedenza, assicurarsi di eliminarlo e installarlo di nuovo.

- La presente guida illustra la procedura di installazione dei driver della
  stampante su PC connessi localmente.
  Per installare e condividere la stampante su una rete domestica, vedere il
  manuale d'uso di Windows Vista o la "guida e supporto tecnico di Windows".

- Nella procedura di installazione illustrata di seguito, il tasto "iniziare"
  fa riferimento al logo di Windows in basso a sinistra del desktop.


-----------------------------------------------------------
3.2 Installazione tramite "Installazione guidata stampante"
    (senza la funzione Plug & Play)
-----------------------------------------------------------
Installazione del driver stampante tramite "Installazione guidata stampante". 
La procedura di seguito illustrata, deve essere effettuata dopo aver installato
Windows Vista o Windows Vista x64.

a. Selezionare "iniziare" -> "Pannello di Controllo" -> "Hardware e suoni" ->
   "Stampante".

b. Selezionare "Aggiungi stampante" dalla cartella della stampante.

c. Selezionare <Aggiungi stampante locale> nella finestra <Aggiungi stampante>.

d. Specificare la porta che deve essere utilizzata dalla stampante e cliccare
   su <Avanti>.

e. Selezionare <Disco driver> nella finestra <Installa il driver della
   stampante>.

f. Inserire il disco fornito in dotazione nell'unità CD (D:) e modificare il
   percorso da "A:\" a "D:\Drivers\DL7600\Italian\Vista".
   ** Nell'esempio riportato, si identifica l'unità CD con il direttorio D:.
      Se per il CD è stato scelto un altro direttorio, cambiare il percorso
      di conseguenza.

g. Alcuni nomi di modelli sono elencati nella finestra.
   Scegliere il modello da utilizzare e cliccare su <Avanti>.
   ** Quando appare il messaggio "Specificare la versione del driver de 
      utilizzarne", selezionare <Sostituisci il driver corrente>.

h. Quando appare la finestra di dialogo "Digitare il nome di una stampante",
   immettere un nome per la stampante (per modificare il nome della stampante,
   immettere un nuovo nome), quindi impostare la stampante come predefinita e
   cliccare su <Avanti>.

i. Quando appare il messaggio "Windows: impossibile verificare l'autore del
   software di driver" nella finestra di dialogo <Protezione di Windows>,
   selezionare "-> Installa il software del driver".

j. Avvio copia dei file.

k. Specificare se si vuole condividere la stampante e cliccare su <Avanti>.
   Per non condividere la stampante:
       Selezionare <Non condividere questa stampante>.
   Per condividere la stampante:
       Selezionare <Condividi la stampante per consentire agli altri utenti
       della rete locale di trovarla e utilizzarla> e immettere <Nome
       condivisione>, <Percorso> e <Commento>.
   ** Questa finestra apparirà solo se la funzione <Controllo dell'account
      utente (UAC)> è disabilitata.

l. Assicurarsi che appaia il messaggio "Aggiunta di FUJITSU DL7600
   completata", quindi cliccare su <Fine> per chiudere la finestra.
   Se si desidera stampare una pagina di prova, cliccare su "Stampa
   pagina di prova".
   ** Assicurarsi che la stampante sia in modalità in linea, prima di stampare
      la pagina di prova.
   ** Note sulla stampa della pagina di prova
      - La pagina di prova viene stampata utilizzando le impostazioni del
        driver stampante correnti.
      - L'alimentazione carta è impostata sul valore predefinito "Selezione
        automatica", mentre il formato carta è impostato su "modulo continuo
        11in x 15in"; pertanto, inserire un foglio formato modulo continuo
        11in prima di stampare la pagina di prova.
      - Per utilizzare un formato carta differente, modificare le impostazioni
        prima di procedere con la stampa.

La procedura di installazione del driver stampante è ora completata.
Se la stampante viene installata con il metodo sopraccitato, al riavvio del
PC potrebbe apparire il messaggio <Trovato nuovo hardware>.
Se ciò accade, ripetere la procedura di installazione.


-------------------------------------
3.3 Installazione tramite Plug & Play
-------------------------------------
* Attenzione: assicurarsi di spegnere il PC e la stampante.

a. Assicurarsi che la stampante sia collegata al PC, quindi accendere la
   stampante.

b. Assicurarsi che la stampante sia in modalità in linea, quindi accendere
   il PC e avviare Windows Vista o Windows Vista x64 edition.

c. Se la stampante è rilevata correttamente, apparirà il messaggio
   "È necessario installare il driver per FUJITSU DL7600" nella
   finestra di dialogo <Trovato nuovo hardware>. 

d. Selezionare <Individuare e installare il driver (scelta consigliata)>.

e. Quando appare il messaggio "Inserire il disco distibuito con FUJITSU
   DL7600", inserire il disco del driver stampante nel CD-ROM.
   ** Se il disco di installazione era stato già inserito nell'unità,
      apparirà il tasto <Avanti>, quindi cliccare su <Avanti>.
   ** Per utilizzare la versione aggiornata del driver stampante scaricata
      dal nostro sito, selezionare "-> Disco non disponibile. Mostra altre
      opzioni." e passare al punto g.

f. Quando appare il messaggio "Selezionare dall'elenco la configurazione che
   più si avvicina all'hardware in uso", selezionare il driver nella lista
   proposta da "D:\Drivers\DL7600\Italian\Vista" e cliccare su <Avanti>.
   Andare al punto i.
   ** Nell'esempio riportato, si identifica l'unità CD con il direttorio D:.
      Se per il CD è stato scelto un altro direttorio, cambiare il percorso
      di conseguenza.


g. Quando appare il messaggio <Impossibile trovate driver per il dispositivo>,
   cliccare su <Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti)>.

h. Quando appare la finestra "Cerca driver nel computer", inserire: "(nome
   della cartella contenente il driver scaricato)\Drivers\DL7600\Italian\
   Vista" nel campo <Specificare il percorso in cui cercare i driver:>,
   e cliccare su <Avanti> .

i. Quando appare il messaggio "Windows: impossibile verificare l'autore del
   software di driver" nella finestra di dialogo <Protezione di Windows>,
   selezionare "-> Installa il software del driver".

j. L'installazione guidata tramite plug-and-play avvia la copia dei file.

k. Quando appare il messaggio <Trovato nuovo hardware - FUJITSU DL7600>,
   assicurarsi che appaia il messaggio "Il software per il dopositivo è stato
   installato correttamente", quindi cliccare su <Chiudi>.

La procedura di installazione del driver stampante è ora completata.



4. Disinstallazione del driver stampante

Se nella finestra di dialogo "Controllo dell'account utente", al momento di
rimuovere il driver stampante, appare il messaggio <Per continuare è
neccessaria l'autorizzazione dell'utente> , selezionare <Continua>.
Disinstallare il driver stampante tramite la seguente procedura.

a. Selezionare "iniziare" -> "Pannello di Controllo" -> "Hardware e suoni" ->
   "Stampanti".

b. Selezionare "FUJITSU DL7600" da <Stampanti>, e quindi selezionare
   <Organizza> -> <Elimina>.

c. Quando appare il messaggio "Eliminare la stampante 'FUJITSU DL7600'?",
   selezionare "Sì".
   ** Se non ci sono altri driver stampante installati, apparirà il seguente
      messaggio <La stampante predefinita è stata eliminata>.
      Quindi cliccare su <Chiudi>.
   ** Se la stampante eliminata era stata impostata come predefinita, apparirà
      il seguente messaggio <La stampante predefinita è stata eliminata.  La
      nuova stampante predefinite per questo computer è XXXXXXXXXX>.
      Quindi cliccare su <Chiudi>.

d. Selezionare <Organizza> -> <Layout> -> <Barra Menu>.

e. Selezionare <File> -> <Esegui come amministratore> -> <Proprietà server>.

f. Cliccare sulla scheda <Driver> , selezionare "FUJITSU DL7600" dalla lista
   dei <Driver della stampante installati>, quindi cliccare su <Rimuovi>.

g. Quando appare il messaggio <Rimuovi driver e pacchetto>, selezionare
   <Rimuovi driver e pacchetto driver>, quindi cliccare su <OK>.

h. Quando appare il messaggio "Con l'eliminazione, questo pacchetto driver
   della stampante verrà rimosso del sistema. Eliminare FUJITSU DL7600?",
   selezionare "Sì".

i. Quando appare la finestra <Rimuovi pacchetto driver>, cliccare su <Elimina>.

j. Una volta eliminato il pacchetto driver, cliccare su <OK>, quindi chiudere
   la finestra <Proprietà - Server di stampa> cliccando su <Chiudi>.

k. Spegnere la stampante e riavviare il PC.

La procedura di disinstallazione del driver stampante è ora completata.



5. Impostazioni driver della stampante

- Le proprietà del documento quali, ad es. il formato carta, possono essere
  impostate dal menu "Proprietà" dell'applicativo.

- In base all'applicativo utilizzato, è possibile scegliere come predefinite
  le impostazioni dell'applicativo, invece di quelle contenute nella scheda
  "impostazione pagina".

- La seguente procedura è riferita ad ogni cassetto di alimentazione carta
  (per l'impostazione di assegnazione dei fogli ai cassetti).
  [per Windows Vista]
      Selezionare "iniziare" -> "Pannello di Controllo" -> "Hardware e suoni"
      -> "Stampante".
      Cliccare il tasto destro del mouse su "FUJITSU DL7600", quindi
      selezionare "Proprietà", e impostare "Assegnazione dei fogli ai cassetti"
      dalla scheda "Impostazioni dispositivo".
      NOTA:
      - Questa procedura è valida solo se l'alimentazione carta del driver
        della stampante è impostata su "Selezione automatica".
      - Assicurarsi che il formato carta impostato per il cassetto corrisponda
        al formato carta inserito nel cassetto.
        Scegliere "Alim. manuale carta", se il formato carta impostato per il
        cassetto non corrisponde al formato carta inserito nel cassetto.

- Per maggiori dettagli, leggere il manuale d'uso dell'applicativo utilizzato.



6. Altre impostazioni

a. L'emulazione di questo driver è in modalità "DPL24C+".
   Assicurarsi che l'impostazione per l'installazione della stampante
   corrisponda.

b. Gli utenti dovranno regolare le periferiche per quanto riguarda
   l'inserimento della carta.
   Assicurarsi che le impostazioni per la carta e quelle nel riquadro delle
   operazioni corrispondano alla stampante.

c. Stampare da altri applicativi Windows in ambienti Windows Vista può dare
   risultati differenti.

d. I contenuti di "Proprietà" del driver di stampante e di "Preferenze di
   stampa" della stampante possono sovrapporsi.
   Eseguire le necessarie regolazioni per evitare possibili malfunzionamenti.

e. In base al formato dei dati alcuni caratteri di stampa specifici
   dell'applicazione potranno non essere utilizzabili.

f. La larghezza massima che è possibile impostare per il formato carta
   in "Proprietà server" è 381,1 mm (15,0 pollici).
   Regolare i margini destro e sinistro in modo che non superino la
   larghezza di 345,4 mm (13,6 pollici), altrimenti i dati potrebbero essere
   stampati in modo errato.

   La lunghezza della carta può essere impostata a partire da un pollice 
   (25.4 mm.).
   In ogni caso, quando si specifica uno degli ingressi di alimentazione di
   seguito specificati, non specificare la carta di 2,76 pollici
   (circa 70.00 mm.) o meno di lunghezza. 
   In caso contrario la carta non verrà immessa in modo corretto, cosa che
   provocherà il blocco della stampante. 

   - alimentazione manuale
   - alimentatore foglio singolo/bin #1
   - alimentatore foglio singolo/bin #2

g. Quando si stampa dopo aver specificato un determinato numero di pagine
   per foglio nella scheda "Layout" del menu "Stampa", con alcune applicazioni
   è possibile che le linee di contorno non vengano stampate.

h. In base all'applicazione utilizzata, la stampa in modalità zoom potrebbe
   essere eseguita sempre con caratteri di dimensione 10,5.

i. La carta di lunghezza pari a 76,2 mm (3 pollici) – 355,6 mm (14 pollici)
   viene regolata con una larghezza di 381 mm (15 pollici).
   Quando si utilizza carta con una larghezza inferiore a 381 mm (15 pollici),
   regolare il margine destro dell'applicazione affinché non superi
   l'intervallo massimo consentito.

j. Quando con questa stampante si utilizza la forma Continua con
   un'alimentazione a trattore, la lunghezza di piegatura consentita
   è di 101,5 mm (4 pollici) o superiore.
   Quando la lunghezza di piegatura è uguale alla lunghezza della pagina,
   utilizzare carta con una lunghezza di piegatura superiore a 101,5 mm
   (4 pollici).

k. Se la stampa viene annullata dalla porta della stampante durante
   l'operazione di stampa, riavviare la stampante.
   Se si continua a stampare senza riavviare la stampante, si possono
   verificare problemi come, ad esempio, testo distorto.

l. Maschera continua
   - I margini superiore e inferiore per una maschera continua sono
     impostati su 0 mm in questo driver di stampante.  Si consiglia
     di impostare su un valore superiore a 25,4 mm (1 pollice) i margini
     superiore e inferiore per la maschera continua quando si utilizza
     l'alimentazione a trattore con questa stampante.
   - La testina di stampa e il nastro possono essere danneggiatei quando
     si stampa su righe perforate e su fori dentati.

m. Buste
   - Stampare solo sul lato esterno.  Non stampare sul lato del lembo di
     chiusura, altrimenti la busta potrebbe incepparsi.
   - Non stampare su buste con finestra o su buste a doppio strato.
   - In questo driver di stampante entrambi i margini, superiore e inferiore,
     sono impostati su 25,4 mm (1 pollice).
   - La stampa al di fuori dei margini non è garantita.
   - Vedere le informazioni riportate di seguito per le direzioni di
     alimentazione della carta in modo da evitare inceppamenti.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *     inserire la carta con questo orientamento     *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Regolare la guida della carta per la stampa su carta in formato 
   A3 Ruotato.
   (Il margine di stampa sinistro è impostato su 38 mm/0,5 pollici)

o. Nota per condivisione stampante in rete
   - Se si installa Windows Vista e si condivide la stampante in rete,
     questa potrebbe non funzionare a causa del Firewall di Windows.
     Pertanto, sarà necessario modificare le impostazioni nella scheda
     eccezioni del Firewall di Windows, con la seguente procedura.
     1.Selezionare "iniziaret"->"Pannello di controllo"->"Consenti programma
       con Windows Firewall".
     2.Nella finestra di dialogo "Impostazioni Windows Firewall", selezionare
       "Eccezioni".
     3.Selezionare "Condivisione file e stampanti", e cliccare su "OK".

     ** Se la stampante installata con Windows Vista viene impostata su 
        condivisione in rete, il Firewall sarà configurato automaticamente
        su "Condivisione file e stampanti".

p. Il driver della stampante DL7600 verrà impostato ad ogni porta di 
   connessione nel caso in cui cambia la porta di connessione USB. (per es. 
   FUJITSU DL7600 (copia 2) ecc.)
   Poichè ogni impostazione del driver della stampante sarà impostata sui 
   valori iniziali, si prega ogni volta di impostarli secondo i valori in uso.

q. Quando viene specificato un tipo di fonte della stampante e la si stampa, 
   cambiare l'impostazione della lingua in WCP1252 a partire dal DLMENU o dal 
   setup offline.
   Altrimenti la stampa potrebbe non risultare corretta.

r. A proposito della stampante DL7600
   L'espulsione di fogli singoli nel piano frontale per fogli singoli porta
   all'attesa per la rimozione dei fogli singoli (la luce per l'espulsione
   posta in avanti lampeggerà). In questi casi, rimuovere la carta dal piano
   per fpogli singoli, preparare il foglio successivo e quindi premere il
   tasto online.
   * Se appare un messaggio di errore mentre si è in attesa della rimozione
     di un foglio singolo (la luce lampeggiante per l'espulsione posta in
     avanti) vuole significare che c'è stato un errore nei tempi, non un erroe
     di stampa.

s. Cambiare la porta di alimentazione della carta o le dimensioni della carta
   con l'impostazione della pagina o del documento nell'applicazione
   Le dimensioni del margine al di fuori dell'area di stampa possono essere
   impostate anche se non riflettono corettamente il valore specificato nel
   driver della stampante.
   Per evitare questo, prima di tutto impostare la porta di alimentazione e
   le dimensioni della carta che si useranno attraverso le proprietà della
   stampante nella cartella della stampante. Quindi cambiare la porta di
   alimentazione e le dimensioni della carta nell'applicazione oppure evitare
   di impostare le dimensioni dei margini esterni all'area di stampa. Per
   avere informazioni sull'area di stampa (dimensioni minime dei margini) per
   le porte dei fogli singoli e per le dimensioni della carta, fare riferimento
   al manuale utenti.



- Informazioni sul marchio
    I nomi delle società e i nomi dei prodotti menzionati sopra sono marchi
    registrati o marchi delle rispettive società.

[Fine]
