===============================================================================

                               Microsoft Windows95

                          FUJITSU DL7400 Druckertreiber

                                  Version 3.10

                   Copyright(C) 2006 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Dieser Druckertreiber arbeitet auf den folgenden Betriebssystemen:

  Microsoft(R) Windows(R) 95      (im Folgenden als Windows95 bezeichnet)

Dieser Druckertreiber ist für Drucker der Reihe FUJITSU DL7400 bestimmt.



Inhalt

1. Druckertreiber Betriebssystem-Umgebung
2. Konfiguration des Druckertreibers
3. Einrichtung des Druckertreibers
  3.1 Vor der Einrichtung
  3.2 Einrichtung von "Neue Hardware-Komponente gefunden" aus
    3.2.1 Für 4.00.950 oder 4.00.950A
    3.2.2 Für 4.00.950B oder 4.00.950C
  3.3 Einrichtung von "Neuer Drucker" aus
4. Einrichtungsmethoden für den Druckertreiber
5. Weiteres
- Über die Marken

HINWEIS: Dieser Druckertreiber ist für Drucker der Reihe FUJITSU DL7400 
         bestimmt.
         Verwenden Sie ihn nicht mit anderen Druckern.
         Setzen Sie beim Drucken mit Windows95 die Druckereinstellungen zurück 
         auf die Standardeinstellungen.
         Die Drucker arbeiten sonst evtl. nicht erwartungsgemäß.



1. Druckertreiber Betriebssystem-Umgebung

- Hardware
  PCs mit Windows95

- Betriebssystem
  Windows95



2. Konfiguration des Druckertreibers

  Der FUJITSU DL7400 Druckertreiber besteht aus den folgenden Dateien:

   DL7400.DRV     FUJITSU DL7400 Druckertreiber
   MGLMON.DLL     FUJITSU DL7400 Druckertreiber DLL Ressourcendatei
   DL7400.INF     Setup-Informationsdatei
   README.TXT     Diese Datei



3. Einrichtung des Druckertreibers

-----------------------
3.1 Vor der Einrichtung
-----------------------
- Nehmen Sie folgende Vorbereitungen vor:
   1) Betriebssystem Windows95            (CD-ROM)
   2) Druckertreiber-Einrichtungsdiskette (diese Diskette)

- Einrichtung des FUJITSU DL7400 von "Neue Hardware-Komponente gefunden" aus.
  Wenn vom Assistenten keine neue Hardware gefunden wird, richten Sie den 
  Druckertreiber mit dem Assistenten "Neuer Drucker" ein.

- Wenn der FUJITSU DL7400 Druckertreiber bereits eingerichtet wurde, löschen 
  Sie ihn und richten Sie ihn erneut ein.


-----------------------------------------------------------
3.2 Einrichtung von "Neue Hardware-Komponente gefunden" aus
-----------------------------------------------------------
Bei der Einrichtung über den Assistenten "Neue Hardware-Komponente gefunden" 
kann das Aussehen des Dialogs sich je nach verwendeter Version von Windows95 
unterscheiden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz" und wählen 
Sie "Eigenschaften", Registerkarte "Allgemein".


3.2.1  Für 4.00.950 oder 4.00.950a
==================================
a. Schließen Sie den Drucker am PC an und schalten Sie den Drucker ein.

b. Schalten Sie den PC ein und starten Sie Windows95. Starten Sie Windows95 
   erneut, falls es schon laufen sollte.

c. Wenn der Dialog "Neue Hardware-Komponente gefunden" erscheint, wählen Sie 
   "Treiber auf Diskette des Hardware-Herstellers" und klicken Sie auf "OK".

d. Legen Sie diese Druckereinrichtungs-CD in das CD-Laufwerk ein.

e. Geben Sie "D:\Drivers\DL7400\German\Win95" (D: steht für das CD-Laufwerk)
   in "Herstellerdateien kopieren von:" ein, und klicken Sie auf "OK".
   HINWEIS: Wenn der Dialog "Datenträger einlegen" angezeigt wird, klicken Sie 
            auf "OK", geben "D:\Drivers\DL7400\German\Win95" (D: steht für 
            das CD-Laufwerk) in "Herstellerdateien kopieren von:" ein und 
            klicken Sie auf "OK".
            Legen Sie außerdem die Windows95 System-CD-ROM ein, falls 
            erforderlich, und klicken Sie auf "OK". Geben Sie "D:\WIN95" 
            unter "Quelle" ein oder klicken Sie auf "Referenz" und wählen Sie 
            "D:\WIN95".

f. Befolgen Sie die Anweisungen und setzen Sie die Einrichtung fort.
   HINWEIS: Bei Anzeige eines Konflikts ("Es gibt eine neuere Datei als die, 
            die gerade kopiert werden soll. Es wird geraten die neuere Version 
            beizubehalten") klicken Sie auf "Ja".

g. Ein Symbol für den hinzugefügten Drucker erscheint im Ordner "Drucker".

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.


3.2.2 Für 4.00.950B oder 4.00.950C
==================================
a. Schließen Sie den Drucker am PC an und schalten Sie den Computer ein.

b. Schalten Sie den PC ein und starten Sie Windows95. Starten Sie Windows95 
   erneut, falls es schon laufen sollte.

c. Wenn der "Assistent für Gerätetreiber-Updates" erscheint, klicken Sie auf 
   "Weiter".

d. Klicken Sie auf "Andere Position...".

e. Legen Sie die Druckereinrichtungs-CD in das CD-Laufwerk ein.

f. Geben Sie "D:\Drivers\DL7400\German\Win95" (D: steht für das CD-Laufwerk)
   als "Ort" ein, und klicken Sie auf "OK".

g. Wenn der "Assistent für Gerätetreiber-Updates" erscheint, klicken Sie auf 
   "Fertig stellen".

h. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm und setzen Sie die Einrichtung 
   fort.
   HINWEIS: Wenn der Dialog "Datenträger einlegen" angezeigt wird, klicken Sie 
            auf "OK", geben "D:\Drivers\DL7400\German\Win95" (D: steht für 
            das CD-Laufwerk) in "Herstellerdateien kopieren von:" ein und 
            klicken Sie auf "OK".
            Es kann erforderlich sein, dass Sie die System-CD von Windows95 
            einlegen. Klicken Sie nach dem Einlegen der CD-ROM auf "OK". 
            Geben Sie "D:\WIN95 " unter "Quelle" ein oder klicken Sie auf 
            "Durchsuchen" und wählen Sie "D:\WIN95".

i. Im Ordner "Drucker" erscheint ein Symbol für den hinzugefügten Drucker.

Die Installation des Druckertreibers ist damit abgeschlossen.



---------------------------------------
3.3 Einrichtung von "Neuer Drucker" aus
---------------------------------------
Starten Sie den Assistenten für die Druckerinstallation.
Das Folgende ist die FUJITSU DL7400 Einrichtungsprozedur nach dem Start von 
Windows95.


a. Gehen Sie zu "Start" -> "Einstellungen" -> "Drucker".

b. Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker".

c. Der "Assistent für die Druckerinstallation" erscheint.
   Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm und fahren Sie fort.

d. Nach Anzeige der nach Herstellern geordneten Druckerliste klicken Sie auf 
   "Diskette".

e. Legen Sie die Einrichtungs-CD des Druckers in das CD-Laufwerk, geben Sie 
   "D:\Drivers\DL7400\German\Win95" (D: steht für das CD-Laufwerk) unter 
   "Herstellerdateien kopieren von:" ein und klicken Sie auf "OK".

f. Die Modellbezeichnungen werden im Listenfeld "Drucker" aufgeführt. Wählen 
   Sie Ihr Modell aus und klicken Sie auf "Weiter".
   HINWEIS: Wenn die Meldung erscheint "Für diesen Drucker wurde bereits ein 
   Treiber installiert. Möchten Sie den vorhandenen Treiber beibehalten oder 
   mit dem neuen Treiber arbeiten? Bei Verwendung des neuen Treibers kann sich 
   das Druckbild geringfügig ändern", wählen Sie "Vorhandenen Treiber 
   ersetzen".

g. Wählen Sie "Verfügbare Anschlüsse".

h. Bestätigen Sie den Druckernamen, machen Sie den Drucker zu Ihrem Standard-
   drucker, und klicken sie auf "Weiter".

i. Drucken Sie die Testseite aus, wenn gewünscht, und klicken Sie auf "Weiter".
   HINWEIS: Es kann erforderlich sein, dass Sie die System-CD von Windows95 
            einlegen. Klicken Sie nach dem Einlegen der CD-ROM auf "OK". 
            Geben Sie "D:\WIN95 " unter "Quelle" ein oder klicken Sie auf 
            "Durchsuchen" und wählen Sie "D:\WIN95".

j. Bei der Auswahl "Testseite drucken" erscheint wie unter [i.] ein Dialogfeld, 
   sobald der Ausdruck abgeschlossen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
   "OK" oder auf "Nein".
   Hinweis zur Testseite:
     - Der Ausdruck basiert auf die zu der Zeit gültigen Treibereinstellungen.
     - Die Standardeinstellung der Papiereinzugsmethode lautet "Automatische 
       Auswahl" (Automatically Select) mit dem Papierformat "LETTER".
       Halten Sie deshalb für den Ausdruck der Testseite Papier im Format
       LETTER bereit.
     - Ändern Sie die Einstellungen, wenn Sie zum Ausdruck der Testseite ein 
       anderes Papierformat verwenden wollen.

k. Nach Abschluss der Installation erscheint im Ordner "Drucker" ein Symbol 
   für den hinzugefügten Drucker.



4. Einrichtungsmethoden für den Druckertreiber

- Die Einstellung des Druckertreibers kann auch vom Druckerordner aus 
  vorgenommen werden. Wählen Sie den Drucker aus und gehen Sie zu 
  "Datei" - "Eigenschaften".

- Lesen Sie das Kapitel über die Software im Benutzerhandbuch für weitere 
  Informationen.



5. Weiteres

a. Die Emulation für diesen Treiber ist "DPL24C+".
   Stellen Sie sicher, dass die Druckereinstellungen damit übereinstimmen.

b. Der Benutzer muss das Gerät in verschiedener Hinsicht wie etwa Papier-
   zuführung selbst anpassen.
   Stellen Sie bitte sicher, dass die Papiereinstellungen wie auch die 
   Einstellungen am Bedienfeld mit dem Drucker übereinstimmen.

c. Unter Windows95 kann das Drucken von Windows3.1-Softwareanwendungen aus zu 
   abweichenden Ergebnissen führen.

d. Einige in einer Anwendungssoftware eingestellte Druckerfonts werden unter 
   Umständen auf Grund des Datenformats nicht verwendet.

e. Je nach Anwendungssoftware kann ein Ausdruck mit der Zoom-in/Zoom-out-
   Funktion stets eine Schriftgröße von 10,5 Punkten ergeben.

f. Für Papier mit einer Länge von 3 Zoll (7,62 cm) bis 14 Zoll (35,5 cm) 
   wird ein Standardwert von 15 Zoll (38,1 cm) Breite verwendet.
   Wenn Sie schmäleres Papier als 15 Zoll (38,1 cm) verwenden, stellen Sie den 
   rechten Seitenrand so ein, dass die Papierbreite beim Druck nicht 
   überschritten wird.

   Die Papierlänge kann ab 1 Zoll (ca. 25,4 mm) eingestellt werden.
   Wenn jedoch eine der folgenden Papierquellen angegeben wird, geben Sie
   kein Papier mit einer Länge von 2,76 Zoll (ca. 70,0 mm) oder weniger an.
   Anderenfalls wird das Papier nicht korrekt zugeführt, sodass es zu einem
   Papierstau kommt.

   - manuelle Zuführung
   - Einzelblattzuführung/Magazin #1
   - Einzelblattzuführung/Magazin #2

g. Bei der Verwendung von Endlospapier mit einem Traktoreinzug in diesem 
   Drucker beträgt der mögliche Abstand zwischen zwei Falzungen 4 Zoll 
   (10,15 cm) oder größer.
   Wenn der Abstand zwischen zwei Falzungen identisch ist mit der Seitenlänge, 
   verwenden Sie Papier mit einem größeren Abstand zwischen zwei Falzungen als 
   4 Zoll (10,15 cm).

h. Falls der Drucker während des Drucks vom Druckeranschluss getrennt wird, 
   starten Sie den Drucker neu.
   Eine Fortsetzung des Drucks ohne Neustart des Druckers kann die Ausgabe 
   von unsinnigen Zeichen zur Folge haben.

i. Endlospapier
   - In diesem Druckertreiber ist für Endlospapier sowohl der obere als auch 
     der untere Seitenrand auf 0 mm gesetzt. Es wird empfohlen, bei diesem 
     Drucker den oberen als auch den unteren Seitenrand für Endlospapier auf 
     mehr als 25,4 mm einzustellen.
   - Der Druckkopf und das Farbband können Schaden nehmen, wenn auf die 
     Perforationskanten oder auf die Führungslöcher gedruckt wird.

j. Umschläge
   - Drucken Sie nur auf der Oberseite der Umschläge. Drucken Sie nicht auf 
     die Seite mit der Schließlasche, da die Umschläge sonst einen Papierstau 
     verursachen könnten.
   - Drucken Sie nicht auf Fensterkuverts oder zweilagige Umschläge.
   - In diesem Druckertreiber ist sowohl der obere als auch der untere 
     Seitenrand auf 25,4 mm gesetzt.
   - Drucken außerhalb des Seitenrandes ist von der Garantie ausgenommen.
   - Wenn Sie Folgendes beim Papiereinzug beachten, vermeiden Sie einen 
     Papierstau.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *         Papier in diese Richtung einlegen         *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

k. Passen Sie die Papierführung an, wenn Sie auf Papier des Formats A3 quer 
   drucken.
   (Der linke Druckrand ist auf 38 mm voreingestellt)

l. Die Meldung "Legen Sie Papier ein" erscheint bei jedem einzelnen Blatt, 
   wenn der Anwender die Einstellung "Manueller Einzug" wählt. Klicken Sie 
   auf "OK" und fahren Sie mit dem Drucken fort.
   HINWEIS: Bei einigen Software-Anwendungen erscheint unter Umständen die 
   Meldung "Legen Sie Papier ein" im Dialogfeld nicht. Klicken Sie auf die 
   Schaltfläche "OK" und der Druck wird fortgesetzt.

m. Bei vielfachen benutzerdefinierten Größen...
   Richten Sie den Drucker für jede benutzerdefinierte Größe gesondert ein. 
   Der Treiber kann abwechselnd verwendet werden durch Eingabe der Größen als 
   Treibernamen.

n. Wenn der Druckerfont angegeben und gedruckt wird, ändern Sie die 
   Spracheinstellung auf WCP1252 mit DLMENU oder Offline-Setup. Anderenfalls 
   ist das Druckergebnis eventuell nicht korrekt.

o. Bezüglich des Druckers DL7400
   Das Auswerfen von Einzelblättern auf den Einzelblatttisch an der 
   Vorderseite führt manchmal zu Wartezeiten bis zum Entfernen eines
   Einzelblatts (blinkende Lampe für Frontauswurf).  Entfernen Sie in
   solchen Fällen das Papier vom Einzelblatttisch, legen Sie das nächste
   Blatt ein, und drücken Sie dann die Online-Taste.
   * Die Fehlermeldung, die erscheint, wenn der Wartezustand auf Entfernen eines
    Einzelblatts (blinkende Lampe für Frontauswurf) während des Druckens
    auftritt, zeigt einen Zeitüberschreitungsfehler, keinen Papiermangelfehler,
    an.

- Über die Marken
    Oben erwähnte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken der 
    jeweiligen Firma.

[Ende]