===============================================================================
                          Microsoft Windows 2000
                          Microsoft WindowsXP

                      FUJITSU DL3750+ Gonilnik za tiskalnik

                    Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
===============================================================================

Ta gonilnik tiskalnika deluje z naslednjimi operacijskimi sistemi:

  Microsoft(R) Windows(R) 2000
  -> v nadaljevanju Windows 2000

  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
  Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
  Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
  -> v nadaljevanju WindowsXP

Ta gonilnik tiskalnika ustreza tiskalnikom iz družine FUJITSU DL3750+.


Vsebina

1. Delovno okolje gonilnika tiskalnika
2. Konfiguracija gonilnika
3. Nastavitev gonilnika
  3.1 Pred nastavitvijo
  3.2 Za Windows 2000
    3.2.1 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
          (brez uporabe možnosti »Plug & Play«)
    3.2.2 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
          (z uporabo možnosti »Plug & Play«)
    3.2.3 Uporaba možnosti »Plug & Play«
  3.3 Za Windows XP
    3.3.1 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
          (brez uporabe možnosti »Plug & Play«)
      3.3.1.1 Za Windows XP Professional 
      3.3.1.2 Za Windows XP Home Edition
    3.2.1 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
          (z uporabo možnosti »Plug & Play«)
      3.3.2.1 Za Windows XP Professional 
      3.3.2.2 Za Windows XP Home Edition
    3.3.3 Uporaba možnosti »Plug & Play«
4. Odstranitev gonilnika tiskalnika
  4.1 Windows 2000
  4.2 Windows XP Professional
  4.3 Windows XP Home Edition
5. Način nastavitve gonilnika tiskalnika
6. Drugo
- O blagovni znamki

Opomba: Ta gonilnik ustreza tiskalnikom iz družine FUJITSU DL3750+.
        Gonilnika ne uporabljajte za druge tiskalnike.
        Če med tiskanjem uporabljate operacijski sistem Windows XP,
        spremenite nastavitve tiskalnika na privzete nastavitve.
        V nasprotnem primeru tiskalnik ne bo deloval po pričakovanjih.



1. Delovno okolje gonilnika tiskalnika

- Strojna oprema
  Osebni računalnik z operacijskega sistema Windows 2000 ali Windows XP

- Operacijski sistem
  Windows 2000 ali Windows XP

  OPOMBA: Ta izdelek deluje le z operacijskega sistema Windows 2000
          ali Windows XP.



2. Konfiguracija gonilnika tiskalnika

   Gonilnik za tiskalnik FUJITSU DL3750+ je sestavljen iz naslednjih datotek:

   DL3750.GPD     FUJITSU DL3750+ GPD datoteka gonilnika tiskalnika
   DL3750.DLL     FUJITSU DL3750+ DLL datoteka sredstev za gonilnik tiskalnika
   NRBMONN.DLL    FUJITSU DL3750+ Language Monitor
   DL3750.INF     Datoteka z informacijami o nastavitvah
   README.TXT     Ta datoteka



3. Nastavitev gonilnika tiskalnika

---------------------
3.1 Pred nastavitvijo
---------------------
- Za nastavitev pripravite:
   1) Operacijski sistem Windows 2000 ali Windows XP.
   2) FUJITSU DL3750+ CD z gonilnikom tiskalnika (ta CD).

- Med urejanjem nastavitev se prijavite s skrbniškim računom.

- Pred urejanjem nastavitev pojdite v »System Properties« pod možnostmi za 
  podpis gonilnika »File Signature Verification« izberite <Ignore> ali <Warn>.

- Če je bil gonilnik tiskalnika za FUJITSU DL3750+ že nastavljen, te nastavitve
  izbrišite in jih ponovno nastavite.


-------------------
3.2 Za Windows 2000
-------------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.1 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
      (brez uporabe možnosti »Plug & Play«)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Zaženite »Add Printer Wizard« (Čarovnika za dodajanje tiskalnika).
Sledi postopek nastavitve za FUJITSU DL3750+ po zagonu sistema Windows 2000.

a. Pojdite na »Start« -> »Settings« ->»Printers«.

b. V mapi »Printers« dvokliknite ikono »Add Printer«.

c. Ko se prikaže »Add Printer Wizard«, kliknite »Next«.

d. Ko se prikaže »Local or Network Printer« izberite »Local Printer«,
   počistite polje »Automatically detect and install my Plug and Play
   printer« in kliknite »Next«.

e. Izberite vrata tiskalnika »Use the following port« in kliknite »Next«.

f. Ko se prikaže seznam tiskalnikov posameznega proizvajalca kliknite, »Have 
   Disk...«, vstavite CD z gonilnikom tiskalnika v pogon CD in pod »Copy 
   manufacturer's files from:« vnesite pot »D:\Drivers\DL3750+\Slovenian
   \Win2kxp« ter kliknite »OK«.
   Opomba: Predvideva se, da je omenjeni pogon CD označen z D:.
           Po potrebi spremenite.

g. Na seznamu »Printers« so navedena imena modelov. Izberite model in kliknite
   »Next«.
   Opomba: Ko se prikaže sporočilo »Use Existing Driver«, izberite »Replace
           existing driver.«

h. Vnesite ime modela in določite, ali se bo tiskalnik uporabljal kot privzeti 
   tiskalnik, ter kliknite »Next«.
   Opomba: Tiskalnik bo samodejno nastavljen kot privzeti tiskalnik, če ni
           nameščenega nobenega drugega tiskalnika.

i. Določite, ali želite tiskalnik dati v skupno rabo, in nato kliknite »Next«.

j. Če želite, lahko natisnete testno stran, nato pa izberete »Next«.

k. Ko se prikaže sporočilo »Completing the Add Printer Wizard«,
   poskrbite za to, da je izbrana pravilna vsebina, in kliknite »Finish«.

l. Ko se prikaže sporočilo »Digital signature not found«, kliknite »Yes«.
   Opomba: Kot v točki 3.1, je to v primeru, ko je možnost »File Signature 
           Verification« nastavljena na »Warn«.

m. Datoteke so prekopirane in namestitev gonilnika je zdaj končana.

n. Kot v točki [j.]: če je izbrana možnost »Print Test Page«, se po končanem 
   tiskanju prikaže pogovorno okno.  Kliknite gumb »OK« ali »Troubleshoot«.
   Opomba za testno stran:
     - Tiskanje bo potekalo na osnovi trenutno izbranih nastavitev gonilnika
       tiskalnika.
     - Privzeta vrednost načina podajalnika listov »Automatically select«
       je za velikost papirja »Letter«, zato za testno stran pripravite papir
       velikosti »Letter«.
     - Če za testno stran uporabljate drugo velikost papirja, spremenite
       nastavitve.

o. Po končani namestitvi se v mapi »Printers« prikaže ikona dodanega
   tiskalnika.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.2 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
      (z uporabo možnosti »Plug & Play«)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Zaženite »Add Printer Wizard« (Čarovnika za dodajanje tiskalnika).
Sledi postopek nastavitve po zagonu programa Windows 2000.
Opomba: Vklopite tiskalnik.

a. Pojdite na »Start« -> »Settings« ->»Printers«.

b. V mapi »Printers« dvokliknite ikono »Add Printer«.

c. Ko se prikaže »Add Printer Wizard«, kliknite »Next«.

d. Ko se v aplikaciji »Add Printer Wizard« prikaže »Local or Network Printer«, 
   izberite »Local Printer«, potrdite »Automatically detect and install my Plug
   and Play printer« in izberite »Next«.

e. Funkcija »New printer detection« se aktivira, če je računalnik zaznal
   tiskalnik in prikaže se pogovorno okno »Found new hardware«.

f. Ko se v »Found New Hardware Wizard« prikaže sporočilo »Welcome to the Found 
   New Hardware Wizard«, izberite »Next«.

g. Ko se pojavi sporočilo »Install Hardware Device Drivers« v »Found New
   Hardware Wizard« poskrbite, da bo potrjeno polje »Search for a suitable 
   driver for my device (recommended)«, in kliknite »Next«.

h. Ko se prikaže »Locate Driver Files«, vstavite CD z oznako FUJITSU DL3750+
   Printer Driver Disk in počistite polji »Floppy disk drives» in »CD-ROM 
   drives«. Preverite, ali je potrjeno le polje »Specify a location«, in
   kliknite »Next«.

i. Vnesite pot »D:\Drivers\DL3750+\Slovenian\Win2kxp« v 
   »Copy manufacturer's files from:« in kliknite »OK«.
   OPOMBA: Predvideva se, da je omenjeni pogon CD označen z D:.
           Po potrebi spremenite.

j. Ko se prikaže »Driver Files Search Results«, preverite, ali se prikaže 
   sporočilo »Windows found a driver for this device. To install the driver
   Windows found, click Next.«, in nato kliknite »Next«.

k. Ko se prikaže sporočilo »Digital signature not found«, kliknite »Yes«.
   OPOMBA: Kot v točki 3.1, je to v primeru, ko je možnost »File Signature
           Verification« nastavljena na »Warn«.

l. Prenos datotek se začne.

m. Ko se prikaže sporočilo »Completing the Found New Hardware Wizard«,
   preverite, ali se prikaže sporočilo »Windows has finished installing
   the software for this device« in kliknite »Finish«.

n. Ko se prikaže sporočilo »New Printer Detection«, preverite, ali se prikaže 
   tudi sporočilo »Do you want to print a test page?«.  Izberite »Yes« ali »No«
   in nato »Next«.

o. Ko se prikaže »Completing the Add Printer Wizard«, preverite, ali
   se prikaže sporočilo »You have successfully completed the Add Printer 
   Wizard«. Kliknite »Finish«.

p. Kot v točki [n.]: se ob izbrani možnosti »Print Test Page« po končanem 
   tiskanju prikaže pogovorno okno.  Kliknite »OK« ali »Troubleshoot«.
   Opomba za testni izpis:
     - Tiskanje bo potekalo na osnovi trenutno izbranih nastavitev gonilnika 
       tiskalnika.
     - Privzeta vrednost načina podajalnika listov »Automatically select«
       je za velikost papirja »Letter«, zato za testno stran pripravite papir
       velikosti »Letter«.
     - Če za testni izpis uporabljate drugo velikost papirja, spremenite 
       nastavitve.

r. Po končani namestitvi se v mapi »Printers« prikaže ikona dodanega tiskalnika.
Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.
Če nastavitve ne morete izpeljati, preberite poglavje »3.2.1 Način nastavitve z
uporabo možnosti »Add Printer Wizard« (brez uporabe možnosti »Plug & Play«)«.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.2.3 Uporaba možnosti »Plug & Play«
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OPOMBA: Izključite računalnik in tiskalnik.

a. Preverite, ali je tiskalnik povezan z osebnim računalnikom, in vklopite
   tiskalnik.

b. Preverite, ali tiskalnik deluje, vklopite računalnik in zaženite sistem 
   Windows 2000.

c. Zažene se »Found New Hardware.
   Če računalnik zazna novo strojno opremo, se prikaže pogovorno okno 
   »Installing...«

d. Ko se prikaže »Found New Hardware Wizard« kliknite »Next«.

e. Ko se pojavi sporočilo »Install Hardware Device Drivers« v »Found New 
   Hardware Wizard«, se prepričajte, da je potrjeno polje »Search for a
   suitable driver for my device (recommended)«, in kliknite »Next«.

f. Ko se na zalonu prikaže »Locate Printer Driver Files«, vstavite CD z oznako 
   FUJITSU DL3750+ Printer Driver Disk in počistite polji »Floppy disk drives»
   in »CD-ROM drives«.
   Preverite, da je potrjeno le polje »Specify a location«, in kliknite »Next«.

g. Pod »Copy manufacturer's files from:« vnesite »D:\Drivers\DL3750+\Slovenian
   \Win2kxp« in kliknite »OK«.
   OPOMBA: Ob predvidevanju, da je omenjeni pogon CD označen z D:.
           Če je potrebno, spremenite.

h. Ko se prikaže »Driver Files Search Results«, preverite, ali se prikaže 
   sporočilo »Windows found a driver for this device To install the driver
   Windows found, click Next.« in nato kliknite »Next«.

i. Ko se prikaže sporočilo »Digital signature not found«, kliknite »Yes«.
   OPOMBA: Kot v točki 3.1, je to v primeru, ko je možnost »File Signature 
           Verification« nastavljena na »Warn«.

j. Kopiranje datotek se začne.

k. Ko se prikaže sporočilo »Completing the Found New Hardware Wizard«, 
   preverite, ali se prikaže »Windows has finished installing the software for
   this device«, in kliknite »Finish«.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.


-----------------
3.3 Za Windows XP
-----------------
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
      (brez uporabe možnosti »Plug & Play«)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.1.1 Za Windows XP Professional
==================================
Zaženite »Add Printer Wizard« (Čarovnika za dodajanje tiskalnika).

Sledi postopek nastavitve za FUJITSU DL3750+ po zagonu sistema Windows XP.

a. Pojdite na »Start« -> »Control Panel« ->»Printers and Other Hardware«.

b. Izberite »Add Printer«.

c. Ko se prikaže »Add Printer Wizard«, kliknite »Next«.

d. Ko se v »Add Printer Wizard« prikaže »Local or Network Printer«, izberite 
   »Local printer attached to this computer«, počistite polje »Automatically
   detect and install my Plug and Play printer« in kliknite »Next«.

e. Izberite vrata tiskalnika in kliknite »Next«.

f. Kliknite »Have Disk...«.

g. Vstavite CD v pogon CD (če je D: pogon CD), spremenite pot iz »A:\« v 
   »D:\Drivers\DL3750+\Slovenian\Win2kxp« in kliknite »OK«.
   OPOMBA: Ob predvidevanju, da je omenjeni pogon CD označen z D:,
           spremenite, če je potrebno.

h. V polju s seznamom so navedena imena modelov.
   Izberite model in kliknite »Next«.
   OPOMBA: Ko se prikaže »Do you want to keep the existing driver or use the
           new one?« Izberite »Replace existing driver«.

i. Vnesite ime modela tiskalnika in določite, ali se bo tiskalnik uporabljal
   kot privzeti tiskalnik, in kliknite »Next«.

j. Določite, ali želite tiskalnik dati v skupno rabo, in nato kliknite »Next«.

k. Po končani namestitvi lahko natisnete testno stran in nato izberete »Next«.

l. Za izhod iz čarovnika kliknite »Finish«.

m. Ko se na zaslonu prikaže »Hardware Installation«, izberite »Continue
   Anyway«.
   OPOMBA: Kot v točki 3.1, je to v primeru, ko je možnost »Driver Signing« 
           nastavljena na »Warn«.

n. Datoteke so prekopirane in namestitev gonilnika je zdaj končana.
   Pri točki [k.]: če je izbrana možnost »Print Test Page«, se po končanem 
   tiskanju prikaže pogovorno okno, ki vas obvesti, da je tiskanje končano. 
   Kliknite gumb »Yes« ali »Troubleshoot«.
   Opomba za testno stran:
     - Tiskanje bo potekalo na osnovi trenutno izbranih nastavitev gonilnika 
       tiskalnika.
     - Privzeta vrednost načina podajalnika listov »Automatically select«
       je za velikost papirja »Letter«, zato za testno stran pripravite papir
       velikosti »Letter«.
     - Če za testno stran uporabljate drugo velikost papirja, spremenite 
       nastavitve.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.



3.3.1.2 Za Windows XP Home Edition
==================================
Zaženite »Add Printer Wizard« (Čarovnika za dodajanje tiskalnika).
Sledi postopek nastavitve po zagonu sistema Windows XP Home Edition.

a. Pojdite na »Start« -> »Control Panel« ->»Printers and Other Hardware«.

b. Na zaslonu »Printers and Other Hardware« izberite »Add Printer«.

c. Ko se prikaže »Add Printer Wizard«, kliknite »Next«.

d. Ko se v »Add Printer Wizard« pojavi »Local or Network Printer«, izberite 
   »Local printer attached to this computer«, počistite polje »Automatically
   detect and install my Plug and Play printer« in kliknite »Next«.

e. Za ostali del postopka glejte postopek [e.] in »3.3.1.1 Za WindowsXP 
   Professional«.

f. Po končani namestitvi se v mapi »Printers and Faxes« prikaže ikona dodanega 
   tiskalnika.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2 Način nastavitve z uporabo možnosti »Add Printer Wizard«
      (z uporabo možnosti »Plug & Play«)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.2.1 Za Windows XP Professional
==================================
Zaženite »Add Printer Wizard« (Čarovnika za dodajanje tiskalnika).
Sledi postopek nastavitve po zagonu sistema Windows XP Professional.
Opomba: Vklopite tiskalnik.

a. Pojdite na »Start« -> »Control Panel« ->»Printers and Other Hardware«.

b. Izberite »Add Printer«.

c. Ko se prikaže »Add Printer Wizard«, kliknite »Next«.

d. Ko se v »Add Printer Wizard« pojavi »Local or Network Printer«, izberite 
   »Local printer attached to this computer«, potrdite polje »Automatically
   detect and install my Plug and Play printer« in kliknite »Next«.

e. Na zaslonu se prikaže »Found New Hardware Wizard«.
   Vstavite CD z gonilnikom, izberite »Install from a list or specific location
   (Advanced)« in kliknite »Next«.

f. Ko se prikaže »Please choose your search and installation options«, izberite
   »Search for the best driver in these locations«, počistite polje »Search 
   removable media (floppy,CD-ROM...)« in potrdite le polje »Include this
   location in the search«.
   Vnesite pot »D:\Drivers\DL3750+\Slovenian\Win2kxp« in kliknite »Next«.  
   OPOMBA: Ob predvidevanju, da je omenjeni pogon CD označen z D:. Če je 
           potrebno, spremenite.

g. Začne se kopiranje datotek.

h. Ko se na zaslonu prikaže »Hardware Installation«, izberite »Continue
   Anyway«.
   OPOMBA: Kot v točki 3.1, je to v primeru, ko je možnost »Driver Signing« 
           nastavljena na »Warn«.

i. Ko se prikaže sporočilo »Completing the Found New Hardware Wizard«, 
   preverite, ali se prikaže sporočilo »The wizard has installing the software
   for: FUJITSU DL3750+« in kliknite »Finish«.

j. Ko se prikaže sporočilo »New Printer Detection«, preverite, ali se prikaže 
   tudi sporočilo »Do you want to print a test page?«.
   Izberite »Yes« ali »No« in nato »Next«.

k. Ko se prikaže sporočilo »New Printer Wizard«, preverite, ali se prikaže tudi
   sporočilo »Completing the Add Printer Wizard«. Kliknite »Finish«.

l. Datoteke so prekopirane in namestitev gonilnika je sedaj končana.
   Kot v točki [j.]: če je izbrana možnost »Print Test Page«, se po končanem 
   tiskanju prikaže pogovorno okno, ki vas obvesti, da je tiskanje končano. 
   Kliknite gumb »Yes« ali »Troubleshoot«.
   Opomba za testno stran:
     - Tiskanje bo potekalo na osnovi trenutno izbranih nastavitev gonilnika 
       tiskalnika.
     - Privzeta vrednost načina podajalnika listov »Automatically select«
       je za velikost papirja »Letter«, zato za testno stran pripravite papir
       velikosti »Letter«.
     - Če za testno stran uporabljate drugo velikost papirja, spremenite 
       nastavitve.

m. Po končani namestitvi se v mapi »Printers and Faxes« prikaže ikona dodanega 
   tiskalnika.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.



3.3.2.2 Za Windows XP Home Edition
==================================
Zaženite »Add Printer Wizard« (Čarovnika za dodajanje tiskalnika).
Sledi postopek nastavitve po zagonu sistema Windows XP Home Edition.
OPOMBA: Vklopite tiskalnik.

a. Pojdite na »Start« -> »Control Panel« ->»Printers and Other Hardware«.

b. Z zaslona »Printers and Other Hardware« izberite »Add Printer«.

c. Ko se prikaže »Add Printer Wizard«, kliknite »Next«.

d. Ko se v »Add Printer Wizard« pojavi »Local or Network Printer«, izberite 
   »Local printer attached to this computer«, potrdite polje »Automatically
   detect and install my Plug and Play printer« in kliknite »Next«.

e. Za ostali del postopka glejte postopek [e.] in »3.3.2.1 Za WindowsXP 
   Professional«.

f. Po končani namestitvi se v mapi »Printers and Faxes« prikaže ikona dodanega 
   tiskalnika.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3.3.3 Uporaba možnosti »Plug & Play«
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OPOMBA: Izključite računalnik in tiskalnik.

a. Preverite, ali je tiskalnik povezan z osebnim računalnikom, in vklopite 
   tiskalnik.

b. Preverite, ali tiskalnik deluje, vklopite računalnik in zaženite sistem 
   Windows XP.

c. Na zaslonu se prikaže »Found New Hardware Wizard«.
   Vstavite CD z gonilnikom, izberite »Install from a list or specific location
   (Advanced)« in kliknite »Next«.

d. Ko se prikaže »Please choose your search and installation options«, izberite
   »Search for the best driver in these locations«, počistite polje »Search 
   removable media (floppy,CD-ROM...)« in potrdite le polje »Include this
   location in the search«.
   Vnesite pot »D:\Drivers\DL3750+\Slovenian\Win2kxp« in kliknite »Next«.  
   OPOMBA: Ob predvidevanju, da je omenjeni pogon CD označen z D:. Če je 
           potrebno, spremenite.

e. Ko se na zaslonu prikaže »Hardware Installation«, izberite »Continue
   Anyway«.
   OPOMBA: Kot v točki 3.1, je to v primeru, ko je možnost »Driver Signing« 
           nastavljena na »Warn«.

f. Začne se kopiranje datotek.

g. Ko se prikaže sporočilo »Completing the Found New Hardware Wizard«, 
   preverite, ali se prikaže sporočilo »The wizard has installing the software
   for: FUJITSU DL3750+« in kliknite »Finish«.

Nastavitev gonilnika tiskalnika je sedaj končana.



4. Odstranjevanje gonilnika tiskalnika

-------------------
4.1 Za Windows 2000
-------------------
Postopek odstranjevanja gonilnika tiskalnika je tak:

a. Pojdite na »Start« -> »Settings« ->»Printers«.

b. V mapi »Printers« izberite »FUJITSU DL3750+« in nato v meniju »File«
   izberite »Delete«.

c. Ko se prikaže vprašanje »Are you sure want to delete the printer 'FUJITSU 
   DL3750+'?«, kliknite »Yes«. 
   OPOMBA: Če gonilnik tiskalnika ni nameščen, se prikaže sporočilo »Warning: 
           The default printer has been deleted. There are printers set up on
           your computer«.  
           Kliknite gumb »OK«.
           Če privzeti tiskalnik ni nameščen, se prikaže sporočilo »Warning:
           The default printer has been deleted. The new printer is 'XXXXXX
           XXXXXXX«, ('XXXXX XXXXXX'je pravkar nameščeni tiskalnik). Kliknite
           gumb »OK«.

d. V meniju »File« izberite »Select Properties« in kliknite jeziček »Drivers«.

e. S seznama »Installed printer drivers« izberite »FUJITSU DL3750+« in kliknite
   »Remove«.

f. Ko se prikaže sporočilo »Deleting this driver will remove it from the
   system.
   Are you sure you want to delete FUJITSU DL3750+?«, kliknite »Yes«.

g. Ko je gonilnik izbrisan, kliknite »Close« in zaprite pogovorno okno »Print 
   server properties«.

h. Izključite tiskalnik in ponovno zaženite računalnik.

Gonilnik tiskalnika je sedaj odstranjen.


------------------------------
4.2 Za Windows XP Professional
------------------------------
Postopek odstranjevanja gonilnika tiskalnika je tak:

a. Pojdite na »Start« -> »Control Panel« ->»Printers and Other Hardware«-> 
   »Printers and Faxes«.

b. V mapi »Printers and Faxes« izberite »FUJITSU DL3750+« in nato v meniju 
   »File« izberite »Delete«.

c. Za ostali del postopka glejte postopek [c.] in »4.1 Za Windows 2000«.

Gonilnik tiskalnika je sedaj odstranjen.


------------------------------
4.3 Za Windows XP Home Edition
------------------------------
Postopek odstranjevanja gonilnika tiskalnika je tak:

a. Pojdite na »Start« -> »Control Panel« ->»Printers and Other Hardware«-> 
   »Printers and Faxes«.

b. V mapi »Printers and Faxes« izberite »FUJITSU DL3750+« in nato v meniju 
   »File« izberite »Delete«.

c. Za ostali del postopka glejte postopek [c.] in »4.1 Za Windows 2000«.

Gonilnik tiskalnika je sedaj odstranjen.



5. Način nastavitve gonilnika tiskalnika

- Lastnosti dokumenta, npr. velikost papirja, lahko nastavite v meniju »Printer
  Properties« v programski opremi.

- Nastavitve velikosti papirja so lahko privzete, in ne tiste na kartici »Page 
  setting« – odvisno od uporabljene programske opreme.

- Sledi način za vsako vrsto podajanja papirja (za nastavitev velikosti 
  papirja):
  [za Windows 2000]
     Pojdite na »Start« -> »Settings« -> »Printers« -> »FUJITSU DL3750+«, z 
     desno miškino tipko kliknite »Properties« in na kartici »Device settings« 
     določite »Form to Tray assignment«.

  [za WindowsXP Professional/Home Edition]
      Pojdite na »Start« -> »Control Panel« -> »Printer and other hardware« -> 
      »Printers and faxes« -> »FUJITSU DL3750+« z desno miškino tipko kliknite 
      »Properties« ter na kartici »Device settings« določite »Form to Tray 
      assignment«.
  OPOMBA:
  - Ta način je veljaven le, če je nastavitev »Paper source« gonilnika 
    tiskalnika nastavljena na »Automatically Select«.
  - Preverite, ali dejanska velikost papirja ustreza izbrani velikosti.
    Če dejanska velikost papirja odstopa od izbrane velikosti, uporabite
    možnost »Manual Paper Feed«.
  - Več informacij o programski opremi poiščite v priročniku.



6. Drugo

a. Emulacija za ta tiskalnik je v načinu »DPL24C+«.
   Preverite, ali nastavitve nameščenega tiskalnika ustrezajo navedeni 
   emulaciji.

b. Uporabniki morajo naprave prilagoditi za vstavljanje papirja.
   Preverite, ali nastavitve za papir, pa tudi nastavitve delovne plošče 
   ustrezajo tiskalniku.

c. Tiskanje iz aplikacij za Windows 95 v okolju Windows 2000 lahko vrne
   različne rezultate.

d. Vsebina možnosti »Properties« gonilnika tiskalnika in vsebina možnosti 
   »Printing Preferences« tiskalnika se lahko prekrivata.  Če se želite
   izogniti nepravilnemu delovanju, izvedite primerne prilagoditve.

e. Nekatere določene pisave v aplikaciji morda niso uporabljene, odvisno od 
   oblike podatkov.

f. Širina papirja, določena v »Server Properties», je lahko nastavljena na 
   največ 10,5 palca.  Robove nastavite tako, da ne presegajo 8 palcev širine 
   papirja; v nasprotnem primeru se podatki ne bodo pravilno natisnili.

g. Če je na kartici »Layout« izbrana možnost »Page per Sheet«,
   se črte okvira pri nekaterih aplikacijah ne bodo natisnile.

h. Glede na aplikacijo je lahko rezultat tiskanja s funkcijo povečave ali 
   pomanjšanja vedno pisava velikosti 10,5.

i. Papir dolžine 2,5 palca – 14 palcev je voden v širino 10 palcev.
   Če uporabljate papir s širino manj kot 10 palcev, prilagodite desni rob 
   aplikacije tako, da ne presega največjega mogočega razpona.

j. Če uporabljate neskončni papir s podajalnikom, je dolžina pregiba lahko 4 
   palce ali več.  Če je dolžina pregiba enaka dolžini strani, uporabite papir,
   katerega dolžina pregiba je več kot 4 palce.

k. Če je tiskanje preklicano med samim postopkom tiskanja na vratih tiskalnika,
   ponovno zaženite tiskalnik.
   Če tiskalnika ne zaženete ponovno in nadaljujete s tiskanjem, bo natisnjeno 
   besedilo morda popačeno.

l. Neskončni papir
   - Zgornji in spodnji rob neskončnega papirja sta v tem gonilniku tiskalnika 
     nastavljena na 0 mm.  Priporočljivo je, da sta zgornji in spodnji rob 
     neskončnega papirja za uporabo s podajalnikom in tem tiskalnikom več kot
     25,4 mm
   - Tiskalna glava in trak se med tiskanjem na preluknjane robove in luknjice 
     za zobnike lahko poškodujeta.

m. Kuverte
   - Tiskajte le na sprednjo stran.  Ne tiskajte na stran z zavihkom; kuverta
     se lahko zagozdi.
   - Ne tiskajte na kuverte z okencem ali dvoslojne kuverte.
   - Zgornji in spodnji rob sta v tem gonilniku tiskalnika nastavljena na 
     25,4mm.
   - Tiskanje zunaj robov ni všteto v garancijo.
   - Več informacij o navodilih za podajanje papirja in izogibanju zagozditvi 
     papirja poiščite spodaj.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *            vstavite papir v tej smeri             *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Če tiskate na papir B4(JIS) in B5(JIS), prilagodite robove vodila.
   (Levi rob je nastavljen na 13,4 mm)

o. Če uporabljate Windows 2000, pred nameščanjem gonilnika tiskalnika povežite 
   tiskalnik DL3750 z računalnikom.
   Prikaže se sporočilo »Unknown Device«, zažene pa se »New Hardware Detection 
   Wizard«.
   S tem čarovnikom namestite gonilnik tiskalnika DL3750 ali pa kliknite 
   »Cancel« in gonilnik namestite v »Add new printer« v mapi »Printers«.

p. Če se spremeni priključek USB, bo gonilnik tiskalnika DL3750+ nastavljen
   za vsak priključek. (npr. FUJITSU DL3750+ (copy 2) ipd.) Ker je vsaka 
   nastavitev gonilnika tiskalnika začetna vrednost, spremenite nastavitve
   v skladu z uporabo.

q. *** Sorry for English ***
   When Printer Font is specified and print it, change Language setting
   to PAGE852 by DLMENU or Offline Setup.
   Otherwise, print result may not be correct.

r. *** Sorry for English ***
   Note for sharing printer into Network environment
    -Printer shared by Network environment may not be able to be used with
     Windows XP SP2 because of Windows Firewall.
     In this case, change the exceptional settings of Windows Firewall with
     following procedure.
     1.Select "Start"->"Control Panel"->"Security Center".
     2.Select "Windows Firewall".
     3.When the dialogo box of "Windows Firewall", select "Exceptions".
     4.Check "File and Printer Sharing", and click "OK".

      **In case that the printer installed into Windows XP SP2 is set
      with Network sharing setting, automatically checked to "File and
      printer share".



- O blagovni znamki
    Omenjena imena podjetij in izdelkov so registrirane blagovne znamke ali 
    blagovne znamke posameznega podjetja.

[Konec]
