==============================================================================
                       Microsoft Windows Server 2008 R2

                          FUJITSU DL7600 Druckertreiber

                   Copyright(C) 2010 FUJITSU ISOTEC LIMITED
==============================================================================

Dieser Druckertreiber läuft auf folgenden Betriebssystemen:

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard,
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
  -> als Windows Server 2008 R2 bezeichnet

Dieser Druckertreiber wurde für FUJITSU DL7600 Drucker entwickelt.



Inhalt

1. Druckertreiber Betriebsumgebung
2. Druckertreiber einstellen
3. Installation des Druckertreibers
  3.1 Vor der Installation
  3.2 Installation mit dem Druckerinstallations-Assistenten
  3.3 Plug & Play Benutzung
4. Den Druckertreiber deinstallieren
5. Installationsmethode für den Druckertreiber
6. Andere
- Über das Warenzeichen

HINWEIS: Dieser Treiber wurde für FUJITSU DL7600 Drucker entwickelt.
         Nicht mit anderen Druckern benutzen.
         Wenn Sie Windows Server 2008 R2 zum Ausdrucken nutzen, setzen Sie die
         Druckereinstellungen zurück auf die Fabrikeinstellung.
         Sonst ist es möglich, dass der Drucker nicht wie erwartet druckt.



1. Druckertreiber Betriebsumgebung

- Hardware
  PCs mit Windows Server 2008 R2

- Betriebssystem
  Windows Server 2008 R2



2. Druckertreiber einstellen

  Der FUJITSU DL7600 Druckertreiber besteht aus den folgenden Dateien:

   DL7600.DLL    Druckertreiberresourcen DLL-Datei
   DL7600.GPD    FUJITSU DL7600 Druckertreiber GPD-Datei
   HGLMONN.DLL   FUJITSU DL7600 Druckertreiber DLL Ressourcendatei
   DL7600.INF    Installationsinformationsdatei
   README.TXT    Diese Datei



3. Installation des Druckertreibers

------------------------
3.1 Vor der Installation
------------------------
- Halten Sie die folgenden CDs für die Installation bereit:
   1) Windows Server 2008 R2 Betriebssystem
   2) Druckertreiber-CD (diese CD)

- Für die Installation müssen Sie als Administrator angemeldet sein.

- Nach dem Einlegen der Setup-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs wird das
  Fenster FUJITSU DL Series Software Setup angezeigt. Handelt es sich bei
  Ihrem Betriebssystem um Windows Server 2008 R2 , klicken Sie auf die
  Schaltfläche OK.
  Bei allen anderen Windows-Betriebssystemen klicken Sie auf die Schaltfläche
  Beenden.

- Wenn der FUJITSU DL7600 Druckertreiber bereits installiert wurde,
  löschen Sie ihn und installieren Sie erneut.

- Im Dialogfeld Benutzerkontensteuerung des Setups werden Sie gefragt: Möchten
  Sie zulassen, dass durch das folgende Programm Änderungen an diesem Computer
  vorgenommen werden?.
  Klicken Sie hier auf Ja.


----------------------------------------------------------
3.2. Installation mit dem Druckerinstallations-Assistenten
----------------------------------------------------------
Verwenden Sie für das Setup des Druckertreibers den Assistenten Drucker
hinzufügen.
In diesem Abschnitt wird der Setup-Vorgang bei bereits gestartetem Windows
beschrieben.
In dem folgenden Vorgang wird der Fujitsu DL7600-Druckertreiber eingerichtet.
Handelt es sich um einen anderen Drucker oder Druckertreiber, wählen Sie den
Namen Ihres Modells, um so die Anleitung zu lesen.

 1. Melden Sie sich als Administrator auf dem Computer an.

 2. Wählen Sie Start und dann Geräte und Drucker.

 3. Wählen Sie im Ordner Geräte und Drucker Drucker hinzufügen.

 4. Der Assistent Drucker hinzufügen wird angezeigt.
    Wählen Sie Einen lokalen Drucker hinzufügen.
    ** Unter Windows Server 2008 R2 wird das folgende Fenster vor diesem
       Fenster angezeigt.
       Wählen Sie die Option: Einen lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker als
       Administrator hinzufügen aus.
       Dieses Fenster wird nicht angezeigt, wenn Sie sich über das integrierte
       Administratorkonto anmelden.

 5. Bestimmen Sie einen Anschluss für den Drucker und klicken Sie auf die
    Schaltfläche Weiter.
    ** Wurde noch kein Anschluss vorbereitet, wie beispielsweise in dem Fall,
       bei dem ein gewünschter Anschluss nicht in der Liste Vorhandenen
       Anschluss verwenden erscheint, wählen Sie stattdessen einen temporären
       Anschluss aus, z. B. LPT: (Druckeranschluss).

 6. Nun wird das Fenster der Druckertreiberinstallation angezeigt.
    Klicken Sie jetzt auf Datenträger.

 7. Legen Sie die Setup-CD-ROM in das CD-Laufwerk ein (D:). Ändern Sie dann
    den Pfadnamen von "A:\" zu "D:\Drivers\DL7600\German\W28R2" und klicken Sie
    auf die Schaltfläche OK.
    ** Das CD-Laufwerk besitzt in dem oben genannten Beispiel den
       Laufwerksbuchstaben "D:".
       Besitzt Ihr CD-Laufwerk einen anderen Laufwerksbuchstaben, ändern Sie
       diesen entsprechend.
    ** Bei der Installation eines weiteren Druckertreibers ändern Sie den
       Druckerpfad entsprechend des Namens Ihres Druckers.
    ** Haben Sie sich den aktuellen Druckertreiber von unserer Website
       heruntergeladen, geben Sie ein: "(Name des Ordners mit
       heruntergeladenem Treiber)\W28R2".

 8. Die Modellnamen werden in dem Listenfeld angezeigt.
    Wählen Sie den gewünschten Druckertreiber aus und klicken Sie auf die
    Schaltfläche Weiter.
    ** Sobald das Fenster Welche Treiberversion möchten Sie verwenden?
       angezeigt wird, wählen Sie Aktuellen Treiber ersetzen aus.

 9. Das Fenster Drucker benennen wird angezeigt. Geben Sie den Druckernamen
    ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
    ** Geben Sie zur Änderung des Druckernamens einen neuen Namen ein.

10. Im Dialogfeld der Windows-Sicherheitswarnung wird Windows kann den
    Herausgeber dieser Treibersoftware nicht bestätigen angezeigt.
    Wählen Sie Treiber dennoch installieren aus.

11. Das Kopieren der Dateien beginnt.

12. Das Fenster Druckerfreigabe wird angezeigt.
    Wählen Sie die Ihrer Computerumgebung entsprechenden Einstellungen aus und
    klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
    ** Das Fenster Druckerfreigabe wird bei bestimmten Computerumgebungen
       nicht angezeigt.
       Wird das Fenster Druckerfreigabe angezeigt, wählen Sie entsprechend
       Ihrer Computerumgebung.
       (1) Nicht freigeben : Wählen Sie Drucker nicht freigeben.
       (2) Freigeben       : Wählen Sie Diesen Drucker freigeben, damit Andere
                             in Ihrem Netzwerk diesen finden und nutzen können
                             und geben Sie Freigabename, Standort und Kommentar
                             ein.
13. Stellen Sie sicher, dass die Meldung Fujitsu DL7600 wurde erfolgreich
    hinzugefügt angezeigt wird und klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden,
    um den Assistenten zu schließen.
    ** Wurden mehrere Drucker installiert, wird in diesem Fenster Als Standard
       definieren angezeigt.   Wählen Sie je nach Bedarf aus.
    ** In diesem Fenster wird die Schaltfläche Testseite drucken angezeigt.
       Drucken Sie Testseiten, je nach Bedarf.
    ** Hinweise für das Drucken von Testseiten...
       (1) Wird in Schritt 5 ein temporärer Anschluss ausgewählt, sollte keine
           Testseite gedruckt werden.
       (2) Stellen Sie sicher, dass beim Drucken der Testseiten der Drucker
           verfügbar ist.
       (3) Die Testseiten werden entsprechend der derzeit getätigten
           Druckertreibereinstellungen gedruckt.
           Die Standardeinstellungen des Druckers sind: Papierquelle:
           Automatische Auswahl und Papierformat: 11 Zoll Endlospapier
           (B:15in).
           Drucken Sie die Testseiten mit 11 Zoll Endlospapier-Einzelblättern.
       (4) Um eine andere Papiergröße oder Zuführmethode auszuwählen, ändern
           Sie zunächst die Einstellung und drucken dann die Testseiten.

14. Starten Sie Windows neu. Dadurch wird das Druckertreiber-Setup
    abgeschlossen.

Wird der Drucker nach dem Setup angeschlossen, wird das Fenster für die
Installation der Gerätetreibersoftware geöffnet und der angeschlossene
Drucker wird unter Geräte und Drucker angezeigt.
In diesem Fall starten Sie Windows neu. 


--------------------------
3.3. Plug & Play Benutzung
--------------------------
[WICHTIG Vor der Installation durchlesen]
  Unter Windows Server 2008 R2 muss der Druckertreiber vor dem Anschluss des
  Druckers an Ihren PC installiert werden.
  Eine der folgenden Meldungen wird nach dem Start des Setup-Programms
  angezeigt: Der Drucker ist bereit für die Installation oder Die Installation
  des Druckertreibers ist abgeschlossen.
  Nachdem die Meldung angezeigt wurde, verbinden Sie den Drucker mit Ihrem PC.
  Wurde der Drucker vor der Treiberinstallation an Ihren PC angeschlossen,
  lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung beim Setup in dieser Anleitung.

* Anforderungen:
  Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Computer als auch der
  Drucker ausgeschaltet sind.

 1. Melden Sie sich als Administrator auf dem Computer an.

 2. Legen Sie die Setup-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
    Es wird nun das AutoPlay-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf DLSELECT.EXE
    ausführen.
    Wird das AutoPlay-Fenster nicht angezeigt, öffnen Sie die CD-ROM über den
    Windows-Explorer.
    Klicken Sie dann im ersten Verzeichnis auf die Datei DLSELECT.EXE.

 3. Das Fenster FUJITSU DL Series Software Setup wird angezeigt.
    Wählen Sie aus der Druckertreiberliste DL7600 aus und klicken Sie auf die
    Schaltfläche OK.
    ** Haben Sie sich den aktuellen Druckertreiber von unserer Website
       heruntergeladen, doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei (eine
       Datei mit der Erweiterung EXE) im heruntergeladenen Treiberdatenordner.

 4. Wird das Dialogfeld Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm
    Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden? angezeigt, klicken Sie
    auf Ja.

 5. Das Fenster FUJITSU DL Series Printer Driver Package wird angezeigt.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

 6. Es wird nun das Fenster mit der Meldung Wählen Sie einen Druckertreiber,
    der hinzugefügt werden soll. Für die Verwendung eines Netzwerkanschlusses
    markieren Sie "Netzwerkanschluss verwenden" angezeigt.

 7. Folgen Sie dem angezeigten Menü und wählen Sie einen Druckertreiber für die
    Installation aus.  Klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
    ** Wurde Netzwerkanschluss verwenden ausgewählt, fahren Sie mit Schritt A
       fort.
    ** Soll der Druckertreiber nicht installiert werden, wählen Sie Abbrechen.
       Wird der Vorgang ohne eine Installation der Druckertreiber beendet,
       doppelklicken Sie erneut auf FUJITSU DL Series Software Setup oder
       FUJITSU DL Series Printer Driver Package oder installieren Sie den
       Druckertreiber über das Setup Setupmethode mithilfe des Assistenten
       Drucker hinzufügen.
    ** Über “Einen Netzwerkanschluss verwenden...
       (1) Für die Erstellung oder das Setup eines Netzwerkanschlusses nehmen
           Sie bitte die Anleitung oder den Setup-Leitfaden einer optionalen
           LAN-Karte zur Hand oder konsultieren Sie das jeweilige Hilfethema
           in Windows Server 2008 R2.
       (2) Bei der Verwendung eines Netzwerkanschlusses über eine optionale
           LAN-Karte oder bei Verwendung eines Windows Standard-TCP/IP
           -Anschlusses wählen Sie diese Option.
       (3) Wählen Sie diese Option nicht bei Verwendung eines Parallel- oder
           eines USB-Anschlusses. 

 8. Im Dialogfeld der Windows-Sicherheitswarnung wird angezeigt: Windows kann
    den Herausgeber dieser Treibersoftware nicht bestätigen.
    Wählen Sie Treiber dennoch installieren aus.

 9. Das Kopieren der Dateien beginnt.
    ** Warten Sie, bis das Fenster von Schritt 10 angezeigt wird.

10. Die Meldung Druckertreiber bereit für Installation wird angezeigt.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

11. Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem PC und schalten Sie den Drucker ein.

12. Im Infobereich der Taskleiste wird Installation der Gerätetreibersoftware
    angezeigt.
    Nach wenigen Augenblicken wird Die Fujitsu DL7600 Treibersoftware wurde
    erfolgreich installiert angezeigt.
    ** Wird das Gerät über einen USB-Anschluss angeschlossen, wird stattdessen
       Ihr Gerät ist bereit angezeigt.

13. Wählen sie Start und dann Geräte und Drucker.

14. Stellen Sie sicher, dass das Druckertreibersymbol dem Bereich Drucker
    und Faxe hinzugefügt wurde.

15. Starten Sie Windows neu.

[Bei Auswahl von Netzwerkanschluss verwenden:\
a. Die folgende Meldung wird angezeigt: "Netzwerkanschluss verwenden" wurde
   ausgewählt.
   Lesen Sie sich den Inhalt sorgfältig durch und klicken Sie auf die
   Schaltfläche OK.

b. Auch wenn im Dialogfeld der Windows-Sicherheitswarnung die Meldung Windows
   kann den Herausgeber dieser Treibersoftware nicht bestätigen angezeigt wird,
   wählen Sie Treiber dennoch installieren.

c. Das Kopieren der Dateien beginnt.
   ** Warten Sie, bis das Fenster von Schritt D. angezeigt wird.

d. Der Assistent Drucker hinzufügen wird angezeigt.
   Wählen Sie jetzt Einen lokalen Drucker hinzufügen aus.

e. Bestimmen Sie einen Port für den Anschluss des Druckers und klicken Sie auf
   die Schaltfläche Weiter.
   ** Wurde noch kein Anschluss vorbereitet, wie beispielsweise in dem Fall,
      bei dem ein gewünschter Netzwerkanschluss nicht in der Liste Vorhandenen
      Anschluss verwenden erscheint, wählen Sie stattdessen einen temporären
      Anschluss aus, z. B. LPT: (Druckeranschluss).

f. Nun wird das Fenster der Druckertreiberinstallation angezeigt.
   Wählen Sie aus der Liste Hersteller den Namen FUJITSU aus.
   Wählen Sie dann aus der Liste Drucker das gewünschte Modell und klicken Sie
   auf die Schaltfläche Weiter.

g. Das Fenster Drucker benennen wird angezeigt. Geben Sie den Druckernamen ein
   und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
   ** Geben Sie zur Änderung des Druckernamens einen neuen Namen ein.

h. Das Kopieren der Dateien beginnt.
   ** Warten Sie, bis das Fenster von Schritt I. oder J. angezeigt wird.

i. Das Fenster Druckerfreigabe wird angezeigt.
   Wählen Sie die Ihrer Computerumgebung entsprechenden Einstellungen und
   klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
   ** Das Fenster Druckerfreigabe wird bei bestimmten Computerumgebungen nicht
      angezeigt.
      Wird das Fenster Druckerfreigabe angezeigt, wählen Sie entsprechend Ihrer
      Computerumgebung.
      (1) Nicht freigeben : Wählen Sie Drucker nicht freigeben.
      (2) Freigeben       : Wählen Sie Diesen Drucker freigeben, damit Andere
                            in Ihrem Netzwerk diesen finden und nutzen können
                            und geben Sie Freigabename, Standort und Kommentar
                            ein.

j. Stellen Sie sicher, dass die Meldung Fujitsu DL7600 wurde erfolgreich
   hinzugefügt angezeigt wird und klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden,
   um den Assistenten zu schließen.
   ** Wurden mehrere Druckertreiber installiert, wird in diesem Fenster Als
      Standard definieren angezeigt. Wählen Sie je nach Bedarf aus.
   ** In diesem Fenster wird die Schaltfläche Testseite drucken angezeigt.
      Drucken Sie Testseiten, je nach Bedarf.
   ** Hinweise für das Drucken von Testseiten...
      (1) Wird in Schritt E. ein temporärer Anschluss ausgewählt, sollte keine
          Testseite gedruckt werden.
      (2) Stellen Sie sicher, dass beim Drucken der Testseiten der Drucker
          verfügbar ist.
      (3) Die Testseiten werden entsprechend der derzeit getätigten
          Druckertreibereinstellungen gedruckt.
          Die Standardeinstellungen des Druckers sind: Papierquelle:
          Automatische Auswahl und Papierformat: 11 Zoll Endlospapier
          (B:15in).
          Drucken Sie die Testseiten mit 11 Zoll Endlospapier-Einzelblättern.
      (4) Um eine andere Papiergröße oder Zuführmethode auszuwählen, klicken
          Sie zunächst auf die Einstellung und drucken Sie dann die Testseiten.

k. Die folgende Meldung wird angezeigt: Die Installation der Druckertreiber
   ist abgeschlossen.  Lesen Sie sich den Inhalt sorgfältig durch und klicken
   Sie auf die Schaltfläche OK.

l. Wählen Sie Start und dann Geräte und Drucker aus.

m. Stellen Sie sicher, dass das Druckertreibersymbol dem Bereich Drucker und
   Faxgeräte hinzugefügt wurde.

n. Starten Sie Windows neu. Dadurch wird das Druckertreiber-Setup
   abgeschlossen. 



4. Den Druckertreiber deinstallieren

   Mithilfe des folgenden Vorgangs wird der Druckertreiber gelöscht.

   -HINWEIS-
   ** In diesem Abschnitt dient der Druckertreiber FUJITSU DL7600 als Vorlage.
   ** Bei der Verwendung eines anderen Druckertreibers ändern Sie den Namen
      auf Ihren Druckertreibernamen, um die Beschreibung lesen zu können.
   ** Wenn Sie den Druckertreiber löschen, achten Sie bitte darauf, dass der
      Druckertreiber derzeit nicht verwendet wird. Brechen Sie für eine
      Deinstallation des Druckertreibers aktuelle Ausdrucke ab.

 1. Wählen Sie Start und dann Geräte und Drucker.

 2. Wählen Sie unter Drucker und Faxgeräte Fujitsu DL7600 aus.
    Wählen Sie dann Gerät entfernen aus.

 3. Das Fenster Gerät entfernen wird angezeigt.
    Die Meldung Möchten Sie dieses Gerät wirklich entfernen? Fujitsu DL7600
    wird angezeigt. Wählen Sie Ja aus.

 4. Wählen Sie den installierten Drucker unter Drucker und Faxgeräte aus,
    wie z. B. Fax oder Microsoft XPS Document Writer.
    Wählen Sie dann Eigenschaften Druckserver aus.

 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber und dann auf die Schaltfläche
    Treibereinstellungen ändern.
    ** bei manchen Konten, wie z. B. das integrierte Administrator-Konto,
       ist diese Schaltfläche nicht sichtbar. 

 6. Wählen Sie aus der Liste Installierte Druckertreiber Fujitsu DL7600 aus
    und klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen.

 7. Das Fenster Treiber und Treiberpaket entfernen wird angezeigt.
    Wählen Sie Treiber und Treiberpaket entfernen aus und klicken Sie auf die
    Schaltfläche OK.

 8. Das Fenster mit der Meldung Durch das Löschen dieses Treiberpakets wird
    es vom System entfernt. Möchten Sie Fujitsu DL7600 wirklich löschen? wird
    angezeigt. Wählen Sie Ja aus.

 9. Im Fenster Treiber und Treiberpakete entfernen wird die folgende Meldung
    angezeigt: Informationen des Treiberpakets wurden gesammelt. Klicken Sie
    auf die Schaltfläche Löschen.

10. Sobald die Meldung Treiberpaket gelöscht erscheint, klicken Sie auf die
    Schaltfläche OK.
    Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfeld
    Eigenschaften Druckserver zu schließen.

11. Schalten Sie den Drucker aus und starten Sie Windows Server 2008 R2 neu.

Dadurch wird die Entfernung des Druckertreibers abgeschlossen.
Erscheint in Schritt (10) folgende Meldung: Folgende Treiber dieses
Treiberpakets werden derzeit verwendet, starten Sie Windows Server 2008 R2
neu und entfernen Sie den Druckertreiber erneut.



5. Installationsmethode für den Druckertreiber

- Dokumenteneigenschaften wie die Seitengröße und andere können im Menü
  "Druckereigenschaften" in der Anwendersoftware eingestellt werden.

- Je nach genutzter Anwendungssoftware können die Einstellungen der
  Papiergröße in der Anwendungssoftware Standard anstelle der in der
  Registrierkarte "Seite einrichten" ausgewählten Einstellungen sein.

- Die Auswahl der Papiergröße und anderer Optionen für die einzelnen
  Druckaufträge funktioniert wie folgt.
  In diesem Abschnitt dient der Druckertreiber FUJITSU DL7600 als Beispiel
  für Erklärungen.
  Bei der Verwendung eines anderen Druckertreibers ändern Sie den Namen auf
  Ihren Druckertreibernamen, um den Vorgang lesen zu können.
  (1) Wählen Sie Start und dann Geräte und Drucker.
  (2) Klicken Sie unter Drucker und Faxgeräte mit der rechten Maustaste auf
      Fujitsu DL7600 und wählen Sie Druckereigenschaften.
      Legen Sie dann im Bereich Form Schacht-Zuordnung innerhalb der
      Registerkarte Geräteeinstellungen Ihre Einstellungen fest.

- Die Erstellung einer benutzerdefinierten Papiergröße funktioniert wie folgt.
  In diesem Abschnitt dient der Druckertreiber Fujitsu DL7600 als Beispiel für
  Erklärungen.
  Bei der Verwendung eines anderen Druckertreibers ändern Sie den Namen auf
  Ihren Druckertreibernamen, um den Ablauf lesen zu können.
  (1) Melden Sie sich mit einem Administrator-Gruppenkonto an.
  (2) Wählen Sie Start und dann Geräte und Drucker.
  (3) Klicken Sie unter Drucker und Faxgeräte auf Fujitsu DL7600 und wählen
      Sie in der Menüleiste Eigenschaften Druckserver aus.
  (4) Klicken Sie auf die Schaltfläche Formeinstellungen ändern unter der
      Registerkarte Form.
  (5) Markieren Sie Neue Form erstellen.
  (6) Geben Sie einen Papiernamen ein, um so einen Namen für die Form zu
      erstellen.
  (7) Wählen Sie unter Form-Beschreibung (Maße) eine Einheit für die
      Papiergröße und geben Sie Breite und Höhe des Papiers ein.
  (8) Klicken Sie auf Form speichern.
  (9) Klicken Sie auf die Schaltfläche OK und schließen Sie Eigenschaften
      Druckserver.
  -HINWEIS-
  ** Bei manchen Versionen von Windows Server 2008 R2 können Ablauf und
     Bildschirminhalte abweichen.
     In diesem Fall folgen Sie stattdessen den angezeigten Anweisungen.
  ** Verwenden Sie für die Angabe der Länge die Einheit Zoll.
  ** Wird ein Endlospapier mit Papierlängen von 10, 11, 13, 14, 16 oder 17 Zoll
     in drei Seiten als benutzerdefinierte Größe erstellt oder konfiguriert,
     kann ein Fehler auftreten.
     Dadurch kann es beim Druck zu Ausrichtungsfehlern kommen.
  ** Bei einer benutzerdefinierten Größe kann es zu Darstellungsfehlern der
     Ränder kommen, auch wenn diese korrekt festgelegt wurden.
     Bearbeiten Sie die Ränder in der Seiteneinstellung der Anwendung.



6. Andere

a. Die Emulation für diesen Treiber ist "DPL24C+".
   Stellen Sie sicher, dass die Druckereinstellungen damit übereinstimmen.

b. Der Benutzer muss das Gerät in verschiedener Hinsicht wie etwa Papier-
   zuführung selbst anpassen.
   Stellen Sie bitte sicher, dass die Papiereinstellungen wie auch die
   Einstellungen am Bedienfeld mit dem Drucker übereinstimmen.

c. Das Ausdrucken mit einer anderer Windows Anwendungssoftware unter Windows
   Server 2008 R2 Umgebungen kann zu anderen Ergebnissen führen.

d. Die Werte in den "Eigenschaften" des Druckertreibers und die
   "Druckeinstellungen" des Druckers können sich überschneiden. Nehmen Sie zur
   Vermeidung möglicher Fehlfunktionen entsprechende Anpassungen vor.

e. Einige in einer Anwendungssoftware eingestellte Druckerfonts werden unter
   Umständen auf Grund des Datenformats nicht verwendet.

f. In den "Servereigenschaften" kann die Papiergröße auf eine maximale Breite
   von 15 Zoll (38,1 cm) eingestellt werden. Stellen Sie den rechten und linken
   Seitenrand so ein, dass eine Papierbreite von 13,6 Zoll (34,5 cm) nicht
   überschritten wird, sonst werden die Daten eventuell nicht ordnungsgemäß
   gedruckt.

   Die Papierlänge kann ab 1 Zoll (ca. 25,4 mm) eingestellt werden.
   Wenn jedoch eine der folgenden Papierquellen angegeben wird, geben Sie kein
   Papier mit einer Länge von 2,76 Zoll (ca. 70,0 mm) oder weniger an.
   Anderenfalls wird das Papier nicht korrekt zugeführt, sodass es zu einem
   Papierstau kommt.

   - manuelle Zuführung
   - Einzelblattzuführung/Magazin #1
   - Einzelblattzuführung/Magazin #2

g. Beim Drucken mit der Einstellung "Seite pro Blatt" im Druckmenü auf der 
   Registerkarte "Layout" werden unter Umständen Rahmenlinien in manchen 
   Programmen nicht gedruckt.

h. Je nach Anwendungssoftware kann ein Ausdruck mit der Zoom-in/Zoom-out-
   Funktion stets eine Schriftgröße von 10,5 Punkten ergeben.

i. Für Papier mit einer Länge von 3 Zoll (7,62 cm) bis 14 Zoll (35,5 cm) wird
   ein Standardwert von 15 Zoll (38,1 cm) Breite verwendet.
   Wenn Sie schmäleres Papier als 15 Zoll (38,1 cm) verwenden, stellen Sie den 
   rechten Seitenrand so ein, dass die Papierbreite beim Druck nicht über-
   schritten wird.

j. Bei der Verwendung von Endlospapier mit einem Traktoreinzug in diesem 
   Drucker beträgt der mögliche Abstand zwischen zwei Falzungen 4 Zoll 
   (10,15 cm) oder größer.
   Wenn der Abstand zwischen zwei Falzungen identisch ist mit der Seitenlänge, 
   verwenden Sie Papier mit einem größeren Abstand zwischen zwei Falzungen als 
   4 Zoll (10,15 cm).

k. Falls der Drucker während des Drucks vom Druckeranschluss getrennt wird, 
   starten Sie den Drucker neu.
   Eine Fortsetzung des Drucks ohne Neustart des Druckers kann die Ausgabe 
   von unsinnigen Zeichen zur Folge haben.

l. Endlospapier
   - In diesem Druckertreiber ist für Endlospapier sowohl der obere als auch 
     der untere Seitenrand auf 0 mm gesetzt. Es wird empfohlen, bei diesem 
     Drucker den oberen als auch den unteren Seitenrand für Endlospapier auf 
     mehr als 25,4 mm einzustellen.
   - Der Druckkopf und das Farbband können Schaden nehmen, wenn auf die 
     Perforationskanten oder auf die Führungslöcher gedruckt wird.

m. Umschläge
   - Drucken Sie nur auf der Oberseite der Umschläge. Drucken Sie nicht auf 
     die Seite mit der Schließlasche, da die Umschläge sonst einen Papierstau 
     verursachen könnten.
   - Drucken Sie nicht auf Fensterkuverts oder zweilagige Umschläge.
   - In diesem Druckertreiber ist sowohl der obere als auch der untere 
     Seitenrand auf 25,4 mm gesetzt.
   - Drucken außerhalb des Seitenrandes ist von der Garantie ausgenommen.
   - Wenn Sie Folgendes beim Papiereinzug beachten, vermeiden Sie einen 
     Papierstau.
          +---------------------------------------------------------+
          |*                                                       *|
          | *                                                     * |
          |  *         Papier in diese Richtung einlegen         *  |
          |   *                                                 *   |
          |    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |                            |                            |
          |  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |
          | *                                                     * |
          |*                                                       *|
          +---------------------------------------------------------+

n. Passen Sie die Papierführung an, wenn Sie auf Papier des Formats A3 quer 
   drucken.
   (Der linke Druckrand ist auf 38 mm voreingestellt)

o. Wenn der für den Anschluss verwendete USB-Port geändert wird, wird der 
   DL7600 Druckertreiber für jeden Anschluss festgelegt.  (z.B. FUJITSU 
   DL7600 (Kopie 2) usw.)
   Da jede Einstellung des Druckertreibers die Anfangswerte enthält, ändern 
   Sie die Einstellung entsprechend dem Benutzungszustand.

p. Wenn der Druckerfont angegeben und gedruckt wird, ändern Sie die 
   Spracheinstellung auf PWCP1252 mit DLMENU oder Offline-Setup. Anderenfalls 
   ist das Druckergebnis eventuell nicht korrekt.

q. Bezüglich des Druckers DL7600
   Das Auswerfen von Einzelblättern auf den Einzelblatttisch an der
   Vorderseite führt manchmal zu Wartezeiten bis zum Entfernen eines
   Einzelblatts (blinkende Lampe für Frontauswurf).
   Entfernen Sie in solchen Fällen das Papier vom Einzelblatttisch,
   legen Sie das nächste Blatt ein, und drücken Sie dann die Online-Taste.
   * Die Fehlermeldung, die erscheint, wenn der Wartezustand auf
     Entfernen eines Einzelblatts (blinkende Lampe für Frontauswurf)
     während des Druckens auftritt, zeigt einen Zeitüberschreitungsfehler,
     keinen Papiermangelfehler, an.

r. Ändern der Papierquelle oder des Papierformats mit der Seiteneinstellung
   oder der Dokumenteneinstellung in der Anwendung.
   Die Randgröße außerhalb der bedruckbaren Fläche kann eingestellt werden,
   selbst wenn der im Druckertreiber angegebene Wert nicht korrekt reflektiert
   wird.
   Um dies zu verhüten, stellen Sie zuerst die zu benutzende Papierquelle und
   das Papierformat mit den Druckereigenschaften im Druckerordner ein.
   Ändern Sie dann die Papierquelle und das Papierformat in der Anwendung,
   oder vermeiden Sie die Einstellung der Randgröße außerhalb der bedruckbaren
   Fläche.  Informationen über die bedruckbare Fläche (minimale Randgröße) pro
   individueller Papierquelle und Papierformate finden Sie im Benutzerhandbuch.



- Über das Warenzeichen
    Oben genannte Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen
    oder Warenzeichen der jeweiligen Firma.

[Ende]
